CUADRO Nº 1	
	PRECIOS	
	UNITARIOS	

	MATERIALES	
	ARENA05	m³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro.	12,02
	ARMARIOMODULOA	ud	Armario dormitorio módulo A	209,56
	CISTERNA	Ud	Cisterna horizontal para aprovechamiento de aguas	3.466,00
	pluviales, de polietileno de alta densidad, de 5000	
	litros, con boca de acceso	
	E22.1.PRCP.3aca	kg	Imprimación epoxi	31,05
	E22.18.10a	ud	Cart.Depend. 35x8 al ext lac	21,04
	E22.2.PRCP.3aca	kg	pavimento-mortero de poliuretano de cuatro	33,90
	componentes	
	E22.3.PRCP.3aca	kg	pintura epoxy de dos componentes	25,10
	E22.AMTN	u	Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo	0,29
	E22.M60	ud	Mástil de 4 ml. tubo D=60 mm., parrilla en base	150,40
	E22.MVL400	ud	Manga viento lateral	256,20
	E22.PBPC.3abaa	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00
	E22.PFAD.1bad	m2	Acris db inc 6-6-8	139,49
	E22.PFAW.1a	u	Cartucho de 310 ml de silicona neutra	5,77
	E22.PFFH21aae	u	Bloque hormigón Split color 40x20x15 cm (p.o.)	2,30
	E22.PFTL.1izly	u	Ventana 4hj plegable 420x210	2.010,00
	E22.PFTL.1ldfa	u	Vent obat 1hj 90x120	235,44
	E22.PFTL.1ldii	u	Vent obat 1hj 90x170 fj inf 50	333,54
	E22.PFTL.1mfna	u	Vent obat 3hj 120x240	627,84
	E22.PFTL.1mili	u	Vent obat 2hj 170x210 fj inf 50	778,26
	E22.PFTM.6baca	u	2 hojas melamina	57,28
	E22.PIFS.4mbaa	u	Plato ducha porcelana blanco 150x80x6.5 cm	266,84
	E22.PQTG.3fdc	u	Plancha de acero inoxidable AISI 304	114,56
	E22.PRCP27b	l	Pintura poliuretano prot acero	9,11
	E22.PRRT40c	m³	Mortero cemento autonivelante	103,35
	E22PRCW31a	u	Guardavivos chapa metálica 2m	2,05
	E22PRTP.1eab	m2	Placa acus escy sm pf 60x60 esca	10,20
	ELECTROBOMBA	Ud	Electrobomba sumergible de acero inoxidable, caudal	375,15
	máximo 250 l/min, altura máxima de impulsión 20 m,	
	con motor, de 0,9 kW, ali	
	MATERIAL1	ud	Barra alzamiento 150 cm con fijaciones	55,55
	MATERIAL10	ud	Espaldera	282,30
	MATERIAL11	ud	Banco sueco 2 m	172,10
	MATERIAL2	ud	Barra mancuerna 36 cm con fijaciones	18,25
	MATERIAL3	ud	Disco 1,25 kgs	10,00
	MATERIAL4	ud	Disco 2 kgs	24,10
	MATERIAL5	ud	Disco 5 kgs	32,04
	MATERIAL6	ud	Disco 10 kgs	63,95
	MATERIAL7	ud	Soporte para barras y mancuernas	361,95
	MATERIAL8	ud	Banco abatible	420,35
	MATERIAL9	ud	Barra dominadas	189,80
	P01AF030	t	Zahorra artificial caliza	9,40
	P01DW090	ud	Pequeño material	1,26
	P02012	t	Arena AG-0/6 (p.o.)	9,06
	P14GE020	m2	Espejo plateado 5 mm	25,46
	P14KC010	m.	Canteado espejo	2,60
	P14KW070	ud	Taladro espejo D<10 mm.	1,30
	P14KWO7O.50	m2	Tablero fenólico y bastidor	38,68
	P22.PFTL.1mjii	u	Vent obat 2hj 180x170 fj inf 50	667,08
	P22PEAA.3cd	kg	Acero corru B 500 S ø12	1,63
	P22PEAC16ba	kg	Acero S275JR en chapa	2,05
	P22PEAP60baaaa	kg	Acero S 275JR lmnd cal acab impr	2,05
	P22PFTL.1mjfa	u	Vent obat 2hj 180x120	470,88
	P27EH012	kg	Pintura acrílica en base acuosa	3,50
	P27EH040	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,50
	P34EP130	ud	Tablero de corcho 150x100 cm	99,81
	P34HS130	ud	Silla madera s/tapizar 80x37x39 cm	73,22
	P34OD230	ud	Mesa despacho integral 1600x800x730	110,00
	P34VM020	ud	Sofá 2 plazas tapizado 78x117x75 cm	405,00
	P34VM050a	ud	Mesa salón haya-méd.caña 90x90-180cm	301,54
	P35034	m	Tubo polipropileno reticular PN-20 16x2,7 y pp de	1,12
	piezas especiales (p.o.)	
	P88CVTF	u	Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm	687,33
	de altura, de tablero fenólico HPL	
	P88CVTFp	u	Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm	225,44
	de altura, de tablero fenólico HPL	
	P99CO001	ud	Conexión de la salida depósito a la motobomba	185,00
	P99CO002	u	Conexión de la salida motobomba a mezclador	285,00
	P99CO003	u	Conexión de la salida proporcionador a manguera	108,00
	P99EQ001	u	llave de tuerca regulable	45,00
	P99EQ002	u	hacha de salvamento apropiado para el uso de	80,00
	aeronaves	
	P99EQ003	u	cortadora de pernos hasta 60cm	28,00
	P99EQ004	u	palanca de pata de cabra	22,00
	P99EQ005	u	gancho de retención	12,00
	P99EQ006	u	sierra de metales con 6 hojas de repuesto	45,00
	P99EQ007	u	manta ignífuga	26,00
	P99EQ008	u	cuerda de 15m	35,00
	P99EQ009	u	tenaza de corte lateral	45,00
	P99EQ010	u	juego de destornilladores	16,00
	P99EQ011	u	cuchillo de cables	5,90
	P99EQ012	u	pares de guantes ignífugos	40,00
	P99LA001	u	Lanza espuma baja expansión portátil	596,60
	P99LU003	u	Luminaria de techo, de 597x597x85 mm	35,00
	P99MA001	u	Manguera de 20m c/racores BCN-45	283,00
	P99MB001	u	Motobomba 6 CV, 30 m3/h	2.470,00
	P99PR001	u	Proporcionador espuma, 500l/min	906,00
	P99VA001	u	Válvula de apertura y cierre	115,00
	PBAA.1a	m³	Agua	1,05
	PBAC.1ba	t	CEM I 42.5 R  granel	98,11
	PBAC.2aa	t	CEM II/B-P 32.5 N granel	91,68
	PBAC.2eb	t	CEM II/B-L 32.5 R envasado	88,95
	PBAC.2ib	t	BL 22.5 X envasado	157,72
	PBAD.8a	l	Desencofrante líquido	2,05
	PBAI14a	kg	Aditivo expansivo alta r inicial	11,72
	PBAY.1a	t	Yeso blanco	106,16
	PBAY.1b	t	Yeso negro	104,78
	PBMN11hd	m	Listón 60x40 mad pino	2,56
	PBPC.2cbbc	m3	H 30 blanda TM 20 I+Qb	72,46
	PBPC.3aaba	m3	H 25 blanda TM 40 IIa	64,55
	PBPC.3abaa	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	78,00
	PBPC.3abca	m3	H 25 fluida TM 20 IIa	67,55
	PBPC15abc	m3	HL-150 fluida TM 20	60,95
	PBPC15bbb	m3	HNE-15 blanda TM 20	58,65
	PBPM.3c	m3	Mto cto M-5 CEM ind	71,81
	PBRA.1abb	t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	9,61
	PBRA.1adb	t	Arena 0/6 triturada lvd 10km	9,71
	PBRG.1hb	t	Grava caliza 10/20 lvd 10km	11,40
	PBRG.1ib	t	Grava caliza 10/25 s/lvd 10km	11,40
	PBRG23a	t	Grava caliza	7,50
	PBRT.1ea	t	Zahorra natural	5,20
	PBUA.9a	l	Adhesivo p/panel aisl y coquilla	11,46
	PBUA50aaa	kg	Adh cementoso C1	0,54
	PBUA50bfb	kg	Adh cementoso C2 TE S1	0,99
	PBUC.5b	cu	Puntas 2.8-3x50 acero esti galv	2,23
	PBUC.6a	kg	Puntas a p/const 17x70 caja 3kg	1,26
	PBUL.2a	u	Cartucho masilla caucho silicona	4,57
	PBUL15b	u	Masilla poliuretano	5,04
	PBUR.1b	kg	Mto juntas cementoso CG2	1,26
	PBUT.1a	u	Arandela 14.5x5x3 a galv neop	0,02
	PBUT.5b	u	Tornillo autr 4.2x13 a c/aran	0,04
	PBUT11aa	u	Tornillo autr 6.3x70  a c/aran	0,18
	PBUW.1a	kg	Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg	3,36
	PBUW.5a	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03
	PBUW.7a	u	Tirafondo ø 4mm lg 90mm	0,13
	PEAA.2c	kg	Acero B 500 S elaborado	1,60
	PEAA11ca	m	Arm pref RND.4/E-150 an 150 ø4	2,48
	PEAC.7j	m2	Chapa acero galv e/3.0mm	43,08
	PEAM.3aaa	m2	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 4-4	3,60
	PEAM.3aac	m2	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6	4,00
	PEAM.3aad	m2	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	4,70
	PEAM.3abb	m2	Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5	4,60
	PEAP.2n	kg	Perfil rect 50x30x1.5 a galv	0,93
	PEAP.6e	kg	Perfil cua 30x30x1.5 a galv	0,92
	PEAP60baaab	kg	Acero S 275JR lmnd cal  acab galv	0,99
	PEAW.7a	u	Repercusion soldadura kg/est	0,05
	PFDP21b	m2	Lama PVC p/pers arrll 60mm	9,23
	PFDP28a	u	Soporte met galv p/pers PVC	0,38
	PFDP31a	m	Cinta persiana	2,03
	PFDP32a	u	Recogedor metalico p/pers	9,46
	PFDP33a	u	Cápsula contera met eje pers	1,71
	PFDP34a	m	Eje 6mm para persiana	1,60
	PFDP35a	u	Disco fijo metalico p/pers	1,35
	PFFC.1ab	u	Ladrillo hueco senc 24x11.5x3	0,25
	PFFC.1be	u	Ladrillo hueco db 24x11.5x7	0,28
	PFFC.1bf	u	Ladrillo hueco db 24x11.5x9	0,30
	PFFC.2b	u	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	0,24
	PFFC.4ba	u	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	0,35
	PFFH21aae	u	Bloque AD-HEA 200 R4/I	0,70
	PFPC.1bd	m2	Placa yeso laminado H1 15mm	8,16
	PFPP.8a	kg	Pasta junta panel yeso s/cinta	1,00
	PFPP.9c	m	Montante 70 p/tab yeso laminado	1,79
	PFPP10c	m	Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso	1,45
	PFPP13d	m	Banda acústica 70 mm	0,39
	PFPP15a	u	Tornillo 25mm p/pnl yeso	0,01
	PFPP19a	u	Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL	0,02
	PFPP20a	m	Cinta p/juntas PYL	0,07
	PFTA.9ca	u	Puerta 1hj a galv 80x205cm	91,16
	PFTA10aa	u	Puerta 2hj a galv 70x205cm	194,94
	PFTM.1aaca	u	Hoja MDF p/lacar 82.5 cie lisa	101,78
	PFTM.5aac	u	Hoja MDF p/lacar 90 cie lisa	107,39
	PFTM.6bafa	u	Hj maz 72.5x4.5 bl	59,84
	PFTM.6baia	u	Hj maz 82.5x4.5 bl	61,51
	PFTM10aah	m	Cerco MDF p/lacar 90x30mm	2,50
	PFTM12da	m	Cerco melm 100x30mm bl	5,20
	PFTM20aab	m	Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm	0,69
	PFTM21aa	m	Tapajuntas melm 70x16mm bl	2,26
	PFTY.1h	m	Precerco pino 90x45mm	4,40
	PFTY.1i	m	Precerco pino 100x45mm	4,82
	PFTY11acaa	u	Armzn crra 80x200cm MDF	293,18
	PFTZ.2aca	u	Crrdu pomo esf libr-libr lat	12,99
	PFTZ.5ba	u	Cerradura embutir seg cil 60mm	73,20
	PFTZ14a	u	Mec prta crra 85Kg p/int	69,23
	PFTZ15a	u	Crr embt col plata p/vent-prta	1,57
	PFTZ22aa	u	Pernio canto redondo 80mm	0,46
	PIAD.4bba	m	Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre	0,87
	PIAD.5aba	u	Rsta p/voz-dt sim UTP ctg 6	17,75
	PIAR.1c	u	Antena TV, UHF ganancia 16.5dB	55,24
	PIAR.3a	u	Antena FM circular	22,16
	PIAR.5b	m	Mástil de altura 3m	25,95
	PIAR.7a	u	Mezclador de mástil	10,92
	PIAR17dcc	u	Ampcf monocanal UHF 50dB	108,41
	PIAR18a	u	Amplificador multicanal, 50 dB	76,71
	PIAR19b	u	Fuente alim ampcf mcan 2.3A	86,52
	PIAR21a	u	Carga coaxial 75ohms IEC 9.5	3,07
	PIAR23b	u	Puente 75ohms F-F	3,28
	PIAR35a	m	Cable coaxial c/atenuación 29	0,62
	PIAR37a	u	Base de toma	6,20
	PIED24aba	u	Toma corriente ind trif 16A	12,15
	PIFA.2bb	u	Depósito PEAD 1000l base rect	379,41
	PIFC.2aaib	m	Tb acero ng M ø2" 30%acc	24,20
	PIFC.6cicb	m	Tubo PE 100 ø110mm 10atm 30%acc	12,62
	PIFG.1aaaaa	u	Mez mnmando p/ducha gama estándar	92,88
	PIFG.2aaaa	u	Mezclador monomando gama estándar	60,94
	PIFG.4aaaa	u	Mez monomando p/freg gama estándar	59,18
	PIFG22ab	u	Valv desg man sif 1 1/4"x63mm	6,08
	PIFG24bb	u	Valv calidad baja 1 1/2"x80mm	4,02
	PIFG26ba	u	Sifón botella ø40mm	1,29
	PIFG32i	u	Valv esf PVC uni enco ø110mm	152,16
	PIFS.4ddaa	u	Plato ducha porcelana blanco 80x90x10 cm	112,75
	PIFS10naca	u	Lavabo ø400mm encmr bl	74,71
	PIFS14aabe	u	Tz inodoro tanque bajo bl cld med c/asi+tap	157,42
	PIFS16abb	u	Tanque bajo blanco cld med	119,24
	PIFS28bdaa	u	Freg 450x490mm 1cub norm	82,40
	PIFW.5a	u	Abrazadera metálica	0,96
	PILI12ab	u	Downl red led 1x6 W	9,34
	PILI12ad	u	Downl red led 1x18 W	13,13
	PISA20aaba	u	Sumd vert PVC/PVC Ø75 150x150	10,07
	PISA22bh	u	Arq hormigón pref 100x100x100cm s/fondo	121,44
	PISA26ad	u	Arqueta PP 55x55cm c/fondo	67,00
	PISA27dab	u	Tapa PVC ciega reforz 55x55cm	108,27
	PISC.1bc	m	Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc	2,14
	PISC.1bd	m	Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc	2,30
	PISC.1dd	m	Tubo eva PVC sr-B Ø75mm 50%acc	4,46
	PISC.1fd	m	Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc	7,13
	PISC19aaa	m	Baj a galv ø80mm	4,82
	PNIA.2aa	m2	Geotextil no tejido de poliéster 120 gr/m2	0,20
	PNIA.2bb	m2	Geotextil no tejido de polipropileno 150 gr/m2	0,37
	PNIA.6a	m²	Fieltro de fibra vidrio FV-120	1,02
	PNIB.6a	kg	Adhesivo caucho asf tipo PB-II	4,20
	PNIL.3aaca	m2	LBM (SBS)-24-FV arena	4,33
	PNIL.3cabb	m2	LBM (SBS)-40-FP PE	9,80
	PNIS.2b	m2	Lámina PE e=0.10mm	0,11
	PNTL.1aie	m2	Manta MW 0.044 e100mm	5,18
	PNTL.2bca	m2	Panel MW 0.039 e60mm	13,87
	PNTL.3aahb	m2	MW 0.034 e 80mm intermedio/muros doble hj	12,00
	PNTL.6bmd	m2	Panel MW 0.038 e90mm	7,81
	PNTL.7aed	m2	MW 0.037 e60 mm	4,05
	PNTS.2bab	m2	Panel EPS 0.034 e30mm	6,54
	PNTW36a	m	Cinta papel kraft autoadhesiva	0,61
	PQTA.6aab	m	Canalón a galv  10x10 cua	9,30
	PQTG.1ba	m2	Chapa nerv acero galv 0.6x40mm	7,67
	PQTG.3cda	m	Babero a galv des 500 e/0.6	7,87
	PQTT.3b	u	Teja cerámica mixta 43x26 roja	0,87
	PRCM.4c	kg	Mto monocapa rasp med	0,47
	PRCP.3aca	l	Pint int plas acrl mate bl	3,15
	PRCP.6aaa	l	Laca tapaporos brillo trans	7,71
	PRCP.6bbb	l	Laca de acabado satinado blanco	7,54
	PRCP.8cbc	l	Impr est met mate col	11,89
	PRCP13fb	l	Masilla al agua bl	6,71
	PRCP19ac	kg	Ligante goma laca	6,98
	PRCP27a	l	Pintura epoxi prot acero	7,85
	PRCP64aab	l	Esmalte martelé brillo col	11,72
	PRCW13c	m2	Malla fi-v 50x1mm p/revestidos	2,32
	PRRB.2cb	m2	Gres esm 30x30cm mcol	15,78
	PRRB.2eb	m2	Gres esm 40x40cm mcol	17,35
	PRRB.2fb	m2	Gres esm 45x45cm mcol	17,85
	PRRB30bb	m	Rod gres esm 8x30cm mcol	2,36
	PRRB40a	m	Huella gres esm 30x30cm	9,03
	PRRB41a	m	Tabica gres esm 15x30cm	3,23
	PRTW.1aa	m	Perfil met prim-3000 an 15 acan	1,06
	PRTW.1ba	m	Perfil met secu-600 an 15 acan	1,06
	PRTW.1da	m	Perfil met ang-3000 an 15 acan	0,74
	PRTW.2bc	u	Tirante galv roscado 0.7m	0,24
	PSMC.2caab	u	Horno multifunción estándar	550,00
	PSMC.5babab	u	Placa vitrocerámica 4 zonas cocción 60cm	412,00
	PSMC.8abda	u	Lavadora carga frontal 7kg 1200rpm digital	708,00
	PSMC10babba	u	Frigorífico no frost 2 puertas 1850x60cm	732,00
	PSMC12bc	m2	Encimera aglomerado sílice calidad media e/20	100,58
	PSMC15a	u	Repercusión formación hueco encimera	30,00
	PSMC16a	u	Repercusión m2 anclaje encimera	10,00
	PSMC17cbb	u	Extractor cocina 480 m3/h metálico	94,30
	PSMC18bbb	m	Amueblamiento bajo de cocina acab laminado	450,12
	PSMC18cbb	m	Amueblamiento alto+bajo de cocina acab laminado	726,00
	PSMO.2d	u	Mesa reunión 250x110 cm	278,00
	PUCA28acda	m	Canaleta PP 150 mm D-400	185,63
	PUCA32cb	u	Tapa+marco fund D-400 arq 40X40mm	104,05
	PUCA32ch	u	Tapa+marco fund D-400 arq 100X100mm	410,79
	PUIL.6ca	Proy LEDs 30W	65,00
	PUVA.1ba	Bordillo horm MC 20x30cm	3,60
	SHDCO200-1000	u	Separador hidrocarburos 200 l/s y 60000 l con BY-PASS	23.605,00
	los_cim	m³	Losa de cimentación	175,85
	mt07aco020c	Ud	Separador homologado para vigas.	0,09
	mt07aco020f	Ud	Separador homologado para losas de escalera.	0,09
	mt07aco020i	Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,09
	mt07bce011dfn	Ud	Bovedilla cerámica, 53x25x25 cm, según UNE-EN	1,23
	15037-3. Incluso piezas especiales.	
	mt07bce011kfn	Ud	Bovedilla cerámica, 60x25x25 cm, según UNE-EN	1,25
	15037-3. Incluso piezas especiales.	
	mt07vau010a	m	Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media	4,94
	menor de 4 m, según UNE-EN 15037-1.	
	mt07vau010b	m	Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media	5,28
	entre 4 y 5 m, según UNE-EN 15037-1.	
	mt07vau010c	m	Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media	6,02
	entre 5 y 6 m, según UNE-EN 15037-1.	
	mt07vse010a	m	Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según	3,26
	UNE-EN 15037-1.	
	mt07vse010b	m	Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según	3,95
	UNE-EN 15037-1.	
	mt08cim030b	m³	Madera de pino.	242,45
	mt08cur020a	l	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y	1,59
	morteros.	

	mt08dba010d	l	Agente desmoldeante, a base de aceites especiales,	2,23
	emulsionable en agua, para encofrados metálicos,	
	fenólicos o de madera.	
	mt08eft010a	m²	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.	7,58
	mt08eft030a	m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor,	38,18
	reforzado con varillas y perfiles.	
	mt08eva030	m²	Estructura soporte para encofrado recuperable,	86,53
	compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de	
	montaje.	
	mt08eve020	m²	Sistema de encofrado para formación de peldañeado	17,71
	en losas inclinadas de escalera de hormigón armado,	
	con puntales y tableros de	
	mt08var060	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,13
	mt09mif010ca	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color	32,25
	gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5	
	N/mm²), suministrado en s	
	mt09mif010la	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color	39,80
	gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia	
	a compresión 15	
	mt11ade100a	kg	Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos	9,97
	y accesorios.	
	mt11arf010b	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.	17,50
	mt11arf010c	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.	25,00
	mt11arf010e	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.	32,15
	mt11arf010g	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15	98,29
	cm.	
	mt11arf010h	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15	142,50
	cm.	
	mt11tpb020j	m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin	3,99
	presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de	
	110 mm de diámetro exte	
	mt11tpb020k	m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin	5,28
	presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de	
	125 mm de diámetro exte	
	mt11tpb021j	Ud	Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones	1,20
	y piezas especiales para tubo de PVC liso, para	
	saneamiento enterrado sin	
	mt11tpb021k	Ud	Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones	1,58
	y piezas especiales para tubo de PVC liso, para	
	saneamiento enterrado sin	
	mt11var009	l	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de	12,22
	tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62
	mt11var100	Ud	Conjunto de elementos necesarios para garantizar el	8,25
	cierre hermético al paso de olores mefíticos en	
	arquetas de saneamiento, com	
	mt11var130	Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una	37,50
	salida, con tapa de registro.	
	mt17coe055ba	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado	2,48
	factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de	
	16 mm de diámetro inte	
	mt17coe055ci	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado	5,72
	factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de	
	19 mm de diámetro inte	
	mt17coe055cq	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado	14,35
	factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de	
	19 mm de diámetro inte	
	mt17coe055db	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado	3,13
	factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de	
	23 mm de diámetro inte	
	mt17coe055di	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado	5,84
	factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de	
	23 mm de diámetro inte	
	mt17coe055dq	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado	15,34
	factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de	
	23 mm de diámetro inte	
	mt17coe055er	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado	18,59
	factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de	
	29 mm de diámetro inte	
	mt17coe055fs	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado	20,79
	factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de	
	36 mm de diámetro inte	
	mt17coe070ed	m	Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de	16,46
	diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de	
	caucho sintético flexible, de estru	
	mt17coe070fd	m	Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de	18,00
	diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de	
	caucho sintético flexible, de estru	
	mt17coe080bb	m	Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta	4,75
	longitudinalmente por la generatriz, de 27 mm de	
	diámetro interior y 40,	
	mt17coe110	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68
	mt17coe120	kg	Emulsión asfáltica para protección de coquillas de	2,04
	lana de vidrio, tipo ED según UNE 104231.	
	mt17coe130a	kg	Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de	24,03
	color blanco, para aislamiento en exteriores.	
	mt26cgp010	Ud	Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con	110,00
	grado de protección IK10 según UNE-EN 50102,	
	protegidos de la corrosión y n	
	mt33seg100a	Ud	Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y	5,84
	marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor	
	de color blanco.	
	mt33seg102a	Ud	Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de	6,22
	1 elemento de color blanco y embellecedor de color	
	blanco.	
	mt33seg103a	Ud	Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y	11,44
	marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor	
	de color blanco.	
	mt33seg107a	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa	6,22
	y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor	
	de color blanco.	
	mt33seg110a	Ud	Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina,	11,75
	gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color	
	blanco y embellecedor de	
	mt33seg117a	Ud	Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de	4,76
	color blanco.	
	mt33seg117c	Ud	Marco horizontal de 4 elementos, gama básica, de	8,67
	color blanco.	
	mt33seg127a	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa	3,41
	de color blanco.	
	mt33seg215a	Ud	Toma para registro de BAT o toma de usuario, gama	3,79
	media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con	
	garras.	
	mt33seg500a	Ud	Conmutador monobloc estanco para instalación en	7,52
	superficie (IP55), color gris.	
	mt33seg504a	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca,	9,68
	para instalación en superficie (IP55), color gris.	
	mt34ael010am	Ud	Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo	237,90
	luminoso 118 lúmenes, carcasa de 154,5x154,5x44	
	mm, clase I, protección IP20, con	
	mt34aem010b	Ud	Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente,	31,53
	6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de	
	245x110x58 mm, clase II,	
	mt34aem020b	Ud	Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal	125,27
	fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes,	
	carcasa de 405x134x134 mm,	
	mt34orb016a	Ud	Detector de movimiento por infrarrojos para	41,86
	automatización del sistema de alumbrado, ángulo de	
	detección de 140°, alcance fronta	
	mt34tuf020n	Ud	Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.	4,47
	mt35aia010a	m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de	0,26
	16 mm de diámetro nominal, para canalización	
	empotrada en obra de fábrica (p	
	mt35aia010b	m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de	0,29
	20 mm de diámetro nominal, para canalización	
	empotrada en obra de fábrica (p	
	mt35aia010c	m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de	0,39
	25 mm de diámetro nominal, para canalización	
	empotrada en obra de fábrica (p	
	mt35aia020b	m	Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico,	0,47
	corrugado, forrado, de color negro, de 20 mm de	
	diámetro nominal, para canaliza	
	mt35aia020c	m	Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico,	0,61
	corrugado, forrado, de color negro, de 25 mm de	
	diámetro nominal, para canaliza	
	mt35aia060b	m	Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior	3,38
	lisa y exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de	
	diámetro nominal,	
	mt35aia070ac	m	Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de	1,25
	doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color	
	naranja, de 6	
	mt35aia070ad	m	Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de	1,90
	doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color	
	naranja, de 7	
	mt35aia090ae	m	Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de	3,20
	color negro, de 40 mm de diámetro nominal, para	
	canalización fija en supe	
	mt35aia090ma	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente,	0,85
	de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para	
	canalización fija en su	
	mt35aia090md	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente,	2,17
	de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para	
	canalización fija en su	
	mt35amc820ajj	Ud	Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 63 A,	5,85
	poder de corte 120 kA, tamaño T00, según UNE-EN	
	60269-1.	
	mt35caj010a	Ud	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para	0,17
	empotrar.	
	mt35caj010b	Ud	Caja universal, con enlace por los 4 lados, para	0,21
	empotrar.	
	mt35caj011	Ud	Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para	2,01
	toma de corriente en cocinas).	
	mt35caj020a	Ud	Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con	1,79
	grado de protección normal, regletas de conexión y	
	tapa de registro.	
	mt35cgm020c	Ud	Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para	76,83
	protección frente a sobrecargas y cortocircuitos con	
	mando manual local, de 4-6,3	
	mt35cgm021abbah	Ud	Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos,	14,08
	bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de	
	intensidad nominal, cur	
	mt35cgm021abbaj	Ud	Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos,	26,83
	bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 32 A de	
	intensidad nominal, cur	
	mt35cgm021abbal	Ud	Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos,	42,07
	bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de	
	intensidad nominal, cur	
	mt35cgm021abeah	Ud	Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos,	78,76
	tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de	
	intensidad nominal,	
	mt35cgm021bbbab	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,	12,43
	bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de	
	intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbad	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,	12,66
	bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de	
	intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbaf	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,	13,59
	bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de	
	intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbah	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,	14,08
	bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de	
	intensidad nominal, cu	
	mt35cgm029aa	Ud	Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2	90,99
	módulos, incluso accesorios de montaje. Según	
	UNE-EN 61008-1.	
	mt35cgm029ab	Ud	Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2	93,73
	módulos, incluso accesorios de montaje. Según	
	UNE-EN 61008-1.	
	mt35cgm031aa	Ud	Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4	166,07
	módulos, incluso accesorios de montaje. Según	
	UNE-EN 61008-1.	
	mt35cgm040g	Ud	Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento	24,77
	del interruptor de control de potencia (ICP) en	
	compartimento independiente y	
	mt35cgm040m	Ud	Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento	27,98
	del interruptor de control de potencia (ICP) en	
	compartimento independiente y	
	mt35cgm040s	Ud	Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento	48,49
	del interruptor de control de potencia (ICP) en	
	compartimento independiente y	
	mt35cgm041l	Ud	Caja para alojamiento de los interruptores de	33,05
	protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos, de	
	ABS autoextinguible, de co	
	mt35cgm041y	Ud	Caja para alojamiento de los interruptores de	28,95
	protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos, de	
	ABS autoextinguible, de co	
	mt35cgm060	Ud	Bobina de protección contra sobretensiones	87,10
	permanentes fase-neutro de 230 Vca y tensión de	
	disparo de 255 Vca.	
	mt35cgp020ba	Ud	Caja general de protección, equipada con bornes de	38,42
	conexión, bases unipolares previstas para colocar	
	fusibles de intensidad máxi	
	mt35cgp040f	m	Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro	3,73
	exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.	
	mt35cgp040h	m	Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro	5,44
	exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.	
	mt35con010a	Ud	Módulo para ubicación de tres contadores	61,30
	monofásicos, homologado por la empresa	
	suministradora. Incluso cableado y accesorios pa	
	mt35con010b	Ud	Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos,	75,13
	homologado por la empresa suministradora. Incluso	
	cableado y accesorios par	
	mt35con020	Ud	Módulo de reloj conmutador para doble tarifa,	59,50
	homologado por la empresa suministradora. Incluso	
	cableado y accesorios para forma	
	mt35con040b	Ud	Módulo de servicios generales con módulo de	107,58
	fraccionamiento y seccionamiento, homologado por la	
	empresa suministradora. Incluso	
	mt35con050a	Ud	Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A	135,23
	(III+N), homologado por la empresa suministradora.	
	Incluso cableado y accesor	
	mt35con060	Ud	Módulo de bornes de salida y puesta a tierra,	81,14
	homologado por la empresa suministradora. Incluso	
	carril, bornes, cableado y acces	
	mt35con070	Ud	Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la	70,62
	empresa suministradora. Incluso fusibles, cableado y	
	accesorios para formar p	

	mt35con080	Ud	Módulo de embarrado general, homologado por la	106,02
	empresa suministradora. Incluso pletinas de cobre,	
	cortacircuitos, cableado y acc	
	mt35cun010d1	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión	1,12
	asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con	
	mt35cun010e1	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión	1,49
	asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con	
	mt35cun010f1	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión	2,12
	asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con	
	mt35cun010g1	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión	3,11
	asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con	
	mt35cun020a	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión	0,41
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,	
	mt35cun020b	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión	0,62
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,	
	mt35cun020d	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión	1,32
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,	
	mt35cun040aa	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de	0,26
	450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN	
	50575, con conductor mu	
	mt35cun040ab	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de	0,40
	450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN	
	50575, con conductor mu	
	mt35cun040ad	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de	1,00
	450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN	
	50575, con conductor mu	
	mt35tta010	Ud	Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de	74,00
	300x300 mm, con tapa de registro.	
	mt35tta030	Ud	Puente para comprobación de puesta a tierra de la	46,00
	instalación eléctrica.	
	mt35ttc010b	m	Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².	2,81
	mt35ttc010c	m	Conductor de cobre desnudo, de 50 mm².	4,81
	mt35ttc020c	m	Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4	0,49
	mm² de sección, para red equipotencial.	
	mt35ttc030	Ud	Abrazadera de latón.	1,40
	mt35tts010d	Ud	Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara	7,00
	del pilar metálico, con doble cordón de soldadura de	
	50 mm de longitud reali	
	mt35www010	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,48
	mt35www020	Ud	Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.	1,15
	mt35www030	m	Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de	0,25
	anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN!	
	DEBAJO HAY CABLES ELÉ	
	mt36bsj010aa	Ud	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con	13,80
	mt36bsj010aa	Ud	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con	13,80
	cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de	
	50 mm de diámetro, con tapa	
	mt36tie010ac	m	Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm	1,49
	de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN	
	1329-1, con el precio increme	
	mt36tie010bc	m	Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm	1,88
	de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN	
	1329-1, con el precio increme	
	mt36tie010cc	m	Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm	2,41
	de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN	
	1329-1, con el precio increme	
	mt36tie010dc	m	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm	3,67
	de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN	
	1329-1, con el precio increme	
	mt36tie010fd	m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2	6,14
	mm de espesor, con extremo abocardado, según	
	UNE-EN 1329-1, con el precio incr	
	mt36tit010ac	m	Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm	1,44
	de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio	
	incrementado el 10% en concepto	
	mt36tit010bc	m	Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm	1,83
	de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio	
	incrementado el 10% en concepto	
	mt36tit010cc	m	Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm	2,33
	de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio	
	incrementado el 10% en concepto	
	mt36tit010dc	m	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm	3,37
	de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio	
	incrementado el 10% en concepto	
	mt36tit010dj	m	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm	4,45
	de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio	
	incrementado el 45% en concepto	
	mt36tit010fc	m	Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm	4,08
	de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio	
	incrementado el 10% en concep	
	mt36tit010fj	m	Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm	5,37
	de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio	
	incrementado el 45% en concep	
	mt36tit010gc	m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2	5,39
	mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio	
	incrementado el 10% en conce	
	mt36tit010gi	m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2	6,86
	mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio	
	incrementado el 40% en conce	
	mt36tit010gj	m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2	7,11
	mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio	
	incrementado el 45% en conce	
	mt36tit400a	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,08
	las tuberías de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.	
	mt36tit400b	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,10
	las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.	
	mt36tit400c	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,13
	mt36tit400c	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,13
	las tuberías de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro.	
	mt36tit400d	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,19
	las tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro.	
	mt36tit400f	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	1,29
	las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.	
	mt36tit400g	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	1,45
	las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.	
	mt36vaj030a	Ud	Válvula eliminadora de malos olores de ABS, de 75	83,33
	mm de diámetro, de 8 l/s de caudal máximo, apta para	
	temperaturas desde -20 ha	
	mt36vpj030c	Ud	Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de	18,25
	diámetro, para tubería de ventilación.	
	mt37bce005a	Ud	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres	147,44
	velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor	
	de tecnopolímero, eje mo	
	mt37bcw190aiab	Ud	Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas	4.932,80
	de 5 etapas, horizontales, ejecución monobloc, no	
	autoaspirantes, con carcasa	
	mt37ccb010aa	Ud	Batería de acero galvanizado de 2" DN 50 mm, para	98,38
	centralización de 4 contadores divisionarios de agua	
	en dos filas, de 600x640	
	mt37ccb015aa	Ud	Cuadro de clasificación de plástico para centralización	1,19
	de 4 contadores divisionarios de agua en dos filas.	
	mt37ccb040b	Ud	Latiguillo de acero inoxidable, de 1", de 400 mm de	9,10
	longitud.	
	mt37cic020a	Ud	Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.	44,31
	mt37cic050a	Ud	Contador de agua para calefacción de chorro único,	104,61
	con emisor de impulsos, para roscar, de 15 mm de	
	diámetro nominal y temperatu	
	mt37dps020f	Ud	Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio,	886,50
	cilíndrico, de 3700 litros, con tapa, aireador y	
	rebosadero, para colocar e	
	mt37sgl012a	Ud	Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".	4,99
	mt37sgl012b	Ud	Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 3/4".	6,82
	mt37sgl020d	Ud	Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2"	6,92
	de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión	
	máxima de trabajo de	
	mt37svc010c	Ud	Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de	6,83
	3/4".	
	mt37svc010f	Ud	Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de	9,62
	1".	
	mt37svc010o	Ud	Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de	28,77
	2".	
	mt37sve010b	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de	4,13
	1/2".	
	mt37sve010c	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de	5,95
	3/4".	
	mt37sve010d	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".	9,81
	mt37sve010e	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1	15,25
	1/4".	
	mt37sve010i	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3".	96,59
	mt37svr010a	Ud	Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".	2,86
	mt37svr010b	Ud	Válvula de retención de latón para roscar de 3/4".	3,35
	mt37svr010c	Ud	Válvula de retención de latón para roscar de 1".	5,18
	mt37svs010c	Ud	Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de	4,42
	diámetro, tarada a 6 bar de presión.	
	mt37svs050a	Ud	Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado,	6,05
	con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 8 bar de	
	presión, con maneta de pur	
	mt37tca010ae	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y	5,16
	10/12 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el	
	precio incrementado el 20% e	
	mt37tca010ba	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y	4,82
	13/15 mm de diámetro, según UNE-EN 1057.	
	mt37tca010be	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y	5,78
	13/15 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el	
	precio incrementado el 20% e	
	mt37tca010ce	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y	7,30
	16/18 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el	
	precio incrementado el 20% e	
	mt37tca010de	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y	8,74
	20/22 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el	
	precio incrementado el 20% e	
	mt37tca010ee	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y	11,65
	26/28 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el	
	precio incrementado el 20% e	
	mt37tca400a	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,22
	las tuberías de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro.	
	mt37tca400b	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,24
	las tuberías de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro.	
	mt37tca400c	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,30
	las tuberías de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro.	
	mt37tca400d	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,36
	las tuberías de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro.	
	mt37tca400e	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,49
	las tuberías de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro.	
	mt37tpu010ac	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16	2,05
	mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de	
	espesor, suministrado en ro	
	mt37tpu010ae	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16	2,23
	mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de	
	espesor, suministrado en ro	
	mt37tpu010bc	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20	2,45
	mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de	
	espesor, suministrado en ro	
	mt37tpu010be	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20	2,68
	mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de	
	espesor, suministrado en ro	

	mt37tpu010cc	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25	4,08
	mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de	
	espesor, suministrado en ro	
	mt37tpu010cd	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25	4,26
	mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de	
	espesor, suministrado en ro	
	mt37tpu010ce	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25	4,45
	mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de	
	espesor, suministrado en ro	
	mt37tpu010dc	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32	8,33
	mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de	
	espesor, suministrado en ro	
	mt37tpu010dd	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32	8,71
	mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de	
	espesor, suministrado en ro	
	mt37tpu010de	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32	9,09
	mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de	
	espesor, suministrado en ro	
	mt37tpu400a	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,09
	las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	
	de 16 mm de diám	
	mt37tpu400b	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,10
	las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	
	de 20 mm de diám	
	mt37tpu400c	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,19
	las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	
	de 25 mm de diám	
	mt37tpu400d	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de	0,35
	las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	
	de 32 mm de diám	
	mt37www010	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40
	mt37www040b	Ud	Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 40	23,23
	mm, para una presión máxima de trabajo de 10 bar.	
	mt37www050c	Ud	Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para	16,60
	una presión máxima de trabajo de 10 bar.	
	mt37www060b	Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de	4,98
	acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de	
	diámetro, con rosca de 1/2",	
	mt37www060d	Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de	12,88
	acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de	
	diámetro, con rosca de 1", p	
	mt38aci010r	Ud	Acumulador de inercia, de acero negro, 970 l, altura	2.196,00
	1840 mm, diámetro 950 mm, aislamiento de 50 mm	
	de espesor con poliuretano d	
	mt38cbh085cca	Ud	Sistema de elevación de la temperatura de retorno por	1.216,80
	encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de	
	3 vías de 5/4" de diám	
	mt38cbh091b	Ud	Conexión antivibración para conducto de humos de	211,58
	150 mm de diámetro.	
	mt38cbh096a	Ud	Regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta	312,00
	antiexplosión, para caldera.	
	mt38cbh098a	Ud	Encendido automático, para caldera a leña.	897,00
	mt38cbh098a	Ud	Encendido automático, para caldera a leña.	897,00
	mt38cbh100h	Ud	Puesta en marcha y formación en el manejo de caldera	341,25
	a leña.	
	mt38cbh310ec	Ud	Caldera para la combustión de leña, potencia nominal	6.684,60
	de 9,9 a 40 kW, con cuerpo de 1590x670x1370 mm,	
	aislamiento térmico, cámara	
	mt38csg005a	Ud	Captador solar térmico plano, con panel de montaje	391,00
	vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m²,	
	rendimiento óptico 0,75	
	mt38csg006a	Ud	Estructura soporte, para cubierta plana, para captador	235,00
	solar térmico.	
	mt38csg040	Ud	Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares	91,67
	térmicos, con conexiones aisladas, tapones,	
	pasacables y racores.	
	mt38csg050V1	Ud	Interacumulador de acero vitrificado, con	2.500,00
	intercambiador de un serpentín, de suelo, 500 l, altura	
	1720 mm, diámetro 800 mm, aisl	
	mt38csg080a	Ud	Centralita de control de tipo diferencial para sistema de	213,04
	captación solar térmica, con protección contra	
	sobretemperatura del ca	
	mt38csg085a	Ud	Sonda de temperatura para centralita de control para	14,63
	sistema de captación solar térmica.	
	mt38csg100	l	Solución agua-glicol para relleno de captador solar	4,00
	térmico, para una temperatura de trabajo de -28°C a	
	+200°C.	
	mt38csg110	Ud	Válvula de seguridad especial para aplicaciones de	38,80
	energía solar térmica, para una temperatura máxima	
	de 130°C.	
	mt38csg120	Ud	Purgador automático, especial para aplicaciones de	72,75
	energía solar térmica, equipado con válvula de esfera y	
	cámara de acumulación	
	mt38csj600oha	Ud	Aerotermo de agua caliente para instalación solar	1.065,00
	térmica, alimentación monofásica a 230 V, potencia	
	disipadora de 24 kW, con un	
	mt38emi010eq	Ud	Elemento para radiador de aluminio inyectado en	20,89
	instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de	
	781 mm de altura, con fro	
	mt38emi011a	Ud	Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado,	13,75
	compuesto por tapones y reducciones, pintados y	
	zincados con rosca a derecha	
	mt38emi013	Ud	Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a	25,80
	la tubería de distribución, compuesto por llave de paso	
	termostática, dete	
	mt38tew010a	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	2,85
	mt38tew021ff	Ud	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural	202,73
	vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l, potencia	
	2 kW, de 758 mm de al	
	mt38tew021hh	Ud	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural	226,98
	vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia	
	2,2 kW, de 913 mm de	
	mt38vex010a	Ud	Vaso de expansión, capacidad 5 l, de 190 mm de	14,55
	altura y 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de	
	diámetro y 10 bar de presión.	
	mt38vex015	Ud	Conexión para vasos de expansión, formada por	61,75
	soportes y latiguillos de conexión.	
	mt38vex020a	Ud	Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado,	35,10
	capacidad 8 l, presión máxima 10 bar.	
	mt38www010	Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción.	1,68
	mt38www011	Ud	Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.	1,45
	mt38www012	Ud	Material auxiliar para instalaciones de calefacción y	2,10
	A.C.S.	
	mt40dpt060a	Ud	Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos,	15,17
	categoría 6,	
	mt40eaf010ge	Ud	Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, según	64,37
	UNE-EN 50083-5.	
	mt40eaf010lf	Ud	Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, según	65,44
	UNE-EN 50083-5.	
	mt40eaf102a	Ud	Soporte metálico, con capacidad para 10 módulos y	33,52
	fuente de alim	
	mt40ecf020a	Ud	Antena exterior DAB para captación de señales de	44,24
	radiodifusión s	
	mt40edf010aa	Ud	Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de	6,08
	pérdida de	
	mt40edf010bb	Ud	Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de	6,64
	pérdida de	
	mt40fod035a	Ud	Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC	27,83
	doble y ca	
	mt40iae010	Ud	Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud,	34,65
	con conectores cada 25 mm.	
	mt40iae030	Ud	Portalámparas serie estándar.	1,42
	mt40iae050	Ud	Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al	6,45
	fuego, para RIT.	
	mt40iar010a	Ud	Arqueta de entrada prefabricada para ICT de	280,32
	400x400x600 mm de dimensiones interiores, con	
	ganchos para tracción, cerco y tapa.	
	mt40irf023a	Ud	Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de	4,16
	pérdidas de	
	mt40irf023y	Ud	Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas, de 14 dB de	12,72
	pérdidas de	
	mt40irf050d	Ud	Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz,	5,93
	con embellecedor	
	mt40irs010a	Ud	Registro secundario para paso y distribución de	109,38
	instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo	
	y puerta de plancha de acer	
	mt40irt020a	Ud	Caja de registro de terminación de red, para	41,00
	instalaciones de ICT, de plástico, de 500x600x80 mm,	
	para empotrar. Incluso tapa.	
	mt40irt023a	Ud	Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de	6,79
	pérdidas de	
	mt40iva020d	Ud	Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm	1,68
	de diámetro.	
	mt40iva030	m	Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.	0,17
	mt40mta060b	Ud	Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con	27,65
	conectores hemb	
	mt40mta070b	Ud	Latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado	6,89
	por cable rí	
	mt40saf011sd	Ud	Garra de anclaje a obra en L para mástil, para	7,30
	colocación en sup	
	mt40www040	Ud	Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.	1,33
	mt41aco200c	Ud	Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión	67,95
	máxima de 6 bar, con cuerpo de latón, boya esférica	
	roscada de latón y o	
	mt41aco210	Ud	Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y	13,30
	cable.	
	mt41ixi010a	Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente	41,83
	antibrasa, con presión incorporada, de eficacia	
	21A-144B-C, con 6 kg de agent	
	mt41sny010ga	Ud	Placa de señalización de equipos contra incendios, de	5,79
	PVC fotoluminiscente, con categoría de	
	fotoluminiscencia A según UNE 23035	
	mt41sny020da	Ud	Placa de señalización de medios de evacuación, de	8,92
	PVC fotoluminiscente, con categoría de	
	fotoluminiscencia A según UNE 23035-4,	
	mt42coi010aa	m²	Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio	15,45
	Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de	
	25 mm de espesor, revestido por	
	mt42coi020a	m	Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor	0,33
	y 63 mm de ancho, con adhesivo a base de resinas	
	acrílicas, para el sellado	
	mt42coi030	kg	Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver	11,33
	"ISOVER", para unión de conductos de lana de vidrio.	
	mt42con025	Ud	Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al	4,26
	forjado de conducto rectangular de lana mineral para la	
	distribución de a	
	mt42lin020a	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de	6,80
	cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido	
	de 1/4" de diáme	
	mt42lmf020pb	Ud	Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 10 "LMF	4.124,00
	CLIMA", caudal de aire nominal 720 m³/h, dimensiones	
	370x1470x820 mm, peso 10	
	mt42lmf020rd	Ud	Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 20 "LMF	7.153,00
	CLIMA", caudal de aire nominal 1710 m³/h,	
	dimensiones 455x1850x1460 mm, peso	
	mt42lmf502w	Ud	Plenum para descarga mediante embocaduras	568,00
	tubulares, modelo PLM "LMF CLIMA".	
	mt42lmf502y	Ud	Plenum para descarga mediante embocaduras	771,00
	tubulares, modelo PLM "LMF CLIMA".	
	mt42mhi131u	Ud	Unidad interior de aire acondicionado, de pared,	562,00
	sistema aire-aire multi-split, para gas R-32, bomba de	
	calor, gama doméstica (R	
	mt42mhi131y	Ud	Unidad interior de aire acondicionado, de pared,	574,00
	sistema aire-aire multi-split, para gas R-32, bomba de	
	calor, gama doméstica (R	
	mt42mhi157d	Ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema	3.394,00
	aire-aire multi-split, para gas R-32, bomba de calor,	
	gama doméstica (RAC), alime	
	mt42trx010caa	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado	24,43
	color natural E6-C-0, con lamas horizontales	
	regulables individualmente, de	
	mt42trx010cab	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado	29,12
	color natural E6-C-0, con lamas horizontales	
	regulables individualmente, de	
	mt42trx010cad	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado	40,07
	color natural E6-C-0, con lamas horizontales	
	regulables individualmente, de	
	mt42trx010cae	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado	46,05
	color natural E6-C-0, con lamas horizontales	
	regulables individualmente, de	
	mt42trx010iaa	Ud	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado	47,73
	color natural E6-C-0, con lamas horizontales	
	regulables individualmente, d	
	mt42trx010iab	Ud	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado	57,98
	color natural E6-C-0, con lamas horizontales	
	regulables individualmente, d	
	mt42trx010iae	Ud	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado	92,56
	color natural E6-C-0, con lamas horizontales	
	regulables individualmente, d	
	mt42trx370aa1	Ud	Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación,	118,17
	marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero	
	galvanizado, de 400x3	
	mt42www011	Ud	Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y	13,30
	confección de canalizaciones de aire en instalaciones	
	de climatización	
	mt42www040	Ud	Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera	11,00
	de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado	
	de 1/2", escala de presi	
	mt42www080	Ud	Kit de amortiguadores antivibración de suelo, formado	8,00
	por cuatro amortiguadores de caucho, con sus	
	tornillos, tuercas y arandela	
	mt46edb010g	Ud	Estación depuradora biológica de aguas residuales,	13.147,40
	tecnología VFL, capacidad para 10 a 30 usuarios	
	(H.E.), carga media de materi	
	mt46fmg010a	Ud	Arqueta para toma de muestras de poliéster reforzado	372,40
	con fibra de vidrio (PRFV), de 580 mm de diámetro y	
	0,55 m de altura, con b	
	mt46fpg020a	Ud	Arqueta de desbaste de poliéster reforzado con fibra de	780,08
	vidrio (PRFV), de 950x595x475 mm, con boca de	
	entrada y boca de salida,	
	mt46phm050	Ud	Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de	4,65
	330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según	
	UNE-EN 1917.	
	mt46tpr010q	Ud	Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y	85,00
	marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro	
	exterior y 100 mm de altura,	
	mt50spa052b	m	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	5,40
	mt50spa081a	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	16,42
	mt50spa081a	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.	16,42
	mt50spa081c	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura.	22,59
	MAQUINARIA	
	CCAC.1a	u	Determinación resistencias mecánicas	104,32
	CCAC10a	u	Toma muestras cemento	16,35
	CCCA.2a	u	Determinación absorción agua baldosa cerámica	69,53
	CCCA.6a	u	Determinación dureza rayado baldosa cerámica	66,16
	CCCA20a	u	Determinación resistencia resbalamiento baldosa	103,55
	cerámica	
	CCCB.1a	u	Determinación geometría bovedilla	86,68
	CCCB.6a	u	Ensayo resistencia flexión bovedilla	309,44
	CCCC.1a	u	Ensayo tolerancia dimensiones-aspecto-forma ladrillo	112,89
	CCCC.4a	u	Determinación absorción agua ladrillo	49,63
	CCCC.5a	u	Ensayo eflorescencia ladrillos	69,47
	CCCC.6a	u	Determinación resistencia compresión pieza cerámica	180,40
	CCDB.1b	u	Determinación resistencia tracción	60,84
	CCDB25a	u	Examen partículas unión soldada	40,17
	CCEB.1a	u	Determinación medidas y tolerancias puerta	116,76
	CCEB.3a	u	Determinación medidas de alabeo puerta	66,18
	CCEB.5a	u	Determinación resistencia impacto cuerpo duro puerta	79,64
	CCEB.6a	u	Determinación resistencia impacto cuerpo blando-duro	79,64
	puerta	
	CCGB.1a	u	Control dimensiones tubo PVC	23,83
	CCLA.4a	u	Determinación densidad pintura/barniz	80,12
	CCRM10a	u	Toma muestras mortero	16,35
	CCRM14a	u	Determinación resistencia flexión y compresión mortero	169,22
	CCUA.2a	u	Determinación resistencia punzonamiento geotextil	124,37
	CCUA.4a	u	Determinación espesor geotextil	63,03
	CCZV.1a	u	Ensayo planicidad	87,91
	CCZV.4a	u	Ensayo resistencia flexión	323,34
	CHAA.1a	u	Características geométricas barra corrugada	32,00
	CHAA.2a	u	Características mecánicas barra corrugada	34,00
	CHAA14a	u	Determinación sección equivalente barra corrugada	17,44
	CHAA16b	u	Ensayo doblado simple barra	18,53
	CHHH.2a	u	Control resistencia característica compresión hormigón	47,00
	CHHH.3a	u	Control resistencia característica tracción hormigón	47,00
	CHHH.4a	u	Control resistencia característica flexotracción	47,00
	hormigón	
	CSSA.2a	u	Aislamiento acústico ruido aéreo fachadas	905,51
	CSSA.3a	u	Aislamiento acústico ruido impacto	157,22
	CSSC.1a	u	Prueba de carga de forjado	1.300,00
	CSSE.2bd	u	Prub estq cubierta >400m2 inundación/riego	260,00
	CSSS.1a	u	Prueba resistencia mecánica/estanquidad red tubería	200,00
	metálica	
	CSSS.2a	u	Prueba resistencia mecánica/estanquidad red tubería	200,00
	plástica	
	CSSS.5a	u	Prueba funcionamiento válvulas retención	141,92
	CSSS.6a	u	Prueba simultaneidad general	300,00
	CSST.2a	u	Determinación espesor aislante proyectado	30,00
	CSSV.4a	u	Prueba evacuación aguas residuales	141,92
	CSSV.5a	u	Prueba evacuación aguas pluviales	141,92
	CSSV.6a	u	Prueba final estanquidad/estabilidad cierres	247,87
	hidráulicos	
	M01054	h	Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³	33,11
	M01061	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV	42,32
	M02030	h	Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra	3,35
	M020500	h	Maquinaria fratasado hormigón	65,00
	M04019	h	Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra	9,14
	MATERIAL12	ud	Colchoneta 25 cm	52,97
	MMBC.2aaa	me	Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/	32,42
	MMBC.2aba	me	Csta mnblc alqu 3x2x35m san s/	50,07
	MMBC.2baa	me	Csta mnblc alqu 4x2.35m dfna s/	37,82
	MMBC.2bba	me	Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/	66,22
	MMBC.9a	u	Transporte de caseta a obra	250,00
	MMBE.3abc	u	Banco simple completo lg200cm	258,53
	MMBE.3bbb	u	Banco doble completo lg150cm	329,60
	MMBE.6a	u	Recipiente recg desperdicios	33,58
	MMBE.7a	u	Horno microondas	129,27
	MMBE.9aaa	u	Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue	91,67
	MMBE.9cbb	u	Taq met 40x50x180cm 2alt 2hue	131,84
	MMBE.9hbf	u	Taq met 90x50x180cm 2alt 6hue	299,73
	MMBE10a	u	Botiquín urgencia	49,44
	MMBE13a	u	Portarrollos	27,30
	MMBE17a	u	Escobillero	2,70
	MMEM.1ah	m3	Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us	25,65
	MMEM.1ak	m3	Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 15 us	13,68
	MMEM.4h	m3	Amtz mad encf tabl 15 us	18,45
	MMEM15bcf	u	Amtz tabl mad 98x50x2.7m 30 us	0,31
	MMEM25abe	u	Amtz spda met p/vig lg 4m 100us	0,59
	MMET.1be	u	Amtz puntal met 3.50m 100 us	0,18
	MMET25cc	u	Amtz pantalla encf 0.65m 50us	6,70
	MMMC.2bb	h	Band vibr 140kg 660x600 cm	6,83
	MMMC.8c	h	Motoniveladora 140 CV	63,49
	MMMC.8e	h	Motoniveladora 180 CV	77,35

	MMMC11a	h	Regla vibrante	2,50
	MMMC12b	h	Rodillo compactador autpro 10 T	60,00
	MMME.1abb	h	Retro de neum s/palafrtl 0,4m3	41,01
	MMME.5fd	h	Retro de orugas 150cv 1,4m3	83,30
	MMMG.1a	h	Camión grúa	44,69
	MMMG.6a	h	Grúa autopropulsada 12T	57,33
	MMMH.2a	h	Bomba de alta presión	68,32
	MMMH.3a	h	Bom H sob cmn 1065l	112,90
	MMMH11aac	h	Hgn el conve 160l	1,54
	MMMH15a	h	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	1,42
	MMMR.1bb	h	Pala crgra de neum 102cv 1,5m3	49,14
	MMMR.1de	h	Pala crgra de neum 179cv 3,2m3	61,42
	MMMR.2dc	h	Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3	84,41
	MMMT.7b	h	Camión cuba 10000l	51,59
	MMMT.8af	h	Dumper hidr crg frtl 3000kg	7,51
	MMMT10ab	h	Cmn grúa autcg 12 T s/JIC	53,48
	MMMT14cca	h	Cmn de transp 15T 12m3 2ejes	49,05
	MMMT18a	h	Camión grúa 3.5 t	40,40
	MMMY15f	u	Pistola gotelé	494,51
	MMRB.1c	u	Bidón residuos peligros 200 l	45,00
	MMRB.2b	u	Contenedor residuos peligros 1000 l	230,00
	MPCR.1ac	m2	Red seg polipropileno 100x100	1,77
	MPCR.2adb	m	Cuerda trenz polipropileno ø8mm	0,29
	MPCR.2aga	m	Cuerda cbl polipropileno ø14mm	1,51
	MPCR.2aha	m	Cuerda cbl polipropileno ø16mm	2,00
	MPCR.3a	u	Gancho de sujeción y montaje	2,85
	MPCR.4a	u	Gancho de anclaje forjado	0,52
	MPCR.5a	u	Pescante tipo horca	71,67
	MPCR.7a	u	Soporte mordaza	96,01
	MPCR.9a	u	Brazo marquesina	78,50
	MPIC.1b	u	Casco ctr golpes reg c/ruleta	7,10
	MPIJ.1bcb	u	Ga partc liq-soli pa UV	9,81
	MPIJ.2a	u	Pantalla facial	7,82
	MPIL.3a	u	Limpiamanos suciedades especial	16,00
	MPIM.1bc	u	Guantes ri mec alg punz	13,77
	MPIO.3a	u	Tapón con cordón	0,95
	MPIP.1aa	u	Bota seguridad	18,64
	MPIT.7a	u	Chaleco alta visibilidad	5,60
	MPIV.1a	u	Mascarilla papel	1,20
	MPIV.1b	u	Mascarilla papel c/válvula	2,00

	MPIX.1a	u	Mono trabajo 1 pieza	14,52
	MPIX.3a	u	Chaqueta c/capucha y pantalón	10,50
	MPIX.7c	u	Cintu seg suspensión 2pto amarre	46,35
	MPIX13b	u	Arnés c/2 pto amarre	57,12
	MPSA.5a	u	Baliza lumi amarillo interm	15,47
	MPSP.1a	u	Señal de prohibición	22,13
	MPSP.2a	u	Señal de advertencia	20,13
	MPSP.3a	u	Señal de obligación	22,13
	MPSP.4a	u	Señal de indicación	27,66
	MPSP.7a	u	Soporte acero galvanizado	13,30
	MPSS.3a	u	Banda bicolor	13,39
	MPSS.5a	u	Poste señalización	39,02
	MPST.2a	u	Valla móvil galvanizada	30,00
	MPST.4a	u	Base de hormigón	6,95
	MPST.5a	u	Soporte metálico	8,70
	mq02cia020j	h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	40,02
	mq02rop020	h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa	3,49
	de 30x30 cm, tipo rana.	
	mq04cag010a	h	Camión con grúa de hasta 6 t.	49,45
	mq04dua020b	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,25
	MANO DE OBRA	
	MOOA.7a	h	Capataz construcción	19,47
	MOOA.8a	h	Oficial 1ª construcción	21,28
	MOOA.9a	h	Oficial 2ª construcción	18,26
	MOOA10a	h	Ayudante construcción	16,42
	MOOA11a	h	Peón especializado construcción	16,42
	MOOA12a	h	Peón ordinario construcción	15,90
	MOOB.7a	h	Oficial montador ferralla	20,41
	MOOB10a	h	Ayudante ferralla	17,21
	MOOB12a	h	Peón ordinario ferralla	16,15
	MOOC.8a	h	Oficial 1ª carpintería	19,99
	MOOC10a	h	Ayudante carpintería	15,70
	MOOE.8a	h	Oficial 1ª electricidad	20,12
	MOOE11a	h	Especialista electricidad	19,14
	MOOE12a	h	Peón electricidad	14,99
	MOOF.8a	h	Oficial 1ª fontanería	20,12
	MOOF11a	h	Especialista fontanería	16,19
	MOOF12a	h	Peón fontanería	14,99
	MOOL.8a	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83
	MOOL.9a	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83
	MOOM.8a	h	Oficial 1ª metal	20,12
	MOOM11a	h	Especialista metal	17,16
	MOOM12a	h	Peón metal	14,99
	MOON.8a	h	Oficial 1ª pintura	19,00
	MOON10a	h	Ayudante pintura	16,42
	MOOV.8a	h	Oficial 1ª vidrio	15,27