CUADRO Nº 3	
	PRECIO DE LAS	
	UNIDADES DE OBRA	

	   1	AMGT.2bb	m2	Suministro y colocación de geotextil no tejido	0,60
	formado por fibras de polipropileno, unidas	
	mecánicamente por proceso de agujeteado,	
	de masa 150 gr/m2, sobre terreno previamen-	
	te preparado, incluso parte proporcional de so-	
	lapes y uniones, medida la superficie coloca-	
	da en obra.	
	CERO PESETAS con SESENTA CÉNTIMOS de EURO	
	   2	AMMD.1a	m²	Despeje, desbroce y refino de terrenos has-	0,62
	ta 25cm de profundidad, con vegetación de	
	hasta 2m de altura, incluida la retirada de ma-	
	terial, sin incluir la carga y transporte.	
	CERO PESETAS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS de	
	EURO	
	   3	AMME.1bbba	m³	Excavación a cielo abierto en terreno de trán-	2,47
	sito para desmonte de terreno realizada con	
	medios mecánicos, incluida la carga de ma-	
	terial y su acopio intermedio o su transporte	
	a vertedero a un distancia menor de 10km.	
	DOS PESETAS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	   4	AMME.2bba	m³	Excavación de zanja entibada en terreno de	6,91
	tránsito realizada mediante medios mecáni-	
	cos, incluida la carga de material y su acopio	
	intermedio o su transporte a vertedero a un	
	distancia menor de 10km sin incluir entiba-	
	ción.	
	SEIS PESETAS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
	   5	AMME.4aba	m³	Excavación de pozo entibado en tierras reali-	6,25
	zada mediante medios mecánicos, incluida	
	la carga de material y su acopio intermedio o	
	su transporte a un distancia menor de 10km	
	sin incluir entibación.	
	SEIS PESETAS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
	   6	AMME.5b	m²	Refino y acabado de la excavación en tierras	0,91
	y talud tendido.	
	CERO PESETAS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS de	
	EURO	
	   7	AMMR.5ba	m³	Relleno y compactación de zanja con zaho-	24,65
	rra.	
	VEINTICUATRO PESETAS con SESENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	   8	AMMR.7cb	m³	Relleno y extendido de zahorras con medios	18,21
	mecánicos en capas de 25cm de espesor	
	máximo, incluido el riego y compactación	
	con grado de 95% del Proctor modificado.	
	DIECIOCHO PESETAS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
	   9	ASA010	Ud	Arqueta de paso, registrable, enterrada, cons-	180,29
	truida con fábrica de ladrillo cerámico maci-	
	zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensio-	
	nes interiores 50x50x60 cm, sobre solera de	
	hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15	
	cm de espesor, formación de pendiente míni-	
	ma del 2%, con el mismo tipo de hormigón,	
	enfoscada y bruñida interiormente con morte-	
	ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófu-	
	go, M-15 formando aristas y esquinas a me-	
	dia caña, cerrada superiormente con tapa pre-	
	fabricada de hormigón armado con cierre her-	
	mético al paso de los olores mefíticos. Inclu-	
	so mortero para sellado de juntas y colector	
	de conexión de PVC, de tres entradas y una	
	salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación	
	del hormigón en formación de solera. Forma-	
	ción de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero.	
	Conexionado de los colectores a la arqueta.	
	Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, re-	
	dondeando los ángulos del fondo y de las pa-	
	redes interiores de la arqueta. Colocación del	
	colector de conexión de PVC en el fondo de la	
	arqueta. Realización del cierre hermético y co-	
	locación de la tapa y los accesorios. Compro-	
	bación de su correcto funcionamiento. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no	
	incluye la excavación ni el relleno del trasdós.	
	CIENTO OCHENTA PESETAS con VEINTINUEVE	
	CÉNTIMOS	
	  10	ASA010b	Ud	Arqueta de paso, registrable, enterrada, cons-	185,36
	truida con fábrica de ladrillo cerámico maci-	
	zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensio-	
	nes interiores 50x50x65 cm, sobre solera de	
	hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15	
	cm de espesor, formación de pendiente míni-	
	ma del 2%, con el mismo tipo de hormigón,	
	enfoscada y bruñida interiormente con morte-	
	ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófu-	
	go, M-15 formando aristas y esquinas a me-	
	dia caña, cerrada superiormente con tapa pre-	
	fabricada de hormigón armado con cierre her-	
	mético al paso de los olores mefíticos. Inclu-	
	so mortero para sellado de juntas y colector	
	de conexión de PVC, de tres entradas y una	
	salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación	
	del hormigón en formación de solera. Forma-	
	ción de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero.	
	Conexionado de los colectores a la arqueta.	
	Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, re-	
	dondeando los ángulos del fondo y de las pa-	
	redes interiores de la arqueta. Colocación del	
	colector de conexión de PVC en el fondo de la	
	arqueta. Realización del cierre hermético y co-	
	locación de la tapa y los accesorios. Compro-	
	bación de su correcto funcionamiento. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no	
	incluye la excavación ni el relleno del trasdós.	
	CIENTO OCHENTA Y CINCO PESETAS con TREINTA	
	Y SEIS CÉNTIMOS	
	  11	ASA010c	Ud	Arqueta de paso, registrable, enterrada, cons-	211,72
	truida con fábrica de ladrillo cerámico maci-	
	zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensio-	
	nes interiores 60x60x70 cm, sobre solera de	
	hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15	
	cm de espesor, formación de pendiente míni-	
	ma del 2%, con el mismo tipo de hormigón,	
	enfoscada y bruñida interiormente con morte-	
	ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófu-	
	go, M-15 formando aristas y esquinas a me-	
	dia caña, cerrada superiormente con tapa pre-	
	fabricada de hormigón armado con cierre her-	
	mético al paso de los olores mefíticos. Inclu-	
	so mortero para sellado de juntas y colector	
	de conexión de PVC, de tres entradas y una	
	salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación	
	del hormigón en formación de solera. Forma-	
	ción de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero.	
	Conexionado de los colectores a la arqueta.	
	Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, re-	
	dondeando los ángulos del fondo y de las pa-	
	redes interiores de la arqueta. Colocación del	
	colector de conexión de PVC en el fondo de la	
	arqueta. Realización del cierre hermético y co-	
	locación de la tapa y los accesorios. Compro-	
	bación de su correcto funcionamiento. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no	
	incluye la excavación ni el relleno del trasdós.	
	DOSCIENTAS ONCE PESETAS con SETENTA Y DOS	
	CÉNTIMOS	
	  12	ASA010d	Ud	Arqueta de paso, registrable, enterrada, cons-	252,96
	truida con fábrica de ladrillo cerámico maci-	
	zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensio-	
	nes interiores 70x70x80 cm, sobre solera de	
	hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15	
	cm de espesor, formación de pendiente míni-	
	ma del 2%, con el mismo tipo de hormigón,	
	enfoscada y bruñida interiormente con morte-	
	ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófu-	
	go, M-15 formando aristas y esquinas a me-	
	dia caña, cerrada superiormente con tapa pre-	
	fabricada de hormigón armado con cierre her-	
	mético al paso de los olores mefíticos. Inclu-	
	so mortero para sellado de juntas y colector	
	de conexión de PVC, de tres entradas y una	
	salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación	
	del hormigón en formación de solera. Forma-	
	ción de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero.	
	Conexionado de los colectores a la arqueta.	
	Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, re-	
	dondeando los ángulos del fondo y de las pa-	
	redes interiores de la arqueta. Colocación del	
	colector de conexión de PVC en el fondo de la	
	arqueta. Realización del cierre hermético y co-	
	locación de la tapa y los accesorios. Compro-	
	bación de su correcto funcionamiento. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no	
	incluye la excavación ni el relleno del trasdós.	
	DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS PESETAS con	
	NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	  13	ASA010e	Ud	Arqueta de paso, registrable, enterrada, cons-	259,98
	truida con fábrica de ladrillo cerámico maci-	
	zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensio-	
	nes interiores 70x70x85 cm, sobre solera de	
	hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15	
	cm de espesor, formación de pendiente míni-	
	ma del 2%, con el mismo tipo de hormigón,	
	enfoscada y bruñida interiormente con morte-	
	ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófu-	
	go, M-15 formando aristas y esquinas a me-	
	dia caña, cerrada superiormente con tapa pre-	
	fabricada de hormigón armado con cierre her-	
	mético al paso de los olores mefíticos. Inclu-	
	so mortero para sellado de juntas y colector	
	de conexión de PVC, de tres entradas y una	
	salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación	
	del hormigón en formación de solera. Forma-	
	ción de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero.	
	Conexionado de los colectores a la arqueta.	
	Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, re-	
	dondeando los ángulos del fondo y de las pa-	
	redes interiores de la arqueta. Colocación del	
	colector de conexión de PVC en el fondo de la	
	arqueta. Realización del cierre hermético y co-	
	locación de la tapa y los accesorios. Compro-	
	bación de su correcto funcionamiento. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no	
	incluye la excavación ni el relleno del trasdós.	
	DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PESETAS con	
	NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	  14	ASA010f	Ud	Arqueta de paso, registrable, enterrada, cons-	421,01
	truida con fábrica de ladrillo cerámico maci-	
	zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensio-	
	nes interiores 100x100x110 cm, sobre solera	
	de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de	
	15 cm de espesor, formación de pendiente	
	mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi-	
	gón, enfoscada y bruñida interiormente con	
	mortero de cemento, industrial, con aditivo hi-	
	drófugo, M-15 formando aristas y esquinas a	
	media caña, cerrada superiormente con tapa	
	prefabricada de hormigón armado con cierre	
	hermético al paso de los olores mefíticos. In-	
	cluso mortero para sellado de juntas y colec-	
	tor de conexión de PVC, de tres entradas y	
	una salida, con tapa de registro, para encuen-	
	tros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación	
	del hormigón en formación de solera. Forma-	
	ción de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero.	
	Conexionado de los colectores a la arqueta.	
	Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, re-	
	dondeando los ángulos del fondo y de las pa-	
	redes interiores de la arqueta. Colocación	
	del colector de conexión de PVC en el fondo	
	de la arqueta. Realización del cierre herméti-	
	co y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio	
	no incluye la excavación ni el relleno del tras-	
	dós.	
	CUATROCIENTAS VEINTIUNA PESETAS con UN	
	CÉNTIMOS	
	  15	ASA010g	Ud	Arqueta de paso, registrable, enterrada, cons-	444,88
	truida con fábrica de ladrillo cerámico maci-	
	zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensio-	
	nes interiores 100x100x125 cm, sobre solera	
	de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de	
	15 cm de espesor, formación de pendiente	
	mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi-	
	gón, enfoscada y bruñida interiormente con	
	mortero de cemento, industrial, con aditivo hi-	
	drófugo, M-15 formando aristas y esquinas a	
	media caña, cerrada superiormente con tapa	
	prefabricada de hormigón armado con cierre	
	hermético al paso de los olores mefíticos. In-	
	cluso mortero para sellado de juntas y colec-	
	tor de conexión de PVC, de tres entradas y	
	una salida, con tapa de registro, para encuen-	
	tros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación	
	del hormigón en formación de solera. Forma-	
	ción de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero.	
	Conexionado de los colectores a la arqueta.	
	Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, re-	
	dondeando los ángulos del fondo y de las pa-	
	redes interiores de la arqueta. Colocación	
	del colector de conexión de PVC en el fondo	
	de la arqueta. Realización del cierre herméti-	
	co y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio	
	no incluye la excavación ni el relleno del tras-	
	dós.	
	CUATROCIENTAS CUARENTA Y CUATRO PESETAS	
	con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	  16	ASA010h	Ud	Arqueta de paso, registrable, enterrada, cons-	598,27
	truida con fábrica de ladrillo cerámico maci-	
	zo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensio-	
	nes interiores 125x125x145 cm, sobre solera	
	de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de	
	15 cm de espesor, formación de pendiente	
	mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi-	
	gón, enfoscada y bruñida interiormente con	
	mortero de cemento, industrial, con aditivo hi-	
	drófugo, M-15 formando aristas y esquinas a	
	media caña, cerrada superiormente con tapa	
	prefabricada de hormigón armado con cierre	
	hermético al paso de los olores mefíticos. In-	
	cluso mortero para sellado de juntas y colec-	
	tor de conexión de PVC, de tres entradas y	
	una salida, con tapa de registro, para encuen-	
	tros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación	
	del hormigón en formación de solera. Forma-	
	ción de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero.	
	Conexionado de los colectores a la arqueta.	
	Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, re-	
	dondeando los ángulos del fondo y de las pa-	
	redes interiores de la arqueta. Colocación	
	del colector de conexión de PVC en el fondo	
	de la arqueta. Realización del cierre herméti-	
	co y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio	
	no incluye la excavación ni el relleno del tras-	
	dós.	
	QUINIENTAS NOVENTA Y OCHO PESETAS con	
	VEINTISIETE CÉNTIMOS	
	  17	ASC010	m	Colector enterrado de red horizontal de sane-	15,04
	amiento, sin arquetas, mediante sistema inte-	
	gral registrable, con una pendiente mínima	
	del 2%, para la evacuación de aguas residua-	
	les y/o pluviales, formado por tubo de PVC li-	
	so, serie SN-4, rigidez anular nominal 4	
	kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con	
	junta elástica, colocado sobre lecho de arena	
	de 10 cm de espesor, debidamente compacta-	
	da y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-	
	nual, relleno lateral compactando hasta los ri-	
	ñones y posterior relleno con la misma arena	
	hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-	
	rior de la tubería. Incluso accesorios, regis-	
	tros, uniones, piezas especiales y lubricante	
	para montaje.	
	Incluye: Replanteo y trazado del conducto en	
	planta y pendientes. Presentación en seco de	
	tubos y piezas especiales. Vertido de la arena	
	en el fondo de la zanja. Descenso y coloca-	
	ción de los colectores en el fondo de la zanja.	
	Montaje, conexionado y comprobación de su	
	correcto funcionamiento. Ejecución del relleno	
	envolvente. Realización de pruebas de servi-	
	cio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida en proyección horizontal, según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en	
	proyección horizontal, la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto, in-	
	cluyendo los tramos ocupados por piezas espe-	
	ciales.	
	Criterio de valoración económica: El precio no in-	
	cluye la excavación ni el relleno principal.	
	QUINCE PESETAS con CUATRO CÉNTIMOS	
	  18	ASC010b	m	Colector enterrado de red horizontal de sane-	17,61
	amiento, sin arquetas, mediante sistema inte-	
	gral registrable, con una pendiente mínima	
	del 2%, para la evacuación de aguas residua-	
	les y/o pluviales, formado por tubo de PVC li-	
	so, serie SN-4, rigidez anular nominal 4	
	kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con	
	junta elástica, colocado sobre lecho de arena	
	de 10 cm de espesor, debidamente compacta-	
	da y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-	
	nual, relleno lateral compactando hasta los ri-	
	ñones y posterior relleno con la misma arena	
	hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-	
	rior de la tubería. Incluso accesorios, regis-	
	tros, uniones, piezas especiales y lubricante	
	para montaje.	
	Incluye: Replanteo y trazado del conducto en	
	planta y pendientes. Presentación en seco de	
	tubos y piezas especiales. Vertido de la arena	
	en el fondo de la zanja. Descenso y coloca-	
	ción de los colectores en el fondo de la zanja.	
	Montaje, conexionado y comprobación de su	
	correcto funcionamiento. Ejecución del relleno	
	envolvente. Realización de pruebas de servi-	
	cio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida en proyección horizontal, según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en	
	proyección horizontal, la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto, in-	
	cluyendo los tramos ocupados por piezas espe-	
	ciales.	
	Criterio de valoración económica: El precio no in-	
	cluye la excavación ni el relleno principal.	
	DIECISIETE PESETAS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
	  19	CNXBMB	ud	Conexión de la salida motobomba a mezcla-	299,42
	dor	
	DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE PESETAS con	
	CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	  20	CNXDPS	ud	Conexión de la salida depósito a la motobom-	194,36
	ba	
	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESETAS con	
	TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	  21	CNXPRP	ud	Conexión de la salida proporcionador a man-	113,46
	guera	
	CIENTO TRECE PESETAS con CUARENTA Y SEIS	
	CÉNTIMOS	
	  22	DPAG	ud	Depósitos de agua de 1.000l	477,34
	CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE PESETAS con	
	TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
	  23	E22.AICC	m²	Aplicación impermeabilizante clorocaucho	13,10
	TRECE PESETAS con DIEZ CÉNTIMOS	
	  24	E22.CTF1	u	Cabina para vestuario/aseo, de 900x1400	738,99
	mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico	
	HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir;	
	compuesta de: 1 lateral de 1800 mm de altu-	
	ra; estructura soporte de aluminio anodizado	
	y herrajes de acero inoxidable AISI 316L. Se-	
	gún aprobación de la DF.	
	SETECIENTAS TREINTA Y OCHO PESETAS con	
	NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
	  25	E22.E30CG010	ud	Cama con somier de lamas de madera,de	294,38
	90x200 cm. incluido colchon, almohada y ro-	
	pa de cama.	
	DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO PESETAS con	
	TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	  26	E22.E30EP130	ud	Tablero de corcho de 150x100 cm. enmarca-	144,11
	do con perfil de aluminio anodizado en color	
	plata mate y cantoneras redondeadas en	
	plástico.	
	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESETAS con ONCE	
	CÉNTIMOS	
	  27	E22.E30HS130	ud	Silla de madera sin tapizar con asiento de	78,65
	madera, de 80x37x39 cm.	
	SETENTA Y OCHO PESETAS con SESENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	  28	E22.E30OD230	ud	Mesa de despacho fabricado en tablero mela-	117,29
	minado de 22 mm de gorsor en acabado re-	
	vestido en chapa haya barnizado, de	
	1600x800x730 mm, con patas de tipo panel y	
	cantos antichoque de PVC de 3 mm en los ta-	
	bleros. Suministrada y colocada.	
	CIENTO DIECISIETE PESETAS con VEINTINUEVE	
	CÉNTIMOS	
	  29	E22.E30VM020	ud	Sofá con estructura de madera, con asiento	427,21
	tapizado de tela para dos plaza con diseño	
	anatómico y respando constituido con lámi-	
	nas de madera entrelazada, de 78x117x75	
	cm.	
	CUATROCIENTAS VEINTISIETE PESETAS con	
	VEINTIUN CÉNTIMOS	
	  30	E22.E30VM050a	ud	Mesa realizada en madera de haya y médula	318,52
	de caña natural con posibilidad de diversos	
	colores. Su estructura está constituida por	
	un tablero doble despegable, de manera	
	que tiene un largo variable de 90 a 180 cm.	
	TRESCIENTAS DIECIOCHO PESETAS con	
	CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	  31	E22.E32AE048	ud	Silla giratoria ergonómica, con brazos, base	761,10
	5 puntas, elevación a gas, incorpora sincro	
	respaldo y asiento tapizado.	
	SETECIENTAS SESENTA Y UNA PESETAS con DIEZ	
	CÉNTIMOS	
	  32	E22.E32AR051	ud	Armario alto sin puertas de medidas	221,88
	285x200x60 cm equipado con 4 estantes hori-	
	zontales reforzados de tablero de 35 mm y 4	
	separadores veticales con barra de colgar, re-	
	alizado el conjunto en tablero DM chapado en	
	madera de haya y canteado con perfil de ma-	
	dera de haya de 5mm. de espesor mínimo,	
	Acabado lacado transparente, valorada la uni-	
	dad suministrada  y colocada.	
	DOSCIENTAS VEINTIUNA PESETAS con OCHENTA Y	
	OCHO CÉNTIMOS	
	  33	E22.ECDZ.1abcbabb	m³	Zapata de hormigón armado HA-25/F/20/IIa	174,42
	preparado en central vertido mediante cubilo-	
	te, con una cuantía media de acero B 500 S	
	de 40 kg suministrado en jaulas y colocado	
	en obra, incluido vertido, vibrado y curado del	
	hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE	
	y NTE-CS.	
	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESETAS con	
	CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	  34	E22.ECHC.1a	m²	Montaje de encofrado de vigas riostras, inclu-	17,58
	so desencofrado, limpieza y almacenamien-	
	to.	
	DIECISIETE PESETAS con CINCUENTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	  35	E22.EEZP.1abbaaa	u	Suministro y montaje de placa de anclaje de	28,85
	acero S275JR, de dimensiones 25x30x1.5	
	cm, con 4 barras de acero B500S de 12 mm	
	de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o	
	atornilladas, incluso taladro central, nivela-	
	ción, relleno con mortero autonivelante expan-	
	sivo, parte proporcional de soldaduras, cor-	
	tes, piezas especiales y despuntes. Según	
	SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	VEINTIOCHO PESETAS con OCHENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	  36	E22.EEZP.1cbbaaa	u	Suministro y montaje de placa de anclaje de	50,73
	acero S275JR, de dimensiones 30x35x1.5	
	cm, con 4 barras de acero B500S de 12 mm	
	de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o	
	atornilladas, incluso taladro central, nivela-	
	ción, relleno con mortero autonivelante expan-	
	sivo, parte proporcional de soldaduras, cor-	
	tes, piezas especiales y despuntes. Según	
	SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	CINCUENTA PESETAS con SETENTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	  37	E22.EFAD.1bad	m²	Doble acristalamiento de baja emisividad tér-	166,19
	mica + aislamiento acústico, 8+8/10/6, con-	
	junto formado por vidrio exterior laminar acús-	
	tico 8+8 mm compuesto por dos lunas de vi-	
	drio de 8 mm, unidas mediante una lámina in-	
	colora de butiral de polivinilo cámara de aire	
	deshidratada con perfil separador de alumi-	
	nio y doble sellado perimetral, de 10 mm, y vi-	
	drio interior de baja emisividad térmica 6 mm;	
	32 mm de espesor total, fijado sobre carpinte-	
	ría con acuñado mediante calzos de apoyo pe-	
	rimetrales y laterales, sellado en frío con silico-	
	na sintética incolora, compatible con el mate-	
	rial soporte.	
	CIENTO SESENTA Y SEIS PESETAS con DIECINUEVE	
	CÉNTIMOS	
	  38	E22.EFFH.1eb	m2	Fábrica armada  para revestir de 20cm de es-	61,83
	pesor, realizada con bloques de hormigón	
	split en color de 40x20x15cm, recibidos con	
	mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm	
	de espesor, y armadura prefabricada en celo-	
	sía de 15cm de ancho y alambres longitudina-	
	les de 4mm de acero B 500 T recubierta con	
	capa de resina epoxi, dispuesta cada 4 hila-	
	das, incluso replanteo, nivelación y aploma-	
	do, parte proporcional de enjarjes, mermas y	
	roturas y piezas especiales (medio, esquina,	
	etc.), humedecido de las partes en contacto	
	con el mortero, rejuntado y limpieza, conside-	
	rando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-	
	mas de mortero,según DB SE-F del CTE y	
	NTE/FFB.	
	SESENTA Y UNA PESETAS con OCHENTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	  39	E22.EFTL.1izly	u	Ventana de dos hojas correderas con dos pa-	2.296,89
	ños laterales fijos de 90cm de ancho cada	
	uno, realizada con perfiles de aluminio anodi-	
	zado de 15 micras con sello de calidad	
	Ewaa-Euras con canal europeo, junta de es-	
	tanquidad interior, sellante en esquinas del	
	cerco y accesorios que garanticen su correc-	
	to funcionamiento, acabada en color natural	
	para recibir acristalamiento de hasta 24mm,	
	recibida directamente en un hueco de obra	
	de 420x210cm mediante patillas de anclaje	
	dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm	
	de las esquinas tomadas con morteros de ce-	
	mento, incluso replanteo, colocación, aploma-	
	do y nivelado, montaje y regulación, sellado	
	perimetral mediante silicona y limpieza, se-	
	gún NTE-FCL, con clasificación a la permeabi-	
	lidad al aire según UNE-EN 12207, clasifica-	
	ción a la estanquidad al agua según UNE-EN	
	12208 y clasificación a la resistencia a la car-	
	ga del viento según UNE-EN 12210.	
	DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS PESETAS	
	con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
	  40	E22.EFTL.1ldii	u	Ventana de una hoja óscilobatiente con un	395,06
	paño inferior fijo de 50cm de alto, realizada	
	con perfiles de aluminio anodizado de 15 mi-	
	cras con sello de calidad Ewaa-Euras con ca-	
	nal europeo, junta de estanquidad interior, se-	
	llante en esquinas del cerco y accesorios	
	que garanticen su correcto funcionamiento,	
	acabada en color natural para recibir acristala-	
	miento de hasta 33mm, recibida directamen-	
	te en un hueco de obra de 90x170cm median-	
	te patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y	
	a menos de 25cm  de las esquinas tomadas	
	con morteros de cemento, incluso replanteo,	
	colocación, aplomado y nivelado, montaje y re-	
	gulación, sellado perimetral mediante silico-	
	na y limpieza, según NTE-FCL, con clasifica-	
	ción a la permeabilidad al aire según	
	UNE-EN 12207, clasificación a la estanqui-	
	dad al agua según UNE-EN 12208 y clasifica-	
	ción a la resistencia a la carga del viento se-	
	gún UNE-EN 12210.	
	TRESCIENTAS NOVENTA Y CINCO PESETAS con	
	SEIS CÉNTIMOS	
	  41	E22.EFTL.1mfna	u	Ventana de 2 hojas óscilobatientes y una ho-	722,24
	ja abatible, realizada con perfiles de alumi-	
	nio anodizado de 15 micras con sello de cali-	
	dad Ewaa-Euras con canal europeo, junta	
	de estanquidad interior, sellante en esqui-	
	nas del cerco y accesorios que garanticen	
	su correcto funcionamiento, acabada en co-	
	lor natural para recibir acristalamiento de has-	
	ta 33mm, recibida directamente en un hueco	
	de obra de 120x240cm mediante patillas de	
	anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de	
	25cm  de las esquinas tomadas con morte-	
	ros de cemento, incluso replanteo, coloca-	
	ción, aplomado y nivelado, montaje y regula-	
	ción, sellado perimetral mediante silicona y	
	limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a	
	la permeabilidad al aire según UNE-EN	
	12207, clasificación a la estanquidad al agua	
	según UNE-EN 12208 y clasificación a la re-	
	sistencia a la carga del viento según UNE-EN	
	12210.	
	SETECIENTAS VEINTIDOS PESETAS con	
	VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
	  42	E22.EFTL.1mili	u	Ventana de una hoja óscilobatiente de	882,87
	75x120 y otra hoja fija de 135x120 con un pa-	
	ño inferior fijo de 50cm de alto, realizada con	
	perfiles de aluminio anodizado de 15 micras	
	con sello de calidad Ewaa-Euras con canal	
	europeo, junta de estanquidad interior, sellan-	
	te en esquinas del cerco y accesorios que ga-	
	ranticen su correcto funcionamiento, acabada	
	en color natural para recibir acristalamiento	
	de hasta 33mm, recibida directamente en un	
	hueco de obra de 165x210cm mediante pati-	
	llas de anclaje dispuestas cada 50cm y a me-	
	nos de 25cm  de las esquinas tomadas con	
	morteros de cemento, incluso replanteo, colo-	
	cación, aplomado y nivelado, montaje y regula-	
	ción, sellado perimetral mediante silicona y	
	limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a	
	la permeabilidad al aire según UNE-EN	
	12207, clasificación a la estanquidad al agua	
	según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-	
	tencia a la carga del viento según UNE-EN	
	12210.	
	OCHOCIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS con	
	OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	  43	E22.EFTL.1mjii	u	Ventana de dos hojas oscilobatientes con	760,91
	un paño inferior fijo de 50cm de alto, realiza-	
	da con perfiles de aluminio anodizado de 15	
	micras con sello de calidad Ewaa-Euras con	
	canal europeo, junta de estanquidad interior,	
	sellante en esquinas del cerco y accesorios	
	que garanticen su correcto funcionamiento,	
	acabada en color natural para recibir acrista-	
	lamiento de hasta 33mm, recibida directa-	
	mente en un hueco de obra de 180x170cm	
	mediante patillas de anclaje dispuestas ca-	
	da 50cm y a menos de 25cm  de las esqui-	
	nas tomadas con morteros de cemento, inclu-	
	so replanteo, colocación, aplomado y nivela-	
	do, montaje y regulación, sellado perimetral	
	mediante silicona y limpieza, según	
	NTE-FCL, con clasificación a la permeabili-	
	dad al aire según UNE-EN 12207, clasifica-	
	ción a la estanquidad al agua según UNE-EN	
	12208 y clasificación a la resistencia a la car-	
	ga del viento según UNE-EN 12210.	
	SETECIENTAS SESENTA PESETAS con NOVENTA Y	
	UN CÉNTIMOS	
	  44	E22.EFTM.6afad	u	Puerta de paso corredera de MDF lacada co-	1.173,07
	lor a definir por D.F., de 4 hojas ciegas lisas	
	de 210x82.5x3.5cm, con precerco de pino de	
	90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas	
	de 70x12mm, cierre embutido, incluso recibi-	
	do y aplomado del cerco, ajustado de la ho-	
	ja, fijación de los herrajes, nivelado, peque-	
	ño material y ajuste final, según NTE/PPM-9.	
	MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESETAS con SIETE	
	CÉNTIMOS	
	  45	E22.EFTM.8bfad	u	Puerta de paso ciega de una hoja abatible	214,81
	de 190x72.5x4.5cm, de tablero aglomerado	
	canteado oculto, chapado con tablero de fi-	
	bras, acabado con melamina color a definir	
	por D.F., precerco de pino, cerco de	
	100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fi-	
	bra de madera, acabado en melamina del	
	mismo color, pernios latonados de 80mm y	
	cerradura con pomo latonado, incluso ajusta-	
	do de la hoja, fijación de los herrajes, nivela-	
	do y ajuste final.	
	DOSCIENTAS CATORCE PESETAS con OCHENTA Y	
	UN CÉNTIMOS	
	  46	E22.EFTM.9bcad	u	Puerta de paso ciega de dos hojas abati-	455,60
	bles, una de 206x82.5x4.5cm y otra de	
	206x0,26x4.5cm, de tablero aglomerado can-	
	teado oculto, chapado con tablero de fibras,	
	acabado con melamina color a definir por	
	D.F. y por el exterior chapa, precerco de pino,	
	cerco de 100x30mm y tapajuntas de	
	70x16mm de fibra de madera, acabado en	
	melamina del mismo color, pernios latona-	
	dos de 80mm y cerradura con pomo latona-	
	do, incluso ajustado de la hoja, fijación de	
	los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS	
	con SESENTA CÉNTIMOS	
	  47	E22.EGBA	ud	Banco abatible	443,34
	CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES PESETAS con	
	TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
	  48	E22.EGBA150	ud	Barra alzamiento 150 cm con fijaciones	60,08
	SESENTA PESETAS con OCHO CÉNTIMOS	
	  49	E22.EGBD	ud	Barra dominadas	201,13
	DOSCIENTAS UNA PESETAS con TRECE CÉNTIMOS	
	  50	E22.EGBM36	ud	Barra mancuerna 36 cm con fijaciones	20,90
	VEINTE PESETAS con NOVENTA CÉNTIMOS	
	  51	E22.EGBS2000	ud	Banco sueco 2 m	182,53
	CIENTO OCHENTA Y DOS PESETAS con CINCUENTA	
	Y TRES CÉNTIMOS	
	  52	E22.EGC250	ud	Colchoneta 25 cm	57,37
	CINCUENTA Y SIETE PESETAS con TREINTA Y SIETE	
	CÉNTIMOS	
	  53	E22.EGD1000	ud	Disco 10 kgs	68,91
	SESENTA Y OCHO PESETAS con NOVENTA Y UN	
	CÉNTIMOS	
	  54	E22.EGD125	ud	Disco 1,25 kgs	12,23
	DOCE PESETAS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
	  55	E22.EGD200	ud	Disco 2 kgs	27,04
	VEINTISIETE PESETAS con CUATRO CÉNTIMOS	
	  56	E22.EGD500	ud	Disco 5 kgs	35,38
	TREINTA Y CINCO PESETAS con TREINTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	  57	E22.EGE	ud	Espaldera	298,31
	DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO PESETAS con	
	TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
	  58	E22.EGSBYM	ud	Soporte para barras y mancuernas	381,99
	TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA PESETAS con	
	NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
	  59	E22.EP	m2	Espejo plateado realizado con una luna float	187,30
	incolora de 5 mm. plateada por su cara poste-	
	rior, montado sobre tablero fenólico hidrofuga-	
	do de 12 mm. de espesor, anclado a perfile-	
	ría metálica de tubular hueco de 60x40x2	
	mm., esmaltado al horno, incluso canteado	
	perimetral, taladros y piezas necesarias.	
	CIENTO OCHENTA Y SIETE PESETAS con TREINTA	
	CÉNTIMOS	
	  60	E22.ERSC.8ab	m2	Recrecido de mortero autonivelante en base	14,57
	cemento CT-C10-F3 para capas base de pa-	
	vimentos y nivelación hasta partir de 4 cm de	
	espesor, 10 MPa conforme a la norma	
	UNE-EN-13813:2003, aplicado mediante	
	bombeo.	
	CATORCE PESETAS con CINCUENTA Y SIETE	
	CÉNTIMOS	
	  61	E22.ERTP.2eabb	m2	Falso techo registrable realizado con pane-	26,99
	les de 60x60cm,  acústico de 8.5 kg/m2 de	
	peso, a base de escayola, fibra de vidrio y	
	Perlita, con perfilería oculta a base de perfil	
	primario y secundario lacados, rematado peri-	
	metralmente con perfil angular y suspendido	
	mediante tirantes roscados de varilla galvani-	
	zada de diámetro 3mm, según NTE/RTP-17.	
	VEINTISEIS PESETAS con NOVENTA Y NUEVE	
	CÉNTIMOS	
	  62	E22.EVDAEEC10	ud	Cartel señalizador de dependencias varias	25,55
	como son : Salones, sala emisoras, oficina,	
	cocina almacén baños, dormitorio, etc , de di-	
	mensiones 35x8cm, de aluminio extrusiona-	
	do lacado ,desmontable , incluso rotulación	
	a determinar.Colocado.	
	VEINTICINCO PESETAS con CINCUENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	  63	E22.MSV	u	Manga señalizadora de viento de 1,60 m. y	553,93
	40 cm. de diámetro con rótula giratoria y más-	
	til de 4 m. de altura, anclada al terreno me-	
	diante dado de hormigón.	
	QUINIENTAS CINCUENTA Y TRES PESETAS con	
	NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	  64	E22.PAACDN	pa	Partida Alzada. Acondicionamiento terreno al-	1.545,00
	rededor de la FATO	
	MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO PESETAS	
	  65	E22.PINTHEL	ud	Pintado de líneas de helipista según indica-	176,20
	ciones de la Dirección de Obra.	
	CIENTO SETENTA Y SEIS PESETAS con VEINTE	
	CÉNTIMOS	
	  66	E22.SSBC.9a	u	Retirada caseta prefebricada de obra hasta	279,36
	una distancia máxima de 100 kilómetros.	
	DOSCIENTAS SETENTA Y NUEVE PESETAS con	
	TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	  67	E22B.CTF1	u	Frente cabina para vestuario/aseo con puer-	253,73
	ta, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura,	
	de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espe-	
	sor, color a elegir; compuesta de: puerta de	
	600x1800 mm; estructura soporte de alumi-	
	nio anodizado y herrajes de acero inoxidable	
	AISI 316L. Según aprobación de la DF.	
	DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES PESETAS con	
	SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	  68	E22B.ECHC.1a	m²	Montaje de encofrado para zapatas, incluso	17,58
	desencofrado, limpieza y almacenamiento.	
	DIECISIETE PESETAS con CINCUENTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	  69	E22B.EFTM.8biad	u	Puerta de paso ciega de una hoja abatible	341,09
	de 206x82.5x4.5cm, de tablero aglomerado	
	canteado oculto, chapado con tablero de fi-	
	bras, acabado con melamina color a definir	
	por D.F. en la cara interior y chapado en cara	
	exterior, precerco de pino, cerco de	
	100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fi-	
	bra de madera, acabado en melamina del	
	mismo color, pernios latonados de 80mm y	
	cerradura con pomo latonado, incluso ajusta-	
	do de la hoja, fijación de los herrajes, nivela-	
	do y ajuste final.	
	TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA PESETAS con	
	NUEVE CÉNTIMOS	
	  70	E22C.EFTM.8biad	u	Puerta de paso ciega de una hoja abatible	217,08
	de 206x82.5x4.5cm, de tablero aglomerado	
	canteado oculto, chapado con tablero de fi-	
	bras, acabado con melamina color a definir	
	por D.F., precerco de pino, cerco de	
	100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fi-	
	bra de madera, acabado en melamina del	
	mismo color, pernios latonados de 80mm y	
	cerradura con pomo latonado, incluso ajusta-	
	do de la hoja, fijación de los herrajes, nivela-	
	do y ajuste final.	
	DOSCIENTAS DIECISIETE PESETAS con OCHO	
	CÉNTIMOS	
	  71	E22ERPG.9a	u	Guardavivos de chapa metálica galvanizada	4,54
	con bandas desplegadas, de longitud 2.00m	
	y espesor 0.6mm, punteado con pasta de ye-	
	so.	
	CUATRO PESETAS con CINCUENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	  72	E22ERPP15aab	m2	Pintado de estructura de acero con sistema	15,72
	de protección con grado de durabilidad H, pa-	
	ra clase de exposición C2, formado por 2 ca-	
	pas, capa de imprimación de 80 µm y capa	
	de acabado de 80 µm, con un espesor total	
	de protección de 160 µm, aplicado de forma	
	manual, según UNE-EN ISO 12944 e Instruc-	
	ción EAE.	
	QUINCE PESETAS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	  73	E22FHF00	m²	Fratasado de hormigón y juntas de retrac-	4,67
	ción incluidas.	
	CUATRO PESETAS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	  74	E22b.ECDZ.1abcbabb	m³	Riostra de hormigón armado HA-25/F/20/IIa	174,42
	preparado en central vertido mediante cubilo-	
	te, con una cuantía media de acero B 500 S	
	de 40 kg suministrado en jaulas y colocado	
	en obra, incluido vertido, vibrado y curado del	
	hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE	
	y NTE-CS.	
	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESETAS con	
	CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	  75	E22b.ERPP.3abaa	m2	Revestimineto de pavimento industrial, reali-	68,87
	zado sobre base de hormigón endurecido	
	en interiores, mediante la aplicación sucesi-	
	va de: una capa de imprimación para la crea-	
	ción de una unión mecánica con la base y	
	química con el revestimiento, aplicación de	
	pavimento-mortero de poliuretano de cuatro	
	componentes con un espesor 3-6mm y resis-	
	tencia a compresión de 34 N/mm², aplicado	
	con helicóptero y plana, acabado con dos ma-	
	nos de pintura epoxy de dos componentes y	
	textura antideslizante. Incluso preparación	
	del soporte mediante pulido y granallado.	
	SESENTA Y OCHO PESETAS con OCHENTA Y SIETE	
	CÉNTIMOS	
	  76	E99AP001	u	Desmontaje de instalaciones existentes en	1.475,46
	la parcela para dar servicio a las casetas	
	existentes y demás equipos auxiliares.	
	MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO PESETAS	
	con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	  77	E99AP002	u	Conexión de nuevas instalaciones a equi-	16.429,71
	pos existentes (separador de grasas, sumi-	
	nistro de agua, saneamiento, red de telefo-	
	nía y baja tensión) totalmente conectada a di-	
	chos servicios totalmente instalado y funcio-	
	nando.	
	DIECISEIS MIL CUATROCIENTAS VEINTINUEVE	
	PESETAS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
	  78	E99BI001	u	Bocas de conexión racord BCN45, brida DIN	174,60
	PN-16, con carrete corto, dos salidas latera-	
	les de 45 mm de diametro nominal con raco-	
	res y tapones BCN Totalmente instalado	
	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESETAS con	
	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESETAS con	
	SESENTA CÉNTIMOS	
	  79	E99LU001	u	Luminaria de empotrar Downlight, de 218	37,77
	mm de diámetro,  1x18 W de potencia con	
	placa LED blanca integrada con ángulo de ra-	
	diación intensiva de 10ºC y temperatura de co-	
	lor blanco cálido ± 3500 ºK, fabricado en ace-	
	ro con embellecedor en aluminio de inyec-	
	ción termoesmaltado, grado de protección	
	IP20, incluido cable, conector y accesorios pa-	
	ra su anclaje, totalmente instalado, comproba-	
	da y en correcto funcionamiento según el Re-	
	glamento Electrotécnico de Baja Tensión	
	2002.	
	TREINTA Y SIETE PESETAS con SETENTA Y SIETE	
	CÉNTIMOS	
	  80	E99LU002	u	Luminaria de techo Downlight fija, de 110	33,78
	mm de diámetro 1x6 W de potencia con pla-	
	ca LED blanca integrada con ángulo de radia-	
	ción intensiva de 10ºC y temperatura de color	
	blanco cálido ± 3500 ºK, fabricado en acero	
	con embellecedor en aluminio de inyección	
	termoesmaltado, grado de protección IP20, in-	
	cluido cable, conector y accesorios para su an-	
	claje, totalmente instalado, comprobada y en	
	correcto funcionamiento según el Reglamento	
	Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
	TREINTA Y TRES PESETAS con SETENTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	  81	E99LU003	u	Luminaria de techo, de 597x597x85 mm	60,75
	LED 40W UGR<19 con placa LED blanca inte-	
	grada con ángulo de radiación intensiva de	
	10ºC y temperatura de color blanco cálido ±	
	3500 ºK, fabricado en acero con embellece-	
	dor en aluminio de inyección termoesmalta-	
	do, grado de protección IP20, incluido cable,	
	conector y accesorios para su anclaje, total-	
	mente instalado, comprobada y en correcto	
	funcionamiento según el Reglamento Electro-	
	técnico de Baja Tensión 2002.	
	SESENTA PESETAS con SETENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	  82	E99LU004	u	Luminaria estanca, de 1294x110x113 mm	69,15
	IP65 40W,  fabricada en plástico con acaba-	
	do en color gris, y temperatura de color blan-	
	co cálido ± 3500 ºK, fabricado en acero con	
	embellecedor en aluminio de inyección ter-	
	moesmaltado, grado de protección IP20, in-	
	cluido cable, conector y accesorios para su	
	anclaje, totalmente instalado, comprobada y	
	en correcto funcionamiento según el Regla-	
	mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
	SESENTA Y NUEVE PESETAS con QUINCE	
	CÉNTIMOS	
	  83	E99SG001	u	Separador de hidrocarburos coalescente	25.708,42
	con obturación, desarenador y by-pass incor-	
	porado para garantizar las primeras aguas	
	de escorrentía superficial contaminadas de	
	hidrocarburos tras un periodo de lluvia y la	
	evacuación de las aguas no contaminadas di-	
	rectamente a alcantarillado. Incluido excava-	
	ción, asiento, relleno y compactado. Totalmen-	
	te instalado y comprobado.	
	VEINTICINCO MIL SETECIENTAS OCHO PESETAS	
	con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	  84	E99SR001	u	Sistema de recuperación de agua de la plata-	4.728,73
	forma compuesto por:	
	Depósito enterrado de 15000l de pead con	
	boca de hombre	
	Bomba sumergible con control de nivel y	
	puesta en marcha/parada automática	
	Tubería conexión de pe 50mm hasta depósi-	
	to	
	Incluso excavación, relleno y compactación.	
	Incluso instalación de fontanería y eléctrica.	
	Totalmente instalado, comprobado y en co-	
	rrecto funcionamiento.	
	CUATRO MIL SETECIENTAS VEINTIOCHO PESETAS	
	con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	  85	ECHH.2cbaa	m²	Suministro y vertido de capa de hormigón de	9,88
	limpieza HL-150/F/20, para formación de so-	
	lera de asiento, con una dosificación mínima	
	de cemento de 150 kg/m3, de consistencia	
	fluida, tamaño máximo del árido 20 mm y 10	
	cm de espesor, en la base de la cimenta-	
	ción, vertido directamente desde camión,	
	transportado y puesto en obra, según	
	EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.	
	NUEVE PESETAS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	  86	ECHH.4aabbab	m³	Suministro y vertido de hormigón	97,11
	HA-25/B/40/IIa preparado en central para hor-	
	migonado de losas de cimentación y sole-	
	ras, incluido el vertido mediante cubilote, vi-	
	brado y curado del hormigón según EHE-08,	
	DB SE-C del CTE y NTE-CS.	
	NOVENTA Y SIETE PESETAS con ONCE CÉNTIMOS	
	  87	ECSS.1aaaaaaaaa	m²	Solera de 10cm de espesor, de hormigón	5,60
	HM-20/P/40/I fabricado en central, vertido di-	
	rectamente desde camión, extendido sobre	
	lámina aislante de polietileno; realizada so-	
	bre capa base existente (no incluida en este	
	precio). Incluso curado y vibrado del hormi-	
	gón con regla vibrante, formación de juntas	
	de hormigonado y plancha de poliestireno ex-	
	pandido para la ejecución de juntas de contor-	
	no, colocada alrededor de cualquier elemen-	
	to que interrumpa la solera, como pilares y	
	muros, terminación mediante reglado, según	
	EHE-08.	
	CINCO PESETAS con SESENTA CÉNTIMOS	
	  88	ECSS.1bbabbadbc	m²	Solera de 15cm de espesor, de hormigón	26,35
	HA-25/B/40/IIa fabricado en central, vertido	
	mediante bomba, armada con malla electro-	
	soldada de 15x15cm y 6 mm de diámetro,	
	de acero B 500 T, extendido sobre lámina ais-	
	lante de polietileno; realizada sobre capa ba-	
	se existente (no incluida en este precio). Inclu-	
	so curado y vibrado del hormigón con regla vi-	
	brante, formación de juntas de hormigonado	
	y plancha de poliestireno expandido para la	
	ejecución de juntas de contorno, colocada al-	
	rededor de cualquier elemento que interrum-	
	pa la solera, como pilares y muros, termina-	
	ción mediante reglado, según EHE-08.	
	VEINTISEIS PESETAS con TREINTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	  89	EEHA.2aad	m2	Mallazo electrosoldado ME 500 T 15x15cm,	6,33
	de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, coloca-	
	do en estructuras, incluso parte proporcional	
	de solapes, calzos y separadores, según	
	EHE-08 y DB SE-A del CTE.	
	SEIS PESETAS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
	  90	EEHE.1baaaaa	kg	Suministro de acero S 275JR, en perfil lami-	3,37
	nado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,	
	HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de im-	
	primación antioxidante, con montaje soldado	
	en estructura de acero, incluso parte propor-	
	cional de cortes, piezas especiales y despun-	
	tes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	TRES PESETAS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	  91	EEHE.1baaaba	kg	Suministro de acero S 275JR, en perfil lami-	2,26
	nado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA,	
	HEM, UPN, UPE, U, acabado galvanizado con-	
	forme UNE ISO 1461:1999, con montaje sol-	
	dado en estructura de acero, incluso parte pro-	
	porcional de cortes, piezas especiales y des-	
	puntes, según SE-A del CTE e Instrucción	
	EAE.	
	DOS PESETAS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
	  92	EEHF.3aa	m²	Encofrado de losa horizontal con la cara infe-	18,90
	rior vista, incluso desencofrado, limpieza y al-	
	macenamiento.	
	DIECIOCHO PESETAS con NOVENTA CÉNTIMOS	
	  93	EEHM.1aba	m²	Encofrado a 2 caras de muro de una altura	17,28
	menor de 1.5m, incluso desencofrado, limpie-	
	za y almacenamiento del material.	
	DIECISIETE PESETAS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
	  94	EEZP.1abbaaa	u	Suministro y montaje de placa de anclaje de	28,16
	acero S275JR, de dimensiones 25x25x1.5	
	cm, con 4 barras de acero B500S de 12 mm	
	de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o	
	atornilladas, incluso taladro central, nivela-	
	ción, relleno con mortero autonivelante expan-	
	sivo, parte proporcional de soldaduras, cor-	
	tes, piezas especiales y despuntes. Según	
	SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	VEINTIOCHO PESETAS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
	  95	EFFH.1eb	m2	Fábrica armada  para revestir de 20cm de es-	39,24
	pesor, realizada con bloques de hormigón	
	de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos	
	con mortero de cemento M-5, con juntas de	
	1cm de espesor, y armadura prefabricada en	
	celosía de 15cm de ancho y alambres longitu-	
	dinales de 4mm de acero B 500 T recubierta	
	con capa de resina epoxi, dispuesta cada 4 hi-	
	ladas, incluso replanteo, nivelación y aploma-	
	do, parte proporcional de enjarjes, mermas y	
	roturas y piezas especiales (medio, esquina,	
	etc.), humedecido de las partes en contacto	
	con el mortero, rejuntado y limpieza, conside-	
	rando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-	
	mas de mortero,según DB SE-F del CTE y	
	NTE/FFB.	
	TREINTA Y NUEVE PESETAS con VEINTICUATRO	
	CÉNTIMOS	
	  96	EFFW.4b	m	Formación de peldaño de escalera median-	15,50
	te ladrillos cerámicos huecos de	
	24x11.5x7cm, recibidos con mortero de ce-	
	mento M-5, incluso replanteo, nivelación, par-	
	te proporcional de mermas, roturas, humede-	
	cido de las piezas y limpieza.	
	QUINCE PESETAS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
	  97	EFPC.1acca	m2	Partición de una hoja de ladrillo cerámico	38,31
	hueco de 7cm de espesor, realizada con pie-	
	zas de 24x11.5x7 cm aparejadas de canto y	
	recibidas con mortero de cemento M-5, con	
	juntas de 1cm de espesor, sin revestimien-	
	to, incluso replanteo, nivelación y aplomado,	
	parte proporcional de enjarjes, mermas y ro-	
	turas, humedecido de las piezas y limpieza,	
	considerando un 3% de pérdidas y un 30%	
	de mermas de mortero, según DB SE-F del	
	CTE, NTE-PTL y NTE-RPG .	
	TREINTA Y OCHO PESETAS con TREINTA Y UN	
	CÉNTIMOS	
	  98	EFPY.1bbcbaa	m2	Trasdosado autoportante sencillo 100/400	45,37
	[15 H1+70+15 H1] LM60 (designación según	
	ATEDY), compuesto por dos placas de yeso	
	laminado aditivadas para reducir la absor-	
	ción superficial de agua (H1 según UNE-EN	
	520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas	
	directamente una a cada lado de una estruc-	
	tura simple de perfiles de acero galvanizado	
	de 70 mm de ancho, con canales como ele-	
	mento horizontal y montantes como elemen-	
	to vertical en disposición normal (N), con	
	una separación entre montantes de 400 mm	
	y aislamiento a base de lana mineral de 60	
	mm de espesor y conductividad de 0.037	
	W/mK en su interior; listo para pintar, incluso	
	replanteo, preparación, corte y colocación de	
	las placas y estructura soporte,  banda acústi-	
	ca bajo los perfiles perimetrales, nivelación y	
	aplomado, formación de premarcos, ejecu-	
	ción de ángulos y paso de instalaciones, aca-	
	bado de juntas, banda acústica bajo los perfi-	
	les perimetrales, parte proporcional de mer-	
	mas, roturas, accesorios de fijación y limpie-	
	za.	
		
	Altura máxima= 3.55 m	
	Resistencia al fuego= EI 45	
	Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))=	
	45.7	
	CUARENTA Y CINCO PESETAS con TREINTA Y SIETE	
	CÉNTIMOS	
	  99	EFSB.1bdca	m	Barandilla de 90cm de altura, realizada con	85,35
	perfiles metálicos huecos de acero galvaniza-	
	do, bastidor formado por barandales supe-	
	rior e inferior y pilastras cada 2.5m de	
	30x50mm, montantes de 30x30mm cada	
	12cm, soldados a tope, incluso piezas espe-	
	ciales, según NTE/FDB-3.	
	OCHENTA Y CINCO PESETAS con TREINTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	 100	EFSP.2c	m²	Persiana arrollable para un hueco de	40,46
	1x1.50m, formada por lamas de PVC de	
	60mm, calidad sencilla, incluso piezas espe-	
	ciales, tirador y cinta, según NTE/FDP-6.	
	CUARENTA PESETAS con CUARENTA Y SEIS	
	CÉNTIMOS	
	 101	EFSW.1a	m²	Recibido de barandilla metálica, con mortero	10,59
	de cemento M-10, incluso apertura y tapado	
	de huecos para colocación de garras.	
	DIEZ PESETAS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
	 102	EFTA.8ca	u	Puerta de paso de una hoja abatible de	119,21
	80x205cm, formada por dos planchas de ace-	
	ro galvanizado ensambladas entre si y relle-	
	no de espuma de poliuretano, marco de plan-	
	cha de acero galvanizado de 1.2mm de espe-	
	sor, bisagras y cerradura embutida con mani-	
	vela, incluso aplomado, colocación y elimina-	
	ción de restos.	
	CIENTO DIECINUEVE PESETAS con VEINTIUN	
	CÉNTIMOS	
	 103	EFTA.9aa	u	Puerta de paso de dos hojas abatibles, una	330,51
	de 82x210cm y otra de 0,30x210cm, formada	
	por dos planchas de acero galvanizado en-	
	sambladas entre si y relleno de espuma de	
	poliuretano, marco de plancha de acero gal-	
	vanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y	
	cerradura embutida con manivela, incluso	
	aplomado, colocación y eliminación de res-	
	tos.	
	TRESCIENTAS TREINTA PESETAS con CINCUENTA Y	
	UN CÉNTIMOS	
	 104	EFTM.5aacb	u	Puerta de paso corredera de MDF lacada, de	587,46
	1 hoja ciega lisa, con una luz de paso de	
	200x80cm, colocada sobre tabiquería de ye-	
	so laminado, tapajuntas de 70x123mm y cie-	
	rre embutido cromado, incluso colocación	
	del armazón, ajustado de la hoja, fijación de	
	los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE PESETAS con	
	CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 105	EFTM.9bcad	u	Puerta de paso ciega de dos hojas abati-	327,93
	bles, una de 206x82.5x4.5cm y otra de	
	206x0,26x4.5cm, de tablero aglomerado can-	
	teado oculto, chapado con tablero de fibras,	
	acabado con melamina color a definir por	
	D.F., precerco de pino, cerco de 100x30mm y	
	tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera,	
	acabado en melamina del mismo color, per-	
	nios latonados de 80mm y cerradura con po-	
	mo latonado, incluso ajustado de la hoja, fija-	
	ción de los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	TRESCIENTAS VEINTISIETE PESETAS con NOVENTA	
	Y TRES CÉNTIMOS	
	 106	EFTY.5abbb	u	Recibido de precerco de pino, de hasta 2m2	13,71
	de superficie, colocado posteriormente a la	
	ejecución del tabique y con el pavimento eje-	
	cutado, tomado con pasta de yeso, incluso	
	apertura de huecos para garras, aplomado,	
	eliminación de restos y limpieza.	
	TRECE PESETAS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 107	EHE015	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofra-	44,53
	do para formación de losa de escalera de hor-	
	migón armado, con acabado tipo industrial pa-	
	ra revestir en su cara inferior y laterales, con	
	peldañeado de hormigón, en planta de hasta	
	3 m de altura libre, formado por: superficie en-	
	cofrante de tablones de madera de pino, amor-	
	tizables en 10 usos; estructura soporte horizon-	
	tal de tablones de madera de pino, amortiza-	
	bles en 10 usos y estructura soporte vertical	
	de puntales metálicos, amortizables en 150	
	usos. Incluso líquido desencofrante, para evi-	
	tar la adherencia del hormigón al encofrado.	
	Incluye: Limpieza y preparación del plano de	
	apoyo. Replanteo. Montaje del sistema de enco-	
	frado. Colocación de elementos de sustenta-	
	ción, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nive-	
	lación del encofrado. Humectación del encofra-	
	do. Desmontaje del sistema de encofrado. Lim-	
	pieza y almacenamiento del encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie de	
	encofrado en contacto con el hormigón, medida	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la su-	
	perficie de encofrado en contacto con el hormi-	
	gón realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	CUARENTA Y CUATRO PESETAS con CINCUENTA Y	
	TRES CÉNTIMOS	
	 108	EHE030	m²	Losa de escalera de hormigón armado de	128,51
	18 cm de espesor, realizada con hormigón	
	HA-25/P/20/XC3 fabricado en central, y verti-	
	do con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B	
	500 S, con una cuantía aproximada de	
	16,2732 kg/m². Incluso alambre de atar y se-	
	paradores.	
	Incluye: Replanteo y marcado de niveles de	
	plantas y rellanos. Colocación de las armadu-	
	ras con separadores homologados. Vertido y	
	compactación del hormigón. Curado del hor-	
	migón.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie	
	medida por su intradós en verdadera magni-	
	tud, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, por	
	el intradós, la superficie realmente ejecutada	
	según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio in-	
	cluye la elaboración de la ferralla (corte, dobla-	
	do y conformado de elementos) en taller indus-	
	trial y el montaje en el lugar definitivo de su co-	
	locación en obra.	
	CIENTO VEINTIOCHO PESETAS con CINCUENTA Y	
	UN CÉNTIMOS	
	 109	EHL030	m²	Losa maciza de hormigón armado, horizon-	160,86
	tal, con altura libre de planta de hasta 3 m,	
	canto 30 cm, realizada con hormigón	
	HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y verti-	
	do con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B	
	500 S, con una cuantía aproximada de 19,5	
	kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de	
	encofrado continuo, con acabado tipo indus-	
	trial para revestir, formado por: superficie en-	
	cofrante de tableros de madera tratada, refor-	
	zados con varillas y perfiles, amortizables en	
	25 usos; estructura soporte horizontal de so-	
	pandas metálicas y accesorios de montaje,	
	amortizables en 150 usos y estructura sopor-	
	te vertical de puntales metálicos, amortiza-	
	bles en 150 usos. Incluso nervios y zunchos	
	perimetrales de planta y huecos, alambre de	
	atar y separadores.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofra-	
	do. Montaje del sistema de encofrado. Re-	
	planteo de la geometría de la planta sobre el	
	encofrado. Colocación de armaduras con se-	
	paradores homologados. Vertido y compacta-	
	ción del hormigón. Regleado y nivelación de	
	la capa de compresión. Curado del hormi-	
	gón. Desmontaje del sistema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie	
	medida en verdadera magnitud desde las ca-	
	ras exteriores de los zunchos del perímetro,	
	según documentación gráfica de Proyecto, de-	
	duciendo los huecos de superficie mayor de	
	6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en	
	verdadera magnitud, desde las caras exterio-	
	res de los zunchos del perímetro, la superfi-	
	cie realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto, deduciendo los huecos de	
	superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de valoración económica: El precio in-	
	cluye la elaboración de la ferralla (corte, dobla-	
	do y conformado de elementos) en taller indus-	
	trial y el montaje en el lugar definitivo de su co-	
	locación en obra, pero no incluye los pilares.	
	CIENTO SESENTA PESETAS con OCHENTA Y SEIS	
	CÉNTIMOS	
	 110	EHL030b	m²	Losa maciza de hormigón armado, horizon-	164,34
	tal, con altura libre de planta de entre 3 y 4	
	m, canto 30 cm, realizada con hormigón	
	HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y verti-	
	do con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B	
	500 S, con una cuantía aproximada de 19,2	
	kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de	
	encofrado continuo, con acabado tipo indus-	
	trial para revestir, formado por: superficie en-	
	cofrante de tableros de madera tratada, refor-	
	zados con varillas y perfiles, amortizables en	
	25 usos; estructura soporte horizontal de so-	
	pandas metálicas y accesorios de montaje,	
	amortizables en 150 usos y estructura sopor-	
	te vertical de puntales metálicos, amortiza-	
	bles en 150 usos. Incluso nervios y zunchos	
	perimetrales de planta y huecos, alambre de	
	atar y separadores.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofra-	
	do. Montaje del sistema de encofrado. Re-	
	planteo de la geometría de la planta sobre el	
	encofrado. Colocación de armaduras con se-	
	paradores homologados. Vertido y compacta-	
	ción del hormigón. Regleado y nivelación de	
	la capa de compresión. Curado del hormi-	
	gón. Desmontaje del sistema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie	
	medida en verdadera magnitud desde las ca-	
	ras exteriores de los zunchos del perímetro,	
	según documentación gráfica de Proyecto, de-	
	duciendo los huecos de superficie mayor de	
	6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en	
	verdadera magnitud, desde las caras exterio-	
	res de los zunchos del perímetro, la superfi-	
	cie realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto, deduciendo los huecos de	
	superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de valoración económica: El precio in-	
	cluye la elaboración de la ferralla (corte, dobla-	
	do y conformado de elementos) en taller indus-	
	trial y el montaje en el lugar definitivo de su co-	
	locación en obra, pero no incluye los pilares.	
	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESETAS con TREINTA	
	Y CUATRO CÉNTIMOS	
	 111	EHU030	m²	Estructura de hormigón armado, realizada	138,56
	con hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en	
	central, y vertido con cubilote, con un volu-	
	men total de hormigón en forjado y vigas de	
	0,084 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500	
	S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuan-	
	tía 0,9 kg/m², constituida por: FORJADO UNI-	
	DIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 cm, in-	
	tereje de 60 cm; montaje y desmontaje de sis-	
	tema de encofrado continuo, con acabado ti-	
	po industrial para revestir, formado por: super-	
	ficie encofrante de tableros de madera trata-	
	da, reforzados con varillas y perfiles, amortiza-	
	bles en 25 usos, estructura soporte horizontal	
	de sopandas metálicas y accesorios de mon-	
	taje, amortizables en 150 usos y estructura so-	
	porte vertical de puntales metálicos, amortiza-	
	bles en 150 usos; semivigueta pretensada	
	T-12 CASTELO INTEREJE 60 VIGUETA TIPO	
	16, 25+5, Cerámica; bovedilla cerámica; capa	
	de compresión de 5 cm de espesor, con arma-	
	dura de reparto formada por malla electrosol-	
	dada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN	
	10080; vigas planas; altura libre de planta de	
	hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el	
	curado de hormigones y morteros.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.	
	Montaje del sistema de encofrado. Replanteo	
	de la geometría de la planta sobre el encofra-	
	do. Colocación de viguetas y bovedillas. Colo-	
	cación de las armaduras con separadores ho-	
	mologados. Vertido y compactación del hormi-	
	gón. Regleado y nivelación de la capa de com-	
	presión. Curado del hormigón. Desmontaje	
	del sistema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie	
	medida en verdadera magnitud desde las ca-	
	ras exteriores de los zunchos del perímetro, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto, dedu-	
	ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en ver-	
	dadera magnitud, desde las caras exteriores	
	de los zunchos del perímetro, la superficie real-	
	mente ejecutada según especificaciones de	
	Proyecto, deduciendo los huecos de superficie	
	mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos	
	los elementos integrantes de la estructura se-	
	ñalados en los planos y detalles del Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio in-	
	cluye la elaboración de la ferralla (corte, dobla-	
	do y conformado de elementos) en taller indus-	
	trial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-	
	cación en obra, pero no incluye los pilares.	
	CIENTO TREINTA Y OCHO PESETAS con	
	CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 112	EHU030b	m²	Estructura de hormigón armado, realizada	139,29
	con hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en	
	central, y vertido con cubilote, con un volu-	
	men total de hormigón en forjado y vigas de	
	0,106 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500	
	S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuan-	
	tía 1,3 kg/m², constituida por: FORJADO UNI-	
	DIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 cm, in-	
	tereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sis-	
	tema de encofrado continuo, con acabado ti-	
	po industrial para revestir, formado por: super-	
	ficie encofrante de tableros de madera trata-	
	da, reforzados con varillas y perfiles, amortiza-	
	bles en 25 usos, estructura soporte horizontal	
	de sopandas metálicas y accesorios de mon-	
	taje, amortizables en 150 usos y estructura so-	
	porte vertical de puntales metálicos, amortiza-	
	bles en 150 usos; vigueta pretensada T-18 SA-	
	NITARIO; bovedilla cerámica; capa de compre-	
	sión de 5 cm de espesor, con armadura de re-	
	parto formada por malla electrosoldada ME	
	20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vi-	
	gas planas; altura libre de planta de hasta 3	
	m. Incluso agente filmógeno, para el curado	
	de hormigones y morteros.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.	
	Montaje del sistema de encofrado. Replanteo	
	de la geometría de la planta sobre el encofra-	
	do. Colocación de viguetas y bovedillas. Colo-	
	cación de las armaduras con separadores ho-	
	mologados. Vertido y compactación del hormi-	
	gón. Regleado y nivelación de la capa de com-	
	presión. Curado del hormigón. Desmontaje	
	del sistema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie	
	medida en verdadera magnitud desde las ca-	
	ras exteriores de los zunchos del perímetro, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto, dedu-	
	ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en ver-	
	dadera magnitud, desde las caras exteriores	
	de los zunchos del perímetro, la superficie real-	
	mente ejecutada según especificaciones de	
	Proyecto, deduciendo los huecos de superficie	
	mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos	
	los elementos integrantes de la estructura se-	
	ñalados en los planos y detalles del Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio in-	
	cluye la elaboración de la ferralla (corte, dobla-	
	do y conformado de elementos) en taller indus-	
	trial y el montaje en el lugar definitivo de su colo-	
	cación en obra, pero no incluye los pilares.	
	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESETAS con	
	VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
	 113	EHU030c	m²	Estructura de hormigón armado, realizada	138,81
	con hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en	
	central, y vertido con cubilote, con un volu-	
	men total de hormigón en forjado y vigas de	
	0,084 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500	
	S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuan-	
	tía 1 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDI-	
	RECCIONAL: horizontal, de canto 30 cm, inte-	
	reje de 60 cm; montaje y desmontaje de sis-	
	tema de encofrado continuo, con acabado ti-	
	po industrial para revestir, formado por: su-	
	perficie encofrante de tableros de madera tra-	
	tada, reforzados con varillas y perfiles, amorti-	
	zables en 25 usos, estructura soporte horizon-	
	tal de sopandas metálicas y accesorios de	
	montaje, amortizables en 150 usos y estructu-	
	ra soporte vertical de puntales metálicos,	
	amortizables en 150 usos; semivigueta preten-	
	sada T-12 CASTELO INTEREJE 60 VIGUETA TI-	
	PO 16, 25+5, Cerámica; bovedilla cerámica; ca-	
	pa de compresión de 5 cm de espesor, con ar-	
	madura de reparto formada por malla electro-	
	soldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20	
	UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de	
	planta de entre 3 y 4 m. Incluso agente filmóge-	
	no, para el curado de hormigones y morteros.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.	
	Montaje del sistema de encofrado. Replanteo	
	de la geometría de la planta sobre el encofra-	
	do. Colocación de viguetas y bovedillas. Coloca-	
	ción de las armaduras con separadores homo-	
	logados. Vertido y compactación del hormigón.	
	Regleado y nivelación de la capa de compre-	
	sión. Curado del hormigón. Desmontaje del sis-	
	tema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie me-	
	dida en verdadera magnitud desde las caras ex-	
	teriores de los zunchos del perímetro, según do-	
	cumentación gráfica de Proyecto, deduciendo	
	los huecos de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en ver-	
	dadera magnitud, desde las caras exteriores de	
	los zunchos del perímetro, la superficie realmen-	
	te ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to, deduciendo los huecos de superficie mayor	
	de 6 m². Se consideran incluidos todos los ele-	
	mentos integrantes de la estructura señalados	
	en los planos y detalles del Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio inclu-	
	ye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y	
	conformado de elementos) en taller industrial y	
	el montaje en el lugar definitivo de su coloca-	
	ción en obra, pero no incluye los pilares.	
	CIENTO TREINTA Y OCHO PESETAS con OCHENTA Y	
	UN CÉNTIMOS	
	 114	EIEM.7aba	u	Toma de corriente industrial de base salien-	19,75
	te, trifásica (3P+N+T) de 16A de intensidad y	
	con un grado de protección IP 44, totalmente	
	instalada, conectada y en correcto estado de	
	funcionamiento, según el Reglamento Elec-	
	trotécnico de Baja Tensión 2002.	
	DIECINUEVE PESETAS con SETENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	 115	EIFC.9biab	m	Canalización oculta realizada con tubo de po-	32,47
	lietileno de alta densidad (PE100), color ne-	
	gro con bandas azules, 10 atm de presión	
	de trabajo, de 110mm de diámetro interior y	
	espesor de pared 6.60mm, suministrado en	
	rollo de 50barra de 12m de longitud, incluso	
	garras de sujeción y con un incremento del	
	precio del tubo del 30% en concepto de unio-	
	nes, accesorios y piezas especiales, total-	
	mente instalada y comprobada.	
	TREINTA Y DOS PESETAS con CUARENTA Y SIETE	
	CÉNTIMOS	
	 116	EIFG.1aaaaa	u	Mezclador monomando exterior para ducha	112,33
	de gama estándar, acabado cromado, con	
	ducha teléfono, tubo flexible y soporte articula-	
	do, totalmente instalado, comprobado y en co-	
	rrecto funcionamiento.	
	CIENTO DOCE PESETAS con TREINTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	 117	EIFG.2aaaa	u	Mezclador monomando, acabado cromado,	78,77
	de gama estándar con aireador  y enlaces	
	de alimentación flexibles, para instalación	
	en repisa, totalmente instalado, comprobado	
	y en correcto funcionamiento.	
	SETENTA Y OCHO PESETAS con SETENTA Y SIETE	
	CÉNTIMOS	
	 118	EIFG.4aaaa	u	Mezclador monomando para fregadero, de	76,92
	gama estándar, acabado cromado, con caño	
	giratorio, aireador y enlaces de alimentación	
	flexibles, para instalación en repisa, totalmen-	
	te instalado, comprobado y en correcto funcio-	
	namiento.	
	SETENTA Y SEIS PESETAS con NOVENTA Y DOS	
	CÉNTIMOS	
	 119	EIFG32i	u	Válvula de esfera de PVC de 110mm de diá-	166,20
	metro, con unión por adhesivo, para una pre-	
	sión de trabajo de 16 atm, totalmente instala-	
	da y comprobada.	
	CIENTO SESENTA Y SEIS PESETAS con VEINTE	
	CÉNTIMOS	
	 120	EIFS.4ddaa	u	Plato de ducha  de porcelana vitrificada con	165,79
	fondo antideslizante, de dimensiones 80x90	
	cm y 10 cm de espesor, acabado blanco, co-	
	locado, conexionado y con ayudas de albañi-	
	lería, según DB HS-4 del CTE.	
	CIENTO SESENTA Y CINCO PESETAS con SETENTA	
	Y NUEVE CÉNTIMOS	
	 121	EIFS.4mbaa	u	Plato de ducha de porcelana vitrificada con	327,67
	fondo antideslizante, de dimensiones	
	150x80 cm y 6.5 cm de espesor, acabado	
	blanco, colocado, conexionado y con ayudas	
	de albañilería, según DB HS-4 del CTE.	
	TRESCIENTAS VEINTISIETE PESETAS con SESENTA	
	Y SIETE CÉNTIMOS	
	 122	EIFS10naca	u	Lavabo de ø400mm de encimera, sin pedes-	143,77
	tal, de porcelana vitrificada acabado blanco,	
	con juego de anclajes para fijación para orifi-	
	cio de encastre de 342 mmpara orificio de en-	
	castre de 347 mm, incluso válvula desagüe	
	de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas	
	de albañilería según DB HS-4 del CTE.	
	CIENTO CUARENTA Y TRES PESETAS con SETENTA	
	Y SIETE CÉNTIMOS	
	 123	EIFS28bdaa	u	Fregadero de acero inoxidable de dimensio-	129,72
	nes 450x490mm para encimera de 60 cm,	
	con una cubeta normal sin escurridor, con vál-	
	vula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y tubo,	
	colocado y con ayudas de albañilería.	
	CIENTO VEINTINUEVE PESETAS con SETENTA Y	
	DOS CÉNTIMOS	
	 124	EIFS33abeb	u	Inodoro completo compuesto por taza apoya-	368,73
	da en suelo y tanque bajo con mecanismo	
	de doble pulsador de 3/6 l de capacidad, de	
	porcelana vitrificada blanca, con asiento y ta-	
	pa lacados con bisagras extraibles, gama	
	media, con juego de fijación, codo y enchufe	
	de unión, colocada y con ayudas de albañile-	
	ría según DB HS-4 del CTE.	
	TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO PESETAS con	
	SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 125	EIIA.4ad	u	Red de distribución de agua vista desde la	55,71
	fuente de abastecimiento de agua hasta los	
	equipos de extinción de incendios, formada	
	por tubería de acero acero negro sin soldadu-	
	ra, de 2´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso	
	mano de imprimación antioxidante para meta-	
	les de 50 micras de espesor, dos manos de	
	esmalte rojo brillante de 40 micras cada una	
	y parte proporcional de uniones y accesorios,	
	totalmente instalada, comprobada y en correc-	
	to funcionamiento según el Reglamento de	
	Instalaciones de Protección contra Incendios.	
	CINCUENTA Y CINCO PESETAS con SETENTA Y UN	
	CÉNTIMOS	
	 126	EILL.5ca	u	Proyector para exteriores, formado por carca-	82,72
	sa de aluminio inyectado de dimensiones	
	225x183x110 mm, reflector de aluminio y cie-	
	rre de vidrio de 5 mm de espesor, unidad ópti-	
	ca LED de 30 W de potencia y 2100 lúmenes	
	de flujo luminoso a 25ºC y transformador elec-	
	trónico, tensión de alimentación 110-220/230	
	V y grado de protección IP-65, totalmente insta-	
	lado sobre soporte (no incluido), comprobado	
	y en correcto funcionamiento.	
	OCHENTA Y DOS PESETAS con SETENTA Y DOS	
	CÉNTIMOS	
	 127	EIQH.1cbacd	u	Arqueta de 40x40x40cm de dimensiones inte-	144,81
	riores construida con hormigón	
	HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ con tapa de	
	fundición ductil clase D-400, incluido el enco-	
	frado, la formación de la base de hormigón	
	de 10cm de espesor, la parte proporcional	
	de embocaduras, recibido de canalizacio-	
	nes, juntas y cierres herméticos, sin incluir la	
	excavación, ni el relleno perimetral posterior,	
	totalmente ejecutada.	
	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESETAS con	
	OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 128	EIQH.2bhacd	u	Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo	625,60
	de 100x100x100cm de dimensiones interio-	
	res con tapa de fundición ductil clase D-400,	
	incluida la formación de la base de grava de	
	20cm  de espesor, la parte proporcional de	
	embocaduras, recibido de canalizaciones,	
	juntas y cierres herméticos, sin incluir la exca-	
	vación, ni el relleno perimetral posterior, total-	
	mente ejecutada según DB HS-5 del CTE.	
	SEISCIENTAS VEINTICINCO PESETAS con SESENTA	
	CÉNTIMOS	
	 129	EIQP.1adab	u	Arqueta de paso registrable de polipropileno	213,85
	de 55x55x55cm de dimensiones interiores,	
	con cerco y tapa ciega reforzada de PVC, in-	
	cluida la formación de la base de hormigón	
	HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espesor, la par-	
	te proporcional de embocaduras, recibido de	
	canalizaciones, juntas y cierres herméticos,	
	sin incluir la excavación, ni el relleno perime-	
	tral posterior, totalmente ejecutada.	
	DOSCIENTAS TRECE PESETAS con OCHENTA Y	
	CINCO CÉNTIMOS	
	 130	EISA.2aaba	u	Sumidero sifónico de PVC para cubiertas pla-	28,18
	nas con salida vertical de diámetro 75mm,	
	de dimensiones 150x150mm, con rejilla de	
	PVC estabilizada contra radiaciones ultraviole-	
	ta y choque térmico, según UNE-EN 1253, in-	
	cluso acometida a desagüe de la red gene-	
	ral, totalmente instalado y comprobado según	
	DB HS-5 del CTE.	
	VEINTIOCHO PESETAS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
	 131	EISA18acda	m	Canaleta-sumidero prefabricada de polipropi-	219,79
	leno, de 1000 mm de longitud, 150 mm de an-	
	cho útil y 205 mm de alto, con rejilla de fundi-	
	ción, clase D-400 según UNE-EN 124 y	
	UNE-EN 1433,realizado sobre solera de hor-	
	migón en masa HNE-15/B/20 de 20 cm de es-	
	pesor,incluso acometida a desagüe a red ge-	
	neral y sin incluir la excavación.	
	DOSCIENTAS DIECINUEVE PESETAS con SETENTA	
	Y NUEVE CÉNTIMOS	
	 132	EISC.8aaa	m	Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo	25,76
	de acero galvanizado, de sección circular de	
	Ø 80 mm de diámetro, incluso ayudas de al-	
	bañilería.	
	VEINTICINCO PESETAS con SETENTA Y SEIS	
	CÉNTIMOS	
	 133	EMRC.2caab	u	Horno multifunción con calentamiento por	593,68
	convección forzada, con sistema de apertura	
	abatible, tamaño estándar y calidad media,	
	de clasificación energética A, completamen-	
	te instalado, comprobado y en correcto funcio-	
	namiento.	
	QUINIENTAS NOVENTA Y TRES PESETAS con	
	SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	 134	EMRC.5babab	u	Placa vitrocerámica de 60 cm de ancho con	434,72
	mandos integrados en la placa, 4 zonas de	
	cocción, acabada en cristal biselado, con fun-	
	ción de programación de tiempo de cocción	
	e indicadores de calor residual para cada zo-	
	na de cocción. Completamente instalada,	
	comprobada y en correcto funcionamiento.	
	CUATROCIENTAS TREINTA Y CUATRO PESETAS con	
	SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 135	EMRC.6abdab	u	Lavadora de carga frontal en color blanco,	754,39
	con una capacidad de carga de 7 kg, una ve-	
	locidad de centrifugado de 1200 rpm y con	
	display digital que permite conocer la dura-	
	ción de los programas, el tiempo restante o	
	programar el fin diferido del programa, ade-	
	más de indicar la velocidad de centrifugado y	
	la temperatura máxima y recomendada del	
	programa. Clasificación energética A, efica-	
	cia de lavado A y eficacia de centrifugado B,	
	completamente instalada, comprobada y en	
	correcto funcionamiento.	
	SETECIENTAS CINCUENTA Y CUATRO PESETAS con	
	TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
	 136	EMRC.7babba	u	Frigorífico 2 puertas, con sistema no frost,	774,32
	de dimensiones 1850x60 cm, acabado en	
	blanco. Clasificación energética A.Instalado	
	y en correcto funcionamiento.	
	SETECIENTAS SETENTA Y CUATRO PESETAS con	
	TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 137	EMRC.8cb	u	Extractor centrífugo para cocina,de chapa de	109,64
	acero protegida contra la corrosión por pintu-	
	ra epoxi, con bandeja recogegrasa incorpora-	
	da, caudal de 480m3/h a descarga libre y mo-	
	tor 230V-50Hz, Clase I con toma de tierra, de	
	dimensiones 315x132x375 mm, velocidad	
	1050 r.p.m., conducto de 115 mm, potencia	
	absorbida en descarga libre de 120 W y nivel	
	de presión sonora de 52 dB(A). Completa-	
	mente instalado, comprobado y en correcto	
	funcionamiento.	
	CIENTO NUEVE PESETAS con SESENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	 138	EMRC21bcb	m	Encimera de aglomerado de sílice, calidad	157,69
	media, espesor 20 cm y acabado pulido, pa-	
	ra banco de cocina; incluso parte proporcio-	
	nal de anclajes, formación de hueco y adhesi-	
	vo de poliuretano para sellado perimetral; to-	
	talmente colocada.	
	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESETAS con	
	SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
	 139	EMRC24bbb	m	Amueblamiento de cocina, acabado lamina-	498,62
	do de media calidad: laminado alta presión	
	postformado vertical con embellecedores en	
	ABS . Compuesto por muebles bajos con	
	puertas, cajones, estantes y traseras, con guí-	
	as de rodamientos metálicos en cajones, pa-	
	tas regulables en altura,  bisagras, tiradores	
	de puertas y cajones y zocalo con protección	
	antihumedad .La unión de los muebles se re-	
	alizará mediante tornillería. Totalmente monta-	
	do, sin incluir electrodomésticos ni fregadero.	
	CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO PESETAS con	
	SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 140	EMRC24cbb	m	Amueblamiento de cocina, acabado lamina-	782,78
	do de media calidad: laminado alta presión	
	postformado vertical con embellecedores en	
	ABS . Compuesto por muebles bajos con	
	puertas, cajones, estantes y traseras, mue-	
	bles altos colgantes con puertas, estantes y	
	traseras, escurreplatos y cubrecampana,	
	con guías de rodamientos metálicos en cajo-	
	nes, patas regulables en altura,  bisagras, ti-	
	radores de puertas y cajones, zocalo con pro-	
	tección antihumedad y cornisa decorativa a te-	
	cho.La unión de los muebles se realizará me-	
	diante tornillería. Totalmente montado, sin in-	
	cluir electrodomésticos ni fregadero.	
	SETECIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS con	
	SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	 141	EMRO.2d	u	Mesa de reunión ovalada fabricada en table-	301,45
	ro melamizado con estructura y soportes me-	
	tálicos, de dimensiones 250x110 cm, y 73	
	cm de altura, incluidos herrajes y montaje.	
	TRESCIENTAS UNA PESETAS con CUARENTA Y	
	CINCO CÉNTIMOS	
	 142	ENTT.1bmd	m2	Aislamiento térmico sobre falso techo decora-	12,36
	tivo, con lana mineral (MW) de 90mm de espe-	
	sor, sin revestimiento, con una conductividad	
	térmica de 0.038 W/mK y resistencia térmica	
	2.35 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1,	
	código de designación MW-EN 13162 - T1, in-	
	cluso parte proporcional de elementos de su-	
	jeción y corte del aislante.	
	DOCE PESETAS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 143	EQAN14ca	m2	Cubierta no transitable realizada con pane-	53,09
	les nervados de 0.6x40-42mm de chapa de	
	acero galvanizado como elemento soporte	
	formando pendientes comprendidas entre 1	
	<= p <= 5%, paneles rígidos de lana mineral	
	hidrofugada aglomerada con resinas termo-	
	endurecibles y revestidos con oxiasfalto, de	
	60mm de espesor y 0.039 W/(mK) de conduc-	
	tividad térmica, fijados mecánicamente, capa	
	separadora con fieltro de fibra de vidrio de	
	100 gr/m2, impermeabilización con solución	
	monocapa no adherida, con lámina tipo	
	LBM-40-FP de betún modificado con elastó-	
	mero SBS, de 40 gr/dm2 masa total, con ar-	
	madura constituida por fieltro de poliéster, co-	
	locada sin adherir al soporte y con los sola-	
	pos unidos mediante  soplete, capa separa-	
	dora a base de geotextil fieltro de poliester de	
	120 gr/m2 y capa de protección pesada y las-	
	tre con 5-6cm de grava lavada, incluso replan-	
	teo, formación de baberos, sumideros y otros	
	elementos especiales, mermas y solapos, se-	
	gún DB HS-1 del CTE y normas UNE-104.	
	CINCUENTA Y TRES PESETAS con NUEVE	
	CÉNTIMOS	
	 144	EQSALV	ud	Constituido por una unidad de: llave de tuer-	462,16
	ca regulable, hacha de salvamento apropia-	
	do para el uso de aeronaves, cortadora de	
	pernos hasta 60cm, palanca de pata de ca-	
	bra, gancho de retención, sierra de metales	
	con 6 hojas de repuesto, manta ignífuga,	
	cuerda de 15m, tenaza de corte lateral, juego	
	de destornilladores, cuchillo de cables y 2 pa-	
	res de guantes ignífugos	
	CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS PESETAS con	
	DIECISEIS CÉNTIMOS	
	 145	EQTH.5cach	m2	Tejado ventilado sobre forjado horizontal reali-	113,17
	zado con tabicón de ladrillo hueco de 9cm de	
	espesor con el 25% de huecos, tablero de bar-	
	dos cerámicos machihembrados de	
	110x25x3.5cm, capa de regularización de	
	40mm de espesor de hormigón HNE-15 y un	
	tamaño máximo de árido de 20mm y acabado	
	fratasado, teja cerámica mixta de 46x29cm ro-	
	ja con solape frontal y encaje lateral, clavada	
	sobre listones de madera dispuestos en el	
	sentido normal al de la máxima pendiente, ais-	
	lamiento térmico a base de lana mineral (NW)	
	de 100mm de espesor y K=0,044 W/mºC dis-	
	puesto sobre el forjado entre los apoyos de la	
	cámara de ventilación  e impermeabilización	
	mediante lámina de betún modificado con elas-	
	tómero SBS, tipo LBM (SBS)-24-FV terminada	
	con arena, incluso limpieza, replanteo, forma-	
	ción de alero, cumbrera, limas y encuentros es-	
	peciales.	
	CIENTO TRECE PESETAS con DIECISIETE	
	CÉNTIMOS	
	 146	EQTW30aab	m	Canalón visto de sección rectangular, de cha-	18,60
	pa de acero galvanizado de 10x10x10cm, in-	
	cluso parte proporcional de solapes, piezas	
	especiales para canalón y accesorios de fija-	
	ción.	
	DIECIOCHO PESETAS con SESENTA CÉNTIMOS	
	 147	ERPA.4ebac	m2	Revestimiento cerámico con junta mínima	34,03
	(1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres	
	esmaltado monocolor de 40x40cm, coloca-	
	do con adhesivo cementoso normal (C1) y re-	
	juntado con mortero de juntas cementoso me-	
	jorado (CG2), incluso cortes y limpieza, se-	
	gún Guía de la Baldosa Cerámica (Documen-	
	to Reconocido por la Generalitat).	
	TREINTA Y CUATRO PESETAS con TRES CÉNTIMOS	
	 148	ERPE.1acab	m2	Enfoscado maestreado fratasado, con morte-	21,69
	ro de cemento M-5 en paramento horizontal,	
	según NTE-RPE-8.	
	VEINTIUNA PESETAS con SESENTA Y NUEVE	
	CÉNTIMOS	
	 149	ERPE.1bbbb	m2	Enfoscado sin maestrear fratasado, con mor-	15,17
	tero de cemento M-10 en paramento horizon-	
	tal interior, según NTE-RPE-6.	
	QUINCE PESETAS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
	 150	ERPE.1ccab	m2	Enfoscado maestreado fratasado, con morte-	19,49
	ro de cemento M-5 en paramento vertical, se-	
	gún NTE-RPE-7.	
	DIECINUEVE PESETAS con CUARENTA Y NUEVE	
	CÉNTIMOS	
	 151	ERPE.1daab	m2	Enfoscado maestreado fratasado, con morte-	18,95
	ro de cemento M-15 en paramento vertical in-	
	terior, según NTE-RPE-7.	
	DIECIOCHO PESETAS con NOVENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	 152	ERPE.1dbab	m2	Enfoscado maestreado fratasado, con morte-	18,86
	ro de cemento M-10 en paramento vertical in-	
	terior, según NTE-RPE-7.	
	DIECIOCHO PESETAS con OCHENTA Y SEIS	
	CÉNTIMOS	
	 153	ERPG.4aba	m2	Guarnecido maestreado, y enlucido, realiza-	12,83
	do con pasta de yeso YG/L sobre paramen-	
	tos verticales, acabado manual con llana, in-	
	cluso limpieza y humedecido del soporte, se-	
	gún NTE/RPG10.	
	DOCE PESETAS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 154	ERPG.4abb	m2	Guarnecido maestreado, y enlucido, realiza-	14,79
	do con pasta de yeso YG/L sobre paramen-	
	tos horizontales, acabado manual con llana,	
	incluso limpieza y humedecido del soporte,	
	según NTE/RPG10.	
	CATORCE PESETAS con SETENTA Y NUEVE	
	CÉNTIMOS	
	 155	ERPP.3abaa	m2	Revestimiento a base de pintura plástica acrí-	6,64
	lica mate para la protección y decoración de	
	superficies en interior y exterior, con resisten-	
	cia a la luz solar, transpirable e impermea-	
	ble, con acabado mate, en color blanco, so-	
	bre superficie vertical de ladrillo, yeso o morte-	
	ro de cemento, previo lijado de pequeñas ad-	
	herencias e imperfecciones, mano de fondo	
	con pintura plástica diluida muy fina, plasteci-	
	do de faltas y dos manos de acabado, según	
	NTE/RPP-24.	
	SEIS PESETAS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
	 156	ERPP.3abab	m2	Revestimiento a base de pintura plástica acrí-	7,37
	lica mate para la protección y decoración de	
	superficies en interior y exterior, con resisten-	
	cia a la luz solar, transpirable e impermea-	
	ble, con acabado mate, en color blanco, so-	
	bre superficie horizontal de ladrillo, yeso o	
	mortero de cemento, previo lijado de peque-	
	ñas adherencias e imperfecciones, mano de	
	fondo con pintura plástica diluida muy fina,	
	plastecido de faltas y dos manos de acaba-	
	do, según NTE/RPP-24.	
	SIETE PESETAS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	 157	ERPR.8abb	m2	Revestimiento continuo con mortero monoca-	18,29
	pa acabado raspado con textura media en pa-	
	ramentos verticales, color a determinar, reali-	
	zado mediante la aplicación mecánica de	
	una capa de 10 a 15 mm de espesor, reglea-	
	do, raspado y cepillado final, incluso prepara-	
	ción previa del soporte con limpieza, regula-	
	ción y planeado y formación de aristas, consi-	
	derando la planificación y colocación de jun-	
	tas de trabajo con junquillos de PVC y parte	
	proporcional de colocación de malla de fibra	
	de vidrio en encuentros de materiales distin-	
	tos, según NTE-RPR-9.	
	DIECIOCHO PESETAS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
	 158	ERSA.4cbna	m2	Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 -	35,55
	3mm) realizado con baldosa de gres esmal-	
	tado monocolor de 30x30cm, colocado con	
	adhesivo cementoso mejorado con desliza-	
	miento reducido, tiempo abierto ampliado y	
	deformable (C2TE S1) y rejuntado con lecha-	
	da de cemento (L), incluso cortes y limpieza,	
	según Guía de la Baldosa Cerámica (Docu-	
	mento Reconocido por la Generalitat).	
	TREINTA Y CINCO PESETAS con CINCUENTA Y	
	CINCO CÉNTIMOS	
	 159	ERSA.4fbag	m2	Pavimento cerámico con junta (>3mm) reali-	33,30
	zado con baldosa de gres esmaltado mono-	
	color de 45x45cm, colocado con adhesivo ce-	
	mentoso normal (C1) y rejuntado con morte-	
	ro de juntas cementoso mejorado (CG2), in-	
	cluso cortes y limpieza, según Guía de la Bal-	
	dosa Cerámica (Documento Reconocido por	
	la Generalitat).	
	TREINTA Y TRES PESETAS con TREINTA CÉNTIMOS	
	 160	ERSA24bbaa	m	Rodapié de gres esmaltado monocolor con	7,52
	junta mínima (1.5 - 3mm) de 8x30cm, coloca-	
	do con adhesivo cementoso normal (C1) y re-	
	juntado con lechada de cemento (L), incluso	
	cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa	
	Cerámica (Documento Reconocido por la Ge-	
	neralitat).	
	SIETE PESETAS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 161	ERSA43aaaa	m	Peldaño realizado con baldosa de gres es-	32,16
	maltado con junta mínima (1.5 - 3mm), toma-	
	do con mortero de cemento (MC) y rejuntado	
	con lechada de cemento (L), incluso cortes y	
	limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámi-	
	ca (Documento Reconocido por la Generali-	
	tat).	
	TREINTA Y DOS PESETAS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
	 162	ESPAFF	ud	Espumógeno sintético AFFF, para incendios	9,66
	A y B.	
	NUEVE PESETAS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 163	FPLH7	m²	Cerramiento compuesto por hoja principal	70,81
	de fábrica de 1/2 pie de espesor, realizada	
	con ladrillos cerámicos perforados revestida	
	interiormente de mortero de cemento.	
	Aislamiento térmico y acústico e impermeabi-	
	lizante, a base de espuma rígida de poliureta-	
	no proyectado "in situ" con un espesor medio	
	de 40 mm.,  resistencia a la compresión de	
	4.5 kg/cm2 y una conductividad térmica de	
	0.019 kcal/mh°C.	
	Hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico	
	hueco doble de 9 cm de espesor, incluso jam-	
	bas, ejecución de encuentros, elementos es-	
	peciales y recibido de carpintería, consideran-	
	do un 3% de perdidas y un 20% de mermas	
	de mortero según DB SE-F del CTE, NTE-FFL	
	, NTE-RPG y NTE-RPE.  Tipo FC04a03Uad, se-	
	gún el Catálogo de elementos constructivos	
	(Documento Reconocido por la Generalitat	
	DRA 02/06). E= 255 mm M= 272 kg/m2 U=	
	1/(0.61+1.40) W/m2K, según DB HE del CTE.	
	Grado de impermeabilización (G.I.)= 3, según	
	DB HS del CTE. Resistencia al fuego= EI180,	
	según DB SI del CTE.	
	SETENTA PESETAS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 164	GRND.2a	t	Depósito de residuos compuestos por tejas	6,18
	y materiales cerámicos exentos de hierro,	
	madera o cualquier material no pétreo, con	
	una densidad mayor de 1.2 t/m3, en instala-	
	ción autorizada para la valorización y/o elimi-	
	nación de RCDs con código 17 01 03 de la	
	Lista Europea de Residuos (LER) vigente.	
	SEIS PESETAS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
	 165	GRND.3a	t	Depósito de residuos compuestos por meta-	7,21
	les mezclados, con una densidad aproxima-	
	da de 4 t/m3, en instalación autorizada para	
	la valorización y/o eliminación de RCDs con	
	código 17 04 07 de la Lista Europea de Resi-	
	duos (LER) vigente.	
	SIETE PESETAS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
	 166	GRND.4a	t	Depósito de residuos compuestos por made-	15,45
	ra con una densidad aproximada de 0.5 t/m3,	
	en instalación autorizada para la valorización	
	y/o eliminación de RCDs con código 17 02	
	01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vi-	
	gente.	
	QUINCE PESETAS con CUARENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	 167	GRND.6a	t	Depósito de residuos compuestos por plásti-	30,90
	co con una densidad aproximada de 0.5	
	t/m3, en instalación autorizada para la valori-	
	zación y/o eliminación de RCDs con código	
	17 02 03 de la Lista Europea de Residuos	
	(LER) vigente.	
	TREINTA PESETAS con NOVENTA CÉNTIMOS	
	 168	GRND.7a	t	Depósito de residuos compuestos por papel	17,51
	y cartón con una densidad aproximada de	
	0.1 t/m3, en instalación autorizada para la va-	
	lorización y/o eliminación de RCDs con códi-	
	go 20 01 01 de la Lista Europea de Resi-	
	duos (LER) vigente.	
	DIECISIETE PESETAS con CINCUENTA Y UN	
	CÉNTIMOS	
	 169	GRND10b	t	Depósito de residuos mezclados de construc-	22,66
	ción y demolición (distintos de los especifica-	
	dos en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17	
	09 03) con entre el 50% y 70% de material no	
	reciclable con una densidad de entre 0.50 y	
	0.8 t/m3, en instalación autorizada para la valo-	
	rización y/o eliminación de RCDs con código	
	17 09 04 de la Lista Europea de Residuos	
	(LER) vigente.	
	VEINTIDOS PESETAS con SESENTA Y SEIS	
	CÉNTIMOS	
	 170	GRND11a	t	Depósito de mezcla de residuos municipa-	9,27
	les (basura), con una densidad aproximada	
	de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la	
	valorización y/o eliminación de residuos con	
	código 20 03 01 de la Lista Europea de Resi-	
	duos (LER) vigente.	
	NUEVE PESETAS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
	 171	GRNO.2b	t	Recogida y clasificación selectiva por fraccio-	6,33
	nes de residuos no peligrosos en la zona de	
	almacenamiento de residuos de la obra (ex-	
	cepto tierras y piedras de excavación) realiza-	
	dos mediante medios mecánicos, sin incluir	
	la carga en contenedor o camión.	
	SEIS PESETAS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 172	GRNT.2ba	t	Carga de RCDs compuestos por tejas y ma-	0,58
	teriales cerámicos (LER 17 01 03) de una	
	densidad aproximada de 0.9 t/m3 en camión	
	o contenedor realizada mediante medios me-	
	cánicos.	
	CERO PESETAS con CINCUENTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS de EURO	
	 173	GRNT.2ca	t	Carga de RCDs compuestos por metales	0,26
	mezclados (LER 17 04 07) de una densidad	
	aproximada de 2 t/m3 en camión o contene-	
	dor realizada mediante medios mecánicos.	
	CERO PESETAS con VEINTISEIS CÉNTIMOS de EURO	
	 174	GRNT.2da	t	Carga de RCDs compuestos por madera	1,03
	(LER 17 02 01) de una densidad aproxima-	
	da de 0.5 t/m3 en camión o contenedor reali-	
	zada mediante medios mecánicos.	
	UNA PESETAS con TRES CÉNTIMOS	
	 175	GRNT.2fb	t	Carga de RCDs compuestos por plástico	23,38
	(LER 17 02 03) de una densidad aproxima-	
	da de 0.5 t/m3 en contenedor realizada me-	
	diante medios manuales.	
	VEINTITRES PESETAS con TREINTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	 176	GRNT.2gb	t	Carga de RCDs compuestos por papel y car-	23,38
	tón (LER 20 01 01) de una densidad aproxi-	
	mada de 0.3 t/m3 en contenedor realizada	
	mediante medios manuales.	
	VEINTITRES PESETAS con TREINTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	 177	GRNT.2ja	t	Carga de RCDs compuestos por residuos	0,52
	mezclados (LER 17 09 04) de una densidad	
	aproximada de 1 t/m3 en camión o contene-	
	dor realizada mediante medios mecánicos.	
	CERO PESETAS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	de EURO	
	 178	GRNT.5ac	u	Entregaen obra, recogida y transporte de con-	65,41
	tenedor de RCDs de 4 m3 de capacidad a	
	instalación de valorización y/o eliminación	
	considerando una distancia de transporte de	
	30 km, realizado por transportista autorizado.	
	SESENTA Y CINCO PESETAS con CUARENTA Y UN	
	CÉNTIMOS	
	 179	GRNT.5bc	u	Entregaen obra, recogida y transporte de con-	86,01
	tenedor de RCDs de 6 m3 de capacidad a	
	instalación de valorización y/o eliminación	
	considerando una distancia de transporte de	
	30 km, realizado por transportista autorizado.	
	OCHENTA Y SEIS PESETAS con UN CÉNTIMOS	
	 180	GRNT.5cc	u	Entregaen obra, recogida y transporte de con-	106,61
	tenedor de RCDs de 12 m3 de capacidad a	
	instalación de valorización y/o eliminación	
	considerando una distancia de transporte de	
	30 km, realizado por transportista autorizado.	
	CIENTO SEIS PESETAS con SESENTA Y UN	
	CÉNTIMOS	
	 181	GRPD.1ic	u	Depósito de bidón de 200 litros de residuos	48,41
	peligrosos con código 15 01 10* de la Lista	
	Europea de Residuos (LER) según Decisión	
	2014/955/UE compuestos por envases vací-	
	os de plástico o  metal contaminados, en ins-	
	talación autorizada para la valorización y/o eli-	
	minación de residuos peligrosos de construc-	
	ción y demolición, según la normativa vigente.	
	CUARENTA Y OCHO PESETAS con CUARENTA Y UN	
	CÉNTIMOS	
	 182	GRPO.3ca	u	Suministro, etiquetado y llenado de bidón de	61,08
	200 litros de capacidad con residuos peligro-	
	sos de construcción y demolición.	
	SESENTA Y UNA PESETAS con OCHO CÉNTIMOS	
	 183	GRPT.1ab	u	Carga y transporte de hasta 8 bidones de	50,93
	200 litros paletizados -ó 2 contenedores de	
	1 m3- con residuos de construcción y demoli-	
	ción peligrosos en camión grúa de 3.5 t reali-	
	zado por transportista autorizado a instala-	
	ción de valorización y/o eliminación conside-	
	rando una distancia de 30 km, los tiempos	
	de carga y espera y los trámites documenta-	
	les, todo ello según la normativa vigente.	
	CINCUENTA PESETAS con NOVENTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	 184	GRTD.1a	t	Depósito de tierras y piedras (distintas de	2,58
	las especificadas en el código 17 05 03) pro-	
	cedentes de la excavación con una densidad	
	aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de	
	esponjamiento de 1.40, en instalación autori-	
	zada para la valorización y/o eliminación de	
	RCDs con código 17 05 04 de la Lista Euro-	
	pea de Residuos (LER) vigente.	
	DOS PESETAS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	 185	GRTD.2a	t	Depósito de residuos procedentes del des-	6,57
	broce del terreno con una densidad aproxima-	
	da de 0.80 t/m3, en instalación autorizada pa-	
	ra la valorización y/o eliminación de RCDs	
	con código 20 02 01 de la Lista Europea de	
	Residuos (LER) vigente.	
	SEIS PESETAS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	 186	GRTT.1ba	m³	Carga de RCDs compuestos por madera pro-	0,52
	cedente de desbroce o poda (LER 20 02 01)	
	de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 reali-	
	zada mediante medios mecánicos.	
	CERO PESETAS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	de EURO	
	 187	GRTT.2aa	t	Carga de RCDs compuestos por tierras y pie-	0,29
	dras (LER 17 05 04) de una densidad aproxi-	
	mada de 1.8 t/m3 realizada mediante me-	
	dios mecánicos.	
	CERO PESETAS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS de	
	EURO	
	 188	GRTT.2ba	t	Carga de RCDs compuestos por madera pro-	0,65
	cedente de desbroce y poda (LER 20 02 01)	
	de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 reali-	
	zada mediante medios mecánicos.	
	CERO PESETAS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
	de EURO	
	 189	GRTT.3a	t	Transporte de tierras y piedras o material de	2,73
	desbroce en camión de 15 t realizado por	
	transportista autorizado a instalación de valo-	
	rización y/o eliminación considerando una	
	distancia de 20 km y los tiempos de carga y	
	espera.	
	DOS PESETAS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 190	GRTT.5cc	u	Entrega en obra, recogida y transporte de con-	106,61
	tenedor con tierras y piedras o material de	
	desbroce de 12 m3 de capacidad consideran-	
	do una distancia de transporte de 30 km, reali-	
	zado por transportista autorizado.	
	CIENTO SEIS PESETAS con SESENTA Y UN	
	CÉNTIMOS	
	 191	IAA031	Ud	Suministro e instalación de mástil para fija-	82,08
	ción de 3 antenas, de acero con tratamiento	
	anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de	
	diámetro. Incluso anclajes y cuantos acceso-	
	rios sean necesarios para su correcta instala-	
	ción. Totalmente montado, conexionado y pro-	
	bado.	
	Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colo-	
	cación y aplomado del mástil.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	OCHENTA Y DOS PESETAS con OCHO CÉNTIMOS	
	 192	IAA034	Ud	Suministro e instalación de antena exterior	41,25
	FM, circular, para captación de señales de ra-	
	diodifusión sonora analógica procedentes	
	de emisiones terrenales, de 0 dB de ganan-	
	cia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y	
	cuantos accesorios sean necesarios para	
	su correcta instalación. Totalmente monta-	
	da, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la antena.	
	Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CUARENTA Y UNA PESETAS con VEINTICINCO	
	CÉNTIMOS	
	 193	IAA034b	Ud	Suministro e instalación de antena exterior	70,23
	DAB para captación de señales de radiodifu-	
	sión sonora digital procedentes de emisio-	
	nes terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ga-	
	nancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de	
	longitud. Incluso anclajes y cuantos acceso-	
	rios sean necesarios para su correcta instala-	
	ción. Totalmente montada, conexionada y pro-	
	bada.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la antena.	
	Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	SETENTA PESETAS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
	 194	IAA034c	Ud	Suministro e instalación de antena exterior	81,78
	UHF para captación de señales de televisión	
	analógica, televisión digital terrestre (TDT) y	
	televisión de alta definición (HDTV) proceden-	
	tes de emisiones terrenales, canales del 21	
	al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia,	
	31 dB de relación D/A y 1110 mm de longi-	
	tud. Incluso anclajes y cuantos accesorios se-	
	an necesarios para su correcta instalación.	
	Totalmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la antena.	
	Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	OCHENTA Y UNA PESETAS con SETENTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	 195	IAA040	Ud	Suministro e instalación de equipo de cabe-	842,68
	cera, formado por: 1 amplificador monocanal	
	UHF, de 50 dB de ganancia; 2 amplificado-	
	res multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1	
	amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos	
	ellos con autoseparación en la entrada y auto-	
	mezcla en la salida (alojados en el RITS o RI-	
	TU). Incluso fuente de alimentación, soporte,	
	puentes de interconexión, cargas resistivas,	
	distribuidor, mezcladores y cuantos acceso-	
	rios sean necesarios para su correcta instala-	
	ción. Totalmente montado, conexionado y pro-	
	bado.	
	Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	OCHOCIENTAS CUARENTA Y DOS PESETAS con	
	SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	 196	IAA100	m	Suministro e instalación de cable coaxial	2,63
	RG-6 de 75 Ohm de impedancia característi-	
	ca media, con conductor central de cobre de	
	1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietile-	
	no celular, pantalla de cinta de aluminio/poli-	
	propileno/aluminio, malla de hilos trenzados	
	de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9	
	mm de diámetro de color blanco. Incluso p/p	
	de accesorios y elementos de sujeción. Total-	
	mente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Tendido de cables. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	DOS PESETAS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 197	IAA110	Ud	Suministro e instalación de derivador de	10,34
	5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pér-	
	dida de derivación, con conectores tipo "F". To-	
	talmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Colocación del amplificador. Conexio-	
	nado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DIEZ PESETAS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
	 198	IAA110b	Ud	Suministro e instalación de derivador de	10,74
	5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pér-	
	dida de derivación, con conectores tipo "F". To-	
	talmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Colocación del amplificador. Conexio-	
	nado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DIEZ PESETAS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
	 199	IAA115	Ud	Suministro e instalación de distribuidor de	10,72
	5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de pérdi-	
	das de inserción. Totalmente montado, cone-	
	xionado y probado.	
	Incluye: Colocación del distribuidor. Conexio-	
	nado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DIEZ PESETAS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 200	IAA115c	Ud	Suministro e instalación de distribuidor de	23,26
	5-2400 MHz de 8 salidas, de 14 dB de pérdi-	
	das de inserción a 850 MHz y 17 dB de pérdi-	
	das de inserción a 2150 MHz. Totalmente	
	montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Colocación del distribuidor. Conexio-	
	nado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	VEINTITRES PESETAS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
	 201	IAA120	Ud	Suministro e instalación de toma doble,	16,41
	TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. To-	
	talmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DIECISEIS PESETAS con CUARENTA Y UN	
	CÉNTIMOS	
	 202	IAA120b	Ud	Suministro e instalación de toma separado-	18,10
	ra doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con em-	
	bellecedor. Totalmente montada, conexiona-	
	da y probada.	
	Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DIECIOCHO PESETAS con DIEZ CÉNTIMOS	
	 203	IAF070	m	Suministro e instalación de cable rígido	1,46
	U/UTP no propagador de la llama de 4 pares	
	trenzados de cobre, categoría 6, con conduc-	
	tor unifilar de cobre, aislamiento de polietile-	
	no y vaina exterior de poliolefina termoplásti-	
	ca LSFH libre de halógenos, con baja emi-	
	sión de humos y gases corrosivos de 6,2	
	mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y	
	elementos de sujeción. Totalmente monta-	
	do, conexionado y probado.	
	Incluye: Tendido de cables. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	UNA PESETAS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 204	IAF075	Ud	Suministro e instalación de roseta de termi-	21,88
	nación de red de dispersión formada por co-	
	nector hembra tipo RJ45 de 8 contactos, cate-	
	goría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2	
	mm, color blanco. Totalmente montada, cone-	
	xionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la roseta. Conexiona-	
	do.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	VEINTIUNA PESETAS con OCHENTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	 205	IAF085b	Ud	Suministro e instalación de multiplexor pasi-	48,16
	vo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores	
	hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría	
	6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5	
	m de longitud formado por cable rígido	
	U/UTP no propagador de la llama de 4 pares	
	de cobre, categoría 6, con vaina exterior de	
	PVC LSFH libre de halógenos, con baja emi-	
	sión de humos y gases corrosivos y conec-	
	tor macho tipo RJ45 de 8 contactos, catego-	
	ría 6, en ambos extremos. Totalmente monta-	
	do, conexionado y probado.	
	Incluye: Colocación del multiplexor. Conexio-	
	nado del latiguillo.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CUARENTA Y OCHO PESETAS con DIECISEIS	
	CÉNTIMOS	
	 206	IAF090	Ud	Suministro e instalación de toma simple con	19,16
	conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría	
	6, marco y embellecedor. Totalmente monta-	
	da, conexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DIECINUEVE PESETAS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
	 207	IAO035	Ud	Suministro e instalación de roseta para fibra	35,17
	óptica formada por conector tipo SC doble y	
	caja de superficie. Totalmente montada, co-	
	nexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la roseta. Conexiona-	
	do.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TREINTA Y CINCO PESETAS con DIECISIETE	
	CÉNTIMOS	
	 208	ICA010	Ud	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mu-	262,83
	ral vertical, resistencia blindada, capacidad	
	75 l, potencia 2 kW, de 758 mm de altura y	
	450 mm de diámetro, formado por cuba de	
	acero vitrificado, aislamiento de espuma de	
	poliuretano, ánodo de sacrificio de magne-	
	sio. Incluso soporte y anclajes de fijación, vál-	
	vula de seguridad antirretorno, llaves de corte	
	de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la en-	
	trada de agua como en la salida. Totalmente	
	montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en pa-	
	ramento mediante elementos de anclaje. Co-	
	locación del aparato y accesorios. Conexiona-	
	do con las redes de conducción de agua, eléc-	
	trica y de tierra. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOSCIENTAS SESENTA Y DOS PESETAS con	
	OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 209	ICA010b	Ud	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mu-	290,00
	ral vertical, resistencia blindada, capacidad	
	100 l, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altura y	
	450 mm de diámetro, formado por cuba de	
	acero vitrificado, aislamiento de espuma de	
	poliuretano, ánodo de sacrificio de magne-	
	sio. Incluso soporte y anclajes de fijación, vál-	
	vula de seguridad antirretorno, llaves de corte	
	de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la en-	
	trada de agua como en la salida. Totalmente	
	montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en pa-	
	ramento mediante elementos de anclaje. Co-	
	locación del aparato y accesorios. Conexiona-	
	do con las redes de conducción de agua, eléc-	
	trica y de tierra. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOSCIENTAS NOVENTA PESETAS	
	 210	ICB010	Ud	Captador solar térmico formado por batería	2.457,76
	de 3 módulos, compuesto cada uno de ellos	
	de un captador solar térmico plano, con pa-	
	nel de montaje vertical de 1135x2115x112	
	mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento ópti-	
	co 0,75 y coeficiente de pérdidas primario	
	3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, com-	
	puesto de: panel de vidrio templado de bajo	
	contenido en hierro (solar granulado), de 3,2	
	mm de espesor y alta transmitancia (92%),	
	estructura trasera en bandeja de polietileno	
	reciclable resistente a la intemperie (resina	
	ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada	
	con polímeros, absorbedor de cobre con re-	
	vestimiento selectivo de cromo negro de alto	
	rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre sol-	
	dados en omega sin metal de aportación, ais-	
	lamiento de lana mineral de 60 mm de espe-	
	sor y uniones mediante manguitos flexibles	
	con abrazaderas de ajuste rápido, colocados	
	sobre estructura soporte para cubierta plana.	
	Incluso accesorios de montaje y fijación, con-	
	junto de conexiones hidráulicas entre captado-	
	res solares térmicos, líquido de relleno para	
	captador solar térmico, válvula de seguridad,	
	purgador, válvulas de corte y demás acceso-	
	rios. Totalmente montado, conexionado y pro-	
	bado.	
	Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación	
	de la estructura soporte. Colocación y fijación	
	de los paneles sobre la estructura soporte. Co-	
	nexionado con la red de conducción de agua.	
	Llenado del circuito.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE	
	PESETAS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 211	ICE040	Ud	Radiador de aluminio inyectado, emisión ca-	117,82
	lorífica 407,4 kcal/h, según UNE-EN 442-1,	
	para una diferencia media de temperatura	
	de 50°C entre el radiador y el ambiente, com-	
	puesto de 3 elementos, de 781 mm de altu-	
	ra, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bi-	
	tubo. Incluso llave de paso termostática, de-	
	tentor, purgador automático, tapones, reduc-	
	ciones, juntas, anclajes, soportes, racores	
	de conexión a la red de distribución, plafones	
	y todos aquellos accesorios necesarios para	
	su correcto funcionamiento. Totalmente mon-	
	tado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fija-	
	ción en paramento mediante elementos de	
	anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la	
	red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO DIECISIETE PESETAS con OCHENTA Y DOS	
	CÉNTIMOS	
	 212	ICE040b	Ud	Radiador de aluminio inyectado, emisión ca-	141,44
	lorífica 543,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,	
	para una diferencia media de temperatura	
	de 50°C entre el radiador y el ambiente, com-	
	puesto de 4 elementos, de 781 mm de altu-	
	ra, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bi-	
	tubo. Incluso llave de paso termostática, de-	
	tentor, purgador automático, tapones, reduc-	
	ciones, juntas, anclajes, soportes, racores	
	de conexión a la red de distribución, plafones	
	y todos aquellos accesorios necesarios para	
	su correcto funcionamiento. Totalmente mon-	
	tado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fija-	
	ción en paramento mediante elementos de	
	anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la	
	red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO CUARENTA Y UNA PESETAS con CUARENTA	
	Y CUATRO CÉNTIMOS	
	 213	ICE040c	Ud	Radiador de aluminio inyectado, emisión ca-	165,08
	lorífica 679 kcal/h, según UNE-EN 442-1, pa-	
	ra una diferencia media de temperatura de	
	50°C entre el radiador y el ambiente, com-	
	puesto de 5 elementos, de 781 mm de altu-	
	ra, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bi-	
	tubo. Incluso llave de paso termostática, de-	
	tentor, purgador automático, tapones, reduc-	
	ciones, juntas, anclajes, soportes, racores	
	de conexión a la red de distribución, plafones	
	y todos aquellos accesorios necesarios para	
	su correcto funcionamiento. Totalmente mon-	
	tado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fija-	
	ción en paramento mediante elementos de	
	anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la	
	red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO SESENTA Y CINCO PESETAS con OCHO	
	CÉNTIMOS	
	 214	ICE040d	Ud	Radiador de aluminio inyectado, emisión ca-	188,69
	lorífica 814,8 kcal/h, según UNE-EN 442-1,	
	para una diferencia media de temperatura	
	de 50°C entre el radiador y el ambiente, com-	
	puesto de 6 elementos, de 781 mm de altu-	
	ra, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bi-	
	tubo. Incluso llave de paso termostática, de-	
	tentor, purgador automático, tapones, reduc-	
	ciones, juntas, anclajes, soportes, racores	
	de conexión a la red de distribución, plafones	
	y todos aquellos accesorios necesarios para	
	su correcto funcionamiento. Totalmente mon-	
	tado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fija-	
	ción en paramento mediante elementos de	
	anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la	
	red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO OCHENTA Y OCHO PESETAS con SESENTA	
	Y NUEVE CÉNTIMOS	
	 215	ICE040e	Ud	Radiador de aluminio inyectado, emisión ca-	235,93
	lorífica 1086,4 kcal/h, según UNE-EN 442-1,	
	para una diferencia media de temperatura	
	de 50°C entre el radiador y el ambiente, com-	
	puesto de 8 elementos, de 781 mm de altu-	
	ra, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bi-	
	tubo. Incluso llave de paso termostática, de-	
	tentor, purgador automático, tapones, reduc-	
	ciones, juntas, anclajes, soportes, racores	
	de conexión a la red de distribución, plafones	
	y todos aquellos accesorios necesarios para	
	su correcto funcionamiento. Totalmente mon-	
	tado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fija-	
	ción en paramento mediante elementos de	
	anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la	
	red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO PESETAS con	
	NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 216	ICE040f	Ud	Radiador de aluminio inyectado, emisión ca-	259,55
	lorífica 1222,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1,	
	para una diferencia media de temperatura	
	de 50°C entre el radiador y el ambiente, com-	
	puesto de 9 elementos, de 781 mm de altu-	
	ra, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bi-	
	tubo. Incluso llave de paso termostática, de-	
	tentor, purgador automático, tapones, reduc-	
	ciones, juntas, anclajes, soportes, racores	
	de conexión a la red de distribución, plafones	
	y todos aquellos accesorios necesarios para	
	su correcto funcionamiento. Totalmente mon-	
	tado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fija-	
	ción en paramento mediante elementos de	
	anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la	
	red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PESETAS con	
	CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
	 217	ICE040g	Ud	Radiador de aluminio inyectado, emisión ca-	330,40
	lorífica 1629,6 kcal/h, según UNE-EN 442-1,	
	para una diferencia media de temperatura	
	de 50°C entre el radiador y el ambiente, com-	
	puesto de 12 elementos, de 781 mm de altu-	
	ra, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bi-	
	tubo. Incluso llave de paso termostática, de-	
	tentor, purgador automático, tapones, reduc-	
	ciones, juntas, anclajes, soportes, racores	
	de conexión a la red de distribución, plafones	
	y todos aquellos accesorios necesarios para	
	su correcto funcionamiento. Totalmente mon-	
	tado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fija-	
	ción en paramento mediante elementos de	
	anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la	
	red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TRESCIENTAS TREINTA PESETAS con CUARENTA	
	CÉNTIMOS	
	 218	ICE040h	Ud	Radiador de aluminio inyectado, emisión ca-	401,27
	lorífica 2037 kcal/h, según UNE-EN 442-1, pa-	
	ra una diferencia media de temperatura de	
	50°C entre el radiador y el ambiente, com-	
	puesto de 15 elementos, de 781 mm de altu-	
	ra, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitu-	
	bo. Incluso llave de paso termostática, deten-	
	tor, purgador automático, tapones, reduccio-	
	nes, juntas, anclajes, soportes, racores de co-	
	nexión a la red de distribución, plafones y to-	
	dos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente monta-	
	do, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación	
	en paramento mediante elementos de ancla-	
	je. Situación y fijación de las unidades. Monta-	
	je de accesorios. Conexionado con la red de	
	conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CUATROCIENTAS UNA PESETAS con VEINTISIETE	
	CÉNTIMOS	
	 219	ICF110	Ud	Suministro e instalación de aerotermo de	1.218,01
	agua caliente para instalación solar térmica,	
	alimentación monofásica a 230 V, potencia di-	
	sipadora de 24 kW, con un ventilador de 265	
	W de potencia, modelo DGS 401A/4 "JUN-	
	KERS", adecuado para funcionar con solu-	
	ción agua-glicol de hasta el 40% de anticonge-	
	lante puro, de alta resistencia a la corrosión.	
	Totalmente montado, conexionado y puesto	
	en marcha por la empresa instaladora para la	
	comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fi-	
	jación de la unidad. Conexionado con las re-	
	des de conducción de agua y eléctrica. Puesta	
	en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación gráfi-	
	ca de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas según	
	especificaciones de Proyecto.	
	MIL DOSCIENTAS DIECIOCHO PESETAS con UN	
	CÉNTIMOS	
	 220	ICJ010	Ud	Caldera para la combustión de leña, poten-	10.299,73
	cia nominal de 9,9 a 40 kW, con cuerpo de	
	1590x670x1370 mm, aislamiento térmico, cá-	
	mara de combustión, de doble vórtice, de hor-	
	migón refractario, regulación de potencia por	
	control de temperatura de humos, ventilador	
	extractor con control de revoluciones, inter-	
	cambiador de calor de tubos verticales con	
	mecanismo de limpieza automática, cajón pa-	
	ra recogida y extracción de cenizas por la par-	
	te delantera de la caldera, control de la com-	
	bustión mediante sonda integrada, aprovecha-	
	miento del calor residual, equipo de limpieza,	
	sistema de mando integrado, para el control	
	del depósito de inercia y del sistema de eleva-	
	ción de la temperatura de retorno, apertura de	
	la puerta por la derecha, sistema de elevación	
	de la temperatura de retorno por encima de	
	55°C, compuesto por válvula motorizada de 3	
	vías de 5/4" de diámetro y bomba de circula-	
	ción, limitador térmico de seguridad, tarado a	
	95°C, regulador de tiro de 150 mm de diáme-	
	tro, con clapeta antiexplosión, conexión antivi-	
	bración para conducto de humos de 150 mm	
	de diámetro, encendido automático, sin incluir	
	el conducto para evacuación de los productos	
	de la combustión. Totalmente montada, cone-	
	xionada y puesta en marcha por la empresa	
	instaladora para la comprobación de su correc-	
	to funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Presenta-	
	ción de los elementos. Montaje de la caldera y	
	sus accesorios. Conexión al conducto de eva-	
	cuación. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación gráfi-	
	ca de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas según	
	especificaciones de Proyecto.	
	DIEZ MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE PESETAS	
	con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 221	ICN015	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería	13,88
	flexible de cobre sin soldadura, formada por	
	un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y	
	0,8 mm de espesor con aislamiento de 9	
	mm de espesor y un tubo para gas de 3/8"	
	de diámetro y 0,8 mm de espesor con aisla-	
	miento de 9 mm de espesor, teniendo el co-	
	bre un contenido de aceite residual inferior a	
	4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla	
	flexible de espuma elastomérica con revesti-	
	miento superficial de película de polietileno,	
	para una temperatura de trabajo entre -45 y	
	100°C, suministrada en rollo, para conexión	
	entre las unidades interior y exterior.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la línea.	
	Encintado de los extremos. Montaje y fijación	
	de la línea. Abocardado. Vaciado para su car-	
	ga.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	TRECE PESETAS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	 222	ICN100	Ud	Unidad interior de aire acondicionado, de pa-	624,19
	red, sistema aire-aire multi-split, para gas	
	R-32, bomba de calor, gama doméstica	
	(RAC), alimentación monofásica	
	(230V/50Hz), modelo Diamond	
	SRK20ZSX-W "MITSUBISHI HEAVY INDUS-	
	TRIES", potencia frigorífica nominal 2 kW	
	(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatu-	
	ra de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífi-	
	ca nominal 2,7 kW (temperatura de bulbo se-	
	co 20°C), de 305x920x220 mm, peso 13 kg,	
	nivel sonoro (velocidad baja) 19 dBA, con fil-	
	tro enzimático y filtro desodorizante, control	
	inalámbrico, con programador semanal, mo-	
	delo Weekly Timer y posibilidad de integra-	
	ción en un sistema domótico o control Wi-Fi	
	a través de una pasarela.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Co-	
	nexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la	
	red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.	
	Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio	
	no incluye la canalización ni el cableado eléc-	
	trico de alimentación.	
	SEISCIENTAS VEINTICUATRO PESETAS con	
	DIECINUEVE CÉNTIMOS	
	 223	ICN100b	Ud	Unidad interior de aire acondicionado, de pa-	636,80
	red, sistema aire-aire multi-split, para gas	
	R-32, bomba de calor, gama doméstica	
	(RAC), alimentación monofásica	
	(230V/50Hz), modelo Diamond	
	SRK25ZSX-W "MITSUBISHI HEAVY INDUS-	
	TRIES", potencia frigorífica nominal 2,5 kW	
	(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatu-	
	ra de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífi-	
	ca nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo se-	
	co 20°C), de 305x920x220 mm, peso 13 kg,	
	nivel sonoro (velocidad baja) 19 dBA, con fil-	
	tro enzimático y filtro desodorizante, control	
	inalámbrico, con programador semanal, mo-	
	delo Weekly Timer y posibilidad de integra-	
	ción en un sistema domótico o control Wi-Fi	
	a través de una pasarela.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Co-	
	nexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la	
	red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.	
	Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio	
	no incluye la canalización ni el cableado eléc-	
	trico de alimentación.	
	SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS PESETAS con	
	OCHENTA CÉNTIMOS	
	 224	ICN150	Ud	Unidad exterior de aire acondicionado, siste-	3.607,89
	ma aire-aire multi-split, para gas R-32, bom-	
	ba de calor, gama doméstica (RAC), alimen-	
	tación monofásica (230V/50Hz), modelo	
	SCM80ZS-W "MITSUBISHI HEAVY INDUS-	
	TRIES", potencia frigorífica nominal 8 kW	
	(temperatura de bulbo seco 35°C, temperatu-	
	ra de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífi-	
	ca nominal 9,3 kW (temperatura de bulbo hú-	
	medo 6°C), de 750x880x340 mm, peso 61	
	kg, nivel sonoro 54 dBA y caudal de aire	
	3360 m³/h, con control de condensación y po-	
	sibilidad de integración en un sistema domó-	
	tico o control Wi-Fi a través de una pasarela.	
	Incluso elementos antivibratorios de suelo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Co-	
	nexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la	
	red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.	
	Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio	
	no incluye la canalización ni el cableado eléc-	
	trico de alimentación.	
	TRES MIL SEISCIENTAS SIETE PESETAS con	
	OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
	 225	ICR021	m²	Conducto rectangular para la distribución de	34,75
	aire climatizado formado por panel rígido de	
	alta densidad de lana de vidrio Climaver	
	Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de	
	25 mm de espesor, revestido por ambas ca-	
	ras por aluminio (exterior: aluminio + malla	
	de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio +	
	kraft), con el canto macho rebordeado por el	
	complejo interior del conducto, resistencia tér-	
	mica 0,78 m²K/W, conductividad térmica	
	0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones,	
	sellado de uniones con cola Climaver, embo-	
	caduras, soportes metálicos galvanizados,	
	elementos de fijación, sellado de tramos con	
	cinta Climaver de aluminio, accesorios de	
	montaje y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de los conduc-	
	tos. Marcado y posterior anclaje de los sopor-	
	tes de los conductos. Montaje y fijación de con-	
	ductos. Sellado de las uniones. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento. Limpieza fi-	
	nal.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie pro-	
	yectada, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto, calculada como producto del perímetro ex-	
	terior por la longitud del tramo, medida entre los	
	ejes de los elementos o de los puntos a conec-	
	tar, sin descontar las piezas especiales.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la super-	
	ficie realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	TREINTA Y CUATRO PESETAS con SETENTA Y	
	CINCO CÉNTIMOS	
	 226	ICR030	Ud	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,	56,16
	anodizado color natural E6-C-0, con lamas	
	horizontales regulables individualmente, de	
	225x125 mm, con parte posterior de chapa	
	de acero pintada en color negro RAL 9005,	
	formada por lamas verticales regulables indi-	
	vidualmente y mecanismo de regulación del	
	caudal con lamas acopladas en oposición,	
	accionables desde la parte frontal, fijación	
	mediante tornillos vistos (con marco de mon-	
	taje de chapa de acero galvanizado), monta-	
	da en conducto rectangular no metálico. Inclu-	
	so accesorios de montaje y elementos de fija-	
	ción.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la reji-	
	lla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CINCUENTA Y SEIS PESETAS con DIECISEIS	
	CÉNTIMOS	
	 227	ICR030b	Ud	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,	67,33
	anodizado color natural E6-C-0, con lamas	
	horizontales regulables individualmente, de	
	325x125 mm, con parte posterior de chapa	
	de acero pintada en color negro RAL 9005,	
	formada por lamas verticales regulables indi-	
	vidualmente y mecanismo de regulación del	
	caudal con lamas acopladas en oposición,	
	accionables desde la parte frontal, fijación	
	mediante tornillos vistos (con marco de mon-	
	taje de chapa de acero galvanizado), monta-	
	da en conducto rectangular no metálico. Inclu-	
	so accesorios de montaje y elementos de fija-	
	ción.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la reji-	
	lla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	SESENTA Y SIETE PESETAS con TREINTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	 228	ICR030c	Ud	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,	104,96
	anodizado color natural E6-C-0, con lamas	
	horizontales regulables individualmente, de	
	625x125 mm, con parte posterior de chapa	
	de acero pintada en color negro RAL 9005,	
	formada por lamas verticales regulables indi-	
	vidualmente y mecanismo de regulación del	
	caudal con lamas acopladas en oposición,	
	accionables desde la parte frontal, fijación	
	mediante tornillos vistos (con marco de mon-	
	taje de chapa de acero galvanizado), monta-	
	da en conducto rectangular no metálico. Inclu-	
	so accesorios de montaje y elementos de fija-	
	ción.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la reji-	
	lla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO CUATRO PESETAS con NOVENTA Y SEIS	
	CÉNTIMOS	
	 229	ICR050	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodi-	31,67
	zado color natural E6-C-0, con lamas horizon-	
	tales regulables individualmente, de 225x125	
	mm, fijación mediante tornillos vistos (con	
	marco de montaje de chapa de acero galvani-	
	zado), montada en conducto rectangular no	
	metálico. Incluso accesorios de montaje y ele-	
	mentos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la reji-	
	lla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TREINTA Y UNA PESETAS con SESENTA Y SIETE	
	CÉNTIMOS	
	 230	ICR050b	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodi-	37,01
	zado color natural E6-C-0, con lamas horizon-	
	tales regulables individualmente, de 325x125	
	mm, fijación mediante tornillos vistos (con	
	marco de montaje de chapa de acero galvani-	
	zado), montada en conducto rectangular no	
	metálico. Incluso accesorios de montaje y ele-	
	mentos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la reji-	
	lla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TREINTA Y SIETE PESETAS con UN CÉNTIMOS	
	 231	ICR050c	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodi-	49,36
	zado color natural E6-C-0, con lamas horizon-	
	tales regulables individualmente, de 525x125	
	mm, fijación mediante tornillos vistos (con	
	marco de montaje de chapa de acero galvani-	
	zado), montada en conducto rectangular no	
	metálico. Incluso accesorios de montaje y ele-	
	mentos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la reji-	
	lla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CUARENTA Y NUEVE PESETAS con TREINTA Y SEIS	
	CÉNTIMOS	
	 232	ICR050d	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodi-	56,09
	zado color natural E6-C-0, con lamas horizon-	
	tales regulables individualmente, de 625x125	
	mm, fijación mediante tornillos vistos (con	
	marco de montaje de chapa de acero galvani-	
	zado), montada en conducto rectangular no	
	metálico. Incluso accesorios de montaje y ele-	
	mentos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la reji-	
	lla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CINCUENTA Y SEIS PESETAS con NUEVE CÉNTIMOS	
	 233	ICR070	Ud	Rejilla de intemperie para instalaciones de	129,65
	ventilación, marco frontal y lamas de chapa	
	perfilada de acero galvanizado, de 400x330	
	mm, tela metálica de acero galvanizado con	
	malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de	
	montaje y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la re-	
	jilla en el cerramiento. Conexión al conducto.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO VEINTINUEVE PESETAS con SESENTA Y	
	CINCO CÉNTIMOS	
	 234	ICR110	Ud	Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS	4.963,17
	10 "LMF CLIMA", caudal de aire nominal 720	
	m³/h, dimensiones 370x1470x820 mm, peso	
	106 kg, presión estática de aire nominal 205	
	Pa, presión sonora a 1 m 53 dBA, potencia	
	eléctrica nominal 340 W, alimentación mono-	
	fásica a 230 V, eficiencia de recuperación ca-	
	lorífica en condiciones húmedas 91,7%, po-	
	tencia calorífica recuperada 6,57 kW (tempe-	
	ratura del aire exterior -7°C con humedad re-	
	lativa del 80% y temperatura ambiente 20°C	
	con humedad relativa del 55%), eficiencia de	
	recuperación calorífica en condiciones se-	
	cas 82,8% (temperatura del aire exterior 5°C	
	con humedad relativa del 80% y temperatura	
	ambiente 25°C), con intercambiador de pla-	
	cas de aluminio de flujo cruzado, ventilado-	
	res con motor de tipo EC de alta eficiencia, by-	
	pass con servomotor para cambio de modo	
	de operación de recuperación a free-cooling,	
	estructura desmontable de doble panel con	
	aislamiento de lana mineral de 25 mm de es-	
	pesor, paneles exteriores de acero prepinta-	
	do y paneles interiores de acero galvanizado,	
	filtros de aire clase F7+F8 en la entrada de ai-	
	re exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno	
	de aire del interior, presostatos diferenciales	
	para los filtros, acceso a los ventiladores y a	
	los filtros de aire a través de los paneles de	
	inspección, posibilidad de acceso lateral a	
	los filtros, control electrónico para la regula-	
	ción de la ventilación y de la temperatura, pa-	
	ra la supervisión del estado de los filtros de ai-	
	re, programación semanal, gestión de las fun-	
	ciones de desescarche y antihielo para la sec-	
	ción opcional con batería de agua e integra-	
	ción con BMS mediante protocolo de comuni-	
	cación Modbus y bus de comunicación	
	RS-485, con plenum para descarga mediante	
	embocaduras tubulares, modelo PLM. Instala-	
	ción en techo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Cone-	
	xionado y comprobación de su correcto funcio-	
	namiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CUATRO MIL NOVECIENTAS SESENTA Y TRES	
	PESETAS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
	 235	ICR110b	Ud	Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS	8.375,56
	20 "LMF CLIMA", caudal de aire nominal	
	1710 m³/h, dimensiones 455x1850x1460	
	mm, peso 236 kg, presión estática de aire no-	
	minal 250 Pa, presión sonora a 1 m 59 dBA,	
	potencia eléctrica nominal 930 W, alimenta-	
	ción monofásica a 230 V, eficiencia de recupe-	
	ración calorífica en condiciones húmedas	
	91,5%, potencia calorífica recuperada 15,6	
	kW (temperatura del aire exterior -7°C con hu-	
	medad relativa del 80% y temperatura ambien-	
	te 20°C con humedad relativa del 55%), eficien-	
	cia de recuperación calorífica en condiciones	
	secas 82% (temperatura del aire exterior 5°C	
	con humedad relativa del 80% y temperatura	
	ambiente 25°C), con intercambiador de placas	
	de aluminio de flujo cruzado, ventiladores con	
	motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con	
	servomotor para cambio de modo de opera-	
	ción de recuperación a free-cooling, estructura	
	desmontable de doble panel con aislamiento	
	de lana mineral de 25 mm de espesor, pane-	
	les exteriores de acero prepintado y paneles in-	
	teriores de acero galvanizado, filtros de aire cla-	
	se F7+F8 en la entrada de aire exterior, filtro de	
	aire clase M5 en el retorno de aire del interior,	
	presostatos diferenciales para los filtros, acce-	
	so a los ventiladores y a los filtros de aire a tra-	
	vés de los paneles de inspección, posibilidad	
	de acceso lateral a los filtros, control electróni-	
	co para la regulación de la ventilación y de la	
	temperatura, para la supervisión del estado de	
	los filtros de aire, programación semanal, ges-	
	tión de las funciones de desescarche y antihie-	
	lo para la sección opcional con batería de	
	agua e integración con BMS mediante protoco-	
	lo de comunicación Modbus y bus de comunica-	
	ción RS-485, con plenum para descarga me-	
	diante embocaduras tubulares, modelo PLM.	
	Instalación en techo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Cone-	
	xionado y comprobación de su correcto funciona-	
	miento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de uni-	
	dades previstas, según documentación gráfica	
	de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el núme-	
	ro de unidades realmente ejecutadas según es-	
	pecificaciones de Proyecto.	
	OCHO MIL TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO	
	PESETAS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 236	ICS005	Ud	Suministro e instalación de punto de llenado	118,38
	de red de distribución de agua, para sistema	
	de climatización, formado por 2 m de tubo de	
	cobre rígido con pared de 1 mm de espesor	
	y 13/15 mm de diámetro, colocado superficial-	
	mente, con aislamiento mediante coquilla fle-	
	xible de espuma elastomérica, válvulas de cor-	
	te, filtro retenedor de residuos, contador de	
	agua y válvula de retención. Incluso p/p de ma-	
	terial auxiliar para montaje y sujeción a la	
	obra, accesorios y piezas especiales. Total-	
	mente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberí-	
	as, accesorios y piezas especiales. Coloca-	
	ción y fijación de tuberías, accesorios y piezas	
	especiales. Colocación del aislamiento. Reali-	
	zación de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO DIECIOCHO PESETAS con TREINTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	 237	ICS011	m	Tubería general de distribución de agua fría	20,20
	y caliente de climatización formada por tubo	
	de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-	
	sor y 10/12 mm de diámetro, empotrado en	
	la pared, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso ma-	
	terial auxiliar para montaje y sujeción a la	
	obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Colo-	
	cación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	VEINTE PESETAS con VEINTE CÉNTIMOS	
	 238	ICS011b	m	Tubería general de distribución de agua fría	20,94
	y caliente de climatización formada por tubo	
	de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-	
	sor y 13/15 mm de diámetro, empotrado en	
	la pared, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso ma-	
	terial auxiliar para montaje y sujeción a la	
	obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Colo-	
	cación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	VEINTE PESETAS con NOVENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	 239	ICS011c	m	Tubería general de distribución de agua fría	22,65
	y caliente de climatización formada por tubo	
	de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-	
	sor y 16/18 mm de diámetro, empotrado en	
	la pared, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso ma-	
	terial auxiliar para montaje y sujeción a la	
	obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Colo-	
	cación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	VEINTIDOS PESETAS con SESENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	 240	ICS011d	m	Tubería de distribución de agua fría y calien-	25,57
	te de climatización formada por tubo de co-	
	bre rígido con pared de 1 mm de espesor y	
	20/22 mm de diámetro, empotrado en la pa-	
	red, con aislamiento mediante coquilla flexi-	
	ble de espuma elastomérica. Incluso mate-	
	rial auxiliar para montaje y sujeción a la	
	obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Colo-	
	cación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	VEINTICINCO PESETAS con CINCUENTA Y SIETE	
	CÉNTIMOS	
	 241	ICS012	m	Tubería de distribución de A.C.S. formada	21,54
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), se-	
	rie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6	
	atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en	
	rollos, colocado superficialmente en el inte-	
	rior del edificio, con aislamiento mediante co-	
	quilla flexible de espuma elastomérica. Inclu-	
	so material auxiliar para montaje y sujeción	
	a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Colo-	
	cación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	VEINTIUNA PESETAS con CINCUENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	 242	ICS012b	m	Tubería de distribución de A.C.S. formada	23,19
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), se-	
	rie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6	
	atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en	
	rollos, colocado superficialmente en el inte-	
	rior del edificio, con aislamiento mediante co-	
	quilla flexible de espuma elastomérica. Inclu-	
	so material auxiliar para montaje y sujeción	
	a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Colo-	
	cación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	VEINTITRES PESETAS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
	 243	ICS012c	m	Tubería de distribución de A.C.S. formada	28,69
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), se-	
	rie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6	
	atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en	
	rollos, colocado superficialmente en el inte-	
	rior del edificio, con aislamiento mediante co-	
	quilla flexible de espuma elastomérica. Inclu-	
	so material auxiliar para montaje y sujeción	
	a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Colo-	
	cación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	VEINTIOCHO PESETAS con SESENTA Y NUEVE	
	CÉNTIMOS	
	 244	ICS012d	m	Tubería de distribución de A.C.S. formada	36,15
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), se-	
	rie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6	
	atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en	
	rollos, colocado superficialmente en el inte-	
	rior del edificio, con aislamiento mediante co-	
	quilla flexible de espuma elastomérica. Inclu-	
	so material auxiliar para montaje y sujeción	
	a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Colo-	
	cación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	TREINTA Y SEIS PESETAS con QUINCE CÉNTIMOS	
	 245	ICS013	m	Tubería de distribución de mezcla de agua y	27,13
	anticongelante para circuito primario de siste-	
	mas solares térmicos formada por tubo de co-	
	bre rígido con pared de 1 mm de espesor y	
	20/22 mm de diámetro, colocado superficial-	
	mente en el exterior del edificio, con aislamien-	
	to mediante coquilla de lana de vidrio protegi-	
	da con emulsión asfáltica recubierta con pintu-	
	ra protectora para aislamiento de color blanco.	
	Incluso material auxiliar para montaje y suje-	
	ción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Coloca-	
	ción del aislamiento. Aplicación del revestimien-	
	to superficial del aislamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medi-	
	da según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longi-	
	tud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	VEINTISIETE PESETAS con TRECE CÉNTIMOS	
	 246	ICS015	Ud	Suministro e instalación de punto de vaciado	50,99
	de red de distribución de agua, para sistema	
	de climatización, formado por 2 m de tubo de	
	cobre rígido con pared de 1 mm de espesor	
	y 26/28 mm de diámetro, colocado superficial-	
	mente y válvula de corte. Incluso p/p de mate-	
	rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra,	
	accesorios y piezas especiales. Totalmente	
	montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberí-	
	as, accesorios y piezas especiales. Coloca-	
	ción y fijación de tuberías, accesorios y pie-	
	zas especiales. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CINCUENTA PESETAS con NOVENTA Y NUEVE	
	CÉNTIMOS	
	 247	ICS015b	Ud	Punto de vaciado de red de distribución de	51,02
	agua, para sistema de climatización, forma-	
	do por 2 m de tubo de cobre rígido con pared	
	de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diáme-	
	tro, colocado superficialmente y válvula de	
	corte. Incluso material auxiliar para montaje	
	y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-	
	peciales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Rea-	
	lización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CINCUENTA Y UNA PESETAS con DOS CÉNTIMOS	
	 248	ICS020	Ud	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido,	359,02
	de tres velocidades, con una potencia de	
	0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje mo-	
	tor de acero cromado, bocas roscadas ma-	
	cho de 1", aislamiento clase H, para alimenta-	
	ción monofásica a 230 V. Incluso puente de	
	manómetros formado por manómetro, válvu-	
	las de esfera y tubería de cobre; elementos	
	de montaje; caja de conexiones eléctricas	
	con condensador y accesorios necesarios pa-	
	ra su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba	
	de circulación. Conexión a la red de distribu-	
	ción. Comprobación de su correcto funciona-	
	miento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PESETAS con	
	DOS CÉNTIMOS	
	 249	ICS020c	Ud	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido,	359,02
	de tres velocidades, con una potencia de	
	0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje mo-	
	tor de acero cromado, bocas roscadas ma-	
	cho de 1", aislamiento clase H, para alimenta-	
	ción monofásica a 230 V. Incluso puente de	
	manómetros formado por manómetro, válvu-	
	las de esfera y tubería de cobre; elementos	
	de montaje; caja de conexiones eléctricas	
	con condensador y accesorios necesarios pa-	
	ra su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba	
	de circulación. Conexión a la red de distribu-	
	ción. Comprobación de su correcto funciona-	
	miento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PESETAS con	
	DOS CÉNTIMOS	
	 250	ICS040	Ud	Vaso de expansión, capacidad 5 l, de 190	113,62
	mm de altura y 270 mm de diámetro, con ros-	
	ca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión. In-	
	cluso manómetro y elementos de montaje y	
	conexión necesarios para su correcto funcio-	
	namiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a	
	la red de distribución. Comprobación de su	
	correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO TRECE PESETAS con SESENTA Y DOS	
	CÉNTIMOS	
	 251	ICS045	Ud	Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrifi-	70,34
	cado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar.	
	Incluso manómetro y elementos de montaje	
	y conexión necesarios para su correcto funcio-	
	namiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la	
	red de distribución. Comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	SETENTA PESETAS con TREINTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	 252	ICS050	Ud	Interacumulador de acero vitrificado, con inter-	2.719,04
	cambiador de un serpentín, de suelo, 500 l, al-	
	tura 1720 mm, diámetro 800 mm, aislamiento	
	de 50 mm de espesor con poliuretano de alta	
	densidad, libre de CFC, protección contra co-	
	rrosión mediante ánodo de magnesio, protec-	
	ción externa con forro de PVC. Incluso válvu-	
	las de corte, elementos de montaje y acceso-	
	rios necesarios para su correcto funciona-	
	miento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOS MIL SETECIENTAS DIECINUEVE PESETAS con	
	CUATRO CÉNTIMOS	
	 253	ICS065	Ud	Acumulador de inercia, de acero negro, 970	2.764,37
	l, altura 1840 mm, diámetro 950 mm, aisla-	
	miento de 50 mm de espesor con poliureta-	
	no de alta densidad, con termómetros. Inclu-	
	so válvulas de corte, elementos de montaje y	
	accesorios necesarios para su correcto fun-	
	cionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexiona-	
	do. Comprobación de su correcto funciona-	
	miento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOS MIL SETECIENTAS SESENTA Y CUATRO	
	PESETAS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	 254	ICS080	Ud	Suministro e instalación de purgador automá-	10,73
	tico de aire con boya y rosca de 1/2" de diáme-	
	tro, cuerpo y tapa de latón, para una presión	
	máxima de trabajo de 6 bar y una temperatu-	
	ra máxima de 110°C. Incluso elementos de	
	montaje y demás accesorios necesarios pa-	
	ra su correcto funcionamiento. Totalmente	
	montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación del purgador.	
	Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DIEZ PESETAS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 255	ICS090	Ud	Suministro e instalación de contador de	119,14
	agua para calefacción de chorro único, con	
	emisor de impulsos, para roscar, de 15 mm	
	de diámetro nominal y temperatura máxima	
	del líquido conducido 120°C. Incluso filtro re-	
	tenedor de residuos, válvulas de corte, ele-	
	mentos de montaje y demás accesorios ne-	
	cesarios para su correcto funcionamiento. To-	
	talmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación del contador.	
	Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO DIECINUEVE PESETAS con CATORCE	
	CÉNTIMOS	
	 256	ICX025	Ud	Centralita de control de tipo diferencial para	612,80
	sistema de captación solar térmica, con pro-	
	tección contra sobretemperatura del capta-	
	dor solar, indicación de temperaturas y fallo	
	técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con	
	sondas de temperatura. Totalmente monta-	
	do, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de	
	los elementos. Conexionado con la red eléc-	
	trica.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	SEISCIENTAS DOCE PESETAS con OCHENTA	
	CÉNTIMOS	
	 257	IEC020	Ud	Suministro e instalación en el interior de hor-	232,27
	nacina mural de caja general de protección,	
	equipada con bornes de conexión, bases uni-	
	polares previstas para colocar fusibles de in-	
	tensidad máxima 63 A, esquema 1, para pro-	
	tección de la línea general de alimentación,	
	formada por una envolvente aislante, precinta-	
	ble y autoventilada, según UNE-EN 60439-1,	
	grado de inflamabilidad según se indica en	
	UNE-EN 60439-3, con grados de protección	
	IP43 según UNE 20324 e IK08 según	
	UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta me-	
	tálica con grado de protección IK10 según	
	UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y	
	con cerradura o candado. Normalizada por la	
	empresa suministradora y preparada para aco-	
	metida subterránea. Incluso fusibles y elemen-	
	tos de fijación y conexión con la conducción en-	
	terrada de puesta a tierra. Totalmente monta-	
	da, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo de la situación de los con-	
	ductos y anclajes de la caja. Fijación del mar-	
	co. Colocación de la puerta. Colocación de tu-	
	bos y piezas especiales. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOSCIENTAS TREINTA Y DOS PESETAS con	
	VEINTISIETE CÉNTIMOS	
	 258	IEG010	Ud	Suministro e instalación de centralización de	926,76
	contadores sobre paramento vertical, en cuar-	
	to de contadores, compuesta por: unidad fun-	
	cional de interruptor general de maniobra de	
	160 A; unidad funcional de embarrado gene-	
	ral de la concentración formada por 1 módu-	
	lo; unidad funcional de fusibles de seguridad	
	formada por 2 módulos; unidad funcional de	
	medida formada por 1 módulo de contadores	
	monofásicos y 1 módulo de contadores trifási-	
	cos y módulo de servicios generales con sec-	
	cionamiento; unidad funcional de mando que	
	contiene los dispositivos de mando para el	
	cambio de tarifa de cada suministro; unidad	
	funcional de embarrado de protección, bor-	
	nes de salida y conexión a tierra formada por	
	1 módulo. Incluso conexiones de la línea re-	
	partidora y de las derivaciones individuales a	
	sus correspondientes bornes y embarrados,	
	cableado y cuantos accesorios sean necesa-	
	rios para su correcta instalación. Totalmente	
	montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado.	
	Colocación y nivelación del conjunto prefabri-	
	cado. Fijación de módulos al conjunto prefabri-	
	cado. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	NOVECIENTAS VEINTISEIS PESETAS con SETENTA Y	
	SEIS CÉNTIMOS	
	 259	IEH010	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al	1,91
	fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor	
	multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de	
	sección, con aislamiento de compuesto ter-	
	moplástico a base de poliolefina libre de ha-	
	lógenos con baja emisión de humos y ga-	
	ses corrosivos (Z1). Incluso accesorios y ele-	
	mentos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado.	
	Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	UNA PESETAS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 260	IEH010b	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión	0,60
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego cla-	
	se Eca, con conductor multifilar de cobre cla-	
	se 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aisla-	
	miento de PVC (V). Incluso accesorios y ele-	
	mentos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado.	
	Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	CERO PESETAS con SESENTA CÉNTIMOS de EURO	
	 261	IEH010c	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión	0,74
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego cla-	
	se Eca, con conductor multifilar de cobre cla-	
	se 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aisla-	
	miento de PVC (V). Incluso accesorios y ele-	
	mentos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado.	
	Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	CERO PESETAS con SETENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS de EURO	
	 262	IEH010d	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión	1,57
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego cla-	
	se Eca, con conductor multifilar de cobre cla-	
	se 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamien-	
	to de PVC (V). Incluso accesorios y elemen-	
	tos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Com-	
	probación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	UNA PESETAS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	 263	IEH012	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su ten-	1,69
	sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego	
	clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de co-	
	bre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con ais-	
	lamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-	
	ta de compuesto termoplástico a base de po-	
	liolefina libre de halógenos con baja emisión	
	de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso ac-	
	cesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado.	
	Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	UNA PESETAS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
	 264	IEH012b	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su ten-	2,89
	sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego	
	clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de co-	
	bre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con ais-	
	lamiento de polietileno reticulado (R) y cubier-	
	ta de compuesto termoplástico a base de po-	
	liolefina libre de halógenos con baja emisión	
	de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso ac-	
	cesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado.	
	Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	DOS PESETAS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
	 265	IEH012c	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su ten-	3,55
	sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego	
	clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de co-	
	bre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con	
	aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-	
	bierta de compuesto termoplástico a base	
	de poliolefina libre de halógenos con baja	
	emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	
	Incluso accesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado.	
	Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	TRES PESETAS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
	 266	IEH012d	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su ten-	4,96
	sión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego	
	clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de co-	
	bre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con	
	aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-	
	bierta de compuesto termoplástico a base	
	de poliolefina libre de halógenos con baja	
	emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	
	Incluso accesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado.	
	Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	CUATRO PESETAS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 267	IEI070	Ud	Cuadro secundario Subcuadro Cuadrilla Ca-	368,28
	lamocha (Cuadro de vivienda).1 formado por	
	caja empotrable de material aislante con	
	puerta opaca, para alojamiento de dispositi-	
	vos individuales de mando y protección. Inclu-	
	so elementos de fijación, regletas de cone-	
	xión y cuantos accesorios sean necesarios	
	para su correcta instalación. Totalmente mon-	
	tado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja pa-	
	ra el cuadro secundario. Conexionado. Monta-	
	je de los componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO PESETAS con	
	VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
	 268	IEI070b	Ud	Cuadro de servicios comunes formado por	386,97
	caja empotrable de material aislante con	
	puerta opaca, para alojamiento del interrup-	
	tor de control de potencia (ICP) (no incluido	
	en este precio) en compartimento indepen-	
	diente y precintable, 1 interruptor general au-	
	tomático (IGA) bipolar (2P) y otros dispositi-	
	vos generales e individuales de mando y pro-	
	tección. Incluso elementos de fijación, regle-	
	tas de conexión y cuantos accesorios sean	
	necesarios para su correcta instalación. To-	
	talmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja pa-	
	ra el cuadro. Conexionado. Montaje de los	
	componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS PESETAS con	
	NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	 269	IEI070c	Ud	Cuadro de vivienda formado por caja empo-	745,10
	trable de material aislante con puerta opaca,	
	para alojamiento del interruptor de control de	
	potencia (ICP) (no incluido en este precio)	
	en compartimento independiente y precinta-	
	ble, 1 interruptor general automático (IGA) bi-	
	polar (2P) y otros dispositivos generales e in-	
	dividuales de mando y protección. Incluso ele-	
	mentos de fijación, regletas de conexión y	
	cuantos accesorios sean necesarios para su	
	correcta instalación. Totalmente montado, co-	
	nexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja pa-	
	ra el cuadro. Conexionado. Montaje de los	
	componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	SETECIENTAS CUARENTA Y CINCO PESETAS con	
	DIEZ CÉNTIMOS	
	 270	IEI070d	Ud	Cuadro de vivienda formado por caja empo-	1.378,08
	trable de material aislante con puerta opaca,	
	para alojamiento del interruptor de control de	
	potencia (ICP) (no incluido en este precio)	
	en compartimento independiente y precinta-	
	ble, 1 interruptor general automático (IGA) te-	
	trapolar (4P) y otros dispositivos generales e	
	individuales de mando y protección. Incluso	
	elementos de fijación, regletas de conexión y	
	cuantos accesorios sean necesarios para	
	su correcta instalación. Totalmente monta-	
	do, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja pa-	
	ra el cuadro. Conexionado. Montaje de los	
	componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	MIL TRESCIENTAS SETENTA Y OCHO PESETAS con	
	OCHO CÉNTIMOS	
	 271	IEI090	Ud	Componentes para la red eléctrica de distri-	56,28
	bución interior de servicios comunes: meca-	
	nismos gama básica con tecla o tapa y mar-	
	co de color blanco y embellecedor de color	
	blanco y monobloc de superficie (IP55); ca-	
	jas de empotrar con tornillos de fijación, ca-	
	jas de derivación con tapas y regletas de co-	
	nexión. Incluso accesorios necesarios para	
	su correcta instalación. Totalmente monta-	
	dos, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y	
	de empotrar. Colocación de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CINCUENTA Y SEIS PESETAS con VEINTIOCHO	
	CÉNTIMOS	
	 272	IEI090b	Ud	Componentes para la red eléctrica de distri-	237,32
	bución interior de subcuadro: mecanismos	
	gama básica con tecla o tapa y marco de co-	
	lor blanco y embellecedor de color blanco; ca-	
	jas de empotrar con tornillos de fijación, ca-	
	jas de derivación con tapas y regletas de co-	
	nexión. Incluso accesorios necesarios para	
	su correcta instalación. Totalmente monta-	
	dos, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y	
	de empotrar. Colocación de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE PESETAS con	
	TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 273	IEI090c	Ud	Componentes para la red eléctrica de distri-	581,56
	bución interior de vivienda: mecanismos ga-	
	ma básica con tecla o tapa y marco de color	
	blanco y embellecedor de color blanco; ca-	
	jas de empotrar con tornillos de fijación, ca-	
	jas de derivación con tapas y regletas de co-	
	nexión. Incluso accesorios necesarios para	
	su correcta instalación. Totalmente monta-	
	dos, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y	
	de empotrar. Colocación de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	QUINIENTAS OCHENTA Y UNA PESETAS con	
	CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 274	IEI090d	Ud	Componentes para la red eléctrica de distri-	856,13
	bución interior de vivienda: mecanismos ga-	
	ma básica con tecla o tapa y marco de color	
	blanco y embellecedor de color blanco; ca-	
	jas de empotrar con tornillos de fijación, ca-	
	jas de derivación con tapas y regletas de co-	
	nexión. Incluso accesorios necesarios para	
	su correcta instalación. Totalmente monta-	
	dos, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y	
	de empotrar. Colocación de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SEIS PESETAS con	
	TRECE CÉNTIMOS	
	 275	IEO010	m	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 32	3,20
	mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instala-	
	ción fija en superficie. Incluso accesorios y	
	piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del	
	tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	TRES PESETAS con VEINTE CÉNTIMOS	
	 276	IEO010b	m	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 40	3,70
	mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instala-	
	ción fija en superficie. Incluso accesorios y	
	piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del	
	tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	TRES PESETAS con SETENTA CÉNTIMOS	
	 277	IEO010c	m	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 50	4,32
	mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instala-	
	ción fija en superficie. Incluso accesorios y	
	piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del	
	tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	CUATRO PESETAS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 278	IEO010d	m	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 75	5,77
	mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instala-	
	ción fija en superficie. Incluso accesorios y	
	piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del	
	tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	CINCO PESETAS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	 279	IEO010e	m	Canalización de tubo curvable de PVC, corru-	0,88
	gado, de color negro, de 16 mm de diámetro	
	nominal, con grado de protección IP545. Ins-	
	talación empotrada en elemento de construc-	
	ción de obra de fábrica.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del	
	tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	CERO PESETAS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	de EURO	
	 280	IEO010f	m	Canalización de tubo curvable de PVC, corru-	0,91
	gado, de color negro, de 20 mm de diámetro	
	nominal, con grado de protección IP545. Ins-	
	talación empotrada en elemento de construc-	
	ción de obra de fábrica.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del	
	tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	CERO PESETAS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS de	
	EURO	
	 281	IEO010g	m	Canalización de tubo curvable de PVC, corru-	1,01
	gado, de color negro, de 25 mm de diámetro	
	nominal, con grado de protección IP545. Ins-	
	talación empotrada en elemento de construc-	
	ción de obra de fábrica.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del	
	tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	UNA PESETAS con UN CÉNTIMOS	
	 282	IEO010h	m	Canalización de tubo curvable, suministrado	4,87
	en rollo, de polietileno de doble pared (inte-	
	rior lisa y exterior corrugada), de color naran-	
	ja, de 63 mm de diámetro nominal, resisten-	
	cia a la compresión 450 N, colocado sobre le-	
	cho de arena de 5 cm de espesor, debida-	
	mente compactada y nivelada con pisón vi-	
	brante de guiado manual, relleno lateral com-	
	pactando hasta los riñones y posterior relle-	
	no con la misma arena hasta 10 cm por enci-	
	ma de la generatriz superior de la tubería. Ins-	
	talación enterrada. Incluso cinta de señaliza-	
	ción.	
	Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de are-	
	na para asiento del tubo. Colocación del tubo.	
	Colocación de la cinta de señalización. Ejecu-	
	ción del relleno envolvente de arena.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio in-	
	cluye los equipos y la maquinaria necesarios	
	para el desplazamiento y la disposición en	
	obra de los elementos, pero no incluye la exca-	
	vación ni el relleno principal.	
	CUATRO PESETAS con OCHENTA Y SIETE	
	CÉNTIMOS	
	 283	IEO010i	m	Canalización de tubo curvable, suministrado	5,67
	en rollo, de polietileno de doble pared (inte-	
	rior lisa y exterior corrugada), de color naran-	
	ja, de 75 mm de diámetro nominal, resisten-	
	cia a la compresión 450 N, colocado sobre le-	
	cho de arena de 5 cm de espesor, debida-	
	mente compactada y nivelada con pisón vi-	
	brante de guiado manual, relleno lateral com-	
	pactando hasta los riñones y posterior relle-	
	no con la misma arena hasta 10 cm por enci-	
	ma de la generatriz superior de la tubería. Ins-	
	talación enterrada. Incluso cinta de señaliza-	
	ción.	
	Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de are-	
	na para asiento del tubo. Colocación del tubo.	
	Colocación de la cinta de señalización. Ejecu-	
	ción del relleno envolvente de arena.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio in-	
	cluye los equipos y la maquinaria necesarios	
	para el desplazamiento y la disposición en	
	obra de los elementos, pero no incluye la exca-	
	vación ni el relleno principal.	
	CINCO PESETAS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	 284	IEP0101	Ud	Red de toma de tierra para cubeto compues-	334,33
	ta por 6 m de cable conductor de cobre des-	
	nudo recocido de 35 mm² de sección para la	
	línea principal de toma de tierra del edificio,	
	enterrado a una profundidad mínima de 80	
	cm, 8 m de cable conductor de cobre desnu-	
	do recocido de 35 mm² de sección para la lí-	
	nea de enlace de toma de tierra de los pila-	
	res metálicos a conectar. Incluso, soldadu-	
	ras aluminotérmicas, registro de comproba-	
	ción y puente de prueba. Totalmente monta-	
	da, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Conexionado del electro-	
	do y la línea de enlace. Montaje del punto de	
	puesta a tierra. Trazado de la línea principal	
	de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones	
	de tierra. Conexionado de las derivaciones.	
	Conexión a masa de la red. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO PESETAS con	
	TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 285	IEP030	Ud	Red de equipotencialidad en cuarto húmedo	38,12
	mediante conductor rígido de cobre de 4	
	mm² de sección, conectando a tierra todas	
	las canalizaciones metálicas existentes y to-	
	dos los elementos conductores que resulten	
	accesibles mediante abrazaderas de latón.	
	Incluso cajas de empalmes y regletas. Total-	
	mente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Conexionado del electro-	
	do y la línea de enlace. Montaje del punto de	
	puesta a tierra. Trazado de la línea principal	
	de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones	
	de tierra. Conexionado de las derivaciones.	
	Conexión a masa de la red.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TREINTA Y OCHO PESETAS con DOCE CÉNTIMOS	
	 286	IFC020	Ud	Batería de acero galvanizado, de 2" DN 50	378,51
	mm y salidas con conexión embridada, para	
	centralización de un máximo de 4 contado-	
	res de 3/4" DN 20 mm en dos filas, con llave	
	de corte, llaves de entrada, grifos de compro-	
	bación, válvulas de retención, llaves de sali-	
	da, latiguillos y cuadro de clasificación. Inclu-	
	so soportes para el colector y material auxi-	
	liar.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del	
	soporte de batería. Colocación y fijación de	
	accesorios y piezas especiales. Colocación	
	de la batería. Colocación del cuadro de clasifi-	
	cación. Conexionado y comprobación de su	
	correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio	
	no incluye los contadores de agua.	
	TRESCIENTAS SETENTA Y OCHO PESETAS con	
	CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 287	IFD010	Ud	Grupo de presión, formado por 3 bombas	5.334,19
	centrífugas de 5 etapas, horizontales, ejecu-	
	ción monobloc, no autoaspirantes, con carca-	
	sa, rodetes, difusores y todas las piezas en	
	contacto con el medio de impulsión de acero	
	inoxidable, cierre mecánico independiente	
	del sentido de giro, motores con una poten-	
	cia nominal total de 2,25 kW, 2850 r.p.m. no-	
	minales, alimentación trifásica (400V/50Hz),	
	protección IP54, aislamiento clase F, vaso	
	de expansión de membrana de 24 l, válvulas	
	de corte y antirretorno, presostato, manóme-	
	tro, sensor de presión, colector de aspira-	
	ción y colector de impulsión de acero inoxida-	
	ble, bancada, amortiguadores de vibracio-	
	nes, unidad de regulación electrónica con in-	
	terruptor principal, interruptor de mando ma-	
	nual-0-automático por bomba, pilotos de indi-	
	cación de falta de agua y funcionamiento/ave-	
	ría por bomba, contactos libres de tensión pa-	
	ra la indicación general de funcionamiento y	
	de fallos, relés de disparo para guardamotor	
	y protección contra funcionamiento en seco.	
	Incluso tubos entre los distintos elementos y	
	accesorios. Totalmente montado, conexiona-	
	do y puesto en marcha por la empresa instala-	
	dora para la comprobación de su correcto fun-	
	cionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.	
	Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colo-	
	cación y fijación del grupo de presión. Coloca-	
	ción y fijación de tuberías y accesorios. Cone-	
	xiones de la bomba con el depósito. Conexio-	
	nado. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CINCO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO	
	PESETAS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
	 288	IFD020	Ud	Depósito auxiliar de alimentación, para abas-	1.149,18
	tecimiento del grupo de presión, de poliéster	
	reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de	
	3700 litros, con tapa, aireador y rebosadero;	
	válvula de corte de compuerta de latón fundi-	
	do de 1" DN 25 mm y válvula de flotador para	
	la entrada; grifo de esfera para vaciado; válvu-	
	la de corte de compuerta de latón fundido de	
	1" DN 25 mm para la salida; dos interrupto-	
	res para nivel máximo y nivel mínimo. Inclu-	
	so material auxiliar. Totalmente montado, co-	
	nexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de	
	apoyo del depósito. Colocación, fijación y	
	montaje del depósito. Colocación y montaje	
	de válvulas. Colocación y fijación de tuberías	
	y accesorios. Colocación de los interruptores	
	de nivel.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESETAS con	
	DIECIOCHO CÉNTIMOS	
	 289	IFI005	m	Tubería para instalación interior, colocada su-	3,23
	perficialmente y fijada al paramento, formada	
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), se-	
	rie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6	
	atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en ro-	
	llos. Incluso material auxiliar para montaje y	
	sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	bo y accesorios. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	TRES PESETAS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
	 290	IFI005b	m	Tubería para instalación interior, colocada su-	4,01
	perficialmente y fijada al paramento, formada	
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), se-	
	rie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6	
	atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en ro-	
	llos. Incluso material auxiliar para montaje y	
	sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	bo y accesorios. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	CUATRO PESETAS con UN CÉNTIMOS	
	 291	IFI005c	m	Tubería para instalación interior, colocada su-	6,19
	perficialmente y fijada al paramento, formada	
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), se-	
	rie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6	
	atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en ro-	
	llos. Incluso material auxiliar para montaje y	
	sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	bo y accesorios. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	SEIS PESETAS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
	 292	IFI005d	m	Tubería para instalación interior, colocada su-	11,14
	perficialmente y fijada al paramento, formada	
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), se-	
	rie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6	
	atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en ro-	
	llos. Incluso material auxiliar para montaje y	
	sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	bo y accesorios. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	ONCE PESETAS con CATORCE CÉNTIMOS	
	 293	IFI008	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para ros-	12,48
	car de 3/4".	
	Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a	
	los tubos. Comprobación de su correcto fun-	
	cionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOCE PESETAS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	 294	IFI008b	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para ros-	17,93
	car de 1".	
	Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a	
	los tubos. Comprobación de su correcto fun-	
	cionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DIECISIETE PESETAS con NOVENTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	 295	IFM010	Ud	Acometida de 2 m de longitud, colocada su-	68,43
	perficialmente y fijado al paramento, forma-	
	da por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),	
	serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,	
	PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministra-	
	do en rollos; válvula de retención de latón; lla-	
	ve de corte de latón fundido; grifo de compro-	
	bación de latón; purgador automático de aire	
	de latón y llave de paso de esfera de latón ni-	
	quelado. Incluso material auxiliar para monta-	
	je y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-	
	peciales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	bos, accesorios y piezas especiales. Montaje	
	de la válvula de retención, la llave de corte y el	
	grifo de comprobación. Montaje del purgador	
	de aire y la llave de paso. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	SESENTA Y OCHO PESETAS con CUARENTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	 296	IFM010b	Ud	Acometida de 39,86 m de longitud, colocada	289,03
	superficialmente y fijada al paramento, forma-	
	do por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),	
	serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,	
	PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministra-	
	do en rollos; válvula de retención de latón; lla-	
	ve de corte de latón fundido; grifo de compro-	
	bación de latón; purgador automático de aire	
	de latón y llave de paso de esfera de latón ni-	
	quelado. Incluso material auxiliar para monta-	
	je y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-	
	peciales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tu-	
	bos, accesorios y piezas especiales. Montaje	
	de la válvula de retención, la llave de corte y el	
	grifo de comprobación. Montaje del purgador	
	de aire y la llave de paso. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE PESETAS con	
	TRES CÉNTIMOS	
	 297	IFW010	Ud	Suministro e instalación de válvula de esfera	17,90
	de latón niquelado para roscar de 1". Total-	
	mente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a	
	los tubos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DIECISIETE PESETAS con NOVENTA CÉNTIMOS	
	 298	IIC020	Ud	Detector de movimiento por infrarrojos para	50,70
	automatización del sistema de alumbrado,	
	ángulo de detección de 140°, alcance frontal	
	de 12 m y lateral de 8 m, regulable en tiem-	
	po y en sensibilidad lumínica, alimentación	
	a 230 V y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a	
	250 V, cargas máximas recomendadas:	
	2000 W para lámparas incandescentes, 600	
	VA para lámparas fluorescentes, 600 VA pa-	
	ra lámparas halógenas de bajo voltaje, 2000	
	W para lámparas halógenas, 600 VA para	
	lámparas de bajo consumo, 600 VA para lu-	
	minarias tipo Downlight, 60 VA para lámpa-	
	ras LED, temporización regulable de 3 s a	
	30 min, sensibilidad lumínica regulable de 5	
	a 2000 lux, temperatura de trabajo entre	
	-20°C y 40°C, grado de protección IP55, de	
	80x72x100 mm. Instalación en la superficie	
	de la pared. Incluso sujeciones.	
	Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y	
	comprobación de su correcto funcionamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CINCUENTA PESETAS con SETENTA CÉNTIMOS	
	 299	ILA010	Ud	Arqueta de entrada prefabricada para ICT de	324,56
	400x400x600 mm de dimensiones interio-	
	res, con ganchos para tracción, cerco y tapa,	
	hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU),	
	para unión entre las redes de alimentación	
	de telecomunicación de los distintos opera-	
	dores y la infraestructura común de telecomu-	
	nicación del edificio, colocada sobre solera	
	de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10	
	cm de espesor.	
	Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras	
	sueltas del fondo de la excavación. Vertido y	
	compactación del hormigón en formación de	
	solera. Montaje de las piezas prefabricadas.	
	Conexionado de tubos de la canalización. Co-	
	locación de accesorios. Ejecución de rema-	
	tes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio	
	no incluye la excavación ni el relleno perime-	
	tral posterior.	
	TRESCIENTAS VEINTICUATRO PESETAS con	
	CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 300	ILA020	m	Canalización externa, entre la arqueta de en-	14,14
	trada y el registro de enlace inferior en el inte-	
	rior del edificio o directamente en el RITI o RI-	
	TU, en edificación de hasta 4 PAU, formada	
	por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polie-	
	tileno de 63 mm de diámetro, suministrado	
	en rollo, resistencia a la compresión 450 N,	
	resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en	
	zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos	
	en un prisma de hormigón en masa	
	HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento supe-	
	rior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento late-	
	ral. Instalación enterrada. Incluso soportes se-	
	paradores de tubos de PVC colocados cada	
	100 cm e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canaliza-	
	ción. Refinado de fondos y laterales a mano,	
	con extracción de las tierras. Vertido y compac-	
	tación del hormigón en formación de solera.	
	Presentación en seco de los tubos. Vertido y	
	compactación del hormigón para formación	
	del prisma.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida en proyección horizontal, según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en	
	proyección horizontal, la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no	
	incluye la excavación ni el relleno perimetral	
	posterior.	
	CATORCE PESETAS con CATORCE CÉNTIMOS	
	 301	ILE030	m	Canalización de enlace superior entre el pun-	10,86
	to de entrada general superior del edificio y	
	el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifami-	
	liar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40	
	mm de diámetro, resistencia a compresión	
	mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 ju-	
	lios, con IP547. Instalación en superficie. In-	
	cluso accesorios, elementos de sujeción e hi-	
	lo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canaliza-	
	ción. Colocación y fijación de los tubos. Colo-	
	cación del hilo guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	DIEZ PESETAS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 302	ILI001	Ud	Registro de terminación de red, formado por	52,13
	caja de plástico para disposición del equipa-	
	miento principalmente en vertical, de	
	500x600x80 mm. Instalación empotrada. In-	
	cluso tapa, accesorios, piezas especiales y fi-	
	jaciones.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de	
	la caja.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio	
	no incluye las ayudas de albañilería para ins-	
	talaciones.	
	CINCUENTA Y DOS PESETAS con TRECE CÉNTIMOS	
	 303	ILI010	m	Canalización interior de usuario por el inte-	1,36
	rior de la vivienda que une el registro de termi-	
	nación de red con los distintos registros de to-	
	ma, formada por 1 tubo de PVC flexible, refor-	
	zados de 20 mm de diámetro, resistencia a la	
	compresión 320 N, resistencia al impacto 2 ju-	
	lios, para el tendido de cables. Instalación em-	
	potrada. Incluso accesorios, elementos de su-	
	jeción e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canaliza-	
	ción. Colocación y fijación de los tubos. Colo-	
	cación del hilo guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no	
	incluye las ayudas de albañilería para instala-	
	ciones.	
	UNA PESETAS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
	 304	ILI020	Ud	Registro de toma, formado por caja univer-	6,51
	sal, con enlace por los 2 lados y toma para re-	
	gistro de BAT o toma de usuario, gama me-	
	dia, con tapa ciega de color blanco y bastidor	
	con garras, en previsión de nuevos servicios.	
	Instalación empotrada. Incluso accesorios,	
	piezas especiales y fijaciones.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la	
	caja.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	SEIS PESETAS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 305	ILP010	m	Canalización principal, entre el RITI o RITM in-	22,08
	ferior y el RITS o RITM superior a través de	
	las distintas plantas del edificio, en edifica-	
	ción de 2 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1	
	cable de pares o cable de pares trenzados, 1	
	cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reser-	
	va) de polipropileno flexible, corrugados de	
	50 mm de diámetro, resistencia a la compre-	
	sión 320 N, resistencia al impacto 2 julios.	
	Instalación en conducto de obra de fábrica. In-	
	cluso accesorios, elementos de sujeción e hi-	
	lo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canaliza-	
	ción. Colocación y fijación de los tubos. Colo-	
	cación del hilo guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida en proyección horizontal, según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en	
	proyección horizontal, la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no	
	incluye el conducto de obra de fábrica.	
	VEINTIDOS PESETAS con OCHO CÉNTIMOS	
	 306	ILP021	Ud	Registro secundario para paso y distribución	123,04
	de instalaciones de ICT, formado por arma-	
	rio con cuerpo y puerta de plancha de acero	
	lacado con aislamiento interior de	
	450x450x150 mm. Instalación en superficie.	
	Incluso cierre con llave, accesorios, piezas	
	especiales y fijaciones.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del	
	armario.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO VEINTITRES PESETAS con CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	 307	ILR030	Ud	Equipamiento completo para RITU, recinto	450,52
	único de instalaciones de telecomunicacio-	
	nes, en edificio sin zonas comunes, de has-	
	ta 5 puntos de acceso a usuario, en armario	
	de 100x50x30 cm, compuesto de: cuadro de	
	protección instalado en superficie con un gra-	
	do de protección mínimo IP4X + IK05 y con re-	
	gletero para la conexión del cable de puesta	
	a tierra dotado de 1 interruptor general auto-	
	mático de corte omnipolar de tensión nomi-	
	nal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal	
	de 25 A y poder de corte suficiente para la in-	
	tensidad de cortocircuito que pueda producir-	
	se en el punto de su instalación, de 4500 A	
	como mínimo, 1 interruptor diferencial de cor-	
	te omnipolar de tensión nominal mínima	
	230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad	
	nominal de 25 A, intensidad de defecto 300	
	mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáti-	
	cos magnetotérmicos de corte omnipolar de	
	tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder	
	de corte mínimo de 4500 A para la protección	
	del alumbrado (10 A), de las bases de toma	
	de corriente del recinto (16 A) y de los equi-	
	pos de cabecera de la infraestructura de radio-	
	difusión y televisión (16 A); un interruptor unipo-	
	lar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y	
	16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar	
	y de derivación y tubo protector; toma de tierra	
	formada por un anillo cerrado interior de co-	
	bre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de	
	tierra del edificio; un punto de luz que proporcio-	
	ne un mínimo de 300 lux y un aparato de alum-	
	brado de emergencia; placa de identificación	
	de 200x200 mm. Incluso previsión de dos cana-	
	lizaciones fijas en superficie de 10 m desde la	
	centralización de contadores, mediante tubos	
	protectores de PVC rígido, para su utilización	
	por posibles compañías operadoras de servi-	
	cios de telecomunicación.	
	Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protec-	
	ción en rozas. Nivelación y sujeción de herra-	
	jes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de	
	cables. Montaje, conexionado y comprobación	
	de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación gráfi-	
	ca de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas según	
	especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no in-	
	cluye las ayudas de albañilería para instalacio-	
	nes.	
	CUATROCIENTAS CINCUENTA PESETAS con	
	CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 308	ILS010	m	Canalización secundaria en tramo de acce-	4,53
	so a las viviendas, entre el registro secunda-	
	rio y el registro de terminación de red en el in-	
	terior de la vivienda, formada por 3 tubos (1	
	RTV, 1 cable de pares o cable de pares tren-	
	zados y cable de fibra óptica, 1 TBA) de PVC	
	flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de	
	diámetro, resistencia a la compresión 320 N,	
	resistencia al impacto 2 julios. Instalación	
	empotrada. Incluso accesorios, elementos	
	de sujeción e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canali-	
	zación. Colocación y fijación de los tubos. Co-	
	locación del hilo guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio	
	no incluye las ayudas de albañilería para ins-	
	talaciones.	
	CUATRO PESETAS con CINCUENTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	 309	IOA010	Ud	Luminaria de emergencia estanca, con tubo	138,28
	lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso	
	240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm,	
	clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta	
	temperatura, autonomía de 1 h, alimentación	
	a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en	
	superficie en garaje. Incluso accesorios y ele-	
	mentos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Mon-	
	taje, conexionado y comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CIENTO TREINTA Y OCHO PESETAS con	
	VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
	 310	IOA020	Ud	Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flu-	256,61
	jo luminoso 118 lúmenes, carcasa de	
	154,5x154,5x44 mm, clase I, protección IP20,	
	con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, au-	
	tonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo	
	de carga 12 h. Instalación en superficie en zo-	
	nas comunes. Incluso accesorios y elemen-	
	tos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Mon-	
	taje, conexionado y comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS PESETAS con	
	SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 311	IOS010	Ud	Placa de señalización de equipos contra in-	10,62
	cendios, de PVC fotoluminiscente, con cate-	
	goría de fotoluminiscencia A según UNE	
	23035-4, de 210x210 mm. Incluso elemen-	
	tos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	DIEZ PESETAS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 312	IOS020	Ud	Placa de señalización de medios de evacua-	13,91
	ción, de PVC fotoluminiscente, con categoría	
	de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4,	
	de 224x224 mm. Incluso elementos de fija-	
	ción.	
	Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	TRECE PESETAS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 313	IOX010	Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC poliva-	45,47
	lente antibrasa, con presión incorporada, de	
	eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex-	
	tintor, con manómetro y manguera con boqui-	
	lla difusora. Incluso soporte y accesorios de	
	montaje.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del	
	soporte. Colocación del extintor.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente colocadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CUARENTA Y CINCO PESETAS con CUARENTA Y	
	SIETE CÉNTIMOS	
	 314	ISB010	m	Bajante interior de la red de evacuación de	13,38
	aguas residuales, formada por tubo de PVC,	
	serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm	
	de espesor; unión pegada con adhesivo. In-	
	cluso líquido limpiador, adhesivo para tubos	
	y accesorios de PVC, material auxiliar para	
	montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-	
	zas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante	
	y de la situación de los elementos de suje-	
	ción. Presentación en seco de los tubos. Fija-	
	ción del material auxiliar para montaje y suje-	
	ción a la obra. Montaje, conexionado y compro-	
	bación de su correcto funcionamiento. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	TRECE PESETAS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	 315	ISB044	Ud	Sombrerete de ventilación de PVC, de 110	24,33
	mm de diámetro, para tubería de ventilación,	
	conectado al extremo superior de la bajante	
	con unión pegada con adhesivo. Incluso líqui-	
	do limpiador y adhesivo para tubos y acceso-	
	rios de PVC.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	VEINTICUATRO PESETAS con TREINTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	 316	ISD004	m	Red de pequeña evacuación, colocada super-	4,23
	ficialmente y fijada al paramento, formada	
	por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diáme-	
	tro y 3 mm de espesor, que conecta el apara-	
	to con la bajante, el colector o el bote sifónico;	
	unión pegada con adhesivo. Incluso líquido	
	limpiador, adhesivo para tubos y accesorios	
	de PVC, material auxiliar para montaje y suje-	
	ción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y	
	de la situación de los elementos de sujeción.	
	Presentación de tubos. Fijación del material	
	auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Mon-	
	taje, conexionado y comprobación de su correc-	
	to funcionamiento. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	CUATRO PESETAS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
	 317	ISD004b	m	Red de pequeña evacuación, colocada super-	4,74
	ficialmente y fijada al paramento, formada	
	por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diáme-	
	tro y 3 mm de espesor, que conecta el apara-	
	to con la bajante, el colector o el bote sifónico;	
	unión pegada con adhesivo. Incluso líquido	
	limpiador, adhesivo para tubos y accesorios	
	de PVC, material auxiliar para montaje y suje-	
	ción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y	
	de la situación de los elementos de sujeción.	
	Presentación de tubos. Fijación del material	
	auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Mon-	
	taje, conexionado y comprobación de su correc-	
	to funcionamiento. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	CUATRO PESETAS con SETENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	 318	ISD004c	m	Red de pequeña evacuación, colocada super-	5,67
	ficialmente y fijada al paramento, formada	
	por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diáme-	
	tro y 3 mm de espesor, que conecta el apara-	
	to con la bajante, el colector o el bote sifónico;	
	unión pegada con adhesivo. Incluso líquido	
	limpiador, adhesivo para tubos y accesorios	
	de PVC, material auxiliar para montaje y suje-	
	ción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y	
	de la situación de los elementos de sujeción.	
	Presentación de tubos. Fijación del material	
	auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Mon-	
	taje, conexionado y comprobación de su correc-	
	to funcionamiento. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	CINCO PESETAS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
	 319	ISD004d	m	Red de pequeña evacuación, colocada super-	7,18
	ficialmente y fijada al paramento, formada	
	por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diáme-	
	tro y 3 mm de espesor, que conecta el apara-	
	to con la bajante, el colector o el bote sifónico;	
	unión pegada con adhesivo. Incluso líquido	
	limpiador, adhesivo para tubos y accesorios	
	de PVC, material auxiliar para montaje y suje-	
	ción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y	
	de la situación de los elementos de sujeción.	
	Presentación de tubos. Fijación del material	
	auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Mon-	
	taje, conexionado y comprobación de su correc-	
	to funcionamiento. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	SIETE PESETAS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
	 320	ISD004e	m	Red de pequeña evacuación, colocada super-	9,82
	ficialmente y fijada al paramento, formada	
	por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diáme-	
	tro y 3,2 mm de espesor, que conecta el apara-	
	to con la bajante, el colector o el bote sifónico;	
	unión pegada con adhesivo. Incluso líquido lim-	
	piador, adhesivo para tubos y accesorios de	
	PVC, material auxiliar para montaje y sujeción	
	a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y	
	de la situación de los elementos de sujeción.	
	Presentación de tubos. Fijación del material au-	
	xiliar para montaje y sujeción a la obra. Monta-	
	je, conexionado y comprobación de su correcto	
	funcionamiento. Realización de pruebas de ser-	
	vicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medi-	
	da según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longi-	
	tud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	NUEVE PESETAS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 321	ISD004f	m	Red de pequeña evacuación, colocada super-	12,32
	ficialmente y fijada al paramento, formada	
	por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diá-	
	metro y 3,2 mm de espesor, que conecta el	
	aparato con la bajante, el colector o el bote si-	
	fónico; unión pegada con adhesivo. Incluso lí-	
	quido limpiador, adhesivo para tubos y acce-	
	sorios de PVC, material auxiliar para montaje	
	y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y	
	de la situación de los elementos de sujeción.	
	Presentación de tubos. Fijación del material	
	auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Mon-	
	taje, conexionado y comprobación de su correc-	
	to funcionamiento. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	DOCE PESETAS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 322	ISD008	Ud	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diáme-	27,68
	tro, con cinco entradas de 40 mm de diáme-	
	tro y una salida de 50 mm de diámetro, con	
	tapa ciega de acero inoxidable, colocado su-	
	perficialmente bajo el forjado. Incluso prolon-	
	gador, líquido limpiador y adhesivo para tu-	
	bos y accesorios de PVC.	
	Incluye: Presentación en seco de los tubos.	
	Montaje, conexionado y comprobación de su	
	correcto funcionamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	VEINTISIETE PESETAS con SESENTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	 323	ISS010	m	Colector suspendido de red horizontal, forma-	9,85
	do por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diá-	
	metro y 3 mm de espesor, unión pegada con	
	adhesivo, con una pendiente mínima del	
	1,00%, para la evacuación de aguas residua-	
	les (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en	
	el interior de la estructura de los edificios. In-	
	cluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y	
	accesorios de PVC, material auxiliar para mon-	
	taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas	
	especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido del colector y	
	de la situación de los elementos de sujeción.	
	Presentación en seco de los tubos. Fijación	
	del material auxiliar para montaje y sujeción a	
	la obra. Montaje, conexionado y comprobación	
	de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida en proyección horizontal, según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en	
	proyección horizontal, la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	NUEVE PESETAS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
	 324	ISS010b	m	Colector suspendido de red horizontal, forma-	13,04
	do por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diá-	
	metro y 3,2 mm de espesor, unión pegada	
	con adhesivo, con una pendiente mínima del	
	1,00%, para la evacuación de aguas residua-	
	les (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en	
	el interior de la estructura de los edificios. In-	
	cluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y	
	accesorios de PVC, material auxiliar para mon-	
	taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas	
	especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido del colector y	
	de la situación de los elementos de sujeción.	
	Presentación en seco de los tubos. Fijación	
	del material auxiliar para montaje y sujeción a	
	la obra. Montaje, conexionado y comprobación	
	de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida en proyección horizontal, según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en	
	proyección horizontal, la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	TRECE PESETAS con CUATRO CÉNTIMOS	
	 325	ISS010c	m	Colector suspendido de red horizontal, forma-	16,43
	do por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de	
	diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pega-	
	da con adhesivo, con una pendiente mínima	
	del 1,00%, para la evacuación de aguas resi-	
	duales (a baja y alta temperatura) y/o pluvia-	
	les en el interior de la estructura de los edifi-	
	cios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para	
	tubos y accesorios de PVC, material auxiliar	
	para montaje y sujeción a la obra, acceso-	
	rios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido del colector y	
	de la situación de los elementos de suje-	
	ción. Presentación en seco de los tubos. Fija-	
	ción del material auxiliar para montaje y suje-	
	ción a la obra. Montaje, conexionado y com-	
	probación de su correcto funcionamiento. Re-	
	alización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida en proyección horizontal, según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en	
	proyección horizontal, la longitud realmente	
	ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	DIECISEIS PESETAS con CUARENTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	 326	LZESP	ud	Lanza espuma baja expansión portátil	643,80
	SEISCIENTAS CUARENTA Y TRES PESETAS con	
	OCHENTA CÉNTIMOS	
	 327	MANG	ud	Manguera de 20m c/racores BCN-45	300,72
	TRESCIENTAS PESETAS con SETENTA Y DOS	
	CÉNTIMOS	
	 328	MTBOMB	ud	Motobomba 6 CV, 30 m3/h	2.629,00
	DOS MIL SEISCIENTAS VEINTINUEVE PESETAS	
	 329	NAA010	m	Aislamiento térmico del tramo que conecta	5,73
	la tubería general con la unidad terminal, de	
	menos de 5 m de longitud en instalación inte-	
	rior de A.C.S., empotrada en la pared, para la	
	distribución de fluidos calientes (de +40°C a	
	+60°C), formado por coquilla de espuma elas-	
	tomérica, con un elevado factor de resistencia	
	a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm	
	de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a	
	base de caucho sintético flexible, de estructu-	
	ra celular cerrada, con adhesivo para las unio-	
	nes.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte.	
	Replanteo y corte del aislamiento. Colocación	
	del aislamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	CINCO PESETAS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
	 330	NAA010b	m	Aislamiento térmico del tramo que conecta	6,91
	la tubería general con la unidad terminal, de	
	menos de 5 m de longitud en instalación inte-	
	rior de A.C.S., empotrada en la pared, para la	
	distribución de fluidos calientes (de +40°C a	
	+60°C), formado por coquilla de espuma elas-	
	tomérica, con un elevado factor de resistencia	
	a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm	
	de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a	
	base de caucho sintético flexible, de estructu-	
	ra celular cerrada, con adhesivo para las unio-	
	nes.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte.	
	Replanteo y corte del aislamiento. Colocación	
	del aislamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud me-	
	dida según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-	
	gitud realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	SEIS PESETAS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 331	NAA010c	m	Aislamiento térmico de tubería en instala-	21,44
	ción interior de A.C.S., colocada superficial-	
	mente, para la distribución de fluidos calien-	
	tes (de +60°C a +100°C), formado por coqui-	
	lla de espuma elastomérica, de 19 mm de	
	diámetro interior y 25 mm de espesor, a ba-	
	se de caucho sintético flexible, de estructura	
	celular cerrada, con adhesivo para las unio-	
	nes.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte.	
	Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-	
	ción del aislamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	VEINTIUNA PESETAS con CUARENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	 332	NAA010d	m	Aislamiento térmico de tubería en instala-	23,38
	ción interior de A.C.S., colocada superficial-	
	mente, para la distribución de fluidos calien-	
	tes (de +60°C a +100°C), formado por coqui-	
	lla de espuma elastomérica, de 23 mm de	
	diámetro interior y 25 mm de espesor, a ba-	
	se de caucho sintético flexible, de estructura	
	celular cerrada, con adhesivo para las unio-	
	nes.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte.	
	Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-	
	ción del aislamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud	
	medida según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la	
	longitud realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	VEINTITRES PESETAS con TREINTA Y OCHO	
	CÉNTIMOS	
	 333	P22EFTL.1ldfa	u	Ventana de una hoja óscilobatiente, realiza-	284,27
	da con perfiles de aluminio anodizado de 15	
	micras con sello de calidad Ewaa-Euras con	
	canal europeo, junta de estanquidad interior,	
	sellante en esquinas del cerco y accesorios	
	que garanticen su correcto funcionamiento,	
	acabada en color natural para recibir acrista-	
	lamiento de hasta 33mm, recibida directa-	
	mente en un hueco de obra de 90x120cm me-	
	diante patillas de anclaje dispuestas cada	
	50cm y a menos de 25cm  de las esquinas to-	
	madas con morteros de cemento, incluso re-	
	planteo, colocación, aplomado y nivelado,	
	montaje y regulación, sellado perimetral me-	
	diante silicona y limpieza, según NTE-FCL,	
	con clasificación a la permeabilidad al aire se-	
	gún UNE-EN 12207, clasificación a la estan-	
	quidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifi-	
	cación a la resistencia a la carga del viento se-	
	gún UNE-EN 12210.	
	DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO PESETAS con	
	VEINTISIETE CÉNTIMOS	
	 334	P22EFTL.1mjfa	u	Ventana de dos hojas óscilobatiente, realiza-	547,04
	da con perfiles de aluminio anodizado de 15	
	micras con sello de calidad Ewaa-Euras con	
	canal europeo, junta de estanquidad interior,	
	sellante en esquinas del cerco y accesorios	
	que garanticen su correcto funcionamiento,	
	acabada en color natural para recibir acrista-	
	lamiento de hasta 33mm, recibida directa-	
	mente en un hueco de obra de 180x120cm	
	mediante patillas de anclaje dispuestas ca-	
	da 50cm y a menos de 25cm  de las esqui-	
	nas tomadas con morteros de cemento, inclu-	
	so replanteo, colocación, aplomado y nivela-	
	do, montaje y regulación, sellado perimetral	
	mediante silicona y limpieza, según	
	NTE-FCL, con clasificación a la permeabili-	
	dad al aire según UNE-EN 12207, clasifica-	
	ción a la estanquidad al agua según UNE-EN	
	12208 y clasificación a la resistencia a la car-	
	ga del viento según UNE-EN 12210.	
	QUINIENTAS CUARENTA Y SIETE PESETAS con	
	CUATRO CÉNTIMOS	
	 335	PRPESP	ud	Proporcionador espuma, 500l/min	968,85
	NOVECIENTAS SESENTA Y OCHO PESETAS con	
	OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
	 336	SSBC.2aaa	me	Alquiler de caseta monobloc diafana de di-	49,09
	mensiones 3.00x2.35m y ventana de	
	75x60cm, incluida la colocación.	
	CUARENTA Y NUEVE PESETAS con NUEVE	
	CÉNTIMOS	
	 337	SSBC.2aba	me	Alquiler de caseta monobloc sanitaria de di-	67,64
	mensiones 3.00x2.35m y ventana de	
	75x60cm y dos piezas a elegir entre placa de	
	ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo,	
	calentador eléctrico de 30 litros, lavabo con	
	tres grifos e instalación eléctrica a base de	
	dos ojos de buey (interior y exterior) , interrup-	
	tor y dos enchufes, incluida la colocación.	
	SESENTA Y SIETE PESETAS con SESENTA Y	
	CUATRO CÉNTIMOS	
	 338	SSBC.2baa	me	Alquiler de caseta monobloc diafana de di-	54,77
	mensiones 4.00x2.35m y ventana de	
	100x100cm, incluida la colocación.	
	CINCUENTA Y CUATRO PESETAS con SETENTA Y	
	SIETE CÉNTIMOS	
	 339	SSBC.2bba	me	Alquiler de caseta monobloc sanitaria de di-	84,60
	mensiones 4.00x2.35m y ventana de	
	100x100cm y cuatro piezas a elegir entre pla-	
	ca de ducha, placa turca o inodoro de tanque	
	bajo, calentador eléctrico de 50 litros, lavabo	
	con cuatro grifos e instalación eléctrica a ba-	
	se de dos ojos de buey (interior y exterior), in-	
	terruptor y dos enchufes, incluida la coloca-	
	ción.	
	OCHENTA Y CUATRO PESETAS con SESENTA	
	CÉNTIMOS	
	 340	SSBE.3abc	u	Banco de vestuario con asiento simple, con	137,48
	perchero, balda superior, parrilla zapatero y	
	respaldo y largo de 200cm, fabricados en tu-	
	bo de hierro lacado en blanco y listones de	
	abeto lacado natural, fondo de asiento de	
	36cm y altura de asiento de 42cm, amortiza-	
	ble en 2 usos.	
	CIENTO TREINTA Y SIETE PESETAS con CUARENTA	
	Y OCHO CÉNTIMOS	
	 341	SSBE.3bbb	u	Banco de vestuario con asiento doble, con	174,81
	perchero, balda superior, parrilla zapatero y	
	respaldo y largo de 150cm, fabricados en tu-	
	bo de hierro lacado en blanco y listones de	
	abeto lacado natural, fondo de asiento de	
	36cm y altura de asiento de 42cm, amortiza-	
	ble en 2 usos.	
	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESETAS con	
	OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 342	SSBE.6a	u	Recipiente para recogida de desperdicios,	36,95
	obra.	
	TREINTA Y SEIS PESETAS con NOVENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	 343	SSBE.7a	u	Horno microondas para calentar comidas de	41,07
	19 l plato giratorio y reloj programador.	
	CUARENTA Y UNA PESETAS con SIETE CÉNTIMOS	
	 344	SSBE.9aaa	u	Taquilla metálica de dimensiones	33,74
	25x50x180cm de una altura con  un hueco	
	de dimensiones 25x50x180,fabricada en cha-	
	pa laminada en frío, acero ST42, espesor	
	0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, plie-	
	gues y bordes sin aristas cortantes, puerta	
	con bisagras ocultas y reforzadas con chapa	
	en forma de omega en el interior de la hoja,	
	respiraderos en la parte superior e inferior,	
	soporte para tarjeta de identificación, cerradu-	
	ra individual con dos llaves, amortizable en 3	
	usos, incluso colocación.	
	TREINTA Y TRES PESETAS con SETENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	 345	SSBE.9cbb	u	Taquilla metálica de dimensiones	47,79
	40x50x180cm de dos alturas con dos hue-	
	cos de dimensiones 40x50x90,fabricada en	
	chapa laminada en frío, acero ST42, espe-	
	sor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas,	
	pliegues y bordes sin aristas cortantes, puer-	
	ta con bisagras ocultas y reforzadas con cha-	
	pa en forma de omega en el interior de la ho-	
	ja, respiraderos en la parte superior e infe-	
	rior, soporte para tarjeta de identificación, ce-	
	rradura individual con dos llaves, amortiza-	
	ble en 3 usos, incluso colocación.	
	CUARENTA Y SIETE PESETAS con SETENTA Y	
	NUEVE CÉNTIMOS	
	 346	SSBE.9hbf	u	Taquilla metálica de dimensiones	106,53
	90x50x180cm de dos alturas con seis hue-	
	cos de dimensiones 30x50x90,fabricada en	
	chapa laminada en frío, acero ST42, espe-	
	sor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas,	
	pliegues y bordes sin aristas cortantes, puer-	
	ta con bisagras ocultas y reforzadas con cha-	
	pa en forma de omega en el interior de la ho-	
	ja, respiraderos en la parte superior e infe-	
	rior, soporte para tarjeta de identificación, ce-	
	rradura individual con dos llaves, amortiza-	
	ble en 3 usos, incluso colocación.	
	CIENTO SEIS PESETAS con CINCUENTA Y TRES	
	CÉNTIMOS	
	 347	SSBE10a	u	Botiquín de urgencia con contenidos míni-	55,28
	mos obligatorios.	
	CINCUENTA Y CINCO PESETAS con VEINTIOCHO	
	CÉNTIMOS	
	 348	SSBE13a	u	Portarrollos de metal.	16,01
	DIECISEIS PESETAS con UN CÉNTIMOS	
	 349	SSBE17a	u	Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno	4,51
	para colocar en el suelo.	
	CUATRO PESETAS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 350	SSCB.4a	m²	Protección de hueco horizontal con mallazo	34,02
	electrosoldado de 15x15cm de 5mm de diá-	
	metro, fjado con conectores al zuncho del	
	hueco y pasante sobre tabicas y empotrado	
	un metro en la capa de copmpresión por ca-	
	da lado, incluso cinta de señalización a 1m	
	de altura fijada con pies derechos , según	
	R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004.	
	TREINTA Y CUATRO PESETAS con DOS CÉNTIMOS	
	 351	SSCR.1aac	m2	Red de seguridad sistema S realizada con	15,65
	malla de polipropileno de alta tenacidad de	
	dimensiones 100x100mm, incluido cuerda	
	perimetral cableada de polipropileno de	
	16mm de diámetro, cuerda de atado cablea-	
	da de polipropileno de 14mm de diámetro,	
	cuerda de cosido trenzada de polipropileno	
	de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción	
	y montaje, incluso colocación y desmontaje.	
	QUINCE PESETAS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
	 352	SSCR.1bac	m2	Red de seguridad sistema V realizada con	19,54
	malla de polipropileno de alta tenacidad de	
	dimensiones 100x100mm, incluido cuerda	
	perimetral cableada de polipropileno de	
	16mm de diámetro, cuerda de atado cablea-	
	da de polipropileno de 14mm de diámetro,	
	cuerda de cosido trenzada de polipropileno	
	de 8mm de diámetro, ganchos de sujeción y	
	montaje, ganchos de anclaje al forjado, so-	
	porte de mordaza y pescante tipo horca, inclu-	
	so colocación y desmontaje.	
	DIECINUEVE PESETAS con CINCUENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	 353	SSCR.3ba	u	Marquesina de protección con un vuelo de	37,82
	3.50m, formada por módulos metálicos sepa-	
	rados 2m, compuestos por soporte mordaza,	
	plataforma y plinto de planchas metálicas, se-	
	gún R.D. 486/97.	
	TREINTA Y SIETE PESETAS con OCHENTA Y DOS	
	CÉNTIMOS	
	 354	SSFF.1a	h	Formación a los trabajadores de el cumpli-	15,45
	miento de las normas de seguridad y salud.	
	QUINCE PESETAS con CUARENTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	 355	SSFF.2a	u	Material individual didáctico para la forma-	14,61
	ción de seguridad y salud.	
	CATORCE PESETAS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 356	SSFR.1a	u	Reunión mensual del Comité de seguridad y	101,35
	salud en el trabajo (solamente en el caso de	
	que el convenio colectivo provincial así lo dis-	
	ponga para este número de trabajadores).	
	CIENTO UNA PESETAS con TREINTA Y CINCO	
	CÉNTIMOS	
	 357	SSIC.1b	u	Casco de protección de la cabeza contra cho-	0,74
	ques o golpes producidos contra objetos in-	
	móviles, regulable con ruleta, según	
	UNE-EN 812, incluso requisitos estableci-	
	dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-	
	pedido por un organismo notificado, declara-	
	ción de Conformidad y Folleto informativo,	
	amortizable en 10 usos.	
	CERO PESETAS con SETENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS de EURO	
	 358	SSIJ.1bcb	u	Gafa protectora de tipo integral contra partícu-	2,06
	las líquidas y sólidas panorámica, con protec-	
	ción antivaho y a los rayos ultravioleta, según	
	normas UNE-EN 166, incluso requisitos esta-	
	blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado	
	CE expedido por un organismo notificado, de-	
	claración de Conformidad y Folleto informati-	
	vo, amortizable en 5 usos.	
	DOS PESETAS con SEIS CÉNTIMOS	
	 359	SSIJ.2a	u	Pantalla de protección facial de 200x300mm	1,64
	con visor de policarbonato claro, transparen-	
	te y flexible, resistente a impactos de alta velo-	
	cidad, según norma UNE-EN 166 y R.D.	
	1407/1992, amortizable en 5 usos.	
	UNA PESETAS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
	 360	SSIL.3a	u	Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con	16,81
	exfoliante para eliminar suciedades inten-	
	sas, adaptada al pH de la piel, sin disolven-	
	tes, exenta de jabón y perfumada.	
	DIECISEIS PESETAS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 361	SSIM.1bc	u	Par de guantes para riesgos mecánicos fabri-	3,62
	cados en algodón tejido punzonado con re-	
	fuerzo de serraje vacuno en la palma, según	
	norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso re-	
	quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,	
	certificado CE expedido por un organismo noti-	
	ficado, adopción por parte del fabricante de un	
	sistema de garantía de calidad CE, declara-	
	ción de Conformidad y Folleto informativo.	
	TRES PESETAS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 362	SSIO.3a	u	Tapones antirruido reutilizables con cordón	0,34
	de unión fabricados en espuma con diseño	
	cónico para ajustarse a los canales auditi-	
	vos, con una atenuación acústica de 31dB,	
	según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, inclu-	
	so requisitos establecidos por el R.D.	
	1407/1992, certificado CE expedido por un or-	
	ganismo notificado, declaración de Conformi-	
	dad y Folleto informativo. (Suministrados en	
	cajas de 100 unidades), amortizable en 3	
	usos.	
	CERO PESETAS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
	de EURO	
	 363	SSIP.1aa	u	Bota de seguridad fabricada en piel negra	9,80
	con cierre de cordones y suela de poliureta-	
	no con puntera y plantilla de seguridad,, se-	
	gún UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO	
	20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y	
	UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos	
	establecidos por R.D. 1407/1192, certificado	
	CE expedido por un organismo notificado, de-	
	claración de Conformidad y Folleto informati-	
	vo.	
	NUEVE PESETAS con OCHENTA CÉNTIMOS	
	 364	SSIT.7a	u	Chaleco fabricado en tejido de malla transpi-	5,88
	rable color amarillo con cierre central de cre-	
	mallera, provisto de dos bandas en la parte	
	delantera y trasera de tejido gris plata de	
	50mm de ancho, según norma EN-471 de se-	
	guridad vial.	
	CINCO PESETAS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
	 365	SSIV.1a	u	Mascarilla de papel autofiltrante con una pro-	1,26
	tección ligera frente a las partículas, según	
	norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso	
	requisitos establecidos por el R.D.	
	1407/1992, certificado CE expedido por un or-	
	ganismo notificado, adopción por parte del fa-	
	bricante de un sistema de garantía de cali-	
	dad CE, declaración de conformidad y folleto	
	informativo.	
	UNA PESETAS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
	 366	SSIV.1b	u	Mascarilla de papel autofiltrante con válvula	2,10
	para polvo, nieblas y humos, según norma	
	UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisi-	
	tos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-	
	cado CE expedido por un organismo notifica-	
	do, adopción por parte del fabricante de un	
	sistema de garantía de calidad CE, declara-	
	ción de conformidad y folleto informativo.	
	DOS PESETAS con DIEZ CÉNTIMOS	
	 367	SSIX.1a	u	Mono de trabajo confeccionado en algodón	15,25
	100% con cremallera central de nylón, cuello	
	camisero, bolsillo en la parte delantera y tra-	
	sera y goma en la cintura y puños, según	
	UNE-EN 340, incluso requisitos estableci-	
	dos por el R.D. 1407/1992, declaración de	
	Conformidad y Folleto informativo.	
	QUINCE PESETAS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
	 368	SSIX.3a	u	Chaqueta con capucha broches a presión y	11,03
	pantalón con cinturón elástico, según	
	UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, incluso requi-	
	sitos establecidos por el R.D. 1407/1992, cer-	
	tificado CE expedido por un organismo notifi-	
	cado, adopción por parte del fabricante de un	
	sistema de garantía de calidad CE, declara-	
	ción de Conformidad y Folleto informativo.	
	ONCE PESETAS con TRES CÉNTIMOS	
	 369	SSIX.7c	u	Cinturón de seguridad de suspensión con	9,74
	2pto de amarre, según UNE-EN 358, incluso	
	requisitos establecidos por el R.D.	
	1407/1992, certificado CE expedido por un or-	
	ganismo notificado, adopción por parte del fa-	
	bricante de un sistema de garantía de cali-	
	dad, declaración de Conformidad y Folleto in-	
	formativo.	
	NUEVE PESETAS con SETENTA Y CUATRO	
	CÉNTIMOS	
	 370	SSIX13b	u	Arnés anticaída encargado de ejercer pre-	12,00
	sión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su ca-	
	ída, formado por bandas, elementos de ajus-	
	te y hebillas, con dos puntos de amarre, se-	
	gún UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN	
	362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso re-	
	quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,	
	certificado CE expedido por un organismo no-	
	tificado, adopción por parte del fabricante de	
	un sistema de garantía de calidad, declara-	
	ción de Conformidad y Folleto.	
	DOCE PESETAS	
	 371	SSSA.5a	u	Baliza luminosa de color amarillo intermiten-	3,35
	te, con lente de 180mm para una intensidad	
	luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, inclui-	
	da bateria.	
	TRES PESETAS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
	 372	SSSP.1a	u	Señal de prohibición circular de diámetro	14,12
	60cm, normalizada, con soporte metálico de	
	acero galvanizado de dimensiones	
	80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso coloca-	
	ción.	
	CATORCE PESETAS con DOCE CÉNTIMOS	
	 373	SSSP.2a	u	Señal de advertencia triangular de 70cm de	13,42
	longitud, normalizada, con soporte metálico	
	de acero galvanizado de dimensiones	
	80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso coloca-	
	ción.	
	TRECE PESETAS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
	 374	SSSP.3a	u	Señal de obligación cricular de diámetro	14,12
	60cm, normalizada, con soporte metálico de	
	acero galvanizado de dimensiones	
	80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso coloca-	
	ción.	
	CATORCE PESETAS con DOCE CÉNTIMOS	
	 375	SSSP.4a	u	Señal de recomendación cuadrada de 60cm	16,06
	de longitud, normalizada, con soporte metáli-	
	co de acero galvanizado de dimensiones	
	80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso coloca-	
	ción.	
	DIECISEIS PESETAS con SEIS CÉNTIMOS	
	 376	SSST.2a	m	Valla móvil galvanizada de dimensiones	17,41
	3.00x2.00m, con soportes galvanizados colo-	
	cados sobre bases de hormigón, incluso co-	
	locación.	
	DIECISIETE PESETAS con CUARENTA Y UN	
	CÉNTIMOS	
	 377	UAP010	Ud	Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámi-	924,44
	co macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de	
	diámetro interior y de 1,8 m de altura útil inte-	
	rior, formado por: solera de 25 cm de espe-	
	sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb	
	ligeramente armada con malla electrosolda-	
	da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN	
	10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en	
	coronación de 0,50 m de altura, construidos	
	ambos con fábrica de ladrillo cerámico maci-	
	zo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de ce-	
	mento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor,	
	enfoscado y bruñido por el interior con morte-	
	ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófu-	
	go, M-15 formando aristas y esquinas a me-	
	dia caña y losa alrededor de la boca del cono	
	de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormi-	
	gón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de	
	tapa circular con bloqueo y marco de fundi-	
	ción clase D-400 según UNE-EN 124, instala-	
	do en calzadas de calles, incluyendo las pea-	
	tonales, o zonas de aparcamiento para todo ti-	
	po de vehículos. Incluso hormigón en masa	
	HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en	
	el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la	
	coronación del pozo y mortero para sellado	
	de juntas.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la malla	
	electrosoldada. Vertido y compactación del	
	hormigón en formación de solera. Formación	
	de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por	
	el interior con mortero de cemento, redondean-	
	do ángulos. Formación del canal en el fondo	
	del pozo. Conexionado de los colectores al po-	
	zo. Sellado de juntas. Colocación de los pa-	
	tes. Vertido y compactación del hormigón para	
	formación de la losa alrededor de la boca del	
	cono. Colocación de marco, tapa de registro y	
	accesorios. Comprobación de su correcto fun-	
	cionamiento. Realización de pruebas de servi-	
	cio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no	
	incluye la excavación ni el relleno del trasdós.	
	NOVECIENTAS VEINTICUATRO PESETAS con	
	CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
	 378	UPCB.1ba	m	Bordillo de hormigón monocapa de	18,61
	20x30cm recibido sobre lecho de hormigón	
	HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero	
	de cemento y limpieza, sin incluir la excava-	
	ción.	
	DIECIOCHO PESETAS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 379	USA100	Ud	Arqueta de desbaste de poliéster reforzado	863,81
	con fibra de vidrio (PRFV), de 950x595x475	
	mm, con boca de entrada y boca de salida,	
	de 110 mm de diámetro, tapa, reja de grue-	
	sos, cesta extraíble y rastrillo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexiona-	
	do y comprobación de su correcto funciona-	
	miento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES PESETAS con	
	OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
	 380	USA110	Ud	Arqueta para toma de muestras de poliéster	409,69
	reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 580	
	mm de diámetro y 0,55 m de altura, con bo-	
	ca de entrada y boca de salida, de 110 mm	
	de diámetro y tapa.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexiona-	
	do y comprobación de su correcto funciona-	
	miento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CUATROCIENTAS NUEVE PESETAS con SESENTA Y	
	NUEVE CÉNTIMOS	
	 381	USA250	Ud	Válvula eliminadora de malos olores de	94,92
	ABS, de 75 mm de diámetro, de 8 l/s de cau-	
	dal máximo, apta para temperaturas desde	
	-20 hasta 60°C, con filtro de aire de carbón	
	activo y junta elástica de elastómero termo-	
	plástico, en extremo superior del conducto	
	de ventilación.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y conexiona-	
	do.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación	
	gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	NOVENTA Y CUATRO PESETAS con NOVENTA Y DOS	
	CÉNTIMOS	
	 382	USE012	Ud	Estación depuradora biológica de aguas resi-	14.096,85
	duales, tecnología VFL, capacidad para 10 a	
	30 usuarios (H.E.), carga media de materia or-	
	gánica contaminante (DBO5) de 1,5 kg/día y	
	caudal máximo de agua depurada de 3750 li-	
	tros/día, equipada con un reactor biológico ti-	
	po AT y un compresor. Totalmente instalada y	
	en funcionamiento, sin incluir la excavación,	
	la nivelación ni el relleno del trasdós.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la estación	
	depuradora. Conexionado con las redes de	
	conducción de agua, de salubridad y eléctri-	
	ca. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de	
	unidades previstas, según documentación grá-	
	fica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-	
	mero de unidades realmente ejecutadas se-	
	gún especificaciones de Proyecto.	
	CATORCE MIL NOVENTA Y SEIS PESETAS con	
	OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
	 383	VALVAPCRR	ud	Válvula de apertura y cierre	137,82
	CIENTO TREINTA Y SIETE PESETAS con OCHENTA Y	
	DOS CÉNTIMOS