CUADRO Nº 4	
	PRECIOS	
	DESCOMPUESTOS	

	   1	AMGT.2bb	m2	Geotextil no tejido de polipropileno 150 gr/m2	
	Suministro y colocación de geotextil no tejido formado	
	por fibras de polipropileno, unidas mecánicamente	
	por proceso de agujeteado, de masa 150 gr/m2, so-	
	bre terreno previamente preparado, incluso parte pro-	
	porcional de solapes y uniones, medida la superficie	
	colocada en obra.	
	MOOA12a	0,010	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,16
	PNIA.2bb	1,100	m2	Geotextil no tejido de polipropileno 150 gr/m2	0,37	0,41
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	0,60	0,01
		
	Suma la partida		0,58
	Costes indirectos		3,00%	0,02
	TOTAL PARTIDA		0,60
	   2	AMMD.1a	m²	Despeje y desbroce terreno	
	Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm	
	de profundidad, con vegetación de hasta 2m de altu-	
	ra, incluida la retirada de material, sin incluir la carga	
	y transporte.	
	MOOA12a	0,016	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,25
	MMMR.2dc	0,004	h	Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3	84,41	0,34
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	0,60	0,01
		
	Suma la partida		0,60
	Costes indirectos		3,00%	0,02
	TOTAL PARTIDA		0,62
	   3	AMME.1bbba	m³	Excv trán cielo abt mmec	
	Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para	
	desmonte de terreno realizada con medios mecáni-	
	cos, incluida la carga de material y su acopio interme-	
	dio o su transporte a vertedero a un distancia menor	
	de 10km.	
	MOOA12a	0,001	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,02
	MMME.5fd	0,028	h	Retro de orugas 150cv 1,4m3	83,30	2,33
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2,40	0,05
		
	Suma la partida		2,40
	Costes indirectos		3,00%	0,07
	TOTAL PARTIDA		2,47
	   4	AMME.2bba	m³	Excv de znj entb mmec	
	Excavación de zanja entibada en terreno de tránsito re-	
	alizada mediante medios mecánicos, incluida la car-	
	ga de material y su acopio intermedio o su transporte	
	a vertedero a un distancia menor de 10km sin incluir	
	entibación.	
	MOOA.8a	0,011	h	Oficial 1ª construcción	21,28	0,23
	MOOA12a	0,022	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,35
	MMME.5fd	0,072	h	Retro de orugas 150cv 1,4m3	83,30	6,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	6,60	0,13
		
	Suma la partida		6,71
	Costes indirectos		3,00%	0,20
	TOTAL PARTIDA		6,91
	   5	AMME.4aba	m³	Excavación mecánica de pozo	
	Excavación de pozo entibado en tierras realizada me-	
	diante medios mecánicos, incluida la carga de mate-	
	rial y su acopio intermedio o su transporte a un distan-	
	cia menor de 10km sin incluir entibación.	
	MOOA.8a	0,010	h	Oficial 1ª construcción	21,28	0,21
	MOOA12a	0,021	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,33
	MMME.5fd	0,065	h	Retro de orugas 150cv 1,4m3	83,30	5,41
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	6,00	0,12
		
	Suma la partida		6,07
	Costes indirectos		3,00%	0,18
	TOTAL PARTIDA		6,25
	   6	AMME.5b	m²	Refino y acabado	
	Refino y acabado de la excavación en tierras y talud	
	tendido.	
	MOOA12a	0,010	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,16
	MMMC.8e	0,009	h	Motoniveladora 180 CV	77,35	0,70
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	0,90	0,02
		
	Suma la partida		0,88
	Costes indirectos		3,00%	0,03
	TOTAL PARTIDA		0,91
	   7	AMMR.5ba	m³	Rell znj zahorra compc	
	Relleno y compactación de zanja con zahorra.	
	MOOA.8a	0,040	h	Oficial 1ª construcción	21,28	0,85
	MOOA12a	0,150	h	Peón ordinario construcción	15,90	2,39
	MMMR.1de	0,012	h	Pala crgra de neum 179cv 3,2m3	61,42	0,74
	MMMC.2bb	0,100	h	Band vibr 140kg 660x600 cm	6,83	0,68
	P01AF030	2,000	t	Zahorra artificial caliza	9,40	18,80
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	23,50	0,47
		
	Suma la partida		23,93
	Costes indirectos		3,00%	0,72
	TOTAL PARTIDA		24,65
	   8	AMMR.7cb	m³	Relleno extendido zahorra band	
	Relleno y extendido de zahorras con medios mecáni-	
	cos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido	
	el riego y compactación con grado de 95% del Proctor	
	modificado.	
	MOOA12a	0,020	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,32
	PBRT.1ea	2,120	t	Zahorra natural	5,20	11,02
	PBAA.1a	1,200	m³	Agua	1,05	1,26
	MMMC.8c	0,020	h	Motoniveladora 140 CV	63,49	1,27
	MMMC12b	0,020	h	Rodillo compactador autpro 10 T	60,00	1,20
	MMMR.1de	0,020	h	Pala crgra de neum 179cv 3,2m3	61,42	1,23
	MMMT.7b	0,020	h	Camión cuba 10000l	51,59	1,03
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	17,30	0,35
		
	Suma la partida		17,68
	Costes indirectos		3,00%	0,53
	TOTAL PARTIDA		18,21
	   9	ASA010	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x60 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida	
	con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de	
	espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,	
	M-5, de dimensiones interiores 50x50x60 cm, sobre	
	solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15	
	cm de espesor, formación de pendiente mínima del	
	2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñi-	
	da interiormente con mortero de cemento, industrial,	
	con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-	
	nas a media caña, cerrada superiormente con tapa pre-	
	fabricada de hormigón armado con cierre hermético al	
	paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sella-	
	do de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra-	
	das y una salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón	
	en formación de solera. Formación de la obra de fábrica	
	con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con	
	mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Re-	
	lleno de hormigón para formación de pendientes. Enfos-	
	cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos	
	del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colo-	
	cación del colector de conexión de PVC en el fondo de la	
	arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de	
	la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto	
	funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificaciones	
	de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la	
	excavación ni el relleno del trasdós.	
	PBPC.3abaa	0,182	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	78,00	14,20
	PBAA.1a	0,021	m³	Agua	1,05	0,02
	mt09mif010ca	0,078	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	32,25	2,52
	color gris, categoría M-5 (resistencia a	
	compresión 5 N/mm²), suministrado en s	
	mt11var130	1,000	Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas	37,50	37,50
	y una salida, con tapa de registro.	
	mt09mif010la	0,041	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	39,80	1,63
	color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15	
	(resistencia a compresión 15	
	mt11var100	1,000	Ud	Conjunto de elementos necesarios para	8,25	8,25
	garantizar el cierre hermético al paso de olores	
	mefíticos en arquetas de saneamiento, com	
	mt11arf010b	1,000	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada,	17,50	17,50
	60x60x5 cm.	
	MOOA.8a	1,428	h	Oficial 1ª construcción	21,28	30,39
	MOOA12a	1,305	h	Peón ordinario construcción	15,90	20,75
	PFFC.4ba	111,000	u	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	0,35	38,85
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	171,60	3,43
		
	Suma la partida		175,04
	Costes indirectos		3,00%	5,25
	TOTAL PARTIDA		180,29
	  10	ASA010b	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x65 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida	
	con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de	
	espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,	
	M-5, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, sobre	
	solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15	
	cm de espesor, formación de pendiente mínima del	
	2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñi-	
	da interiormente con mortero de cemento, industrial,	
	con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-	
	nas a media caña, cerrada superiormente con tapa pre-	
	fabricada de hormigón armado con cierre hermético al	
	paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sella-	
	do de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra-	
	das y una salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón	
	en formación de solera. Formación de la obra de fábrica	
	con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con	
	mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Re-	
	lleno de hormigón para formación de pendientes. Enfos-	
	cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos	
	del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colo-	
	cación del colector de conexión de PVC en el fondo de la	
	arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de	
	la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto	
	funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificaciones	
	de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la	
	excavación ni el relleno del trasdós.	
	PBPC.3abaa	0,182	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	78,00	14,20
	PFFC.4ba	122,000	u	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	0,35	42,70
	PBAA.1a	0,023	m³	Agua	1,05	0,02
	mt09mif010ca	0,085	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	32,25	2,74
	color gris, categoría M-5 (resistencia a	
	compresión 5 N/mm²), suministrado en s	
	mt11var130	1,000	Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas	37,50	37,50
	y una salida, con tapa de registro.	
	mt09mif010la	0,044	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	39,80	1,75
	color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15	
	(resistencia a compresión 15	
	mt11var100	1,000	Ud	Conjunto de elementos necesarios para	8,25	8,25
	garantizar el cierre hermético al paso de olores	
	mefíticos en arquetas de saneamiento, com	
	mt11arf010b	1,000	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada,	17,50	17,50
	60x60x5 cm.	
	MOOA.8a	1,435	h	Oficial 1ª construcción	21,28	30,54
	MOOA12a	1,335	h	Peón ordinario construcción	15,90	21,23
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	176,40	3,53
		
	Suma la partida		179,96
	Costes indirectos		3,00%	5,40
	TOTAL PARTIDA		185,36
	  11	ASA010c	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x70 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida	
	con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de	
	espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,	
	M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre	
	solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15	
	cm de espesor, formación de pendiente mínima del	
	2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñi-	
	da interiormente con mortero de cemento, industrial,	
	con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-	
	nas a media caña, cerrada superiormente con tapa pre-	
	fabricada de hormigón armado con cierre hermético al	
	paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sella-	
	do de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra-	
	das y una salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón	
	en formación de solera. Formación de la obra de fábrica	
	con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con	
	mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Re-	
	lleno de hormigón para formación de pendientes. Enfos-	
	cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos	
	del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colo-	
	cación del colector de conexión de PVC en el fondo de la	
	arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de	
	la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto	
	funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificaciones	
	de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la	
	excavación ni el relleno del trasdós.	
	PBPC.3abaa	0,215	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	78,00	16,77
	PFFC.4ba	146,000	u	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	0,35	51,10
	PBAA.1a	0,029	m³	Agua	1,05	0,03
	mt09mif010ca	0,102	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	32,25	3,29
	color gris, categoría M-5 (resistencia a	
	compresión 5 N/mm²), suministrado en s	
	mt11var130	1,000	Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas	37,50	37,50
	y una salida, con tapa de registro.	
	mt09mif010la	0,058	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	39,80	2,31
	color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15	
	(resistencia a compresión 15	
	mt11var100	1,000	Ud	Conjunto de elementos necesarios para	8,25	8,25
	garantizar el cierre hermético al paso de olores	
	mefíticos en arquetas de saneamiento, com	
	mt11arf010c	1,000	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada,	25,00	25,00
	70x70x5 cm.	
	MOOA.8a	1,568	h	Oficial 1ª construcción	21,28	33,37
	MOOA12a	1,503	h	Peón ordinario construcción	15,90	23,90
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	201,50	4,03
		
	Suma la partida		205,55
	Costes indirectos		3,00%	6,17
	TOTAL PARTIDA		211,72
	  12	ASA010d	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x80 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida	
	con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de	
	espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,	
	M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre	
	solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15	
	cm de espesor, formación de pendiente mínima del	
	2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñi-	
	da interiormente con mortero de cemento, industrial,	
	con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-	
	nas a media caña, cerrada superiormente con tapa pre-	
	fabricada de hormigón armado con cierre hermético al	
	paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sella-	
	do de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra-	
	das y una salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón	
	en formación de solera. Formación de la obra de fábrica	
	con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con	
	mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Re-	
	lleno de hormigón para formación de pendientes. Enfos-	
	cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos	
	del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colo-	
	cación del colector de conexión de PVC en el fondo de la	
	arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de	
	la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto	
	funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificaciones	
	de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la	
	excavación ni el relleno del trasdós.	
	PBPC.3abaa	0,251	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	78,00	19,58
	PFFC.4ba	201,000	u	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	0,35	70,35
	PBAA.1a	0,039	m³	Agua	1,05	0,04
	mt09mif010ca	0,141	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	32,25	4,55
	color gris, categoría M-5 (resistencia a	
	compresión 5 N/mm²), suministrado en s	
	mt11var130	1,000	Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas	37,50	37,50
	y una salida, con tapa de registro.	
	mt09mif010la	0,077	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	39,80	3,06
	color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15	
	(resistencia a compresión 15	
	mt11var100	1,000	Ud	Conjunto de elementos necesarios para	8,25	8,25
	garantizar el cierre hermético al paso de olores	
	mefíticos en arquetas de saneamiento, com	
	mt11arf010e	1,000	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada,	32,15	32,15
	85x85x5 cm.	
	MOOA.8a	1,747	h	Oficial 1ª construcción	21,28	37,18
	MOOA12a	1,768	h	Peón ordinario construcción	15,90	28,11
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	240,80	4,82
		
	Suma la partida		245,59
	Costes indirectos		3,00%	7,37
	TOTAL PARTIDA		252,96
	  13	ASA010e	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x85 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida	
	con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de	
	espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,	
	M-5, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre	
	solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15	
	cm de espesor, formación de pendiente mínima del	
	2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñi-	
	da interiormente con mortero de cemento, industrial,	
	con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esqui-	
	nas a media caña, cerrada superiormente con tapa pre-	
	fabricada de hormigón armado con cierre hermético al	
	paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sella-	
	do de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entra-	
	das y una salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón	
	en formación de solera. Formación de la obra de fábrica	
	con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con	
	mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Re-	
	lleno de hormigón para formación de pendientes. Enfos-	
	cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos	
	del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colo-	
	cación del colector de conexión de PVC en el fondo de la	
	arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de	
	la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto	
	funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificaciones	
	de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la	
	excavación ni el relleno del trasdós.	
	PBPC.3abaa	0,251	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	78,00	19,58
	PFFC.4ba	215,000	u	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	0,35	75,25
	PBAA.1a	0,042	m³	Agua	1,05	0,04
	mt09mif010ca	0,150	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	32,25	4,84
	color gris, categoría M-5 (resistencia a	
	compresión 5 N/mm²), suministrado en s	
	mt11var130	1,000	Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas	37,50	37,50
	y una salida, con tapa de registro.	
	mt09mif010la	0,081	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	39,80	3,22
	color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15	
	(resistencia a compresión 15	
	mt11var100	1,000	Ud	Conjunto de elementos necesarios para	8,25	8,25
	garantizar el cierre hermético al paso de olores	
	mefíticos en arquetas de saneamiento, com	
	mt11arf010e	1,000	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada,	32,15	32,15
	85x85x5 cm.	
	MOOA.8a	1,772	h	Oficial 1ª construcción	21,28	37,71
	MOOA12a	1,819	h	Peón ordinario construcción	15,90	28,92
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	247,50	4,95
		
	Suma la partida		252,41
	Costes indirectos		3,00%	7,57
	TOTAL PARTIDA		259,98
	  14	ASA010f	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x110 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida	
	con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de	
	espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,	
	M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, so-	
	bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de	
	15 cm de espesor, formación de pendiente mínima	
	del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y	
	bruñida interiormente con mortero de cemento, indus-	
	trial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y es-	
	quinas a media caña, cerrada superiormente con ta-	
	pa prefabricada de hormigón armado con cierre her-	
	mético al paso de los olores mefíticos. Incluso morte-	
	ro para sellado de juntas y colector de conexión de	
	PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de regis-	
	tro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormi-	
	gón en formación de solera. Formación de la obra de	
	fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colo-	
	cados con mortero. Conexionado de los colectores a	
	la arqueta. Relleno de hormigón para formación de	
	pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redon-	
	deando los ángulos del fondo y de las paredes interio-	
	res de la arqueta. Colocación del colector de conexión	
	de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cie-	
	rre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	la excavación ni el relleno del trasdós.	
	PBPC.3abaa	0,376	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	78,00	29,33
	PFFC.4ba	377,000	u	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	0,35	131,95
	PBAA.1a	0,075	m³	Agua	1,05	0,08
	mt09mif010ca	0,264	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	32,25	8,51
	color gris, categoría M-5 (resistencia a	
	compresión 5 N/mm²), suministrado en s	
	mt11var130	1,000	Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas	37,50	37,50
	y una salida, con tapa de registro.	
	mt09mif010la	0,152	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	39,80	6,05
	color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15	
	(resistencia a compresión 15	
	mt11var100	1,000	Ud	Conjunto de elementos necesarios para	8,25	8,25
	garantizar el cierre hermético al paso de olores	
	mefíticos en arquetas de saneamiento, com	
	mt11arf010g	1,000	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada,	98,29	98,29
	118x118x15 cm.	
	MOOA.8a	1,989	h	Oficial 1ª construcción	21,28	42,33
	MOOA12a	2,418	h	Peón ordinario construcción	15,90	38,45
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	400,70	8,01
		
	Suma la partida		408,75
	Costes indirectos		3,00%	12,26
	TOTAL PARTIDA		421,01
	  15	ASA010g	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x125 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida	
	con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de	
	espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,	
	M-5, de dimensiones interiores 100x100x125 cm, so-	
	bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de	
	15 cm de espesor, formación de pendiente mínima	
	del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y	
	bruñida interiormente con mortero de cemento, indus-	
	trial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y es-	
	quinas a media caña, cerrada superiormente con ta-	
	pa prefabricada de hormigón armado con cierre her-	
	mético al paso de los olores mefíticos. Incluso morte-	
	ro para sellado de juntas y colector de conexión de	
	PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de regis-	
	tro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormi-	
	gón en formación de solera. Formación de la obra de	
	fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colo-	
	cados con mortero. Conexionado de los colectores a	
	la arqueta. Relleno de hormigón para formación de	
	pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redon-	
	deando los ángulos del fondo y de las paredes interio-	
	res de la arqueta. Colocación del colector de conexión	
	de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cie-	
	rre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	la excavación ni el relleno del trasdós.	
	PBPC.3abaa	0,376	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	78,00	29,33
	PFFC.4ba	416,000	u	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	0,35	145,60
	PBAA.1a	0,083	m³	Agua	1,05	0,09
	mt09mif010ca	0,291	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	32,25	9,38
	color gris, categoría M-5 (resistencia a	
	compresión 5 N/mm²), suministrado en s	
	mt11var130	1,000	Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas	37,50	37,50
	y una salida, con tapa de registro.	
	mt09mif010la	0,169	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	39,80	6,73
	color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15	
	(resistencia a compresión 15	
	mt11var100	1,000	Ud	Conjunto de elementos necesarios para	8,25	8,25
	garantizar el cierre hermético al paso de olores	
	mefíticos en arquetas de saneamiento, com	
	mt11arf010g	1,000	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada,	98,29	98,29
	118x118x15 cm.	
	MOOA.8a	2,168	h	Oficial 1ª construcción	21,28	46,14
	MOOA12a	2,650	h	Peón ordinario construcción	15,90	42,14
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	423,50	8,47
		
	Suma la partida		431,92
	Costes indirectos		3,00%	12,96
	TOTAL PARTIDA		444,88
	  16	ASA010h	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x145 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida	
	con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de	
	espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,	
	M-5, de dimensiones interiores 125x125x145 cm, so-	
	bre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de	
	15 cm de espesor, formación de pendiente mínima	
	del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y	
	bruñida interiormente con mortero de cemento, indus-	
	trial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y es-	
	quinas a media caña, cerrada superiormente con ta-	
	pa prefabricada de hormigón armado con cierre her-	
	mético al paso de los olores mefíticos. Incluso morte-	
	ro para sellado de juntas y colector de conexión de	
	PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de regis-	
	tro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormi-	
	gón en formación de solera. Formación de la obra de	
	fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colo-	
	cados con mortero. Conexionado de los colectores a	
	la arqueta. Relleno de hormigón para formación de	
	pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redon-	
	deando los ángulos del fondo y de las paredes interio-	
	res de la arqueta. Colocación del colector de conexión	
	de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cie-	
	rre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	la excavación ni el relleno del trasdós.	
	PBPC.3abaa	0,501	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	78,00	39,08
	PFFC.4ba	578,000	u	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	0,35	202,30
	PBAA.1a	0,118	m³	Agua	1,05	0,12
	mt09mif010ca	0,404	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	32,25	13,03
	color gris, categoría M-5 (resistencia a	
	compresión 5 N/mm²), suministrado en s	
	mt11var130	1,000	Ud	Colector de conexión de PVC, con tres entradas	37,50	37,50
	y una salida, con tapa de registro.	
	mt09mif010la	0,249	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	39,80	9,91
	color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15	
	(resistencia a compresión 15	
	mt11var100	1,000	Ud	Conjunto de elementos necesarios para	8,25	8,25
	garantizar el cierre hermético al paso de olores	
	mefíticos en arquetas de saneamiento, com	
	mt11arf010h	1,000	Ud	Tapa de hormigón armado prefabricada,	142,50	142,50
	150x150x15 cm.	
	MOOA.8a	2,818	h	Oficial 1ª construcción	21,28	59,97
	MOOA12a	3,572	h	Peón ordinario construcción	15,90	56,79
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	569,50	11,39
		
	Suma la partida		580,84
	Costes indirectos		3,00%	17,43
	TOTAL PARTIDA		598,27
	  17	ASC010	m	Colector enterrado, formado por tubo de PVC liso, de 110 mm de	
	diámetro exterior.	
	Colector enterrado de red horizontal de saneamiento,	
	sin arquetas, mediante sistema integral registrable,	
	con una pendiente mínima del 2%, para la evacua-	
	ción de aguas residuales y/o pluviales, formado por tu-	
	bo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4	
	kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elás-	
	tica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espe-	
	sor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-	
	brante de guiado manual, relleno lateral compactando	
	hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-	
	na hasta 30 cm por encima de la generatriz superior	
	de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones,	
	piezas especiales y lubricante para montaje.	
	Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y	
	pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas	
	especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-	
	ja. Descenso y colocación de los colectores en el fon-	
	do de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación	
	de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno	
	envolvente. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en	
	proyección horizontal, según documentación gráfica	
	de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-	
	ción horizontal, la longitud realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos	
	ocupados por piezas especiales.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	la excavación ni el relleno principal.	
	PBRA.1abb	0,299	t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	9,61	2,87
	mt11tpb020j	1,050	m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado	3,99	4,19
	sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4	
	kN/m², de 110 mm de diámetro exte	
	mt11ade100a	0,002	kg	Lubricante para unión mediante junta elástica	9,97	0,02
	de tubos y accesorios.	
	mt11tpb021j	1,000	Ud	Repercusión, por m de tubería, de accesorios,	1,20	1,20
	uniones y piezas especiales para tubo de PVC	
	liso, para saneamiento enterrado sin	
	mq04dua020b	0,024	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,25	0,22
	mq02rop020	0,181	h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con	3,49	0,63
	placa de 30x30 cm, tipo rana.	
	mq02cia020j	0,002	h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	40,02	0,08
	MOOA.8a	0,043	h	Oficial 1ª construcción	21,28	0,92
	MOOA12a	0,131	h	Peón ordinario construcción	15,90	2,08
	MOOF.8a	0,076	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,53
	MOOF12a	0,038	h	Peón fontanería	14,99	0,57
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	14,30	0,29
		
	Suma la partida		14,60
	Costes indirectos		3,00%	0,44
	TOTAL PARTIDA		15,04
	  18	ASC010b	m	Colector enterrado, formado por tubo de PVC liso, de 125 mm de	
	diámetro exterior.	
	Colector enterrado de red horizontal de saneamiento,	
	sin arquetas, mediante sistema integral registrable,	
	con una pendiente mínima del 2%, para la evacua-	
	ción de aguas residuales y/o pluviales, formado por tu-	
	bo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4	
	kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elás-	
	tica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espe-	
	sor, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-	
	brante de guiado manual, relleno lateral compactando	
	hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-	
	na hasta 30 cm por encima de la generatriz superior	
	de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones,	
	piezas especiales y lubricante para montaje.	
	Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y	
	pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas	
	especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zan-	
	ja. Descenso y colocación de los colectores en el fon-	
	do de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación	
	de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno	
	envolvente. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en	
	proyección horizontal, según documentación gráfica	
	de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-	
	ción horizontal, la longitud realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos	
	ocupados por piezas especiales.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	la excavación ni el relleno principal.	
	PBRA.1abb	0,313	t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	9,61	3,01
	mt11tpb020k	1,050	m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado	5,28	5,54
	sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4	
	kN/m², de 125 mm de diámetro exte	
	mt11ade100a	0,002	kg	Lubricante para unión mediante junta elástica	9,97	0,02
	de tubos y accesorios.	
	mt11tpb021k	1,000	Ud	Repercusión, por m de tubería, de accesorios,	1,58	1,58
	uniones y piezas especiales para tubo de PVC	
	liso, para saneamiento enterrado sin	
	mq04dua020b	0,025	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,25	0,23
	mq02rop020	0,190	h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con	3,49	0,66
	placa de 30x30 cm, tipo rana.	
	mq02cia020j	0,003	h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	40,02	0,12
	MOOA.8a	0,049	h	Oficial 1ª construcción	21,28	1,04
	MOOA12a	0,138	h	Peón ordinario construcción	15,90	2,19
	MOOF.8a	0,086	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,73
	MOOF12a	0,043	h	Peón fontanería	14,99	0,64
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	16,80	0,34
		
	Suma la partida		17,10
	Costes indirectos		3,00%	0,51
	TOTAL PARTIDA		17,61
	  19	CNXBMB	ud	Conexión de la salida motobomba a mezclador	
	Conexión de la salida motobomba a mezclador	
	P99CO002	1,000	u	Conexión de la salida motobomba a mezclador	285,00	285,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	285,00	5,70
		
	Suma la partida		290,70
	Costes indirectos		3,00%	8,72
	TOTAL PARTIDA		299,42
	  20	CNXDPS	ud	Conexión de la salida depósito a la motobomba	
	Conexión de la salida depósito a la motobomba	
	P99CO001	1,000	ud	Conexión de la salida depósito a la motobomba	185,00	185,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	185,00	3,70

	Suma la partida		188,70
	Costes indirectos		3,00%	5,66
	TOTAL PARTIDA		194,36
	  21	CNXPRP	ud	Conexión de la salida proporcionador a manguera	
	Conexión de la salida proporcionador a manguera	
	P99CO003	1,000	u	Conexión de la salida proporcionador a	108,00	108,00
	manguera	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	108,00	2,16
		
	Suma la partida		110,16
	Costes indirectos		3,00%	3,30
	TOTAL PARTIDA		113,46
	  22	DPAG	ud	Depósitos de agua de 1.000l	
	Depósitos de agua de 1.000l	
	MOOA.8a	2,000	h	Oficial 1ª construcción	21,28	42,56
	MOOF11a	2,000	h	Especialista fontanería	16,19	32,38
	PIFA.2bb	1,000	u	Depósito PEAD 1000l base rect	379,41	379,41
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	454,40	9,09
		
	Suma la partida		463,44
	Costes indirectos		3,00%	13,90
	TOTAL PARTIDA		477,34
	  23	E22.AICC	m²	Aplicación impermeabilizante clorocaucho	
	MOOA.8a	0,240	h	Oficial 1ª construcción	21,28	5,11
	E22.IMPERCC	0,330	kg	Impermeabilizante clorocaucho (p.o.)	22,30	7,36
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	12,50	0,25
		
	Suma la partida		12,72
	Costes indirectos		3,00%	0,38
	TOTAL PARTIDA		13,10
	  24	E22.CTF1	u	Cabina tablero fenólico 1 lateral	
	Cabina para vestuario/aseo, de 900x1400 mm y 2000	
	mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de	
	espesor, color a elegir; compuesta de: 1 lateral de	
	1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio	
	anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.	
	Según aprobación de la DF.	
	MOOC.8a	0,450	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	9,00
	MOOC10a	0,450	h	Ayudante carpintería	15,70	7,07
	P88CVTF	1,000	u	Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000	687,33	687,33
	mm de altura, de tablero fenólico HPL	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	703,40	14,07
		
	Suma la partida		717,47
	Costes indirectos		3,00%	21,52
	TOTAL PARTIDA		738,99
	  25	E22.E30CG010	ud	Cama lamas madera 90x200	
	Cama con somier de lamas de madera,de 90x200	
	cm. incluido colchon, almohada y ropa de cama.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	CAMA90	1,000	ud	Cama lamas madera 90x200	278,57	278,57
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	280,20	5,60
		
	Suma la partida		285,81
	Costes indirectos		3,00%	8,57
	TOTAL PARTIDA		294,38
	  26	E22.E30EP130	ud	Tablero de corcho 150x100 cm	
	Tablero de corcho de 150x100 cm. enmarcado con per-	
	fil de aluminio anodizado en color plata mate y cantone-	
	ras redondeadas en plástico.	
	MOOA11a	1,000	h	Peón especializado construcción	16,42	16,42
	MOOA12a	1,000	h	Peón ordinario construcción	15,90	15,90
	P34EP130	1,000	ud	Tablero de corcho 150x100 cm	99,81	99,81
	P01DW090	4,000	ud	Pequeño material	1,26	5,04
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	137,20	2,74
		
	Suma la partida		139,91
		
	Costes indirectos		3,00%	4,20
	TOTAL PARTIDA		144,11
	  27	E22.E30HS130	ud	Silla madera s/tapizar 80x37x39 cm	
	Silla de madera sin tapizar con asiento de madera, de	
	80x37x39 cm.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	P34HS130	1,000	ud	Silla madera s/tapizar 80x37x39 cm	73,22	73,22
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	74,90	1,50
		
	Suma la partida		76,36
	Costes indirectos		3,00%	2,29
	TOTAL PARTIDA		78,65
	  28	E22.E30OD230	ud	Mesa despacho nivel med. 1600x800x730	
	Mesa de despacho fabricado en tablero melaminado	
	de 22 mm de gorsor en acabado revestido en chapa	
	haya barnizado, de 1600x800x730 mm, con patas de ti-	
	po panel y cantos antichoque de PVC de 3 mm en los	
	tableros. Suministrada y colocada.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	P34OD230	1,000	ud	Mesa despacho integral 1600x800x730	110,00	110,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	111,60	2,23
		
	Suma la partida		113,87
	Costes indirectos		3,00%	3,42
	TOTAL PARTIDA		117,29
	  29	E22.E30VM020	ud	Sofá 2 plazas tapizado 78x117x75cm	
	Sofá con estructura de madera, con asiento tapizado	
	de tela para dos plaza con diseño anatómico y respan-	
	do constituido con láminas de madera entrelazada,	
	de 78x117x75 cm.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	P34VM020	1,000	ud	Sofá 2 plazas tapizado 78x117x75 cm	405,00	405,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	406,60	8,13
		
	Suma la partida		414,77
	Costes indirectos		3,00%	12,44
	TOTAL PARTIDA		427,21
	  30	E22.E30VM050a	ud	Mesa salón haya-méd.Caña 90x90-180cm	
	Mesa realizada en madera de haya y médula de caña	
	natural con posibilidad de diversos colores. Su estruc-	
	tura está constituida por un tablero doble despegable,	
	de manera que tiene un largo variable de 90 a 180 cm.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	P34VM050a	1,000	ud	Mesa salón haya-méd.caña 90x90-180cm	301,54	301,54
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	303,20	6,06
		
	Suma la partida		309,24
	Costes indirectos		3,00%	9,28
	TOTAL PARTIDA		318,52
	  31	E22.E32AE048	ud	Silla giratoria ergonómica	
	Silla giratoria ergonómica, con brazos, base 5 puntas,	
	elevación a gas, incorpora sincro respaldo y asiento ta-	
	pizado.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	SILLAGIRATORIA	8,000	ud	Silla giratoria ergonómica	90,35	722,80
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	724,40	14,49
		
	Suma la partida		738,93
	Costes indirectos		3,00%	22,17
	TOTAL PARTIDA		761,10
	  32	E22.E32AR051	ud	Armario dormitorio	
	Armario alto sin puertas de medidas 285x200x60 cm	
	equipado con 4 estantes horizontales reforzados de ta-	
	blero de 35 mm y 4 separadores veticales con barra	
	de colgar, realizado el conjunto en tablero DM chapa-	
	do en madera de haya y canteado con perfil de made-	
	ra de haya de 5mm. de espesor mínimo, Acabado laca-	
	do transparente, valorada la unidad suministrada  y co-	
	locada.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	ARMARIOMODULOA	1,000	ud	Armario dormitorio módulo A	209,56	209,56
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	211,20	4,22
		
	Suma la partida		215,42
	Costes indirectos		3,00%	6,46
	TOTAL PARTIDA		221,88
	  33	E22.ECDZ.1abcbabb	m³	HA-25/F/20/IIa en zapatas	
	Zapata de hormigón armado HA-25/F/20/IIa prepara-	
	do en central vertido mediante cubilote, con una cuan-	
	tía media de acero B 500 S de 40 kg suministrado en	
	jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado y cu-	
	rado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y	
	NTE-CS.	
	MOOA.8a	0,150	h	Oficial 1ª construcción	21,28	3,19
	MOOA11a	0,600	h	Peón especializado construcción	16,42	9,85
	MOOB.7a	0,240	h	Oficial montador ferralla	20,41	4,90
	MOOB12a	0,240	h	Peón ordinario ferralla	16,15	3,88
	MMMH15a	0,070	h	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	1,42	0,10
	PEAA.2c	40,000	kg	Acero B 500 S elaborado	1,60	64,00
	PBUW.5a	0,800	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03	2,42
	PBPC.3abca	1,150	m3	H 25 fluida TM 20 IIa	67,55	77,68
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	166,00	3,32
		
	Suma la partida		169,34
	Costes indirectos		3,00%	5,08
	TOTAL PARTIDA		174,42
	  34	E22.ECHC.1a	m²	Encofrado riostras	
	Montaje de encofrado de vigas riostras, incluso desen-	
	cofrado, limpieza y almacenamiento.	
	MOOA.8a	0,200	h	Oficial 1ª construcción	21,28	4,26
	MOOA11a	0,400	h	Peón especializado construcción	16,42	6,57
	PBAD.8a	0,015	l	Desencofrante líquido	2,05	0,03
	PBUC.6a	0,050	kg	Puntas a p/const 17x70 caja 3kg	1,26	0,06
	PBUW.5a	0,100	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03	0,30
	MMEM.1ak	0,080	m3	Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 15 us	13,68	1,09
	MMEM.4h	0,240	m3	Amtz mad encf tabl 15 us	18,45	4,43
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	16,70	0,33
		
	Suma la partida		17,07
	Costes indirectos		3,00%	0,51
	TOTAL PARTIDA		17,58
	  35	E22.EEZP.1abbaaa	u	Placa anclaje 25x30x1.5 cm S275JR	
	Suministro y montaje de placa de anclaje de acero	
	S275JR, de dimensiones 25x30x1.5 cm, con 4 barras	
	de acero B500S de 12 mm de diámetro y 50 cm de lon-	
	gitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central,	
	nivelación, relleno con mortero autonivelante expansi-	
	vo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas es-	
	peciales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instruc-	
	ción EAE.	
	MOOM.8a	0,192	h	Oficial 1ª metal	20,12	3,86
	MOOM11a	0,192	h	Especialista metal	17,16	3,29
	P22PEAC16ba	8,000	kg	Acero S275JR en chapa	2,05	16,40
	P22PEAA.3cd	1,920	kg	Acero corru B 500 S ø12	1,63	3,13
	PBPM18db	0,003	m3	Mcto M-5 exp alta r mec	127,21	0,38
	PEAW.7a	7,950	u	Repercusion soldadura kg/est	0,05	0,40
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	27,50	0,55
		
	Suma la partida		28,01
	Costes indirectos		3,00%	0,84
	TOTAL PARTIDA		28,85
	  36	E22.EEZP.1cbbaaa	u	Placa anclaje 30x35x1.5 cm S275JR	
	Suministro y montaje de placa de anclaje de acero	
	S275JR, de dimensiones 30x35x1.5 cm, con 4 barras	
	de acero B500S de 12 mm de diámetro y 50 cm de lon-	
	gitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central,	
	nivelación, relleno con mortero autonivelante expansi-	
	vo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas es-	
	peciales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instruc-	
	ción EAE.	
	MOOM.8a	0,340	h	Oficial 1ª metal	20,12	6,84
	MOOM11a	0,340	h	Especialista metal	17,16	5,83
	P22PEAC16ba	15,146	kg	Acero S275JR en chapa	2,05	31,05
	P22PEAA.3cd	1,865	kg	Acero corru B 500 S ø12	1,63	3,04
	PBPM18db	0,006	m3	Mcto M-5 exp alta r mec	127,21	0,76
	PEAW.7a	15,146	u	Repercusion soldadura kg/est	0,05	0,76
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	48,30	0,97
		
	Suma la partida		49,25
	Costes indirectos		3,00%	1,48
	TOTAL PARTIDA		50,73
	  37	E22.EFAD.1bad	m²	Db acris inc 8+8/10/6	
	Doble acristalamiento de baja emisividad térmica +	
	aislamiento acústico, 8+8/10/6, conjunto formado por	
	vidrio exterior laminar acústico 8+8 mm compuesto	
	por dos lunas de vidrio de 8 mm, unidas mediante	
	una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de	
	aire deshidratada con perfil separador de aluminio y	
	doble sellado perimetral, de 10 mm, y vidrio interior	
	de baja emisividad térmica 6 mm; 32 mm de espesor	
	total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante	
	calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en	
	frío con silicona sintética incolora, compatible con el	
	material soporte.	
	MOOV.8a	0,950	h	Oficial 1ª vidrio	15,27	14,51
	E22.PFAD.1bad	1,006	m2	Acris db inc 6-6-8	139,49	140,33
	E22.PFAW.1a	0,580	u	Cartucho de 310 ml de silicona neutra	5,77	3,35
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	158,20	3,16
		
	Suma la partida		161,35
	Costes indirectos		3,00%	4,84
	TOTAL PARTIDA		166,19
	  38	E22.EFFH.1eb	m2	Fábrica bloque split 40x20x15cm, cara vista	
	Fábrica armada  para revestir de 20cm de espesor, re-	
	alizada con bloques de hormigón split en color de	
	40x20x15cm, recibidos con mortero de cemento M-5,	
	con juntas de 1cm de espesor, y armadura prefabrica-	
	da en celosía de 15cm de ancho y alambres longitudi-	
	nales de 4mm de acero B 500 T recubierta con capa	
	de resina epoxi, dispuesta cada 4 hiladas, incluso re-	
	planteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de	
	enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (me-	
	dio, esquina, etc.), humedecido de las partes en con-	
	tacto con el mortero, rejuntado y limpieza, consideran-	
	do un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de morte-	
	ro,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.	
	MOOA.8a	0,800	h	Oficial 1ª construcción	21,28	17,02
	MOOA11a	0,400	h	Peón especializado construcción	16,42	6,57
	E22.PFFH21aae	13,000	u	Bloque hormigón Split color 40x20x15 cm (p.o.)	2,30	29,90
	PEAA11ca	1,550	m	Arm pref RND.4/E-150 an 150 ø4	2,48	3,84
	PBPM.1da	0,018	m3	Mto cto M-5 man	84,30	1,52
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	58,90	1,18

	Suma la partida		60,03
	Costes indirectos		3,00%	1,80
	TOTAL PARTIDA		61,83
	  39	E22.EFTL.1izly	u	Ventana plegable 4hj 417x210	
	Ventana de dos hojas correderas con dos paños late-	
	rales fijos de 90cm de ancho cada uno, realizada con	
	perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con se-	
	llo de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta	
	de estanquidad interior, sellante en esquinas del cer-	
	co y accesorios que garanticen su correcto funciona-	
	miento, acabada en color natural para recibir acristala-	
	miento de hasta 24mm, recibida directamente en un	
	hueco de obra de 420x210cm mediante patillas de an-	
	claje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de	
	las esquinas tomadas con morteros de cemento, in-	
	cluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,	
	montaje y regulación, sellado perimetral mediante sili-	
	cona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a	
	la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifi-	
	cación a la estanquidad al agua según UNE-EN	
	12208 y clasificación a la resistencia a la carga del	
	viento según UNE-EN 12210.	
	MOOA.8a	3,000	h	Oficial 1ª construcción	21,28	63,84
	MOOA12a	3,000	h	Peón ordinario construcción	15,90	47,70
	MOOM.8a	2,500	h	Oficial 1ª metal	20,12	50,30
	E22.PFTL.1izly	1,000	u	Ventana 4hj plegable 420x210	2.010,00	2.010,00
	PBPM.1da	0,010	m3	Mto cto M-5 man	84,30	0,84
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2.172,70	43,45
	ENTW.1a	12,600	m	Sell jnt sili c/pist	1,10	13,86
		
	Suma la partida		2.229,99
	Costes indirectos		3,00%	66,90
	TOTAL PARTIDA		2.296,89
	  40	E22.EFTL.1ldii	u	Vent obat 1hj 90x170 fj inf 50	
	Ventana de una hoja óscilobatiente con un paño infe-	
	rior fijo de 50cm de alto, realizada con perfiles de alu-	
	minio anodizado de 15 micras con sello de calidad	
	Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad	
	interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios	
	que garanticen su correcto funcionamiento, acabada	
	en color natural para recibir acristalamiento de hasta	
	33mm, recibida directamente en un hueco de obra de	
	90x170cm mediante patillas de anclaje dispuestas ca-	
	da 50cm y a menos de 25cm  de las esquinas toma-	
	das con morteros de cemento, incluso replanteo, colo-	
	cación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, se-	
	llado perimetral mediante silicona y limpieza, según	
	NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire	
	según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad	
	al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-	
	tencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.	
	MOOA.8a	0,765	h	Oficial 1ª construcción	21,28	16,28
	MOOA12a	0,765	h	Peón ordinario construcción	15,90	12,16
	MOOM.8a	0,383	h	Oficial 1ª metal	20,12	7,71
	E22.PFTL.1ldii	1,000	u	Vent obat 1hj 90x170 fj inf 50	333,54	333,54
	PBPM.1da	0,010	m3	Mto cto M-5 man	84,30	0,84
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	370,50	7,41
	ENTW.1a	5,100	m	Sell jnt sili c/pist	1,10	5,61
		
	Suma la partida		383,55
	Costes indirectos		3,00%	11,51
	TOTAL PARTIDA		395,06
	  41	E22.EFTL.1mfna	u	Vent obat 3hj 120x240	
	Ventana de 2 hojas óscilobatientes y una hoja abati-	
	ble, realizada con perfiles de aluminio anodizado de	
	15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal	
	europeo, junta de estanquidad interior, sellante en es-	
	quinas del cerco y accesorios que garanticen su co-	
	rrecto funcionamiento, acabada en color natural para	
	recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida direc-	
	tamente en un hueco de obra de 120x240cm median-	
	te patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a me-	
	nos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros	
	de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado	
	y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral	
	mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con cla-	
	sificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN	
	12207, clasificación a la estanquidad al agua según	
	UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la car-	
	ga del viento según UNE-EN 12210.	
	MOOA.8a	1,080	h	Oficial 1ª construcción	21,28	22,98
	MOOA12a	1,080	h	Peón ordinario construcción	15,90	17,17
	MOOM.8a	0,540	h	Oficial 1ª metal	20,12	10,86
	E22.PFTL.1mfna	1,000	u	Vent obat 3hj 120x240	627,84	627,84
	PBPM.1da	0,010	m3	Mto cto M-5 man	84,30	0,84
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	679,70	13,59
	ENTW.1a	7,200	m	Sell jnt sili c/pist	1,10	7,92
		
	Suma la partida		701,20
	Costes indirectos		3,00%	21,04
	TOTAL PARTIDA		722,24
	  42	E22.EFTL.1mili	u	Vent obat 2hj 170x210 fj inf 50	
	Ventana de una hoja óscilobatiente de 75x120 y otra	
	hoja fija de 135x120 con un paño inferior fijo de 50cm	
	de alto, realizada con perfiles de aluminio anodizado	
	de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con ca-	
	nal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en	
	esquinas del cerco y accesorios que garanticen su co-	
	rrecto funcionamiento, acabada en color natural para	
	recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida direc-	
	tamente en un hueco de obra de 165x210cm median-	
	te patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a me-	
	nos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros	
	de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado	
	y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral	
	mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con cla-	
	sificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN	
	12207, clasificación a la estanquidad al agua según	
	UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la car-	
	ga del viento según UNE-EN 12210.	
	MOOA.8a	1,125	h	Oficial 1ª construcción	21,28	23,94
	MOOA12a	1,125	h	Peón ordinario construcción	15,90	17,89
	MOOM.8a	0,563	h	Oficial 1ª metal	20,12	11,33
	PBPM.1da	0,010	m3	Mto cto M-5 man	84,30	0,84
	E22.PFTL.1mili	1,000	u	Vent obat 2hj 170x210 fj inf 50	778,26	778,26
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	832,30	16,65
	ENTW.1a	7,500	m	Sell jnt sili c/pist	1,10	8,25
		
	Suma la partida		857,16
	Costes indirectos		3,00%	25,71
	TOTAL PARTIDA		882,87
	  43	E22.EFTL.1mjii	u	Vent obat 2hj 180x170 fj inf 50	
	Ventana de dos hojas oscilobatientes con un paño in-	
	ferior fijo de 50cm de alto, realizada con perfiles de alu-	
	minio anodizado de 15 micras con sello de calidad	
	Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad	
	interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios	
	que garanticen su correcto funcionamiento, acabada	
	en color natural para recibir acristalamiento de hasta	
	33mm, recibida directamente en un hueco de obra de	
	180x170cm mediante patillas de anclaje dispuestas	
	cada 50cm y a menos de 25cm  de las esquinas toma-	
	das con morteros de cemento, incluso replanteo, colo-	
	cación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, se-	
	llado perimetral mediante silicona y limpieza, según	
	NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire	
	según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad	
	al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-	
	tencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.	
	MOOA.8a	1,035	h	Oficial 1ª construcción	21,28	22,02
	MOOA12a	1,035	h	Peón ordinario construcción	15,90	16,46
	MOOM.8a	0,518	h	Oficial 1ª metal	20,12	10,42
	P22.PFTL.1mjii	1,000	u	Vent obat 2hj 180x170 fj inf 50	667,08	667,08
	PBPM.1da	0,010	m3	Mto cto M-5 man	84,30	0,84
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	716,80	14,34
	ENTW.1a	6,900	m	Sell jnt sili c/pist	1,10	7,59
		
	Suma la partida		738,75
	Costes indirectos		3,00%	22,16
	TOTAL PARTIDA		760,91
	  44	E22.EFTM.6afad	u	Prta corredera MDF lacada 4 hj-82.5	
	Puerta de paso corredera de MDF lacada color a defi-	
	nir por D.F., de 4 hojas ciegas lisas de	
	210x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 90x45mm,	
	cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, cierre	
	embutido, incluso recibido y aplomado del cerco, ajus-	
	tado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pe-	
	queño material y ajuste final, según NTE/PPM-9.	
	MOOC.8a	4,000	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	79,96
	MOOC10a	4,000	h	Ayudante carpintería	15,70	62,80
	PFTM10aah	6,200	m	Cerco MDF p/lacar 90x30mm	2,50	15,50
	PFTM.1aaca	4,000	u	Hoja MDF p/lacar 82.5 cie lisa	101,78	407,12
	PFTM20aab	26,000	m	Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm	0,69	17,94
	PFTZ14a	1,000	u	Mec prta crra 85Kg p/int	69,23	69,23
	PFTZ15a	1,000	u	Crr embt col plata p/vent-prta	1,57	1,57
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	654,10	13,08
	EFTY.1hf	2,000	u	Precerco pino 2 hj-82.5 90x45mm	39,71	79,42
	ERPP.6bb	14,000	m2	Laca satinado blanco	28,02	392,28
		
	Suma la partida		1.138,90
	Costes indirectos		3,00%	34,17
	TOTAL PARTIDA		1.173,07
	  45	E22.EFTM.8bfad	u	Prta melm 1hj 72.5 bl	
	Puerta de paso ciega de una hoja abatible de	
	190x72.5x4.5cm, de tablero aglomerado canteado	
	oculto, chapado con tablero de fibras, acabado con	
	melamina color a definir por D.F., precerco de pino,	
	cerco de 100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fi-	
	bra de madera, acabado en melamina del mismo co-	
	lor, pernios latonados de 80mm y cerradura con po-	
	mo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de	
	los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	MOOC.8a	1,200	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	23,99
	MOOC10a	1,200	h	Ayudante carpintería	15,70	18,84
	PFTM.6bafa	1,000	u	Hj maz 72.5x4.5 bl	59,84	59,84
	PFTM12da	5,500	m	Cerco melm 100x30mm bl	5,20	28,60
	PFTM21aa	11,000	m	Tapajuntas melm 70x16mm bl	2,26	24,86
	PFTZ.2aca	1,000	u	Crrdu pomo esf libr-libr lat	12,99	12,99
	PFTZ22aa	3,000	u	Pernio canto redondo 80mm	0,46	1,38
	EFTY.1ib	1,000	u	Precerco pino 1 hj-72.5 100x45mm	33,96	33,96
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	204,50	4,09
		
	Suma la partida		208,55
	Costes indirectos		3,00%	6,26
	TOTAL PARTIDA		214,81
	  46	E22.EFTM.9bcad	u	Puerta melamina 2hj chapado exterior	
	Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles, una de	
	206x82.5x4.5cm y otra de 206x0,26x4.5cm, de tablero	
	aglomerado canteado oculto, chapado con tablero de	
	fibras, acabado con melamina color a definir por D.F.	
	y por el exterior chapa, precerco de pino, cerco de	
	100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de ma-	
	dera, acabado en melamina del mismo color, pernios	
	latonados de 80mm y cerradura con pomo latonado,	
	incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, ni-	
	velado y ajuste final.	
	MOOC.8a	1,750	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	34,98
	MOOC10a	1,750	h	Ayudante carpintería	15,70	27,48
	E22.PFTM.6baca	1,000	u	2 hojas melamina	57,28	57,28
	E22.PQTG.3fdc	1,000	u	Plancha de acero inoxidable AISI 304	114,56	114,56
	E22.AMTN	24,000	u	Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo	0,29	6,96
	PFTM12da	6,200	m	Cerco melm 100x30mm bl	5,20	32,24
	PFTM21aa	13,200	m	Tapajuntas melm 70x16mm bl	2,26	29,83
	PFTZ.2aca	1,000	u	Crrdu pomo esf libr-libr lat	12,99	12,99
	PFTZ.5ba	1,000	u	Cerradura embutir seg cil 60mm	73,20	73,20
	PFTZ22aa	6,000	u	Pernio canto redondo 80mm	0,46	2,76
	EFTY.1id	1,000	u	Precerco pino 2 hj-62.5 100x45mm	41,38	41,38
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	433,70	8,67
		
	Suma la partida		442,33
	Costes indirectos		3,00%	13,27
	TOTAL PARTIDA		455,60
	  47	E22.EGBA	ud	Banco abatible	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL8	1,000	ud	Banco abatible	420,35	420,35
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	422,00	8,44
		
	Suma la partida		430,43
	Costes indirectos		3,00%	12,91
	TOTAL PARTIDA		443,34
	  48	E22.EGBA150	ud	Barra alzamiento 150 cm con fijaciones	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL1	1,000	ud	Barra alzamiento 150 cm con fijaciones	55,55	55,55
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	57,20	1,14
		
	Suma la partida		58,33
	Costes indirectos		3,00%	1,75
	TOTAL PARTIDA		60,08
	  49	E22.EGBD	ud	Barra dominadas	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL9	1,000	ud	Barra dominadas	189,80	189,80
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	191,40	3,83
		
	Suma la partida		195,27
	Costes indirectos		3,00%	5,86
	TOTAL PARTIDA		201,13
	  50	E22.EGBM36	ud	Barra mancuerna 36 cm con fijaciones	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL2	1,000	ud	Barra mancuerna 36 cm con fijaciones	18,25	18,25
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	19,90	0,40
		
	Suma la partida		20,29
	Costes indirectos		3,00%	0,61
	TOTAL PARTIDA		20,90
	  51	E22.EGBS2000	ud	Banco sueco 2 m	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL11	1,000	ud	Banco sueco 2 m	172,10	172,10
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	173,70	3,47
		
	Suma la partida		177,21
	Costes indirectos		3,00%	5,32
	TOTAL PARTIDA		182,53
	  52	E22.EGC250	ud	Colchoneta 25 cm	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL12	1,000	ud	Colchoneta 25 cm	52,97	52,97
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	54,60	1,09
		
	Suma la partida		55,70
	Costes indirectos		3,00%	1,67
	TOTAL PARTIDA		57,37
	  53	E22.EGD1000	ud	Disco 10 kgs	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL6	1,000	ud	Disco 10 kgs	63,95	63,95
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	65,60	1,31
		
	Suma la partida		66,90
	Costes indirectos		3,00%	2,01
	TOTAL PARTIDA		68,91
	  54	E22.EGD125	ud	Disco 1,25 kgs	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL3	1,000	ud	Disco 1,25 kgs	10,00	10,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	11,60	0,23
		
	Suma la partida		11,87
	Costes indirectos		3,00%	0,36
	TOTAL PARTIDA		12,23
	  55	E22.EGD200	ud	Disco 2 kgs	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL4	1,000	ud	Disco 2 kgs	24,10	24,10
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	25,70	0,51
		
	Suma la partida		26,25
	Costes indirectos		3,00%	0,79
	TOTAL PARTIDA		27,04
	  56	E22.EGD500	ud	Disco 5 kgs	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL5	1,000	ud	Disco 5 kgs	32,04	32,04
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	33,70	0,67
		
	Suma la partida		34,35
	Costes indirectos		3,00%	1,03
	TOTAL PARTIDA		35,38
	  57	E22.EGE	ud	Espaldera	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL10	1,000	ud	Espaldera	282,30	282,30
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	283,90	5,68
		
	Suma la partida		289,62
	Costes indirectos		3,00%	8,69
	TOTAL PARTIDA		298,31
	  58	E22.EGSBYM	ud	Soporte para barras y mancuernas	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MATERIAL7	1,000	ud	Soporte para barras y mancuernas	361,95	361,95
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	363,60	7,27
		
	Suma la partida		370,86
	Costes indirectos		3,00%	11,13
	TOTAL PARTIDA		381,99
	  59	E22.EP	m2	Espejo plateado 5 mm	
	Espejo plateado realizado con una luna float incolora	
	de 5 mm. plateada por su cara posterior, montado so-	
	bre tablero fenólico hidrofugado de 12 mm. de espe-	
	sor, anclado a perfilería metálica de tubular hueco de	
	60x40x2 mm., esmaltado al horno, incluso canteado	
	perimetral, taladros y piezas necesarias.	
	MOOA.8a	4,700	h	Oficial 1ª construcción	21,28	100,02
	P14GE020	1,006	m2	Espejo plateado 5 mm	25,46	25,61
	P14KC010	4,000	m.	Canteado espejo	2,60	10,40
	P14KW070	4,000	ud	Taladro espejo D<10 mm.	1,30	5,20
	P14KWO7O.50	1,050	m2	Tablero fenólico y bastidor	38,68	40,61
		
	Suma la partida		181,84
	Costes indirectos		3,00%	5,46
	TOTAL PARTIDA		187,30
	  60	E22.ERSC.8ab	m2	Recrecido con mortero autonivelante	
	Recrecido de mortero autonivelante en base cemento	
	CT-C10-F3 para capas base de pavimentos y nivela-	
	ción hasta partir de 4 cm de espesor, 10 MPa confor-	
	me a la norma UNE-EN-13813:2003, aplicado median-	
	te bombeo.	
	MOOA.8a	0,170	h	Oficial 1ª construcción	21,28	3,62
	MOOA12a	0,170	h	Peón ordinario construcción	15,90	2,70
	E22.PRRT40c	0,040	m³	Mortero cemento autonivelante	103,35	4,13
	MMMH.2a	0,050	h	Bomba de alta presión	68,32	3,42
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	13,90	0,28
		
	Suma la partida		14,15
	Costes indirectos		3,00%	0,42
	TOTAL PARTIDA		14,57
	  61	E22.ERTP.2eabb	m2	Fals tch escy smpf60esca s/aisl	
	Falso techo registrable realizado con paneles de	
	60x60cm,  acústico de 8.5 kg/m2 de peso, a base de	
	escayola, fibra de vidrio y Perlita, con perfilería oculta	
	a base de perfil primario y secundario lacados, remata-	
	do perimetralmente con perfil angular y suspendido	
	mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de	
	diámetro 3mm, según NTE/RTP-17.	
	MOOA.8a	0,270	h	Oficial 1ª construcción	21,28	5,75
	MOOA11a	0,270	h	Peón especializado construcción	16,42	4,43
	E22PRTP.1eab	1,050	m2	Placa acus escy sm pf 60x60 esca	10,20	10,71
	PRTW.1aa	1,800	m	Perfil met prim-3000 an 15 acan	1,06	1,91
	PRTW.1ba	1,800	m	Perfil met secu-600 an 15 acan	1,06	1,91
	PRTW.1da	1,000	m	Perfil met ang-3000 an 15 acan	0,74	0,74
	PRTW.2bc	1,000	u	Tirante galv roscado 0.7m	0,24	0,24
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	25,70	0,51
		
	Suma la partida		26,20
	Costes indirectos		3,00%	0,79
	TOTAL PARTIDA		26,99
	  62	E22.EVDAEEC10	ud	Cartel identificación salas aluminio extru lac	
	Cartel señalizador de dependencias varias como son	
	: Salones, sala emisoras, oficina, cocina almacén ba-	
	ños, dormitorio, etc , de dimensiones 35x8cm, de alu-	
	minio extrusionado lacado ,desmontable , incluso rotu-	
	lación a determinar.Colocado.	
	MOOA11a	0,200	h	Peón especializado construcción	16,42	3,28
	E22.18.10a	1,000	ud	Cart.Depend. 35x8 al ext lac	21,04	21,04
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	24,30	0,49
		
	Suma la partida		24,81
	Costes indirectos		3,00%	0,74
	TOTAL PARTIDA		25,55
	  63	E22.MSV	u	Manga señalizadora de viento	
	Manga señalizadora de viento de 1,60 m. y 40 cm. de	
	diámetro con rótula giratoria y mástil de 4 m. de altu-	
	ra, anclada al terreno mediante dado de hormigón.	
	MOOA.7a	1,500	h	Capataz construcción	19,47	29,21
	MOOA.8a	1,500	h	Oficial 1ª construcción	21,28	31,92
	MOOA11a	1,500	h	Peón especializado construcción	16,42	24,63
	MMMG.1a	0,500	h	Camión grúa	44,69	22,35
	E22.M60	1,000	ud	Mástil de 4 ml. tubo D=60 mm., parrilla en base	150,40	150,40
	E22.MVL400	1,000	ud	Manga viento lateral	256,20	256,20
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	514,70	10,29
	E22.I14009	0,125	m³	Hormigón HM-20/B/20/X0	102,41	12,80
		
	Suma la partida		537,80
	Costes indirectos		3,00%	16,13
	TOTAL PARTIDA		553,93
	  64	E22.PAACDN	pa	Partida Alzada. Acondicionamiento terreno alrededor de la FATO	
	Suma la partida		1.500,00
	Costes indirectos		3,00%	45,00
	TOTAL PARTIDA		1.545,00
	  65	E22.PINTHEL	ud	Pintado de líneas en helipista	
	Pintado de líneas de helipista según indicaciones de	
	la Dirección de Obra.	
	MOOA.8a	4,000	h	Oficial 1ª construcción	21,28	85,12
	MOOA12a	4,000	h	Peón ordinario construcción	15,90	63,60
	P27EH012	5,000	kg	Pintura acrílica en base acuosa	3,50	17,50
	P27EH040	1,000	kg	Microesferas vidrio tratadas	1,50	1,50
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	167,70	3,35
		
	Suma la partida		171,07
	Costes indirectos		3,00%	5,13
	TOTAL PARTIDA		176,20
	  66	E22.SSBC.9a	u	Retirada de casetas	
	Retirada caseta prefebricada de obra hasta una distan-	
	cia máxima de 100 kilómetros.	
	MMBC.9a	1,000	u	Transporte de caseta a obra	250,00	250,00
	MOOA12a	1,000	h	Peón ordinario construcción	15,90	15,90
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	265,90	5,32
		
	Suma la partida		271,22
	Costes indirectos		3,00%	8,14
	TOTAL PARTIDA		279,36
	  67	E22B.CTF1	u	Frente cabina tablero fenólico con puerta	
	Frente cabina para vestuario/aseo con puerta, de	
	900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenóli-	
	co HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; com-	
	puesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura sopor-	
	te de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxida-	
	ble AISI 316L. Según aprobación de la DF.	
	MOOC.8a	0,450	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	9,00
	MOOC10a	0,450	h	Ayudante carpintería	15,70	7,07
	P88CVTFp	1,000	u	Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000	225,44	225,44
	mm de altura, de tablero fenólico HPL	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	241,50	4,83
		
	Suma la partida		246,34
	Costes indirectos		3,00%	7,39
	TOTAL PARTIDA		253,73
	  68	E22B.ECHC.1a	m²	Encofrado zapatas	
	Montaje de encofrado para zapatas, incluso desenco-	
	frado, limpieza y almacenamiento.	
	MOOA.8a	0,200	h	Oficial 1ª construcción	21,28	4,26
	MOOA11a	0,400	h	Peón especializado construcción	16,42	6,57
	PBAD.8a	0,015	l	Desencofrante líquido	2,05	0,03
	PBUC.6a	0,050	kg	Puntas a p/const 17x70 caja 3kg	1,26	0,06
	PBUW.5a	0,100	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03	0,30
	MMEM.1ak	0,080	m3	Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 15 us	13,68	1,09
	MMEM.4h	0,240	m3	Amtz mad encf tabl 15 us	18,45	4,43
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	16,70	0,33
		
	Suma la partida		17,07
	Costes indirectos		3,00%	0,51
	TOTAL PARTIDA		17,58
	  69	E22B.EFTM.8biad	u	Puerta melamina 1hj 82.5 chapado exterior	
	Puerta de paso ciega de una hoja abatible de	
	206x82.5x4.5cm, de tablero aglomerado canteado	
	oculto, chapado con tablero de fibras, acabado con	
	melamina color a definir por D.F. en la cara interior y	
	chapado en cara exterior, precerco de pino, cerco de	
	100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de ma-	
	dera, acabado en melamina del mismo color, pernios	
	latonados de 80mm y cerradura con pomo latonado,	
	incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, ni-	
	velado y ajuste final.	
	MOOC.8a	1,200	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	23,99
	MOOC10a	1,200	h	Ayudante carpintería	15,70	18,84
	PFTM.6baia	1,000	u	Hj maz 82.5x4.5 bl	61,51	61,51
	PFTM12da	5,500	m	Cerco melm 100x30mm bl	5,20	28,60
	PFTM21aa	11,000	m	Tapajuntas melm 70x16mm bl	2,26	24,86
	PFTZ.2aca	1,000	u	Crrdu pomo esf libr-libr lat	12,99	12,99
	PFTZ22aa	3,000	u	Pernio canto redondo 80mm	0,46	1,38
	E22.PQTG.3fdc	1,000	u	Plancha de acero inoxidable AISI 304	114,56	114,56
	E22.AMTN	12,000	u	Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo	0,29	3,48
	EFTY.1ic	1,000	u	Precerco pino 1 hj-82.5 100x45mm	34,46	34,46
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	324,70	6,49
		
	Suma la partida		331,16
	Costes indirectos		3,00%	9,93
	TOTAL PARTIDA		341,09
	  70	E22C.EFTM.8biad	u	Puerta melamina 1hj 82.5	
	Puerta de paso ciega de una hoja abatible de	
	206x82.5x4.5cm, de tablero aglomerado canteado	
	oculto, chapado con tablero de fibras, acabado con	
	melamina color a definir por D.F., precerco de pino,	
	cerco de 100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fi-	
	bra de madera, acabado en melamina del mismo co-	
	lor, pernios latonados de 80mm y cerradura con po-	
	mo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de	
	los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	MOOC.8a	1,200	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	23,99
	MOOC10a	1,200	h	Ayudante carpintería	15,70	18,84
	PFTM.6baia	1,000	u	Hj maz 82.5x4.5 bl	61,51	61,51
	PFTM12da	5,500	m	Cerco melm 100x30mm bl	5,20	28,60
	PFTM21aa	11,000	m	Tapajuntas melm 70x16mm bl	2,26	24,86
	PFTZ.2aca	1,000	u	Crrdu pomo esf libr-libr lat	12,99	12,99
	PFTZ22aa	3,000	u	Pernio canto redondo 80mm	0,46	1,38
	EFTY.1ic	1,000	u	Precerco pino 1 hj-82.5 100x45mm	34,46	34,46
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	206,60	4,13
		
	Suma la partida		210,76
	Costes indirectos		3,00%	6,32
	TOTAL PARTIDA		217,08
	  71	E22ERPG.9a	u	Guardavivos chapa metálica L=2m	
	Guardavivos de chapa metálica galvanizada con ban-	
	das desplegadas, de longitud 2.00m y espesor	
	0.6mm, punteado con pasta de yeso.	
	MOOA.8a	0,100	h	Oficial 1ª construcción	21,28	2,13
	E22PRCW31a	1,000	u	Guardavivos chapa metálica 2m	2,05	2,05
	PBPL.3b	0,001	m³	Pasta de yeso YG/L	138,95	0,14
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4,30	0,09
		
	Suma la partida		4,41
	Costes indirectos		3,00%	0,13
		
	TOTAL PARTIDA		4,54
	  72	E22ERPP15aab	m2	Pintado de protección de estructura de acero	
	Pintado de estructura de acero con sistema de protec-	
	ción con grado de durabilidad H, para clase de exposi-	
	ción C2, formado por 2 capas, capa de imprimación	
	de 80 µm y capa de acabado de 80 µm, con un espe-	
	sor total de protección de 160 µm, aplicado de forma	
	manual, según UNE-EN ISO 12944 e Instrucción EAE.	
	MOON.8a	0,600	h	Oficial 1ª pintura	19,00	11,40
	MOON10a	0,100	h	Ayudante pintura	16,42	1,64
	PRCP27a	0,102	l	Pintura epoxi prot acero	7,85	0,80
	E22.PRCP27b	0,123	l	Pintura poliuretano prot acero	9,11	1,12
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	15,00	0,30
		
	Suma la partida		15,26
	Costes indirectos		3,00%	0,46
	TOTAL PARTIDA		15,72
	  73	E22FHF00	m²	Fratasado tratamiento cuarzo sup.i/juntas retracción	
	Fratasado de hormigón y juntas de retracción inclui-	
	das.	
	MOOA.8a	0,080	h	Oficial 1ª construcción	21,28	1,70
	MOOA12a	0,080	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,27
	M04019	0,019	h	Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra	9,14	0,17
	M02030	0,019	h	Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de	3,35	0,06
	obra	
	M020500	0,019	h	Maquinaria fratasado hormigón	65,00	1,24
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4,40	0,09
		
	Suma la partida		4,53
	Costes indirectos		3,00%	0,14
	TOTAL PARTIDA		4,67
	  74	E22b.ECDZ.1abcbabb	m³	HA-25/F/20/IIa en riostras	
	Riostra de hormigón armado HA-25/F/20/IIa prepara-	
	do en central vertido mediante cubilote, con una cuan-	
	tía media de acero B 500 S de 40 kg suministrado en	
	jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado y cu-	
	rado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y	
	NTE-CS.	
	MOOA.8a	0,150	h	Oficial 1ª construcción	21,28	3,19
	MOOA11a	0,600	h	Peón especializado construcción	16,42	9,85
	MOOB.7a	0,240	h	Oficial montador ferralla	20,41	4,90
	MOOB12a	0,240	h	Peón ordinario ferralla	16,15	3,88
	MMMH15a	0,070	h	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	1,42	0,10
	PEAA.2c	40,000	kg	Acero B 500 S elaborado	1,60	64,00
	PBUW.5a	0,800	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03	2,42
	PBPC.3abca	1,150	m3	H 25 fluida TM 20 IIa	67,55	77,68
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	166,00	3,32
		
	Suma la partida		169,34
	Costes indirectos		3,00%	5,08
	TOTAL PARTIDA		174,42
	  75	E22b.ERPP.3abaa	m2	Revestimiento de pavimento industrial	
	Revestimineto de pavimento industrial, realizado so-	
	bre base de hormigón endurecido en interiores, me-	
	diante la aplicación sucesiva de: una capa de imprima-	
	ción para la creación de una unión mecánica con la ba-	
	se y química con el revestimiento, aplicación de pavi-	
	mento-mortero de poliuretano de cuatro componentes	
	con un espesor 3-6mm y resistencia a compresión de	
	34 N/mm², aplicado con helicóptero y plana, acabado	
	con dos manos de pintura epoxy de dos componentes	
	y textura antideslizante. Incluso preparación del sopor-	
	te mediante pulido y granallado.	
	MOOA.8a	0,320	h	Oficial 1ª construcción	21,28	6,81
	MOOA10a	0,400	h	Ayudante construcción	16,42	6,57
	E22.1.PRCP.3aca	0,350	kg	Imprimación epoxi	31,05	10,87
	E22.2.PRCP.3aca	0,700	kg	pavimento-mortero de poliuretano de cuatro	33,90	23,73
	componentes	
	E22.3.PRCP.3aca	0,700	kg	pintura epoxy de dos componentes	25,10	17,57
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	65,60	1,31
		
	Suma la partida		66,86
	Costes indirectos		3,00%	2,01
	TOTAL PARTIDA		68,87
	  76	E99AP001	u	Desmontaje de instalaciones existentes	
	Desmontaje de instalaciones existentes en la parcela	
	para dar servicio a las casetas existentes y demás	
	equipos auxiliares.	
	MOOE.8a	40,000	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	804,80
	MOOE12a	40,000	h	Peón electricidad	14,99	599,60
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1.404,40	28,09
		
	Suma la partida		1.432,49
	Costes indirectos		3,00%	42,97
	TOTAL PARTIDA		1.475,46
	  77	E99AP002	u	Conexión de nuevas instalaciones a equipos existentes	
	Conexión de nuevas instalaciones a equipos existen-	
	tes (separador de grasas, suministro de agua, sanea-	
	miento, red de telefonía y baja tensión) totalmente co-	
	nectada a dichos servicios totalmente instalado y fun-	
	cionando.	
	MOOE.8a	80,000	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	1.609,60
	MOOE11a	80,000	h	Especialista electricidad	19,14	1.531,20
	MOOE12a	80,000	h	Peón electricidad	14,99	1.199,20
	MOOF.8a	80,000	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1.609,60
	MOOF11a	80,000	h	Especialista fontanería	16,19	1.295,20
	MOOF12a	80,000	h	Peón fontanería	14,99	1.199,20
	MOOL.8a	80,000	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	1.506,40
	MOOL.9a	80,000	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	1.506,40
	MOOM.8a	80,000	h	Oficial 1ª metal	20,12	1.609,60
	MOOM11a	80,000	h	Especialista metal	17,16	1.372,80
	MOOM12a	80,000	h	Peón metal	14,99	1.199,20
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	15.638,40	312,77
		
	Suma la partida		15.951,17
	Costes indirectos		3,00%	478,54
	TOTAL PARTIDA		16.429,71
	  78	E99BI001	u	Bocas de conexión racord BCN45	
	Bocas de conexión racord BCN45, brida DIN PN-16,	
	con carrete corto, dos salidas laterales de 45 mm de	
	diametro nominal con racores y tapones BCN Total-	
	mente instalado	
	MOOF11a	1,000	h	Especialista fontanería	16,19	16,19
	P99BI001	1,000	u	Bocas de conexión racord BCN45	150,00	150,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	166,20	3,32
		
	Suma la partida		169,51
	Costes indirectos		3,00%	5,09
	TOTAL PARTIDA		174,60
	  79	E99LU001	u	Luminaria de empotrar Downlight, de 218 mm de diámetro	
	Luminaria de empotrar Downlight, de 218 mm de diá-	
	metro,  1x18 W de potencia con placa LED blanca inte-	
	grada con ángulo de radiación intensiva de 10ºC y tem-	
	peratura de color blanco cálido ± 3500 ºK, fabricado en	
	acero con embellecedor en aluminio de inyección ter-	
	moesmaltado, grado de protección IP20, incluido ca-	
	ble, conector y accesorios para su anclaje, totalmente	
	instalado, comprobada y en correcto funcionamiento	
	según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión	
	2002.	
	MOOE.8a	0,650	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	13,08
	MOOE12a	0,650	h	Peón electricidad	14,99	9,74
	PILI12ad	1,000	u	Downl red led 1x18 W	13,13	13,13
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	36,00	0,72

	Suma la partida		36,67
	Costes indirectos		3,00%	1,10
	TOTAL PARTIDA		37,77
	  80	E99LU002	u	Luminaria de techo Downlight fija, de 110 mm de diámetro	
	Luminaria de techo Downlight fija, de 110 mm de diá-	
	metro 1x6 W de potencia con placa LED blanca integra-	
	da con ángulo de radiación intensiva de 10ºC y tempe-	
	ratura de color blanco cálido ± 3500 ºK, fabricado en	
	acero con embellecedor en aluminio de inyección ter-	
	moesmaltado, grado de protección IP20, incluido ca-	
	ble, conector y accesorios para su anclaje, totalmente	
	instalado, comprobada y en correcto funcionamiento	
	según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión	
	2002.	
	MOOE.8a	0,650	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	13,08
	MOOE12a	0,650	h	Peón electricidad	14,99	9,74
	PILI12ab	1,000	u	Downl red led 1x6 W	9,34	9,34
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	32,20	0,64
		
	Suma la partida		32,80
	Costes indirectos		3,00%	0,98
	TOTAL PARTIDA		33,78
	  81	E99LU003	u	Luminaria de techo, de 597x597x85 mm	
	Luminaria de techo, de 597x597x85 mm LED 40W	
	UGR<19 con placa LED blanca integrada con ángulo	
	de radiación intensiva de 10ºC y temperatura de color	
	blanco cálido ± 3500 ºK, fabricado en acero con embe-	
	llecedor en aluminio de inyección termoesmaltado,	
	grado de protección IP20, incluido cable, conector y ac-	
	cesorios para su anclaje, totalmente instalado, com-	
	probada y en correcto funcionamiento según el Regla-	
	mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
	MOOE.8a	0,650	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	13,08
	MOOE12a	0,650	h	Peón electricidad	14,99	9,74
	P99LU003	1,000	u	Luminaria de techo, de 597x597x85 mm	35,00	35,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	57,80	1,16
		
	Suma la partida		58,98
	Costes indirectos		3,00%	1,77
	TOTAL PARTIDA		60,75
	  82	E99LU004	u	Luminaria estanca, de 1294x110x113 mm	
	Luminaria estanca, de 1294x110x113 mm IP65 40W,	
	fabricada en plástico con acabado en color gris, y tem-	
	peratura de color blanco cálido ± 3500 ºK, fabricado	
	en acero con embellecedor en aluminio de inyección	
	termoesmaltado, grado de protección IP20, incluido ca-	
	ble, conector y accesorios para su anclaje, totalmente	
	instalado, comprobada y en correcto funcionamiento	
	según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión	
	2002.	
	MOOE.8a	0,650	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	13,08
	MOOE12a	0,650	h	Peón electricidad	14,99	9,74
	P99LU004	1,000	u	Luminaria estanca, de 1294x110x113 mm	43,00	43,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	65,80	1,32
		
	Suma la partida		67,14
	Costes indirectos		3,00%	2,01
	TOTAL PARTIDA		69,15
	  83	E99SG001	u	Separador hidrocarburos 200 l/s y 60000 l con BY-PASS	
	Separador de hidrocarburos coalescente con obtura-	
	ción, desarenador y by-pass incorporado para garanti-	
	zar las primeras aguas de escorrentía superficial con-	
	taminadas de hidrocarburos tras un periodo de lluvia	
	y la evacuación de las aguas no contaminadas directa-	
	mente a alcantarillado. Incluido excavación, asiento, re-	
	lleno y compactado. Totalmente instalado y comproba-	
	do.	
	MOOA.8a	8,000	h	Oficial 1ª construcción	21,28	170,24
	MOOA.9a	8,000	h	Oficial 2ª construcción	18,26	146,08
	MOOA10a	8,000	h	Ayudante construcción	16,42	131,36
	SHDCO200-1000	1,000	u	Separador hidrocarburos 200 l/s y 60000 l con	23.605,00	23.605,00
	BY-PASS	
	P02012	7,500	t	Arena AG-0/6 (p.o.)	9,06	67,95
	ECAE.7cc	40,000	m3	Excv zanja y pozos medios retro	8,74	349,60
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	24.470,20	489,40
		
	Suma la partida		24.959,63
	Costes indirectos		3,00%	748,79
	TOTAL PARTIDA		25.708,42
	  84	E99SR001	u	Sistema recuperación agua de la plataforma	
	Sistema de recuperación de agua de la plataforma	
	compuesto por:	
	Depósito enterrado de 15000l de pead con boca de	
	hombre	
	Bomba sumergible con control de nivel y puesta en	
	marcha/parada automática	
	Tubería conexión de pe 50mm hasta depósito	
	Incluso excavación, relleno y compactación. Incluso	
	instalación de fontanería y eléctrica.	
	Totalmente instalado, comprobado y en correcto fun-	
	cionamiento.	
	ELECTROBOMBA	1,000	Ud	Electrobomba sumergible de acero inoxidable,	375,15	375,15
	caudal máximo 250 l/min, altura máxima de	
	impulsión 20 m, con motor, de 0,9 kW, ali	
	CISTERNA	1,000	Ud	Cisterna horizontal para aprovechamiento de	3.466,00	3.466,00
	aguas pluviales, de polietileno de alta densidad,	
	de 5000 litros, con boca de acceso	
	P35034	8,000	m	Tubo polipropileno reticular PN-20 16x2,7 y pp	1,12	8,96
	de piezas especiales (p.o.)	
	ARENA05	0,800	m³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro.	12,02	9,62
	los_cim	2,500	m³	Losa de cimentación	175,85	439,63
	MOOA.8a	3,000	h	Oficial 1ª construcción	21,28	63,84
	MOOA.9a	3,000	h	Oficial 2ª construcción	18,26	54,78
	MOOA10a	3,000	h	Ayudante construcción	16,42	49,26
	ADE002	7,000	m³	Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de	4,82	33,74
	terreno, con medios mecánicos, y carga a	
	camión.	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4.501,00	90,02
		
	Suma la partida		4.591,00
	Costes indirectos		3,00%	137,73
	TOTAL PARTIDA		4.728,73
	  85	ECHH.2cbaa	m²	Hormigón de limpieza 150/F/20 e=10 cm	
	Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza	
	HL-150/F/20, para formación de solera de asiento,	
	con una dosificación mínima de cemento de 150	
	kg/m3, de consistencia fluida, tamaño máximo del ári-	
	do 20 mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimen-	
	tación, vertido directamente desde camión, transporta-	
	do y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE	
	y NTE-CS.	
	MOOA.8a	0,050	h	Oficial 1ª construcción	21,28	1,06
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	PBPC15abc	0,110	m3	HL-150 fluida TM 20	60,95	6,70
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	9,40	0,19
		
	Suma la partida		9,59
	Costes indirectos		3,00%	0,29
	TOTAL PARTIDA		9,88
	  86	ECHH.4aabbab	m³	HA-25/B/40/IIa armar losa	
	Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/40/IIa prepa-	
	rado en central para hormigonado de losas de cimen-	
	tación y soleras, incluido el vertido mediante cubilote,	
	vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB	
	SE-C del CTE y NTE-CS.	
	MOOA.8a	0,120	h	Oficial 1ª construcción	21,28	2,55
	MOOA11a	0,480	h	Peón especializado construcción	16,42	7,88
	E22.PBPC.3abaa	1,050	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00	81,90
	MMMH15a	0,070	h	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	1,42	0,10
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	92,40	1,85
		
	Suma la partida		94,28
	Costes indirectos		3,00%	2,83
	TOTAL PARTIDA		97,11
	  87	ECSS.1aaaaaaaaa	m²	Solera HM-20/P/40/I 10cm	
	Solera de 10cm de espesor, de hormigón	
	HM-20/P/40/I fabricado en central, vertido directamen-	
	te desde camión, extendido sobre lámina aislante de	
	polietileno; realizada sobre capa base existente (no in-	
	cluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hor-	
	migón con regla vibrante, formación de juntas de hor-	
	migonado y plancha de poliestireno expandido para la	
	ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor	
	de cualquier elemento que interrumpa la solera, como	
	pilares y muros, terminación mediante reglado, según	
	EHE-08.	
	MOOA.8a	0,121	h	Oficial 1ª construcción	21,28	2,57
	MOOA11a	0,121	h	Peón especializado construcción	16,42	1,99
	PNTS.2bab	0,050	m2	Panel EPS 0.034 e30mm	6,54	0,33
	PBAA.1a	0,100	m³	Agua	1,05	0,11
	PNIS.2b	1,100	m2	Lámina PE e=0.10mm	0,11	0,12
	MMMC11a	0,084	h	Regla vibrante	2,50	0,21
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	5,30	0,11
		
	Suma la partida		5,44
	Costes indirectos		3,00%	0,16
	TOTAL PARTIDA		5,60
	  88	ECSS.1bbabbadbc	m²	Solera HA-25/B/40/IIa-ME 500 T 15x15 ø6 15cm	
	Solera de 15cm de espesor, de hormigón	
	HA-25/B/40/IIa fabricado en central, vertido mediante	
	bomba, armada con malla electrosoldada de	
	15x15cm y 6 mm de diámetro, de acero B 500 T, exten-	
	dido sobre lámina aislante de polietileno; realizada so-	
	bre capa base existente (no incluida en este precio). In-	
	cluso curado y vibrado del hormigón con regla vibran-	
	te, formación de juntas de hormigonado y plancha de	
	poliestireno expandido para la ejecución de juntas de	
	contorno, colocada alrededor de cualquier elemento	
	que interrumpa la solera, como pilares y muros, termi-	
	nación mediante reglado, según EHE-08.	
	MOOA.8a	0,185	h	Oficial 1ª construcción	21,28	3,94
	MOOA11a	0,185	h	Peón especializado construcción	16,42	3,04
	PBPC.3aaba	0,173	m3	H 25 blanda TM 40 IIa	64,55	11,17
	PNTS.2bab	0,050	m2	Panel EPS 0.034 e30mm	6,54	0,33
	PBAA.1a	0,100	m³	Agua	1,05	0,11
	PEAM.3aac	1,200	m2	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6	4,00	4,80
	PNIS.2b	1,100	m2	Lámina PE e=0.10mm	0,11	0,12
	MMMH.3a	0,012	h	Bom H sob cmn 1065l	112,90	1,35
	MMMC11a	0,086	h	Regla vibrante	2,50	0,22
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	25,10	0,50
		
	Suma la partida		25,58
	Costes indirectos		3,00%	0,77
	TOTAL PARTIDA		26,35
	  89	EEHA.2aad	m2	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 mm	
	Mallazo electrosoldado ME 500 T 15x15cm, de diáme-	
	tros 8-8mm y acero B 500 T, colocado en estructuras,	
	incluso parte proporcional de solapes, calzos y separa-	
	dores, según EHE-08 y DB SE-A del CTE.	
	MOOB.7a	0,015	h	Oficial montador ferralla	20,41	0,31
	MOOB12a	0,015	h	Peón ordinario ferralla	16,15	0,24
	PEAM.3aad	1,150	m2	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	4,70	5,41
	PBUW.1a	0,020	kg	Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg	3,36	0,07
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	6,00	0,12
		
	Suma la partida		6,15
	Costes indirectos		3,00%	0,18
	TOTAL PARTIDA		6,33
	  90	EEHE.1baaaaa	kg	Suministro y montaje acero S 275 JR soldado	
	Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en ca-	
	liente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U,	
	acabado con capa de imprimación antioxidante, con	
	montaje soldado en estructura de acero, incluso parte	
	proporcional de cortes, piezas especiales y despun-	
	tes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	MOOM.8a	0,030	h	Oficial 1ª metal	20,12	0,60
	MOOM11a	0,030	h	Especialista metal	17,16	0,51
	P22PEAP60baaaa	1,000	kg	Acero S 275JR lmnd cal acab impr	2,05	2,05
	PEAW.7a	1,000	u	Repercusion soldadura kg/est	0,05	0,05
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	3,20	0,06
		
	Suma la partida		3,27
	Costes indirectos		3,00%	0,10
	TOTAL PARTIDA		3,37
	  91	EEHE.1baaaba	kg	Suministro y montaje acero S 275 JR soldado	
	Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en ca-	
	liente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U,	
	acabado galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999,	
	con montaje soldado en estructura de acero, incluso	
	parte proporcional de cortes, piezas especiales y des-	
	puntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	MOOM.8a	0,030	h	Oficial 1ª metal	20,12	0,60
	MOOM11a	0,030	h	Especialista metal	17,16	0,51
	PEAP60baaab	1,000	kg	Acero S 275JR lmnd cal  acab galv	0,99	0,99
	PEAW.7a	1,000	u	Repercusion soldadura kg/est	0,05	0,05
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2,20	0,04
		
	Suma la partida		2,19
	Costes indirectos		3,00%	0,07
	TOTAL PARTIDA		2,26
	  92	EEHF.3aa	m²	Encf losa vista	
	Encofrado de losa horizontal con la cara inferior vista,	
	incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.	
	MOOA.8a	0,450	h	Oficial 1ª construcción	21,28	9,58
	MOOA11a	0,450	h	Peón especializado construcción	16,42	7,39
	MMEM25abe	0,200	u	Amtz spda met p/vig lg 4m 100us	0,59	0,12
	MMEM15bcf	1,000	u	Amtz tabl mad 98x50x2.7m 30 us	0,31	0,31
	MMET.1be	0,023	u	Amtz puntal met 3.50m 100 us	0,18	0,00
	MMEM.1ah	0,023	m3	Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us	25,65	0,59
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	18,00	0,36
		
	Suma la partida		18,35
	Costes indirectos		3,00%	0,55
	TOTAL PARTIDA		18,90
	  93	EEHM.1aba	m²	Encf met muro 2cr h<1.5	
	Encofrado a 2 caras de muro de una altura menor de	
	1.5m, incluso desencofrado, limpieza y almacenamien-	
	to del material.	
	MOOA.8a	0,225	h	Oficial 1ª construcción	21,28	4,79
	MOOA11a	0,225	h	Peón especializado construcción	16,42	3,69
	PBAD.8a	0,120	l	Desencofrante líquido	2,05	0,25
	MMET25cc	1,152	u	Amtz pantalla encf 0.65m 50us	6,70	7,72
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	16,50	0,33
		
	Suma la partida		16,78
	Costes indirectos		3,00%	0,50
	TOTAL PARTIDA		17,28
	  94	EEZP.1abbaaa	u	Placa anclaje 25x25x1.5 cm S275JR	
	Suministro y montaje de placa de anclaje de acero	
	S275JR, de dimensiones 25x25x1.5 cm, con 4 barras	
	de acero B500S de 12 mm de diámetro y 50 cm de lon-	
	gitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central,	
	nivelación, relleno con mortero autonivelante expansi-	
	vo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas es-	
	peciales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instruc-	
	ción EAE.	
	MOOM.8a	0,192	h	Oficial 1ª metal	20,12	3,86
	MOOM11a	0,192	h	Especialista metal	17,16	3,29
	P22PEAC16ba	7,727	kg	Acero S275JR en chapa	2,05	15,84
	P22PEAA.3cd	1,865	kg	Acero corru B 500 S ø12	1,63	3,04
	PBPM18db	0,003	m3	Mcto M-5 exp alta r mec	127,21	0,38
	PEAW.7a	7,727	u	Repercusion soldadura kg/est	0,05	0,39
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	26,80	0,54
		
	Suma la partida		27,34
	Costes indirectos		3,00%	0,82
	TOTAL PARTIDA		28,16
	  95	EFFH.1eb	m2	Fab BHH arm 40x20x20cm	
	Fábrica armada  para revestir de 20cm de espesor, re-	
	alizada con bloques de hormigón de áridos densos	
	de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento	
	M-5, con juntas de 1cm de espesor, y armadura prefa-	
	bricada en celosía de 15cm de ancho y alambres lon-	
	gitudinales de 4mm de acero B 500 T recubierta con	
	capa de resina epoxi, dispuesta cada 4 hiladas, inclu-	
	so replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-	
	nal de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales	
	(medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en	
	contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, conside-	
	rando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de	
	mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.	
	MOOA.8a	0,800	h	Oficial 1ª construcción	21,28	17,02
	MOOA11a	0,400	h	Peón especializado construcción	16,42	6,57
	PFFH21aae	12,000	u	Bloque AD-HEA 200 R4/I	0,70	8,40
	PEAA11ca	1,550	m	Arm pref RND.4/E-150 an 150 ø4	2,48	3,84
	PBPM.1da	0,018	m3	Mto cto M-5 man	84,30	1,52
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	37,40	0,75
		
	Suma la partida		38,10
	Costes indirectos		3,00%	1,14
	TOTAL PARTIDA		39,24
	  96	EFFW.4b	m	Formación peldaño LCH 24x11.5x7	
	Formación de peldaño de escalera mediante ladrillos	
	cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, recibidos con mor-	
	tero de cemento M-5, incluso replanteo, nivelación, par-	
	te proporcional de mermas, roturas, humedecido de	
	las piezas y limpieza.	
	MOOA.9a	0,360	h	Oficial 2ª construcción	18,26	6,57
	MOOA12a	0,180	h	Peón ordinario construcción	15,90	2,86
	PFFC.1be	16,000	u	Ladrillo hueco db 24x11.5x7	0,28	4,48
	PBPM.1da	0,010	m3	Mto cto M-5 man	84,30	0,84
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	14,80	0,30
		
	Suma la partida		15,05
	Costes indirectos		3,00%	0,45
	TOTAL PARTIDA		15,50
	  97	EFPC.1acca	m2	Partición LH de 7cm	
	Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de	
	7cm de espesor, realizada con piezas de 24x11.5x7	
	cm aparejadas de canto y recibidas con mortero de ce-	
	mento M-5, con juntas de 1cm de espesor, sin revesti-	
	miento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, par-	
	te proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hume-	
	decido de las piezas y limpieza, considerando un 3%	
	de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según	
	DB SE-F del CTE, NTE-PTL y NTE-RPG .	
	MOOA.8a	0,896	h	Oficial 1ª construcción	21,28	19,07
	MOOA11a	0,448	h	Peón especializado construcción	16,42	7,36
	PFFC.1be	33,000	u	Ladrillo hueco db 24x11.5x7	0,28	9,24
	PBPM.3c	0,011	m3	Mto cto M-5 CEM ind	71,81	0,79
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	36,50	0,73
		
	Suma la partida		37,19
	Costes indirectos		3,00%	1,12
	TOTAL PARTIDA		38,31
	  98	EFPY.1bbcbaa	m2	Trasdosado PYL 100/400 [15 H1+70+15 H1] LM60	
	Trasdosado autoportante sencillo 100/400 [15	
	H1+70+15 H1] LM60 (designación según ATEDY),	
	compuesto por dos placas de yeso laminado aditiva-	
	das para reducir la absorción superficial de agua (H1	
	según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atorni-	
	lladas directamente una a cada lado de una estructu-	
	ra simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm	
	de ancho, con canales como elemento horizontal y	
	montantes como elemento vertical en disposición nor-	
	mal (N), con una separación entre montantes de 400	
	mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm	
	de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su inte-	
	rior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación,	
	corte y colocación de las placas y estructura soporte,	
	banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivela-	
	ción y aplomado, formación de premarcos, ejecución	
	de ángulos y paso de instalaciones, acabado de jun-	
	tas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, par-	
	te proporcional de mermas, roturas, accesorios de fija-	
	ción y limpieza.	
		
	Altura máxima= 3.55 m	
	Resistencia al fuego= EI 45	
	Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 45.7	
	MOOA.8a	0,280	h	Oficial 1ª construcción	21,28	5,96
	MOOA12a	0,280	h	Peón ordinario construcción	15,90	4,45
	PFPC.1bd	2,100	m2	Placa yeso laminado H1 15mm	8,16	17,14
	PFPP10c	0,900	m	Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso	1,45	1,31
	PFPP.9c	2,800	m	Montante 70 p/tab yeso laminado	1,79	5,01
	PFPP13d	0,800	m	Banda acústica 70 mm	0,39	0,31
	PFPP15a	30,000	u	Tornillo 25mm p/pnl yeso	0,01	0,30
	PFPP19a	2,000	u	Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL	0,02	0,04
	PFPP.8a	0,660	kg	Pasta junta panel yeso s/cinta	1,00	0,66
	PFPP20a	2,800	m	Cinta p/juntas PYL	0,07	0,20
	ENTD.1aed	1,050	m2	Aisl divs MW 0.037 60mm	7,44	7,81
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	43,20	0,86
		
	Suma la partida		44,05
	Costes indirectos		3,00%	1,32
	TOTAL PARTIDA		45,37
	  99	EFSB.1bdca	m	Baran 90 a galv 30x50 s/ador	
	Barandilla de 90cm de altura, realizada con perfiles	
	metálicos huecos de acero galvanizado, bastidor for-	
	mado por barandales superior e inferior y pilastras ca-	
	da 2.5m de 30x50mm, montantes de 30x30mm cada	
	12cm, soldados a tope, incluso piezas especiales, se-	
	gún NTE/FDB-3.	
	MOOA.8a	1,500	h	Oficial 1ª construcción	21,28	31,92
	MOOM.8a	2,000	h	Oficial 1ª metal	20,12	40,24
	PEAP.2n	3,360	kg	Perfil rect 50x30x1.5 a galv	0,93	3,12
	PEAP.6e	6,480	kg	Perfil cua 30x30x1.5 a galv	0,92	5,96
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	81,20	1,62
		
	Suma la partida		82,86
	Costes indirectos		3,00%	2,49
	TOTAL PARTIDA		85,35
	 100	EFSP.2c	m²	Persiana lama PVC 60mm	
	Persiana arrollable para un hueco de 1x1.50m, forma-	
	da por lamas de PVC de 60mm, calidad sencilla, inclu-	
	so piezas especiales, tirador y cinta, según	
	NTE/FDP-6.	
	MOOA.8a	0,150	h	Oficial 1ª construcción	21,28	3,19
	MOOC.8a	0,250	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	5,00
	PFDP21b	1,000	m2	Lama PVC p/pers arrll 60mm	9,23	9,23
	PFDP28a	2,000	u	Soporte met galv p/pers PVC	0,38	0,76
	PFDP31a	3,060	m	Cinta persiana	2,03	6,21
	PFDP32a	1,000	u	Recogedor metalico p/pers	9,46	9,46
	PFDP33a	1,000	u	Cápsula contera met eje pers	1,71	1,71
	PFDP34a	1,000	m	Eje 6mm para persiana	1,60	1,60
	PFDP35a	1,000	u	Disco fijo metalico p/pers	1,35	1,35
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	38,50	0,77
		
	Suma la partida		39,28
	Costes indirectos		3,00%	1,18
	TOTAL PARTIDA		40,46
	 101	EFSW.1a	m²	Recibido de barandilla metálica	
	Recibido de barandilla metálica, con mortero de ce-	
	mento M-10, incluso apertura y tapado de huecos pa-	
	ra colocación de garras.	
	MOOA.8a	0,430	h	Oficial 1ª construcción	21,28	9,15
	PBPM.1ba	0,010	m3	Mto cto M-10 man	92,68	0,93
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	10,10	0,20
		
	Suma la partida		10,28
	Costes indirectos		3,00%	0,31
	TOTAL PARTIDA		10,59
	 102	EFTA.8ca	u	Puerta 1hj a galv 80x205cm	
	Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205cm, for-	
	mada por dos planchas de acero galvanizado ensam-	
	bladas entre si y relleno de espuma de poliuretano,	
	marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de	
	espesor, bisagras y cerradura embutida con manive-	
	la, incluso aplomado, colocación y eliminación de res-	
	tos.	
	MOOA.8a	0,600	h	Oficial 1ª construcción	21,28	12,77
	MOOA12a	0,600	h	Peón ordinario construcción	15,90	9,54
	PFTA.9ca	1,000	u	Puerta 1hj a galv 80x205cm	91,16	91,16
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	113,50	2,27
		
	Suma la partida		115,74
	Costes indirectos		3,00%	3,47
	TOTAL PARTIDA		119,21
	 103	EFTA.9aa	u	Puerta 2hj acero	
	Puerta de paso de dos hojas abatibles, una de	
	82x210cm y otra de 0,30x210cm, formada por dos	
	planchas de acero galvanizado ensambladas entre si	
	y relleno de espuma de poliuretano, marco de plan-	
	cha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisa-	
	gras y cerradura embutida con manivela, incluso aplo-	
	mado, colocación y eliminación de restos.	
	MOOA.8a	0,900	h	Oficial 1ª construcción	21,28	19,15
	MOOA12a	0,900	h	Peón ordinario construcción	15,90	14,31
	PFTA10aa	1,000	u	Puerta 2hj a galv 70x205cm	194,94	194,94
	PFTZ.2aca	1,000	u	Crrdu pomo esf libr-libr lat	12,99	12,99
	PFTZ.5ba	1,000	u	Cerradura embutir seg cil 60mm	73,20	73,20
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	314,60	6,29
		
	Suma la partida		320,88
	Costes indirectos		3,00%	9,63
	TOTAL PARTIDA		330,51
	 104	EFTM.5aacb	u	Prta corrdera 1hj Y-L	
	Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja	
	ciega lisa, con una luz de paso de 200x80cm, coloca-	
	da sobre tabiquería de yeso laminado, tapajuntas de	
	70x123mm y cierre embutido cromado, incluso coloca-	
	ción del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los	
	herrajes, nivelado y ajuste final.	
	MOOC.8a	1,000	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	19,99
	MOOC10a	1,000	h	Ayudante carpintería	15,70	15,70
	PFTM.5aac	1,000	u	Hoja MDF p/lacar 90 cie lisa	107,39	107,39
	PFTM20aab	11,000	m	Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm	0,69	7,59
	PFTZ15a	1,000	u	Crr embt col plata p/vent-prta	1,57	1,57
	EFTY11acaa	1,000	u	Armzn 1hj 80x200cm MDF Y-L	311,66	311,66
	ERPP.6bb	3,400	m2	Laca satinado blanco	28,02	95,27
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	559,20	11,18
		
	Suma la partida		570,35
	Costes indirectos		3,00%	17,11
	TOTAL PARTIDA		587,46
	 105	EFTM.9bcad	u	Puerta melamina 2hj	
	Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles, una de	
	206x82.5x4.5cm y otra de 206x0,26x4.5cm, de tablero	
	aglomerado canteado oculto, chapado con tablero de	
	fibras, acabado con melamina color a definir por D.F.,	
	precerco de pino, cerco de 100x30mm y tapajuntas de	
	70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina	
	del mismo color, pernios latonados de 80mm y cerra-	
	dura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja,	
	fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	MOOC.8a	1,750	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	34,98
	MOOC10a	1,750	h	Ayudante carpintería	15,70	27,48
	E22.PFTM.6baca	1,000	u	2 hojas melamina	57,28	57,28
	PFTM12da	6,200	m	Cerco melm 100x30mm bl	5,20	32,24
	PFTM21aa	13,200	m	Tapajuntas melm 70x16mm bl	2,26	29,83
	PFTZ.2aca	1,000	u	Crrdu pomo esf libr-libr lat	12,99	12,99
	PFTZ.5ba	1,000	u	Cerradura embutir seg cil 60mm	73,20	73,20
	PFTZ22aa	6,000	u	Pernio canto redondo 80mm	0,46	2,76
	EFTY.1id	1,000	u	Precerco pino 2 hj-62.5 100x45mm	41,38	41,38
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	312,10	6,24
		
	Suma la partida		318,38
	Costes indirectos		3,00%	9,55
	TOTAL PARTIDA		327,93
	 106	EFTY.5abbb	u	Recib prec <2m2 c/solado yeso	
	Recibido de precerco de pino, de hasta 2m2 de super-	
	ficie, colocado posteriormente a la ejecución del tabi-	
	que y con el pavimento ejecutado, tomado con pasta	
	de yeso, incluso apertura de huecos para garras, aplo-	
	mado, eliminación de restos y limpieza.	
	MOOA12a	0,300	h	Peón ordinario construcción	15,90	4,77
	MOOA.9a	0,300	h	Oficial 2ª construcción	18,26	5,48
	PBPL.3a	0,020	m³	Pasta de yeso YG	140,13	2,80
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	13,10	0,26
		
	Suma la partida		13,31
	Costes indirectos		3,00%	0,40
	TOTAL PARTIDA		13,71
	 107	EHE015	m²	Sistema de encofrado para losa de escalera.	
	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para	
	formación de losa de escalera de hormigón armado,	
	con acabado tipo industrial para revestir en su cara in-	
	ferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en	
	planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: super-	
	ficie encofrante de tablones de madera de pino, amorti-	
	zables en 10 usos; estructura soporte horizontal de ta-	
	blones de madera de pino, amortizables en 10 usos y	
	estructura soporte vertical de puntales metálicos, amor-	
	tizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, pa-	
	ra evitar la adherencia del hormigón al encofrado.	
	Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Re-	
	planteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación	
	de elementos de sustentación, fijación y apuntalamien-	
	to. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación	
	del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.	
	Limpieza y almacenamiento del encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofra-	
	do en contacto con el hormigón, medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie	
	de encofrado en contacto con el hormigón realmente	
	ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	mt50spa052b	0,750	m	Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.	5,40	4,05
	mt08eve020	0,200	m²	Sistema de encofrado para formación de	17,71	3,54
	peldañeado en losas inclinadas de escalera de	
	hormigón armado, con puntales y tableros de	
	mt50spa081a	0,016	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de	16,42	0,26
	altura.	
	mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	242,45	0,73
	mt08var060	0,040	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,13	0,29
	mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites	2,23	0,07
	especiales, emulsionable en agua, para	
	encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	
	MOOA.8a	0,887	h	Oficial 1ª construcción	21,28	18,88
	MOOA10a	0,887	h	Ayudante construcción	16,42	14,56
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	42,40	0,85
		
	Suma la partida		43,23
	Costes indirectos		3,00%	1,30
	TOTAL PARTIDA		44,53
	 108	EHE030	m²	Losa de escalera.	
	Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de	
	espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/XC3 fabri-	
	cado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN	
	10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de	
	16,2732 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores.	
	Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y re-	
	llanos. Colocación de las armaduras con separadores	
	homologados. Vertido y compactación del hormigón. Cu-	
	rado del hormigón.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por	
	su intradós en verdadera magnitud, según documenta-	
	ción gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós,	
	la superficie realmente ejecutada según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la ela-	
	boración de la ferralla (corte, doblado y conformado de	
	elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar de-	
	finitivo de su colocación en obra.	
	MOOM.8a	0,255	h	Oficial 1ª metal	20,12	5,13
	MOOB10a	0,255	h	Ayudante ferralla	17,21	4,39
	MOOA.8a	0,044	h	Oficial 1ª construcción	21,28	0,94
	MOOA10a	0,177	h	Ayudante construcción	16,42	2,91
	mt07aco020f	3,000	Ud	Separador homologado para losas de escalera.	0,09	0,27
	E22.PBPC.3abaa	1,050	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00	81,90
	PEAA.2c	16,273	kg	Acero B 500 S elaborado	1,60	26,04
	PBUW.5a	0,244	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03	0,74
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	122,30	2,45
		
	Suma la partida		124,77
	Costes indirectos		3,00%	3,74
	TOTAL PARTIDA		128,51
	 109	EHL030	m²	Losa maciza.	
	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altu-	
	ra libre de planta de hasta 3 m, canto 30 cm, realizada	
	con hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y	
	vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,	
	con una cuantía aproximada de 19,5 kg/m²; montaje y	
	desmontaje de sistema de encofrado continuo, con	
	acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-	
	perficie encofrante de tableros de madera tratada, refor-	
	zados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;	
	estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y	
	accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y es-	
	tructura soporte vertical de puntales metálicos, amortiza-	
	bles en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetra-	
	les de planta y huecos, alambre de atar y separadores.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje	
	del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría	
	de la planta sobre el encofrado. Colocación de armadu-	
	ras con separadores homologados. Vertido y compacta-	
	ción del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de	
	compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sis-	
	tema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en	
	verdadera magnitud desde las caras exteriores de los	
	zunchos del perímetro, según documentación gráfica	
	de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-	
	yor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera	
	magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos	
	del perímetro, la superficie realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos	
	de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la ela-	
	boración de la ferralla (corte, doblado y conformado de	
	elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar de-	
	finitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pila-	
	res.	
	MOOA.8a	0,600	h	Oficial 1ª construcción	21,28	12,77
	MOOA10a	0,532	h	Ayudante construcción	16,42	8,74
	MOOM.8a	0,249	h	Oficial 1ª metal	20,12	5,01
	MOOB10a	0,500	h	Ayudante ferralla	17,21	8,61
	mt08eft030a	0,044	m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de	38,18	1,68
	espesor, reforzado con varillas y perfiles.	
	mt08eva030	0,007	m²	Estructura soporte para encofrado recuperable,	86,53	0,61
	compuesta de: sopandas metálicas y	
	accesorios de montaje.	
	mt50spa081a	0,027	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de	16,42	0,44
	altura.	
	mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	242,45	0,73
	mt08var060	0,040	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,13	0,29
	mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites	2,23	0,07
	especiales, emulsionable en agua, para	
	encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	
	mt07aco020i	3,000	Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,09	0,27
	PEAA.2c	19,548	kg	Acero B 500 S elaborado	1,60	31,28
	PBUW.5a	0,234	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03	0,71
	E22.PBPC.3abaa	1,050	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00	81,90
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	153,10	3,06
		
	Suma la partida		156,17
	Costes indirectos		3,00%	4,69
	TOTAL PARTIDA		160,86
	 110	EHL030b	m²	Losa maciza.	
	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altu-	
	ra libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 30 cm, realiza-	
	da con hormigón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central,	
	y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,	
	con una cuantía aproximada de 19,2 kg/m²; montaje y	
	desmontaje de sistema de encofrado continuo, con	
	acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-	
	perficie encofrante de tableros de madera tratada, refor-	
	zados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;	
	estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y	
	accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y es-	
	tructura soporte vertical de puntales metálicos, amortiza-	
	bles en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetra-	
	les de planta y huecos, alambre de atar y separadores.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje	
	del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría	
	de la planta sobre el encofrado. Colocación de armadu-	
	ras con separadores homologados. Vertido y compacta-	
	ción del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de	
	compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sis-	
	tema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en	
	verdadera magnitud desde las caras exteriores de los	
	zunchos del perímetro, según documentación gráfica	
	de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-	
	yor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera	
	magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos	
	del perímetro, la superficie realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos	
	de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la ela-	
	boración de la ferralla (corte, doblado y conformado de	
	elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar de-	
	finitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pila-	
	res.	
	MOOA.8a	0,650	h	Oficial 1ª construcción	21,28	13,83
	MOOA10a	0,586	h	Ayudante construcción	16,42	9,62
	MOOM.8a	0,245	h	Oficial 1ª metal	20,12	4,93
	MOOB10a	0,500	h	Ayudante ferralla	17,21	8,61
	mt08eft030a	0,044	m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de	38,18	1,68
	espesor, reforzado con varillas y perfiles.	
	mt08eva030	0,007	m²	Estructura soporte para encofrado recuperable,	86,53	0,61
	compuesta de: sopandas metálicas y	
	accesorios de montaje.	
	mt08eft010a	0,226	m²	Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de	7,58	1,71
	espesor.	
	PBUW.5a	0,242	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03	0,73
	mt08var060	0,049	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,13	0,35
	mt50spa081c	0,027	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de	22,59	0,61
	altura.	
	mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	242,45	0,73
	mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites	2,23	0,07
	especiales, emulsionable en agua, para	
	encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	
	mt07aco020i	3,000	Ud	Separador homologado para losas macizas.	0,09	0,27
	PEAA.2c	19,229	kg	Acero B 500 S elaborado	1,60	30,77
	E22.PBPC.3abaa	1,050	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00	81,90
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	156,40	3,13
		
	Suma la partida		159,55
	Costes indirectos		3,00%	4,79
	TOTAL PARTIDA		164,34
	 111	EHU030	m²	Forjado unidireccional con vigas.	
	Estructura de hormigón armado, realizada con hormi-	
	gón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con	
	cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado	
	y vigas de 0,084 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500	
	S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 0,9	
	kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:	
	horizontal, de canto 30 cm, intereje de 60 cm; montaje	
	y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con	
	acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-	
	perficie encofrante de tableros de madera tratada, re-	
	forzados con varillas y perfiles, amortizables en 25	
	usos, estructura soporte horizontal de sopandas metá-	
	licas y accesorios de montaje, amortizables en 150	
	usos y estructura soporte vertical de puntales metáli-	
	cos, amortizables en 150 usos; semivigueta pretensa-	
	da T-12 CASTELO INTEREJE 60 VIGUETA TIPO 16,	
	25+5, Cerámica; bovedilla cerámica; capa de compre-	
	sión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto for-	
	mada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500	
	T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de	
	planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el	
	curado de hormigones y morteros.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje	
	del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría	
	de la planta sobre el encofrado. Colocación de vigue-	
	tas y bovedillas. Colocación de las armaduras con se-	
	paradores homologados. Vertido y compactación del	
	hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compre-	
	sión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema	
	de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en	
	verdadera magnitud desde las caras exteriores de los	
	zunchos del perímetro, según documentación gráfica	
	de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-	
	yor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera	
	magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos	
	del perímetro, la superficie realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos	
	de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos to-	
	dos los elementos integrantes de la estructura señala-	
	dos en los planos y detalles del Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la ela-	
	boración de la ferralla (corte, doblado y conformado de	
	elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar de-	
	finitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pila-	
	res.	
	mt08eft030a	0,044	m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de	38,18	1,68
	espesor, reforzado con varillas y perfiles.	
	mt08eva030	0,007	m²	Estructura soporte para encofrado recuperable,	86,53	0,61
	compuesta de: sopandas metálicas y	
	accesorios de montaje.	
	mt50spa081a	0,027	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de	16,42	0,44
	altura.	
	mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	242,45	0,73
	mt08var060	0,040	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,13	0,29
	mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites	2,23	0,07
	especiales, emulsionable en agua, para	
	encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	
	mt07bce011dfn	7,000	Ud	Bovedilla cerámica, 53x25x25 cm, según	1,23	8,61
	UNE-EN 15037-3. Incluso piezas especiales.	
	mt07vse010a	1,720	m	Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m,	3,26	5,61
	según UNE-EN 15037-1.	
	mt07aco020c	0,800	Ud	Separador homologado para vigas.	0,09	0,07
	PEAA.2c	0,919	kg	Acero B 500 S elaborado	1,60	1,47
	PBUW.5a	0,009	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03	0,03
	PEAM.3abb	1,100	m2	Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5	4,60	5,06
	mt08cur020a	0,150	l	Agente filmógeno, para el curado de	1,59	0,24
	hormigones y morteros.	
	E22.PBPC.3abaa	1,050	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00	81,90
	MOOA.8a	0,650	h	Oficial 1ª construcción	21,28	13,83
	MOOA10a	0,536	h	Ayudante construcción	16,42	8,80
	MOOM.8a	0,010	h	Oficial 1ª metal	20,12	0,20
	MOOB10a	0,130	h	Ayudante ferralla	17,21	2,24
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	131,90	2,64
		
	Suma la partida		134,52
	Costes indirectos		3,00%	4,04
	TOTAL PARTIDA		138,56
	 112	EHU030b	m²	Forjado unidireccional con vigas.	
	Estructura de hormigón armado, realizada con hormi-	
	gón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con	
	cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado	
	y vigas de 0,106 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500	
	S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 1,3	
	kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:	
	horizontal, de canto 30 cm, intereje de 72 cm; montaje	
	y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con	
	acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-	
	perficie encofrante de tableros de madera tratada, re-	
	forzados con varillas y perfiles, amortizables en 25	
	usos, estructura soporte horizontal de sopandas metá-	
	licas y accesorios de montaje, amortizables en 150	
	usos y estructura soporte vertical de puntales metáli-	
	cos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada	
	T-18 SANITARIO; bovedilla cerámica; capa de compre-	
	sión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto for-	
	mada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500	
	T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de	
	planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el	
	curado de hormigones y morteros.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje	
	del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría	
	de la planta sobre el encofrado. Colocación de vigue-	
	tas y bovedillas. Colocación de las armaduras con se-	
	paradores homologados. Vertido y compactación del	
	hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compre-	
	sión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema	
	de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en	
	verdadera magnitud desde las caras exteriores de los	
	zunchos del perímetro, según documentación gráfica	
	de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-	
	yor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera	
	magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos	
	del perímetro, la superficie realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos	
	de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos to-	
	dos los elementos integrantes de la estructura señala-	
	dos en los planos y detalles del Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la ela-	
	boración de la ferralla (corte, doblado y conformado de	
	elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar de-	
	finitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pila-	
	res.	
	MOOA.8a	0,547	h	Oficial 1ª construcción	21,28	11,64
	MOOA10a	0,547	h	Ayudante construcción	16,42	8,98
	MOOM.8a	0,050	h	Oficial 1ª metal	20,12	1,01
	MOOB10a	0,160	h	Ayudante ferralla	17,21	2,75
	mt08eft030a	0,044	m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de	38,18	1,68
	espesor, reforzado con varillas y perfiles.	
	mt08eva030	0,007	m²	Estructura soporte para encofrado recuperable,	86,53	0,61
	compuesta de: sopandas metálicas y	
	accesorios de montaje.	
	mt50spa081a	0,027	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de	16,42	0,44
	altura.	
	mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	242,45	0,73
	mt08var060	0,040	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,13	0,29
	mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites	2,23	0,07
	especiales, emulsionable en agua, para	
	encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	
	mt07bce011kfn	6,000	Ud	Bovedilla cerámica, 60x25x25 cm, según	1,25	7,50
	UNE-EN 15037-3. Incluso piezas especiales.	
	mt07vau010a	0,781	m	Vigueta pretensada, T-18, con una longitud	4,94	3,86
	media menor de 4 m, según UNE-EN 15037-1.	
	mt07vau010b	0,544	m	Vigueta pretensada, T-18, con una longitud	5,28	2,87
	media entre 4 y 5 m, según UNE-EN 15037-1.	
	mt07vau010c	0,135	m	Vigueta pretensada, T-18, con una longitud	6,02	0,81
	media entre 5 y 6 m, según UNE-EN 15037-1.	
	mt07aco020c	0,800	Ud	Separador homologado para vigas.	0,09	0,07
	PEAA.2c	1,270	kg	Acero B 500 S elaborado	1,60	2,03
	PBUW.5a	0,013	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03	0,04
	PEAM.3abb	1,100	m2	Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5	4,60	5,06
	E22.PBPC.3abaa	1,050	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00	81,90
	mt08cur020a	0,150	l	Agente filmógeno, para el curado de	1,59	0,24
	hormigones y morteros.	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	132,60	2,65
		
	Suma la partida		135,23
	Costes indirectos		3,00%	4,06
	TOTAL PARTIDA		139,29
	 113	EHU030c	m²	Forjado unidireccional con vigas.	
	Estructura de hormigón armado, realizada con hormi-	
	gón HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con	
	cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado	
	y vigas de 0,084 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500	
	S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 1	
	kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:	
	horizontal, de canto 30 cm, intereje de 60 cm; montaje	
	y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con	
	acabado tipo industrial para revestir, formado por: su-	
	perficie encofrante de tableros de madera tratada, re-	
	forzados con varillas y perfiles, amortizables en 25	
	usos, estructura soporte horizontal de sopandas metá-	
	licas y accesorios de montaje, amortizables en 150	
	usos y estructura soporte vertical de puntales metáli-	
	cos, amortizables en 150 usos; semivigueta pretensa-	
	da T-12 CASTELO INTEREJE 60 VIGUETA TIPO 16,	
	25+5, Cerámica; bovedilla cerámica; capa de compre-	
	sión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto for-	
	mada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500	
	T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de	
	planta de entre 3 y 4 m. Incluso agente filmógeno, pa-	
	ra el curado de hormigones y morteros.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje	
	del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría	
	de la planta sobre el encofrado. Colocación de vigue-	
	tas y bovedillas. Colocación de las armaduras con se-	
	paradores homologados. Vertido y compactación del	
	hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compre-	
	sión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema	
	de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en	
	verdadera magnitud desde las caras exteriores de los	
	zunchos del perímetro, según documentación gráfica	
	de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-	
	yor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera	
	magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos	
	del perímetro, la superficie realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos	
	de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos to-	
	dos los elementos integrantes de la estructura señala-	
	dos en los planos y detalles del Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la ela-	
	boración de la ferralla (corte, doblado y conformado de	
	elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar de-	
	finitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pila-	
	res.	
	MOOA.8a	0,581	h	Oficial 1ª construcción	21,28	12,36
	MOOA10a	0,552	h	Ayudante construcción	16,42	9,06
	MOOM.8a	0,011	h	Oficial 1ª metal	20,12	0,22
	MOOB10a	0,123	h	Ayudante ferralla	17,21	2,12
	mt08eft030a	0,044	m²	Tablero de madera tratada, de 22 mm de	38,18	1,68
	espesor, reforzado con varillas y perfiles.	
	mt08eva030	0,007	m²	Estructura soporte para encofrado recuperable,	86,53	0,61
	compuesta de: sopandas metálicas y	
	accesorios de montaje.	
	mt50spa081c	0,027	Ud	Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de	22,59	0,61
	altura.	
	mt08cim030b	0,003	m³	Madera de pino.	242,45	0,73
	mt08var060	0,040	kg	Puntas de acero de 20x100 mm.	7,13	0,29
	mt08dba010d	0,030	l	Agente desmoldeante, a base de aceites	2,23	0,07
	especiales, emulsionable en agua, para	
	encofrados metálicos, fenólicos o de madera.	
	mt07bce011dfn	7,500	Ud	Bovedilla cerámica, 53x25x25 cm, según	1,23	9,23
	UNE-EN 15037-3. Incluso piezas especiales.	
	mt07vse010a	0,936	m	Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m,	3,26	3,05
	según UNE-EN 15037-1.	
	mt07vse010b	0,808	m	Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m,	3,95	3,19
	según UNE-EN 15037-1.	
	mt07aco020c	0,800	Ud	Separador homologado para vigas.	0,09	0,07
	PEAA.2c	1,005	kg	Acero B 500 S elaborado	1,60	1,61
	PBUW.5a	0,010	kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	3,03	0,03
	PEAM.3abb	1,100	m2	Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5	4,60	5,06
	E22.PBPC.3abaa	1,050	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00	81,90
	mt08cur020a	0,150	l	Agente filmógeno, para el curado de	1,59	0,24
	hormigones y morteros.	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	132,10	2,64
		
	Suma la partida		134,77
	Costes indirectos		3,00%	4,04
	TOTAL PARTIDA		138,81
	 114	EIEM.7aba	u	Toma corr industrial saliente trif 16A	
	Toma de corriente industrial de base saliente, trifási-	
	ca (3P+N+T) de 16A de intensidad y con un grado de	
	protección IP 44, totalmente instalada, conectada y en	
	correcto estado de funcionamiento, según el Regla-	
	mento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
	MOOE.8a	0,330	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	6,64
	PIED24aba	1,000	u	Toma corriente ind trif 16A	12,15	12,15
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	18,80	0,38
		
	Suma la partida		19,17
	Costes indirectos		3,00%	0,58
	TOTAL PARTIDA		19,75
	 115	EIFC.9biab	m	Canlz ocu ø110mm 10atm 30%acc	
	Canalización oculta realizada con tubo de polietileno	
	de alta densidad (PE100), color negro con bandas azu-	
	les, 10 atm de presión de trabajo, de 110mm de diáme-	
	tro interior y espesor de pared 6.60mm, suministrado	
	en rollo de 50barra de 12m de longitud, incluso garras	
	de sujeción y con un incremento del precio del tubo del	
	30% en concepto de uniones, accesorios y piezas espe-	
	ciales, totalmente instalada y comprobada.	
	MOOA.8a	0,330	h	Oficial 1ª construcción	21,28	7,02
	MOOF.8a	0,310	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	6,24
	MOOF11a	0,310	h	Especialista fontanería	16,19	5,02
	PIFC.6cicb	1,000	m	Tubo PE 100 ø110mm 10atm 30%acc	12,62	12,62
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	30,90	0,62
		
	Suma la partida		31,52
	Costes indirectos		3,00%	0,95
	TOTAL PARTIDA		32,47
	 116	EIFG.1aaaaa	u	Mez mnmando p/ducha gama estándar	
	Mezclador monomando exterior para ducha de gama	
	estándar, acabado cromado, con ducha teléfono, tubo	
	flexible y soporte articulado, totalmente instalado, com-	
	probado y en correcto funcionamiento.	
	MOOF.8a	0,500	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	10,06
	MOOA12a	0,250	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,98
	PIFG.1aaaaa	1,000	u	Mez mnmando p/ducha gama estándar	92,88	92,88
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	106,90	2,14
		
	Suma la partida		109,06
	Costes indirectos		3,00%	3,27
	TOTAL PARTIDA		112,33
	 117	EIFG.2aaaa	u	Mezclador monomando gama estándar	
	Mezclador monomando, acabado cromado, de gama	
	estándar con aireador  y enlaces de alimentación flexi-	
	bles, para instalación en repisa, totalmente instalado,	
	comprobado y en correcto funcionamiento.	
	MOOF.8a	0,500	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	10,06
	MOOA12a	0,250	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,98
	PIFG.2aaaa	1,000	u	Mezclador monomando gama estándar	60,94	60,94
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	75,00	1,50
		
	Suma la partida		76,48
	Costes indirectos		3,00%	2,29
	TOTAL PARTIDA		78,77
	 118	EIFG.4aaaa	u	Mez monomando p/freg gama estándar	
	Mezclador monomando para fregadero, de gama es-	
	tándar, acabado cromado, con caño giratorio, airea-	
	dor y enlaces de alimentación flexibles, para instala-	
	ción en repisa, totalmente instalado, comprobado y	
	en correcto funcionamiento.	
	MOOF.8a	0,500	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	10,06
	MOOA12a	0,250	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,98
	PIFG.4aaaa	1,000	u	Mez monomando p/freg gama estándar	59,18	59,18
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	73,20	1,46
		
	Suma la partida		74,68
	Costes indirectos		3,00%	2,24
	TOTAL PARTIDA		76,92
	 119	EIFG32i	u	Valv esf PVC unn enco ø110mm	
	Válvula de esfera de PVC de 110mm de diámetro, con	
	unión por adhesivo, para una presión de trabajo de	
	16 atm, totalmente instalada y comprobada.	
	MOOF.8a	0,300	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	6,04
	PIFG32i	1,000	u	Valv esf PVC uni enco ø110mm	152,16	152,16
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	158,20	3,16
		
	Suma la partida		161,36
	Costes indirectos		3,00%	4,84
	TOTAL PARTIDA		166,20
	 120	EIFS.4ddaa	u	Plato ducha porcelana blanco 80x90x10 cm	
	Plato de ducha  de porcelana vitrificada con fondo anti-	
	deslizante, de dimensiones 80x90 cm y 10 cm de es-	
	pesor, acabado blanco, colocado, conexionado y con	
	ayudas de albañilería, según DB HS-4 del CTE.	
	MOOA.8a	0,500	h	Oficial 1ª construcción	21,28	10,64
	MOOA12a	0,500	h	Peón ordinario construcción	15,90	7,95
	MOOF.8a	0,500	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	10,06
	MOOF11a	0,500	h	Especialista fontanería	16,19	8,10
	PIFS.4ddaa	1,000	u	Plato ducha porcelana blanco 80x90x10 cm	112,75	112,75
	PIFG24bb	1,000	u	Valv calidad baja 1 1/2"x80mm	4,02	4,02
	PISC.1bc	2,000	m	Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc	2,14	4,28
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	157,80	3,16
		
	Suma la partida		160,96
	Costes indirectos		3,00%	4,83
	TOTAL PARTIDA		165,79
	 121	EIFS.4mbaa	u	Plato ducha porcelana blanco 150x80x6.5 cm	
	Plato de ducha de porcelana vitrificada con fondo anti-	
	deslizante, de dimensiones 150x80 cm y 6.5 cm de es-	
	pesor, acabado blanco, colocado, conexionado y con	
	ayudas de albañilería, según DB HS-4 del CTE.	
	MOOA.8a	0,500	h	Oficial 1ª construcción	21,28	10,64
	MOOA12a	0,500	h	Peón ordinario construcción	15,90	7,95
	MOOF.8a	0,500	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	10,06
	MOOF11a	0,500	h	Especialista fontanería	16,19	8,10
	E22.PIFS.4mbaa	1,000	u	Plato ducha porcelana blanco 150x80x6.5 cm	266,84	266,84
	PIFG24bb	1,000	u	Valv calidad baja 1 1/2"x80mm	4,02	4,02
	PISC.1bc	2,000	m	Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc	2,14	4,28
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	311,90	6,24
		
	Suma la partida		318,13
	Costes indirectos		3,00%	9,54
	TOTAL PARTIDA		327,67
	 122	EIFS10naca	u	Lavabo ø400mm encmr bl	
	Lavabo de ø400mm de encimera, sin pedestal, de por-	
	celana vitrificada acabado blanco, con juego de ancla-	
	jes para fijación para orificio de encastre de 342 mm-	
	para orificio de encastre de 347 mm, incluso válvula de-	
	sagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de	
	albañilería según DB HS-4 del CTE.	
	MOOA.8a	0,500	h	Oficial 1ª construcción	21,28	10,64
	MOOA12a	0,500	h	Peón ordinario construcción	15,90	7,95
	MOOF.8a	1,000	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	20,12
	MOOF11a	1,000	h	Especialista fontanería	16,19	16,19
	PIFS10naca	1,000	u	Lavabo ø400mm encmr bl	74,71	74,71
	PIFG22ab	1,000	u	Valv desg man sif 1 1/4"x63mm	6,08	6,08
	PISC.1bd	0,500	m	Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc	2,30	1,15
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	136,80	2,74
		
	Suma la partida		139,58
	Costes indirectos		3,00%	4,19
	TOTAL PARTIDA		143,77
	 123	EIFS28bdaa	u	Freg 450x490mm encmr60 1cbt nor	
	Fregadero de acero inoxidable de dimensiones	
	450x490mm para encimera de 60 cm, con una cubeta	
	normal sin escurridor, con válvula desagüe, cadenilla,	
	tapón, sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañile-	
	ría.	
	MOOA.8a	0,500	h	Oficial 1ª construcción	21,28	10,64
	MOOA12a	0,500	h	Peón ordinario construcción	15,90	7,95
	MOOF.8a	1,000	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	20,12
	PIFS28bdaa	1,000	u	Freg 450x490mm 1cub norm	82,40	82,40
	PIFG26ba	1,000	u	Sifón botella ø40mm	1,29	1,29
	PISC.1bc	0,500	m	Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc	2,14	1,07
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	123,50	2,47
		
	Suma la partida		125,94
	Costes indirectos		3,00%	3,78
	TOTAL PARTIDA		129,72
	 124	EIFS33abeb	u	Inodoro tanque bajo bl cld med c/asi+tap	
	Inodoro completo compuesto por taza apoyada en sue-	
	lo y tanque bajo con mecanismo de doble pulsador de	
	3/6 l de capacidad, de porcelana vitrificada blanca, con	
	asiento y tapa lacados con bisagras extraibles, gama	
	media, con juego de fijación, codo y enchufe de unión,	
	colocada y con ayudas de albañilería según DB HS-4	
	del CTE.	
	MOOA.8a	0,800	h	Oficial 1ª construcción	21,28	17,02
	MOOA12a	0,300	h	Peón ordinario construcción	15,90	4,77
	MOOF.8a	1,250	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	25,15
	MOOF11a	1,250	h	Especialista fontanería	16,19	20,24
	PIFS14aabe	1,000	u	Tz inodoro tanque bajo bl cld med c/asi+tap	157,42	157,42
	PISC.1fd	1,000	m	Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc	7,13	7,13
	PIFS16abb	1,000	u	Tanque bajo blanco cld med	119,24	119,24
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	351,00	7,02
		
	Suma la partida		357,99
	Costes indirectos		3,00%	10,74
	TOTAL PARTIDA		368,73
	 125	EIIA.4ad	u	Red ag exti incd a ng ø2´´	
	Red de distribución de agua vista desde la fuente de	
	abastecimiento de agua hasta los equipos de extin-	
	ción de incendios, formada por tubería de acero acero	
	negro sin soldadura, de 2´´ de diámetro, sin calorifu-	
	gar, incluso mano de imprimación antioxidante para	
	metales de 50 micras de espesor, dos manos de es-	
	malte rojo brillante de 40 micras cada una y parte pro-	
	porcional de uniones y accesorios, totalmente instala-	
	da, comprobada y en correcto funcionamiento según	
	el Reglamento de Instalaciones de Protección contra	
	Incendios.	
	MOOF.8a	0,750	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	15,09
	MOOF11a	0,750	h	Especialista fontanería	16,19	12,14
	PIFC.2aaib	1,000	m	Tb acero ng M ø2" 30%acc	24,20	24,20
	PIFW.5a	1,000	u	Abrazadera metálica	0,96	0,96
	PRCP64aab	0,038	l	Esmalte martelé brillo col	11,72	0,45
	PRCP.8cbc	0,016	l	Impr est met mate col	11,89	0,19
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	53,00	1,06
		
	Suma la partida		54,09
	Costes indirectos		3,00%	1,62
	TOTAL PARTIDA		55,71
	 126	EILL.5ca	u	Proy LEDs 30 W	
	Proyector para exteriores, formado por carcasa de alu-	
	minio inyectado de dimensiones 225x183x110 mm, re-	
	flector de aluminio y cierre de vidrio de 5 mm de espe-	
	sor, unidad óptica LED de 30 W de potencia y 2100 lú-	
	menes de flujo luminoso a 25ºC y transformador elec-	
	trónico, tensión de alimentación 110-220/230 V y gra-	
	do de protección IP-65, totalmente instalado sobre so-	
	porte (no incluido), comprobado y en correcto funciona-	
	miento.	
	MOOE.8a	0,350	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	7,04
	MOOE11a	0,350	h	Especialista electricidad	19,14	6,70
	PUIL.6ca	1,000	Proy LEDs 30W	65,00	65,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	78,70	1,57
		
	Suma la partida		80,31
	Costes indirectos		3,00%	2,41
	TOTAL PARTIDA		82,72
	 127	EIQH.1cbacd	u	Arqueta hormigón 40x40x40cm D-400	
	Arqueta de 40x40x40cm de dimensiones interiores	
	construida con hormigón HM-30/B/20/I+Qb vertido in si-	
	tu con tapa de fundición ductil clase D-400, incluido el	
	encofrado, la formación de la base de hormigón de	
	10cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-	
	ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres hermé-	
	ticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral	
	posterior, totalmente ejecutada.	
	MOOA.8a	0,260	h	Oficial 1ª construcción	21,28	5,53
	MOOA11a	0,260	h	Peón especializado construcción	16,42	4,27
	PBPC.2cbbc	0,331	m3	H 30 blanda TM 20 I+Qb	72,46	23,98
	PUCA32cb	1,000	u	Tapa+marco fund D-400 arq 40X40mm	104,05	104,05
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	137,80	2,76
		
	Suma la partida		140,59
	Costes indirectos		3,00%	4,22
	TOTAL PARTIDA		144,81
	 128	EIQH.2bhacd	u	Arqueta pre hormigón 100x100x100cm D-400	
	Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de	
	100x100x100cm de dimensiones interiores con tapa	
	de fundición ductil clase D-400, incluida la formación	
	de la base de grava de 20cm  de espesor, la parte pro-	
	porcional de embocaduras, recibido de canalizacio-	
	nes, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excava-	
	ción, ni el relleno perimetral posterior, totalmente eje-	
	cutada según DB HS-5 del CTE.	
	MOOA.8a	0,650	h	Oficial 1ª construcción	21,28	13,83
	MOOA12a	1,600	h	Peón ordinario construcción	15,90	25,44
	MMMG.6a	0,300	h	Grúa autopropulsada 12T	57,33	17,20
	PBRG23a	0,902	t	Grava caliza	7,50	6,77
	PISA22bh	1,000	u	Arq hormigón pref 100x100x100cm s/fondo	121,44	121,44
	PUCA32ch	1,000	u	Tapa+marco fund D-400 arq 100X100mm	410,79	410,79
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	595,50	11,91
		
	Suma la partida		607,38
	Costes indirectos		3,00%	18,22
	TOTAL PARTIDA		625,60
	 129	EIQP.1adab	u	Arqueta PP regist paso 55x55x55cm	
	Arqueta de paso registrable de polipropileno de	
	55x55x55cm de dimensiones interiores, con cerco y ta-	
	pa ciega reforzada de PVC, incluida la formación de la	
	base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10cm de espe-	
	sor, la parte proporcional de embocaduras, recibido	
	de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin in-	
	cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, to-	
	talmente ejecutada.	
	MOOA.8a	0,500	h	Oficial 1ª construcción	21,28	10,64
	MOOA12a	0,900	h	Peón ordinario construcción	15,90	14,31
	PBPC.2cbbc	0,046	m3	H 30 blanda TM 20 I+Qb	72,46	3,33
	PISA26ad	1,000	u	Arqueta PP 55x55cm c/fondo	67,00	67,00
	PISA27dab	1,000	u	Tapa PVC ciega reforz 55x55cm	108,27	108,27
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	203,60	4,07
		
	Suma la partida		207,62
	Costes indirectos		3,00%	6,23
	TOTAL PARTIDA		213,85
	 130	EISA.2aaba	u	Sumd vert PVC/PVC Ø75 150x150	
	Sumidero sifónico de PVC para cubiertas planas con	
	salida vertical de diámetro 75mm, de dimensiones	
	150x150mm, con rejilla de PVC estabilizada contra ra-	
	diaciones ultravioleta y choque térmico, según	
	UNE-EN 1253, incluso acometida a desagüe de la	
	red general, totalmente instalado y comprobado se-	
	gún DB HS-5 del CTE.	
	MOOF.8a	0,500	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	10,06
	PISA20aaba	1,000	u	Sumd vert PVC/PVC Ø75 150x150	10,07	10,07
	PISC.1dd	1,500	m	Tubo eva PVC sr-B Ø75mm 50%acc	4,46	6,69
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	26,80	0,54
		
	Suma la partida		27,36
	Costes indirectos		3,00%	0,82
	TOTAL PARTIDA		28,18
	 131	EISA18acda	m	Canaleta PP 150 mm D-400	
	Canaleta-sumidero prefabricada de polipropileno, de	
	1000 mm de longitud, 150 mm de ancho útil y 205	
	mm de alto, con rejilla de fundición, clase D-400 se-	
	gún UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,realizado sobre sole-	
	ra de hormigón en masa HNE-15/B/20 de 20 cm de es-	
	pesor,incluso acometida a desagüe a red general y	
	sin incluir la excavación.	
	MOOF.8a	0,350	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	7,04
	MOOA12a	0,350	h	Peón ordinario construcción	15,90	5,57
	PBPC15bbb	0,187	m3	HNE-15 blanda TM 20	58,65	10,97
	PUCA28acda	1,000	m	Canaleta PP 150 mm D-400	185,63	185,63
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	209,20	4,18
		
	Suma la partida		213,39
	Costes indirectos		3,00%	6,40
	TOTAL PARTIDA		219,79
	 132	EISC.8aaa	m	Baj a galv Ø 80 mm	
	Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero	
	galvanizado, de sección circular de Ø 80 mm de diá-	
	metro, incluso ayudas de albañilería.	
	MOOA.8a	0,250	h	Oficial 1ª construcción	21,28	5,32
	MOOA12a	0,250	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,98
	MOOF.8a	0,500	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	10,06
	PISC19aaa	1,050	m	Baj a galv ø80mm	4,82	5,06
	PBAC.1ba	0,001	t	CEM I 42.5 R  granel	98,11	0,10
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	24,50	0,49
		
	Suma la partida		25,01
	Costes indirectos		3,00%	0,75
	TOTAL PARTIDA		25,76
	 133	EMRC.2caab	u	Horno multifunción estándar	
	Horno multifunción con calentamiento por convección	
	forzada, con sistema de apertura abatible, tamaño es-	
	tándar y calidad media, de clasificación energética A,	
	completamente instalado, comprobado y en correcto	
	funcionamiento.	
	MOOE.8a	0,750	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	15,09
	PSMC.2caab	1,000	u	Horno multifunción estándar	550,00	550,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	565,10	11,30
		
	Suma la partida		576,39
	Costes indirectos		3,00%	17,29
	TOTAL PARTIDA		593,68
	 134	EMRC.5babab	u	Placa vitrocerámica 4 zonas cocción 60cm	
	Placa vitrocerámica de 60 cm de ancho con mandos	
	integrados en la placa, 4 zonas de cocción, acabada	
	en cristal biselado, con función de programación de	
	tiempo de cocción e indicadores de calor residual pa-	
	ra cada zona de cocción. Completamente instalada,	
	comprobada y en correcto funcionamiento.	
	MOOE.8a	0,500	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	10,06
	PSMC.5babab	1,000	u	Placa vitrocerámica 4 zonas cocción 60cm	412,00	412,00
		
	Suma la partida		422,06
	Costes indirectos		3,00%	12,66
	TOTAL PARTIDA		434,72
	 135	EMRC.6abdab	u	Lavadora carga frontal 7kg 1200rpm dig	
	Lavadora de carga frontal en color blanco, con una ca-	
	pacidad de carga de 7 kg, una velocidad de centrifuga-	
	do de 1200 rpm y con display digital que permite cono-	
	cer la duración de los programas, el tiempo restante	
	o programar el fin diferido del programa, además de	
	indicar la velocidad de centrifugado y la temperatura	
	máxima y recomendada del programa. Clasificación	
	energética A, eficacia de lavado A y eficacia de centrifu-	
	gado B, completamente instalada, comprobada y en	
	correcto funcionamiento.	
	MOOF.8a	0,500	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	10,06
	PSMC.8abda	1,000	u	Lavadora carga frontal 7kg 1200rpm digital	708,00	708,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	718,10	14,36
		
	Suma la partida		732,42
	Costes indirectos		3,00%	21,97
	TOTAL PARTIDA		754,39
	 136	EMRC.7babba	u	Frigorífico no frost 2 puertas 1850x60cm	
	Frigorífico 2 puertas, con sistema no frost, de dimen-	
	siones 1850x60 cm, acabado en blanco. Clasificación	
	energética A.Instalado y en correcto funcionamiento.	
	MOOF.8a	0,250	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	5,03
	PSMC10babba	1,000	u	Frigorífico no frost 2 puertas 1850x60cm	732,00	732,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	737,00	14,74
		
	Suma la partida		751,77
	Costes indirectos		3,00%	22,55
	TOTAL PARTIDA		774,32
	 137	EMRC.8cb	u	Extractor cocina 480 m3/h metálico	
	Extractor centrífugo para cocina,de chapa de acero pro-	
	tegida contra la corrosión por pintura epoxi, con bande-	
	ja recogegrasa incorporada, caudal de 480m3/h a des-	
	carga libre y motor 230V-50Hz, Clase I con toma de tie-	
	rra, de dimensiones 315x132x375 mm, velocidad	
	1050 r.p.m., conducto de 115 mm, potencia absorbida	
	en descarga libre de 120 W y nivel de presión sonora	
	de 52 dB(A). Completamente instalado, comprobado y	
	en correcto funcionamiento.	
	MOOE.8a	0,500	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	10,06
	PSMC17cbb	1,000	u	Extractor cocina 480 m3/h metálico	94,30	94,30
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	104,40	2,09
		
	Suma la partida		106,45
	Costes indirectos		3,00%	3,19
	TOTAL PARTIDA		109,64
	 138	EMRC21bcb	m	Encimera aglomerado sílice calidad media e/20	
	Encimera de aglomerado de sílice, calidad media, es-	
	pesor 20 cm y acabado pulido, para banco de cocina;	
	incluso parte proporcional de anclajes, formación de	
	hueco y adhesivo de poliuretano para sellado perime-	
	tral; totalmente colocada.	
	MOOA.8a	1,000	h	Oficial 1ª construcción	21,28	21,28
	MOOA12a	1,000	h	Peón ordinario construcción	15,90	15,90
	PSMC12bc	0,720	m2	Encimera aglomerado sílice calidad media e/20	100,58	72,42
	PSMC15a	1,000	u	Repercusión formación hueco encimera	30,00	30,00
	PSMC16a	1,000	u	Repercusión m2 anclaje encimera	10,00	10,00
	PBUL15b	0,100	u	Masilla poliuretano	5,04	0,50
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	150,10	3,00
		
	Suma la partida		153,10
	Costes indirectos		3,00%	4,59
	TOTAL PARTIDA		157,69
	 139	EMRC24bbb	m	Amueblamiento bajo de cocina acab laminado	
	Amueblamiento de cocina, acabado laminado de me-	
	dia calidad: laminado alta presión postformado verti-	
	cal con embellecedores en ABS . Compuesto por mue-	
	bles bajos con puertas, cajones, estantes y traseras,	
	con guías de rodamientos metálicos en cajones, pa-	
	tas regulables en altura,  bisagras, tiradores de puer-	
	tas y cajones y zocalo con protección antihumedad .La	
	unión de los muebles se realizará mediante tornillería.	
	Totalmente montado, sin incluir electrodomésticos ni	
	fregadero.	
	MOOC.8a	1,700	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	33,98
	PSMC18bbb	1,000	m	Amueblamiento bajo de cocina acab laminado	450,12	450,12
		
	Suma la partida		484,10
	Costes indirectos		3,00%	14,52
	TOTAL PARTIDA		498,62
	 140	EMRC24cbb	m	Amueblamiento alto+bajo de cocina acab laminado	
	Amueblamiento de cocina, acabado laminado de me-	
	dia calidad: laminado alta presión postformado verti-	
	cal con embellecedores en ABS . Compuesto por mue-	
	bles bajos con puertas, cajones, estantes y traseras,	
	muebles altos colgantes con puertas, estantes y trase-	
	ras, escurreplatos y cubrecampana, con guías de roda-	
	mientos metálicos en cajones, patas regulables en al-	
	tura,  bisagras, tiradores de puertas y cajones, zocalo	
	con protección antihumedad y cornisa decorativa a te-	
	cho.La unión de los muebles se realizará mediante tor-	
	nillería. Totalmente montado, sin incluir electrodomésti-	
	cos ni fregadero.	
	MOOC.8a	1,700	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	33,98
	PSMC18cbb	1,000	m	Amueblamiento alto+bajo de cocina acab	726,00	726,00
	laminado	
		
	Suma la partida		759,98
	Costes indirectos		3,00%	22,80
	TOTAL PARTIDA		782,78
	 141	EMRO.2d	u	Mesa reunión 250x110 cm	
	Mesa de reunión ovalada fabricada en tablero melami-	
	zado con estructura y soportes metálicos, de dimensio-	
	nes 250x110 cm, y 73 cm de altura, incluidos herrajes	
	y montaje.	
	MOOC.8a	0,250	h	Oficial 1ª carpintería	19,99	5,00
	MOOC10a	0,250	h	Ayudante carpintería	15,70	3,93
	PSMO.2d	1,000	u	Mesa reunión 250x110 cm	278,00	278,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	286,90	5,74
		
	Suma la partida		292,67
	Costes indirectos		3,00%	8,78
	TOTAL PARTIDA		301,45
	 142	ENTT.1bmd	m2	Aisl tch MW 0.038 e90mm	
	Aislamiento térmico sobre falso techo decorativo, con	
	lana mineral (MW) de 90mm de espesor, sin revesti-	
	miento, con una conductividad térmica de 0.038	
	W/mK y resistencia térmica 2.35 m2K/W, reacción al	
	fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN	
	13162 - T1, incluso parte proporcional de elementos	
	de sujeción y corte del aislante.	
	MOOA.8a	0,040	h	Oficial 1ª construcción	21,28	0,85
	MOOA12a	0,040	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,64
	PNTL.6bmd	1,050	m2	Panel MW 0.038 e90mm	7,81	8,20
	PNTW36a	1,500	m	Cinta papel kraft autoadhesiva	0,61	0,92
	PBUA.9a	0,100	l	Adhesivo p/panel aisl y coquilla	11,46	1,15
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	11,80	0,24
		
	Suma la partida		12,00
	Costes indirectos		3,00%	0,36
	TOTAL PARTIDA		12,36
	 143	EQAN14ca	m2	Cub ch fi-v 60 LBM-40-FP	
	Cubierta no transitable realizada con paneles nerva-	
	dos de 0.6x40-42mm de chapa de acero galvanizado	
	como elemento soporte formando pendientes com-	
	prendidas entre 1 <= p <= 5%, paneles rígidos de la-	
	na mineral hidrofugada aglomerada con resinas ter-	
	moendurecibles y revestidos con oxiasfalto, de 60mm	
	de espesor y 0.039 W/(mK) de conductividad térmica,	
	fijados mecánicamente, capa separadora con fieltro	
	de fibra de vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización	
	con solución monocapa no adherida, con lámina tipo	
	LBM-40-FP de betún modificado con elastómero SBS,	
	de 40 gr/dm2 masa total, con armadura constituida	
	por fieltro de poliéster, colocada sin adherir al soporte	
	y con los solapos unidos mediante  soplete, capa se-	
	paradora a base de geotextil fieltro de poliester de	
	120 gr/m2 y capa de protección pesada y lastre con	
	5-6cm de grava lavada, incluso replanteo, formación	
	de baberos, sumideros y otros elementos especia-	
	les, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE y nor-	
	mas UNE-104.	
	MOOA.8a	0,320	h	Oficial 1ª construcción	21,28	6,81
	MOOA11a	0,320	h	Peón especializado construcción	16,42	5,25
	PQTG.1ba	1,050	m2	Chapa nerv acero galv 0.6x40mm	7,67	8,05
	PQTG.3cda	0,250	m	Babero a galv des 500 e/0.6	7,87	1,97
	PBUT11aa	2,500	u	Tornillo autr 6.3x70  a c/aran	0,18	0,45
	PBUT.5b	1,600	u	Tornillo autr 4.2x13 a c/aran	0,04	0,06
	PBUT.1a	1,000	u	Arandela 14.5x5x3 a galv neop	0,02	0,02
	PNTL.2bca	1,050	m2	Panel MW 0.039 e60mm	13,87	14,56
	PNIA.6a	1,100	m²	Fieltro de fibra vidrio FV-120	1,02	1,12
	PNIL.3cabb	1,100	m2	LBM (SBS)-40-FP PE	9,80	10,78
	PNIA.2aa	1,050	m2	Geotextil no tejido de poliéster 120 gr/m2	0,20	0,21
	PBRG.1ib	0,110	t	Grava caliza 10/25 s/lvd 10km	11,40	1,25
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	50,50	1,01
		
	Suma la partida		51,54
	Costes indirectos		3,00%	1,55
	TOTAL PARTIDA		53,09
	 144	EQSALV	ud	Equipo de salvamento en caseta	
	Constituido por una unidad de: llave de tuerca regula-	
	ble, hacha de salvamento apropiado para el uso de ae-	
	ronaves, cortadora de pernos hasta 60cm, palanca de	
	pata de cabra, gancho de retención, sierra de metales	
	con 6 hojas de repuesto, manta ignífuga, cuerda de	
	15m, tenaza de corte lateral, juego de destornillado-	
	res, cuchillo de cables y 2 pares de guantes ignífugos	
	P99EQ001	1,000	u	llave de tuerca regulable	45,00	45,00
	P99EQ002	1,000	u	hacha de salvamento apropiado para el uso de	80,00	80,00
	aeronaves	
	P99EQ003	1,000	u	cortadora de pernos hasta 60cm	28,00	28,00
	P99EQ004	1,000	u	palanca de pata de cabra	22,00	22,00
	P99EQ005	1,000	u	gancho de retención	12,00	12,00
	P99EQ006	1,000	u	sierra de metales con 6 hojas de repuesto	45,00	45,00
	P99EQ007	1,000	u	manta ignífuga	26,00	26,00
	P99EQ008	1,000	u	cuerda de 15m	35,00	35,00
	P99EQ009	1,000	u	tenaza de corte lateral	45,00	45,00
	P99EQ010	1,000	u	juego de destornilladores	16,00	16,00
	P99EQ011	1,000	u	cuchillo de cables	5,90	5,90
	P99EQ012	2,000	u	pares de guantes ignífugos	40,00	80,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	439,90	8,80
		
	Suma la partida		448,70
	Costes indirectos		3,00%	13,46
	TOTAL PARTIDA		462,16
	 145	EQTH.5cach	m2	Tejado ventilado inclinado	
	Tejado ventilado sobre forjado horizontal realizado	
	con tabicón de ladrillo hueco de 9cm de espesor con	
	el 25% de huecos, tablero de bardos cerámicos ma-	
	chihembrados de 110x25x3.5cm, capa de regulariza-	
	ción de 40mm de espesor de hormigón HNE-15 y un	
	tamaño máximo de árido de 20mm y acabado fratasa-	
	do, teja cerámica mixta de 46x29cm roja con solape	
	frontal y encaje lateral, clavada sobre listones de ma-	
	dera dispuestos en el sentido normal al de la máxima	
	pendiente, aislamiento térmico a base de lana mine-	
	ral (NW) de 100mm de espesor y K=0,044 W/mºC dis-	
	puesto sobre el forjado entre los apoyos de la cámara	
	de ventilación  e impermeabilización mediante lámina	
	de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM	
	(SBS)-24-FV terminada con arena, incluso limpieza, re-	
	planteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuen-	
	tros especiales.	
	MOOA.8a	0,590	h	Oficial 1ª construcción	21,28	12,56
	MOOA11a	0,590	h	Peón especializado construcción	16,42	9,69
	PNTL.1aie	1,050	m2	Manta MW 0.044 e100mm	5,18	5,44
	PNIL.3aaca	1,100	m2	LBM (SBS)-24-FV arena	4,33	4,76
	PNIB.6a	0,300	kg	Adhesivo caucho asf tipo PB-II	4,20	1,26
	PFFC.1bf	35,000	u	Ladrillo hueco db 24x11.5x9	0,30	10,50
	PBPM.1ea	0,013	m3	Mto cto M-2,5 man	79,69	1,04
	PBPO11bb	0,040	m3	HNE-15/B/20 obra	81,57	3,26
	PBMN11hd	0,020	m	Listón 60x40 mad pino	2,56	0,05
	PBUW.7a	8,000	u	Tirafondo ø 4mm lg 90mm	0,13	1,04
	PQTT.3b	12,000	u	Teja cerámica mixta 43x26 roja	0,87	10,44
	PBUC.5b	0,120	cu	Puntas 2.8-3x50 acero esti galv	2,23	0,27
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	60,30	1,21
	EQTW.3ab	1,000	m²	Tablero cerámico doblado tejados	16,77	16,77
	E22.SISPO	1,000	m²	Sistema Onducober "ONDULINE"	31,58	31,58
		
	Suma la partida		109,87
	Costes indirectos		3,00%	3,30
	TOTAL PARTIDA		113,17
	 146	EQTW30aab	m	Canalón chapa de acero galvanizado	
	Canalón visto de sección rectangular, de chapa de	
	acero galvanizado de 10x10x10cm, incluso parte pro-	
	porcional de solapes, piezas especiales para cana-	
	lón y accesorios de fijación.	
	MOOA.8a	0,200	h	Oficial 1ª construcción	21,28	4,26
	MOOA11a	0,200	h	Peón especializado construcción	16,42	3,28
	PQTA.6aab	1,050	m	Canalón a galv  10x10 cua	9,30	9,77
	PIFW.5a	0,420	u	Abrazadera metálica	0,96	0,40
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	17,70	0,35
		
	Suma la partida		18,06
	Costes indirectos		3,00%	0,54
	TOTAL PARTIDA		18,60
	 147	ERPA.4ebac	m2	Gres 40x40 C1 jnt min CG2	
	Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 -	
	3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado mono-	
	color de 40x40cm, colocado con adhesivo cementoso	
	normal (C1) y rejuntado con mortero de juntas cemento-	
	so mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según	
	Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido	
	por la Generalitat).	
	MOOA.8a	0,400	h	Oficial 1ª construcción	21,28	8,51
	MOOA12a	0,200	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,18
	PRRB.2eb	1,050	m2	Gres esm 40x40cm mcol	17,35	18,22
	PBUA50aaa	4,000	kg	Adh cementoso C1	0,54	2,16
	PBUR.1b	0,250	kg	Mto juntas cementoso CG2	1,26	0,32
	PBAA.1a	0,003	m³	Agua	1,05	0,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	32,40	0,65

	Suma la partida		33,04
	Costes indirectos		3,00%	0,99
	TOTAL PARTIDA		34,03
	 148	ERPE.1acab	m2	Enf M-5 maes frat hrz	
	Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de ce-	
	mento M-5 en paramento horizontal, según	
	NTE-RPE-8.	
	MOOA.8a	0,672	h	Oficial 1ª construcción	21,28	14,30
	MOOA12a	0,336	h	Peón ordinario construcción	15,90	5,34
	PBPM.1da	0,012	m3	Mto cto M-5 man	84,30	1,01
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	20,70	0,41
		
	Suma la partida		21,06
	Costes indirectos		3,00%	0,63
	TOTAL PARTIDA		21,69
	 149	ERPE.1bbbb	m2	Enf M-10 frat hrz int	
	Enfoscado sin maestrear fratasado, con mortero de ce-	
	mento M-10 en paramento horizontal interior, según	
	NTE-RPE-6.	
	MOOA.8a	0,456	h	Oficial 1ª construcción	21,28	9,70
	MOOA12a	0,228	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,63
	PBPM.1ba	0,012	m3	Mto cto M-10 man	92,68	1,11
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	14,40	0,29
		
	Suma la partida		14,73
	Costes indirectos		3,00%	0,44
	TOTAL PARTIDA		15,17
	 150	ERPE.1ccab	m2	Enf M-5 maes frat vert	
	Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de ce-	
	mento M-5 en paramento vertical, según NTE-RPE-7.	
	MOOA.8a	0,600	h	Oficial 1ª construcción	21,28	12,77
	MOOA12a	0,300	h	Peón ordinario construcción	15,90	4,77
	PBPM.1da	0,012	m3	Mto cto M-5 man	84,30	1,01
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	18,60	0,37
		
	Suma la partida		18,92
	Costes indirectos		3,00%	0,57
	TOTAL PARTIDA		19,49
	 151	ERPE.1daab	m2	Enf M-15 maes frat vert int	
	Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de ce-	
	mento M-15 en paramento vertical interior, según	
	NTE-RPE-7.	
	MOOA.8a	0,576	h	Oficial 1ª construcción	21,28	12,26
	MOOA12a	0,288	h	Peón ordinario construcción	15,90	4,58
	PBPM.1aa	0,012	m3	Mto cto M-15 man	100,16	1,20
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	18,00	0,36
		
	Suma la partida		18,40
	Costes indirectos		3,00%	0,55
	TOTAL PARTIDA		18,95
	 152	ERPE.1dbab	m2	Enf M-10 maes frat vert int	
	Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de ce-	
	mento M-10 en paramento vertical interior, según	
	NTE-RPE-7.	
	MOOA.8a	0,576	h	Oficial 1ª construcción	21,28	12,26
	MOOA12a	0,288	h	Peón ordinario construcción	15,90	4,58
	PBPM.1ba	0,012	m3	Mto cto M-10 man	92,68	1,11
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	18,00	0,36
		
	Suma la partida		18,31
	Costes indirectos		3,00%	0,55
	TOTAL PARTIDA		18,86
	 153	ERPG.4aba	m2	Guarn-enl y YG/L maes vert	
	Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pas-	
	ta de yeso YG/L sobre paramentos verticales, acabado	
	manual con llana, incluso limpieza y humedecido del	
	soporte, según NTE/RPG10.	
	MOOA.8a	0,175	h	Oficial 1ª construcción	21,28	3,72
	MOOA11a	0,175	h	Peón especializado construcción	16,42	2,87
	PBPL.3b	0,017	m³	Pasta de yeso YG/L	138,95	2,36
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	9,00	0,18
	ERPG10a	1,000	m2	Enlucido yeso pmto vertical	3,33	3,33
		
	Suma la partida		12,46
	Costes indirectos		3,00%	0,37
	TOTAL PARTIDA		12,83
	 154	ERPG.4abb	m2	Guarn-enl y YG/L maes hrz	
	Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pas-	
	ta de yeso YG/L sobre paramentos horizontales, acaba-	
	do manual con llana, incluso limpieza y humedecido	
	del soporte, según NTE/RPG10.	
	MOOA.8a	0,210	h	Oficial 1ª construcción	21,28	4,47
	MOOA11a	0,210	h	Peón especializado construcción	16,42	3,45
	PBPL.3b	0,017	m³	Pasta de yeso YG/L	138,95	2,36
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	10,30	0,21
	ERPG10b	1,000	m2	Enlucido yeso pmto horizontal	3,87	3,87
		
	Suma la partida		14,36
	Costes indirectos		3,00%	0,43
	TOTAL PARTIDA		14,79
	 155	ERPP.3abaa	m2	Pint plast acrl lis int vert bl	
	Revestimiento a base de pintura plástica acrílica ma-	
	te para la protección y decoración de superficies en in-	
	terior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpira-	
	ble e impermeable, con acabado mate, en color blan-	
	co, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero	
	de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e	
	imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica di-	
	luida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de	
	acabado, según NTE/RPP-24.	
	MOON.8a	0,300	h	Oficial 1ª pintura	19,00	5,70
	PRCP.3aca	0,060	l	Pint int plas acrl mate bl	3,15	0,19
	PRCP13fb	0,064	l	Masilla al agua bl	6,71	0,43
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	6,30	0,13
		
	Suma la partida		6,45
	Costes indirectos		3,00%	0,19
	TOTAL PARTIDA		6,64
	 156	ERPP.3abab	m2	Pint plast acrl lis int hrz bl	
	Revestimiento a base de pintura plástica acrílica ma-	
	te para la protección y decoración de superficies en in-	
	terior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpira-	
	ble e impermeable, con acabado mate, en color blan-	
	co, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o morte-	
	ro de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias	
	e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica	
	diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de	
	acabado, según NTE/RPP-24.	
	MOON.8a	0,330	h	Oficial 1ª pintura	19,00	6,27
	PRCP.3aca	0,072	l	Pint int plas acrl mate bl	3,15	0,23
	PRCP13fb	0,077	l	Masilla al agua bl	6,71	0,52
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	7,00	0,14
		
	Suma la partida		7,16
	Costes indirectos		3,00%	0,21
	TOTAL PARTIDA		7,37
	 157	ERPR.8abb	m2	Revestimiento mortero monocapa	
	Revestimiento continuo con mortero monocapa acaba-	
	do raspado con textura media en paramentos vertica-	
	les, color a determinar, realizado mediante la aplica-	
	ción mecánica de una capa de 10 a 15 mm de espe-	
	sor, regleado, raspado y cepillado final, incluso prepa-	
	ración previa del soporte con limpieza, regulación y pla-	
	neado y formación de aristas, considerando la planifica-	
	ción y colocación de juntas de trabajo con junquillos de	
	PVC y parte proporcional de colocación de malla de fi-	
	bra de vidrio en encuentros de materiales distintos, se-	
	gún NTE-RPR-9.	
	MOOA.8a	0,300	h	Oficial 1ª construcción	21,28	6,38
	MOOA11a	0,150	h	Peón especializado construcción	16,42	2,46
	PRCM.4c	17,000	kg	Mto monocapa rasp med	0,47	7,99
	PRCW13c	0,250	m2	Malla fi-v 50x1mm p/revestidos	2,32	0,58
	PBAA.1a	0,004	m³	Agua	1,05	0,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	17,40	0,35
		
	Suma la partida		17,76
	Costes indirectos		3,00%	0,53
	TOTAL PARTIDA		18,29
	 158	ERSA.4cbna	m2	Gres 30x30 C2TES1 jnt min L	
	Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) rea-	
	lizado con baldosa de gres esmaltado monocolor de	
	30x30cm, colocado con adhesivo cementoso mejora-	
	do con deslizamiento reducido, tiempo abierto amplia-	
	do y deformable (C2TE S1) y rejuntado con lechada de	
	cemento (L), incluso cortes y limpieza, según Guía de	
	la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la	
	Generalitat).	
	MOOA.8a	0,450	h	Oficial 1ª construcción	21,28	9,58
	MOOA12a	0,225	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,58
	PRRB.2cb	1,050	m2	Gres esm 30x30cm mcol	15,78	16,57
	PBUA50bfb	4,000	kg	Adh cementoso C2 TE S1	0,99	3,96
	PBPL.1h	0,001	m³	Lechada cto blanco BL 22.5X	137,24	0,14
	PBAA.1a	0,003	m³	Agua	1,05	0,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	33,80	0,68
		
	Suma la partida		34,51
	Costes indirectos		3,00%	1,04
	TOTAL PARTIDA		35,55
	 159	ERSA.4fbag	m2	Gres 45x45 C1 c/jnt CG2	
	Pavimento cerámico con junta (>3mm) realizado con	
	baldosa de gres esmaltado monocolor de 45x45cm,	
	colocado con adhesivo cementoso normal (C1) y rejun-	
	tado con mortero de juntas cementoso mejorado	
	(CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Bal-	
	dosa Cerámica (Documento Reconocido por la Genera-	
	litat).	
	MOOA.8a	0,350	h	Oficial 1ª construcción	21,28	7,45
	MOOA12a	0,175	h	Peón ordinario construcción	15,90	2,78
	PRRB.2fb	1,050	m2	Gres esm 45x45cm mcol	17,85	18,74
	PBUA50aaa	4,000	kg	Adh cementoso C1	0,54	2,16
	PBUR.1b	0,450	kg	Mto juntas cementoso CG2	1,26	0,57
	PBAA.1a	0,003	m³	Agua	1,05	0,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	31,70	0,63
		
	Suma la partida		32,33
	Costes indirectos		3,00%	0,97
	TOTAL PARTIDA		33,30
	 160	ERSA24bbaa	m	Rod gres 8x30 C1 L	
	Rodapié de gres esmaltado monocolor con junta míni-	
	ma (1.5 - 3mm) de 8x30cm, colocado con adhesivo ce-	
	mentoso normal (C1) y rejuntado con lechada de ce-	
	mento (L), incluso cortes y limpieza, según Guía de la	
	Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Ge-	
	neralitat).	
	MOOA.8a	0,150	h	Oficial 1ª construcción	21,28	3,19
	MOOA12a	0,075	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,19
	PRRB30bb	1,050	m	Rod gres esm 8x30cm mcol	2,36	2,48
	PBUA50aaa	0,300	kg	Adh cementoso C1	0,54	0,16
	PBPL.1h	0,001	m³	Lechada cto blanco BL 22.5X	137,24	0,14
	PBAA.1a	0,001	m³	Agua	1,05	0,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	7,20	0,14
		
	Suma la partida		7,30
	Costes indirectos		3,00%	0,22
	TOTAL PARTIDA		7,52
	 161	ERSA43aaaa	m	Peld gres esm c/tab MC L	
	Peldaño realizado con baldosa de gres esmaltado	
	con junta mínima (1.5 - 3mm), tomado con mortero de	
	cemento (MC) y rejuntado con lechada de cemento	
	(L), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldo-	
	sa Cerámica (Documento Reconocido por la Generali-	
	tat).	
	MOOA.8a	0,600	h	Oficial 1ª construcción	21,28	12,77
	MOOA12a	0,300	h	Peón ordinario construcción	15,90	4,77
	PRRB40a	1,000	m	Huella gres esm 30x30cm	9,03	9,03
	PRRB41a	1,000	m	Tabica gres esm 15x30cm	3,23	3,23
	PBPM.1da	0,008	m3	Mto cto M-5 man	84,30	0,67
	PBPL.1h	0,001	m³	Lechada cto blanco BL 22.5X	137,24	0,14
	PBAA.1a	0,001	m³	Agua	1,05	0,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	30,60	0,61
		
	Suma la partida		31,22
	Costes indirectos		3,00%	0,94
	TOTAL PARTIDA		32,16
	 162	ESPAFF	ud	Espumógeno sintético AFFF, para incendios A y B.	
	Espumógeno sintético AFFF, para incendios A y B.	
	MOOF11a	0,200	h	Especialista fontanería	16,19	3,24
	E99ES001	1,000	u	Espumógeno sintético AFFF, para incendios A y	5,96	5,96
	B.	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	9,20	0,18
		
	Suma la partida		9,38
	Costes indirectos		3,00%	0,28
	TOTAL PARTIDA		9,66
	 163	FPLH7	m²	Fachada 1/2pieLP+MW-0.034+LH9	
	Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica	
	de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámi-	
	cos perforados revestida interiormente de mortero de	
	cemento.	
	Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a	
	base de espuma rígida de poliuretano proyectado "in	
	situ" con un espesor medio de 40 mm.,  resistencia a	
	la compresión de 4.5 kg/cm2 y una conductividad tér-	
	mica de 0.019 kcal/mh°C.	
	Hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco do-	
	ble de 9 cm de espesor, incluso jambas, ejecución	
	de encuentros, elementos especiales y recibido de	
	carpintería, considerando un 3% de perdidas y un	
	20% de mermas de mortero según DB SE-F del CTE,	
	NTE-FFL , NTE-RPG y NTE-RPE.  Tipo FC04a03Uad,	
	según el Catálogo de elementos constructivos (Docu-	
	mento Reconocido por la Generalitat DRA 02/06). E=	
	255 mm M= 272 kg/m2 U= 1/(0.61+1.40) W/m2K, se-	
	gún DB HE del CTE. Grado de impermeabilización	
	(G.I.)= 3, según DB HS del CTE. Resistencia al fue-	
	go= EI180, según DB SI del CTE.	
	EFFC.1bcfa	1,000	m²	Fab LP 24x11.5x7 e 11.5cm	49,52	49,52
	EFFC.2add	1,000	m2	Tabicón LH 24x11.5x9 e 9cm	17,88	17,88
	ENTF.1aahb	0,000	m2	MW 0.034 e 80mm intermedio/muros doble hj	16,53	0,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	67,40	1,35
		
	Suma la partida		68,75
	Costes indirectos		3,00%	2,06
	TOTAL PARTIDA		70,81
	 164	GRND.2a	t	Depósito RCDs materiales cerámicos limpios LER 17 01 03	
	Depósito de residuos compuestos por tejas y materia-	
	les cerámicos exentos de hierro, madera o cualquier	
	material no pétreo, con una densidad mayor de 1.2	
	t/m3, en instalación autorizada para la valorización y/o	
	eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lista	
	Europea de Residuos (LER) vigente.	
	Suma la partida		6,00
	Costes indirectos		3,00%	0,18
	TOTAL PARTIDA		6,18
	 165	GRND.3a	t	Depósito de RCDs metales mezclados	
	Depósito de residuos compuestos por metales mez-	
	clados, con una densidad aproximada de 4 t/m3, en	
	instalación autorizada para la valorización y/o elimina-	
	ción de RCDs con código 17 04 07 de la Lista Euro-	
	pea de Residuos (LER) vigente.	
	Suma la partida		7,00
	Costes indirectos		3,00%	0,21
	TOTAL PARTIDA		7,21
	 166	GRND.4a	t	Depósito de RCDs madera	
	Depósito de residuos compuestos por madera con	
	una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instalación	
	autorizada para la valorización y/o eliminación de	
	RCDs con código 17 02 01 de la Lista Europea de Re-	
	siduos (LER) vigente.	
	Suma la partida		15,00
	Costes indirectos		3,00%	0,45
	TOTAL PARTIDA		15,45
	 167	GRND.6a	t	Depósito de plástico	
	Depósito de residuos compuestos por plástico con	
	una densidad aproximada de 0.5 t/m3, en instalación	
	autorizada para la valorización y/o eliminación de	
	RCDs con código 17 02 03 de la Lista Europea de Re-	
	siduos (LER) vigente.	
	Suma la partida		30,00
	Costes indirectos		3,00%	0,90
	TOTAL PARTIDA		30,90
	 168	GRND.7a	t	Depósito de RCDs papel y cartón	
	Depósito de residuos compuestos por papel y cartón	
	con una densidad aproximada de 0.1 t/m3, en instala-	
	ción autorizada para la valorización y/o eliminación de	
	RCDs con código 20 01 01 de la Lista Europea de Re-	
	siduos (LER) vigente.	
	Suma la partida		17,00
	Costes indirectos		3,00%	0,51
	TOTAL PARTIDA		17,51
	 169	GRND10b	t	Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04	
	Depósito de residuos mezclados de construcción y de-	
	molición (distintos de los especificados en los códi-	
	gos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03) con entre el 50% y	
	70% de material no reciclable con una densidad de en-	
	tre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada para la va-	
	lorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09	
	04 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.	
	Suma la partida		22,00
	Costes indirectos		3,00%	0,66
	TOTAL PARTIDA		22,66
	 170	GRND11a	t	Depósito de mezcla residuos municipales	
	Depósito de mezcla de residuos municipales (basu-	
	ra), con una densidad aproximada de 0.8 t/m3, en ins-	
	talación autorizada para la valorización y/o eliminación	
	de residuos con código 20 03 01 de la Lista Europea	
	de Residuos (LER) vigente.	
	Suma la partida		9,00
	Costes indirectos		3,00%	0,27
	TOTAL PARTIDA		9,27
	 171	GRNO.2b	t	Clasificación mecánica RCDs en obra	
	Recogida y clasificación selectiva por fracciones de re-	
	siduos no peligrosos en la zona de almacenamiento	
	de residuos de la obra (excepto tierras y piedras de ex-	
	cavación) realizados mediante medios mecánicos,	
	sin incluir la carga en contenedor o camión.	
	MOOA12a	0,200	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,18
	MMMT.8af	0,200	h	Dumper hidr crg frtl 3000kg	7,51	1,50
	MMME.1abb	0,033	h	Retro de neum s/palafrtl 0,4m3	41,01	1,35
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	6,00	0,12
		
	Suma la partida		6,15
	Costes indirectos		3,00%	0,18
	TOTAL PARTIDA		6,33
	 172	GRNT.2ba	t	Carga mec RCDs tejas y materiales cerámicos 17 01 03	
	Carga de RCDs compuestos por tejas y materiales ce-	
	rámicos (LER 17 01 03) de una densidad aproximada	
	de 0.9 t/m3 en camión o contenedor realizada median-	
	te medios mecánicos.	
	GRNT.1ba	1,111	m3	Carga mec RCDs tejas y materiales cerámicos	0,50	0,56
	17 01 03	
		
	Suma la partida		0,56
	Costes indirectos		3,00%	0,02
	TOTAL PARTIDA		0,58
	 173	GRNT.2ca	t	Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07	
	Carga de RCDs compuestos por metales mezclados	
	(LER 17 04 07) de una densidad aproximada de 2	
	t/m3 en camión o contenedor realizada mediante me-	
	dios mecánicos.	
	GRNT.1ca	0,500	m3	Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07	0,50	0,25
		
	Suma la partida		0,25
	Costes indirectos		3,00%	0,01
	TOTAL PARTIDA		0,26
	 174	GRNT.2da	t	Carga mec RCDs madera 17 02 01	
	Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02	
	01) de una densidad aproximada de 0.5 t/m3 en ca-	
	mión o contenedor realizada mediante medios mecá-	
	nicos.	
	GRNT.1da	2,000	m3	Carga mec RCDs madera 17 02 01	0,50	1,00
		
	Suma la partida		1,00
	Costes indirectos		3,00%	0,03
	TOTAL PARTIDA		1,03
	 175	GRNT.2fb	t	Carga man RCDs plástico 17 02 03	
	Carga de RCDs compuestos por plástico (LER 17 02	
	03) de una densidad aproximada de 0.5 t/m3 en conte-	
	nedor realizada mediante medios manuales.	
	GRNT.1fb	2,000	m3	Carga man RCDs plástico 17 02 03	11,35	22,70
		
	Suma la partida		22,70
	Costes indirectos		3,00%	0,68
	TOTAL PARTIDA		23,38
	 176	GRNT.2gb	t	Carga man RCDs papel y cartón 20 01 01	
	Carga de RCDs compuestos por papel y cartón (LER	
	20 01 01) de una densidad aproximada de 0.3 t/m3	
	en contenedor realizada mediante medios manuales.	
	GRNT.1gb	3,333	m3	Carga man RCDs papel y cartón 20 01 01	6,81	22,70
		
	Suma la partida		22,70
	Costes indirectos		3,00%	0,68
	TOTAL PARTIDA		23,38
	 177	GRNT.2ja	t	Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04	
	Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados	
	(LER 17 09 04) de una densidad aproximada de 1	
	t/m3 en camión o contenedor realizada mediante me-	
	dios mecánicos.	
	GRNT.1ja	1,000	m3	Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04	0,50	0,50
		
	Suma la partida		0,50
	Costes indirectos		3,00%	0,02
	TOTAL PARTIDA		0,52
	 178	GRNT.5ac	u	Transporte contenedor RCDs 4 m3 30 km.	
	Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor	
	de RCDs de 4 m3 de capacidad a instalación de valori-	
	zación y/o eliminación considerando una distancia de	
	transporte de 30 km, realizado por transportista autori-	
	zado.	
	Suma la partida		63,50
	Costes indirectos		3,00%	1,91
	TOTAL PARTIDA		65,41
	 179	GRNT.5bc	u	Transporte contenedor RCDs 6 m3 30 km.	
	Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor	
	de RCDs de 6 m3 de capacidad a instalación de valori-	
	zación y/o eliminación considerando una distancia de	
	transporte de 30 km, realizado por transportista autori-	
	zado.	
	Suma la partida		83,50
	Costes indirectos		3,00%	2,51
	TOTAL PARTIDA		86,01
	 180	GRNT.5cc	u	Transporte contenedor RCDs 12 m3 30 km.	
	Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor	
	de RCDs de 12 m3 de capacidad a instalación de valo-	
	rización y/o eliminación considerando una distancia	
	de transporte de 30 km, realizado por transportista au-	
	torizado.	
	Suma la partida		103,50
	Costes indirectos		3,00%	3,11
	TOTAL PARTIDA		106,61
	 181	GRPD.1ic	u	Depósito RP LER 15 01 10* bidón 200 l	
	Depósito de bidón de 200 litros de residuos peligro-	
	sos con código 15 01 10* de la Lista Europea de Resi-	
	duos (LER) según Decisión 2014/955/UE compues-	
	tos por envases vacíos de plástico o  metal contamina-	
	dos, en instalación autorizada para la valorización y/o	
	eliminación de residuos peligrosos de construcción y	
	demolición, según la normativa vigente.	
	Suma la partida		47,00
	Costes indirectos		3,00%	1,41
	TOTAL PARTIDA		48,41
	 182	GRPO.3ca	u	Suministro y llenado bidón RP 200 l	
	Suministro, etiquetado y llenado de bidón de 200 li-	
	tros de capacidad con residuos peligrosos de cons-	
	trucción y demolición.	
	MOOA11a	0,800	h	Peón especializado construcción	16,42	13,14
	MMRB.1c	1,000	u	Bidón residuos peligros 200 l	45,00	45,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	58,10	1,16
		
	Suma la partida		59,30
	Costes indirectos		3,00%	1,78
	TOTAL PARTIDA		61,08
	 183	GRPT.1ab	u	Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 cont 1m3 30km	
	Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros pa-	
	letizados -ó 2 contenedores de 1 m3- con residuos de	
	construcción y demolición peligrosos en camión grúa	
	de 3.5 t realizado por transportista autorizado a instala-	
	ción de valorización y/o eliminación considerando una	
	distancia de 30 km, los tiempos de carga y espera y	
	los trámites documentales, todo ello según la normati-	
	va vigente.	
	MMMT18a	1,200	h	Camión grúa 3.5 t	40,40	48,48
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	48,50	0,97
		
	Suma la partida		49,45
	Costes indirectos		3,00%	1,48
	TOTAL PARTIDA		50,93
	 184	GRTD.1a	t	Depósito de RCDs material de excavación	
	Depósito de tierras y piedras (distintas de las especifi-	
	cadas en el código 17 05 03) procedentes de la exca-	
	vación con una densidad aproximada de 1.80 t/m3 y	
	un coeficiente de esponjamiento de 1.40, en instala-	
	ción autorizada para la valorización y/o eliminación de	
	RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Re-	
	siduos (LER) vigente.	
	Suma la partida		2,50
	Costes indirectos		3,00%	0,08
	TOTAL PARTIDA		2,58
	 185	GRTD.2a	t	Depósito RCDs desbroce LER 20 02 01	
	Depósito de residuos procedentes del desbroce del te-	
	rreno con una densidad aproximada de 0.80 t/m3, en	
	instalación autorizada para la valorización y/o elimina-	
	ción de RCDs con código 20 02 01 de la Lista Euro-	
	pea de Residuos (LER) vigente.	
	Suma la partida		6,38
	Costes indirectos		3,00%	0,19
	TOTAL PARTIDA		6,57
	 186	GRTT.1ba	m³	Carga mecánica material de desbroce	
	Carga de RCDs compuestos por madera procedente	
	de desbroce o poda (LER 20 02 01) de una densidad	
	aproximada de 0.8 t/m3 realizada mediante medios	
	mecánicos.	
	MMMR.1bb	0,010	h	Pala crgra de neum 102cv 1,5m3	49,14	0,49
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	0,50	0,01
		
	Suma la partida		0,50
	Costes indirectos		3,00%	0,02
	TOTAL PARTIDA		0,52
	 187	GRTT.2aa	t	Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04	
	Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras	
	(LER 17 05 04) de una densidad aproximada de 1.8	
	t/m3 realizada mediante medios mecánicos.	
	GRTT.1aa	0,556	m3	Carga mec RCDs material de excavación 17 05	0,50	0,28
	04	
		
	Suma la partida		0,28
	Costes indirectos		3,00%	0,01
	TOTAL PARTIDA		0,29
	 188	GRTT.2ba	t	Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01	
	Carga de RCDs compuestos por madera procedente	
	de desbroce y poda (LER 20 02 01) de una densidad	
	aproximada de 0.8 t/m3 realizada mediante medios	
	mecánicos.	
	GRTT.1ba	1,250	m³	Carga mecánica material de desbroce	0,50	0,63
		
	Suma la partida		0,63
	Costes indirectos		3,00%	0,02
	TOTAL PARTIDA		0,65
	 189	GRTT.3a	t	Transporte tierras o desbroces camión 15 t 20 km	
	Transporte de tierras y piedras o material de desbro-	
	ce en camión de 15 t realizado por transportista autori-	
	zado a instalación de valorización y/o eliminación con-	
	siderando una distancia de 20 km y los tiempos de	
	carga y espera.	
	MMMT14cca	0,053	h	Cmn de transp 15T 12m3 2ejes	49,05	2,60
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2,60	0,05
		
	Suma la partida		2,65
	Costes indirectos		3,00%	0,08
	TOTAL PARTIDA		2,73
	 190	GRTT.5cc	u	Transporte contenedor tierras/desbroce 12 m3 30 km.	
	Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor	
	con tierras y piedras o material de desbroce de 12 m3	
	de capacidad considerando una distancia de transpor-	
	te de 30 km, realizado por transportista autorizado.	
	Suma la partida		103,50
	Costes indirectos		3,00%	3,11
	TOTAL PARTIDA		106,61
	 191	IAA031	Ud	Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm	
	Suministro e instalación de mástil para fijación de 3	
	antenas, de acero con tratamiento anticorrosión, de 3	
	m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y	
	cuantos accesorios sean necesarios para su correcta	
	instalación. Totalmente montado, conexionado y proba-	
	do.	
	Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y	
	aplomado del mástil.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,998	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	18,79
	MOOL.9a	0,998	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	18,79
	PIAR.5b	1,000	m	Mástil de altura 3m	25,95	25,95
	mt40saf011sd	2,000	Ud	Garra de anclaje a obra en L para mástil, para	7,30	14,60
	colocación en sup	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	78,10	1,56
		
	Suma la partida		79,69
	Costes indirectos		3,00%	2,39
	TOTAL PARTIDA		82,08
	 192	IAA034	Ud	Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radio	
	Suministro e instalación de antena exterior FM, circu-	
	lar, para captación de señales de radiodifusión sono-	
	ra analógica procedentes de emisiones terrenales,	
	de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso an-	
	clajes y cuantos accesorios sean necesarios para su	
	correcta instalación. Totalmente montada, conexiona-	
	da y probada.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexio-	
	nado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,454	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	8,55
	MOOL.9a	0,454	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	8,55
	PIAR.3a	1,000	u	Antena FM circular	22,16	22,16
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	39,30	0,79
		
	Suma la partida		40,05
	Costes indirectos		3,00%	1,20
	TOTAL PARTIDA		41,25
	 193	IAA034b	Ud	Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión	
	Suministro e instalación de antena exterior DAB para	
	captación de señales de radiodifusión sonora digital	
	procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento,	
	0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de	
	longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean	
	necesarios para su correcta instalación. Totalmente	
	montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexio-	
	nado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,600	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	11,30
	MOOL.9a	0,600	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	11,30
	mt40ecf020a	1,000	Ud	Antena exterior DAB para captación de señales	44,24	44,24
	de radiodifusión s	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	66,80	1,34
		
	Suma la partida		68,18
	Costes indirectos		3,00%	2,05
	TOTAL PARTIDA		70,23
	 194	IAA034c	Ud	Antena exterior UHF para captación de señales de televisión	
	Suministro e instalación de antena exterior UHF para	
	captación de señales de televisión analógica, televi-	
	sión digital terrestre (TDT) y televisión de alta defini-	
	ción (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, ca-	
	nales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganan-	
	cia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. In-	
	cluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios	
	para su correcta instalación. Totalmente montada, co-	
	nexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexio-	
	nado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,600	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	11,30
	MOOL.9a	0,600	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	11,30
	PIAR.1c	1,000	u	Antena TV, UHF ganancia 16.5dB	55,24	55,24
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	77,80	1,56
		
	Suma la partida		79,40
	Costes indirectos		3,00%	2,38
	TOTAL PARTIDA		81,78
	 195	IAA040	Ud	Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador monocanal UHF,	
	Suministro e instalación de equipo de cabecera, for-	
	mado por: 1 amplificador monocanal UHF, de 50 dB	
	de ganancia; 2 amplificadores multicanal UHF, de 50	
	dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador	
	DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y	
	automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU).	
	Incluso fuente de alimentación, soporte, puentes de in-	
	terconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezclado-	
	res y cuantos accesorios sean necesarios para su co-	
	rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y	
	probado.	
	Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	8,000	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	150,64
	MOOL.9a	8,000	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	150,64
	PIAR17dcc	1,000	u	Ampcf monocanal UHF 50dB	108,41	108,41
	PIAR18a	1,000	u	Amplificador multicanal, 50 dB	76,71	76,71
	mt40eaf010ge	1,000	Ud	Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, según	64,37	64,37
	UNE-EN 50083-5.	
	mt40eaf010lf	1,000	Ud	Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, según	65,44	65,44
	UNE-EN 50083-5.	
	PIAR19b	1,000	u	Fuente alim ampcf mcan 2.3A	86,52	86,52
	mt40eaf102a	1,000	Ud	Soporte metálico, con capacidad para 10	33,52	33,52
	módulos y fuente de alim	
	PIAR23b	8,000	u	Puente 75ohms F-F	3,28	26,24
	PIAR21a	4,000	u	Carga coaxial 75ohms IEC 9.5	3,07	12,28
	mt40irf023a	1,000	Ud	Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4	4,16	4,16
	dB de pérdidas de	
	PIAR.7a	2,000	u	Mezclador de mástil	10,92	21,84
	mt40www040	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones	1,33	1,33
	audiovisuales.	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	802,10	16,04
		
	Suma la partida		818,14
	Costes indirectos		3,00%	24,54
	TOTAL PARTIDA		842,68
	 196	IAA100	m	Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre	
	Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 de 75	
	Ohm de impedancia característica media, con conduc-	
	tor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctri-	
	co de polietileno celular, pantalla de cinta de alumi-	
	nio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados	
	de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diá-	
	metro de color blanco. Incluso p/p de accesorios y ele-	
	mentos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-	
	do y probado.	
	Incluye: Tendido de cables. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	MOOL.8a	0,050	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	0,94
	MOOL.9a	0,050	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	0,94
	PIAR35a	1,000	m	Cable coaxial c/atenuación 29	0,62	0,62
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2,50	0,05
		
	Suma la partida		2,55
	Costes indirectos		3,00%	0,08
	TOTAL PARTIDA		2,63
	 197	IAA110	Ud	Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida	
	Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz,	
	de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación,	
	con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexio-	
	nado y probado.	
	Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,100	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	1,88
	MOOL.9a	0,100	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	1,88
	mt40edf010aa	1,000	Ud	Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y	6,08	6,08
	12 dB de pérdida de	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	9,80	0,20
		
	Suma la partida		10,04
	Costes indirectos		3,00%	0,30
	TOTAL PARTIDA		10,34
	 198	IAA110b	Ud	Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida	
	Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz,	
	de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación,	
	con conectores tipo "F". Totalmente montado, conexio-	
	nado y probado.	
	Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,100	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	1,88
	MOOL.9a	0,091	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	1,71
	mt40edf010bb	1,000	Ud	Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y	6,64	6,64
	15 dB de pérdida de	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	10,20	0,20
		
	Suma la partida		10,43
	Costes indirectos		3,00%	0,31
	TOTAL PARTIDA		10,74
	 199	IAA115	Ud	Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas.	
	Suministro e instalación de distribuidor de 5-1000	
	MHz de 2 salidas, de 5 dB de pérdidas de inserción.	
	Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,091	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	1,71
	MOOL.9a	0,091	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	1,71
	mt40irt023a	1,000	Ud	Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5	6,79	6,79
	dB de pérdidas de	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	10,20	0,20
		
	Suma la partida		10,41
	Costes indirectos		3,00%	0,31
	TOTAL PARTIDA		10,72
	 200	IAA115c	Ud	Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.	
	Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400	
	MHz de 8 salidas, de 14 dB de pérdidas de inserción	
	a 850 MHz y 17 dB de pérdidas de inserción a 2150	
	MHz. Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,250	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	4,71
	MOOL.9a	0,250	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	4,71
	mt40irf023y	1,000	Ud	Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas, de 14	12,72	12,72
	dB de pérdidas de	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	22,10	0,44
		
	Suma la partida		22,58
	Costes indirectos		3,00%	0,68
	TOTAL PARTIDA		23,26
	 201	IAA120	Ud	Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.	
	Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de	
	5-1000 MHz, con embellecedor. Totalmente montada,	
	conexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,500	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	9,42
	PIAR37a	1,000	u	Base de toma	6,20	6,20
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	15,60	0,31
		
	Suma la partida		15,93
	Costes indirectos		3,00%	0,48
	TOTAL PARTIDA		16,41
	 202	IAA120b	Ud	Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.	
	Suministro e instalación de toma separadora doble,	
	TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. Total-	
	mente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,600	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	11,30
	mt40irf050d	1,000	Ud	Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400	5,93	5,93
	MHz, con embellecedor	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	17,20	0,34
		
	Suma la partida		17,57
	Costes indirectos		3,00%	0,53
	TOTAL PARTIDA		18,10
	 203	IAF070	m	Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzado	
	Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no pro-	
	pagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, ca-	
	tegoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento	
	de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplásti-	
	ca LSFH libre de halógenos, con baja emisión de hu-	
	mos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro. Inclu-	
	so p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total-	
	mente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Tendido de cables. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-	
	mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,014	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	0,26
	MOOL.9a	0,014	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	0,26
	PIAD.4bba	1,000	m	Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre	0,87	0,87
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1,40	0,03
		
	Suma la partida		1,42
	Costes indirectos		3,00%	0,04
	TOTAL PARTIDA		1,46
	 204	IAF075	Ud	Roseta de terminación de red de dispersión	
	Suministro e instalación de roseta de terminación de	
	red de dispersión formada por conector hembra tipo	
	RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie,	
	de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Totalmente monta-	
	da, conexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,163	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	3,07
	PIAD.5aba	1,000	u	Rsta p/voz-dt sim UTP ctg 6	17,75	17,75
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	20,80	0,42
		
	Suma la partida		21,24
	Costes indirectos		3,00%	0,64
	TOTAL PARTIDA		21,88
	 205	IAF085b	Ud	Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas,	
	Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 en-	
	trada y 8 salidas, con conectores hembra tipo RJ45	
	de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de	
	conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígi-	
	do U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de co-	
	bre, categoría 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre	
	de halógenos, con baja emisión de humos y gases co-	
	rrosivos y conector macho tipo RJ45 de 8 contactos, ca-	
	tegoría 6, en ambos extremos. Totalmente montado, co-	
	nexionado y probado.	
	Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del lati-	
	guillo.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,600	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	11,30
	mt40mta060b	1,000	Ud	Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con	27,65	27,65
	conectores hemb	
	mt40mta070b	1,000	Ud	Latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud	6,89	6,89
	formado por cable rí	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	45,80	0,92
		
	Suma la partida		46,76
	Costes indirectos		3,00%	1,40
	TOTAL PARTIDA		48,16
	 206	IAF090	Ud	Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.	
	Suministro e instalación de toma simple con conector	
	tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embelle-	
	cedor. Totalmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,163	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	3,07
	mt40dpt060a	1,000	Ud	Toma simple con conector tipo RJ45 de 8	15,17	15,17
	contactos, categoría 6,	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	18,20	0,36
		
	Suma la partida		18,60
	Costes indirectos		3,00%	0,56
		
	TOTAL PARTIDA		19,16
	 207	IAO035	Ud	Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble	
	Suministro e instalación de roseta para fibra óptica for-	
	mada por conector tipo SC doble y caja de superficie.	
	Totalmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	MOOL.8a	0,300	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	5,65
	mt40fod035a	1,000	Ud	Roseta para fibra óptica formada por conector	27,83	27,83
	tipo SC doble y ca	
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	33,50	0,67
		
	Suma la partida		34,15
	Costes indirectos		3,00%	1,02
	TOTAL PARTIDA		35,17
	 208	ICA010	Ud	Termo eléctrico 75l.	
	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural verti-	
	cal, resistencia blindada, capacidad 75 l, potencia 2	
	kW, de 758 mm de altura y 450 mm de diámetro, for-	
	mado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de es-	
	puma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magne-	
	sio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de	
	seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera, lati-	
	guillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en	
	la salida. Totalmente montado, conexionado y proba-	
	do.	
	Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento	
	mediante elementos de anclaje. Colocación del apara-	
	to y accesorios. Conexionado con las redes de conduc-	
	ción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38tew021ff	1,000	Ud	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural	202,73	202,73
	vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l,	
	potencia 2 kW, de 758 mm de al	
	mt38tew010a	2,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	2,85	5,70
	mt37sve010b	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	4,13	8,26
	de 1/2".	
	mt37svs050a	1,000	Ud	Válvula de seguridad antirretorno, de latón	6,05	6,05
	cromado, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada	
	a 8 bar de presión, con maneta de pur	
	mt38www011	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.	1,45	1,45
	MOOF.8a	0,740	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	14,89
	MOOF12a	0,740	h	Peón fontanería	14,99	11,09
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	250,20	5,00
		
	Suma la partida		255,17
	Costes indirectos		3,00%	7,66
	TOTAL PARTIDA		262,83
	 209	ICA010b	Ud	Termo eléctrico 100l.	
	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural verti-	
	cal, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia	
	2,2 kW, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro,	
	formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de	
	espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magne-	
	sio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de	
	seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera, latigui-	
	llos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la sa-	
	lida. Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento	
	mediante elementos de anclaje. Colocación del apara-	
	to y accesorios. Conexionado con las redes de conduc-	
	ción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38tew021hh	1,000	Ud	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural	226,98	226,98
	vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l,	
	potencia 2,2 kW, de 913 mm de	
	mt38tew010a	2,000	Ud	Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.	2,85	5,70
	mt37sve010b	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	4,13	8,26
	de 1/2".	
	mt37svs050a	1,000	Ud	Válvula de seguridad antirretorno, de latón	6,05	6,05
	cromado, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada	
	a 8 bar de presión, con maneta de pur	
	mt38www011	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.	1,45	1,45
	MOOF.8a	0,786	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	15,81
	MOOF12a	0,786	h	Peón fontanería	14,99	11,78
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	276,00	5,52
		
	Suma la partida		281,55
	Costes indirectos		3,00%	8,45
	TOTAL PARTIDA		290,00
	 210	ICB010	Ud	Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos para	
	instalación colectiva, sobre cubierta inclinada.	
	Captador solar térmico formado por batería de 3 módu-	
	los, compuesto cada uno de ellos de un captador so-	
	lar térmico plano, con panel de montaje vertical de	
	1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimien-	
	to óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993	
	W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel	
	de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar	
	granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia	
	(92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reci-	
	clable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor	
	de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor	
	de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro	
	de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre solda-	
	dos en omega sin metal de aportación, aislamiento de	
	lana mineral de 60 mm de espesor y uniones median-	
	te manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápi-	
	do, colocados sobre estructura soporte para cubierta	
	plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjun-	
	to de conexiones hidráulicas entre captadores solares	
	térmicos, líquido de relleno para captador solar térmi-	
	co, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y	
	demás accesorios. Totalmente montado, conexionado	
	y probado.	
	Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la es-	
	tructura soporte. Colocación y fijación de los paneles	
	sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de	
	conducción de agua. Llenado del circuito.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38csg005a	3,000	Ud	Captador solar térmico plano, con panel de	391,00	1.173,00
	montaje vertical de 1135x2115x112 mm,	
	superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75	
	mt38csg006a	3,000	Ud	Estructura soporte, para cubierta plana, para	235,00	705,00
	captador solar térmico.	
	mt38csg040	1,000	Ud	Kit de conexiones hidráulicas para captadores	91,67	91,67
	solares térmicos, con conexiones aisladas,	
	tapones, pasacables y racores.	
	mt38csg120	1,000	Ud	Purgador automático, especial para	72,75	72,75
	aplicaciones de energía solar térmica, equipado	
	con válvula de esfera y cámara de acumulación	
	mt38csg110	1,000	Ud	Válvula de seguridad especial para	38,80	38,80
	aplicaciones de energía solar térmica, para una	
	temperatura máxima de 130°C.	
	mt38csg100	3,450	l	Solución agua-glicol para relleno de captador	4,00	13,80
	solar térmico, para una temperatura de trabajo	
	de -28°C a +200°C.	
	mt37sve010d	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	9,81	19,62
	de 1".	
	MOOF.8a	6,401	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	128,79
	MOOF12a	6,401	h	Peón fontanería	14,99	95,95
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2.339,40	46,79
		
	Suma la partida		2.386,17
	Costes indirectos		3,00%	71,59
	TOTAL PARTIDA		2.457,76
	 211	ICE040	Ud	Radiador, compuesto de 3 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica	
	407,4 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferen-	
	cia media de temperatura de 50°C entre el radiador y	
	el ambiente, compuesto de 3 elementos, de 781 mm	
	de altura, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitubo. Inclu-	
	so llave de paso termostática, detentor, purgador auto-	
	mático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor-	
	tes, racores de conexión a la red de distribución, plafo-	
	nes y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-	
	xionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-	
	mento mediante elementos de anclaje. Situación y fija-	
	ción de las unidades. Montaje de accesorios. Conexio-	
	nado con la red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38emi010eq	3,000	Ud	Elemento para radiador de aluminio inyectado	20,89	62,67
	en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y	
	110°C, de 781 mm de altura, con fro	
	mt38emi011a	1,000	Ud	Kit para montaje de radiador de aluminio	13,75	13,75
	inyectado, compuesto por tapones y	
	reducciones, pintados y zincados con rosca a	
	derecha	
	mt38emi013	1,000	Ud	Kit para conexión de radiador de aluminio	25,80	25,80
	inyectado a la tubería de distribución,	
	compuesto por llave de paso termostática, dete	
	MOOF.8a	0,283	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	5,69
	MOOF12a	0,283	h	Peón fontanería	14,99	4,24
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	112,20	2,24
		
	Suma la partida		114,39
	Costes indirectos		3,00%	3,43
	TOTAL PARTIDA		117,82
	 212	ICE040b	Ud	Radiador, compuesto de 4 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica	
	543,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferen-	
	cia media de temperatura de 50°C entre el radiador y	
	el ambiente, compuesto de 4 elementos, de 781 mm	
	de altura, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitubo. Inclu-	
	so llave de paso termostática, detentor, purgador auto-	
	mático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor-	
	tes, racores de conexión a la red de distribución, plafo-	
	nes y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-	
	xionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-	
	mento mediante elementos de anclaje. Situación y fija-	
	ción de las unidades. Montaje de accesorios. Conexio-	
	nado con la red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38emi010eq	4,000	Ud	Elemento para radiador de aluminio inyectado	20,89	83,56
	en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y	
	110°C, de 781 mm de altura, con fro	
	mt38emi011a	1,000	Ud	Kit para montaje de radiador de aluminio	13,75	13,75
	inyectado, compuesto por tapones y	
	reducciones, pintados y zincados con rosca a	
	derecha	
	mt38emi013	1,000	Ud	Kit para conexión de radiador de aluminio	25,80	25,80
	inyectado a la tubería de distribución,	
	compuesto por llave de paso termostática, dete	
	MOOF.8a	0,328	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	6,60
	MOOF12a	0,328	h	Peón fontanería	14,99	4,92
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	134,60	2,69
		
	Suma la partida		137,32
	Costes indirectos		3,00%	4,12
	TOTAL PARTIDA		141,44
	 213	ICE040c	Ud	Radiador, compuesto de 5 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica	
	679 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferencia	
	media de temperatura de 50°C entre el radiador y el	
	ambiente, compuesto de 5 elementos, de 781 mm de	
	altura, con frontal plano, en instalación de calefacción	
	centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso lla-	
	ve de paso termostática, detentor, purgador automáti-	
	co, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes,	
	racores de conexión a la red de distribución, plafones	
	y todos aquellos accesorios necesarios para su co-	
	rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-	
	nado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-	
	mento mediante elementos de anclaje. Situación y fija-	
	ción de las unidades. Montaje de accesorios. Conexio-	
	nado con la red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38emi010eq	5,000	Ud	Elemento para radiador de aluminio inyectado	20,89	104,45
	en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y	
	110°C, de 781 mm de altura, con fro	
	mt38emi011a	1,000	Ud	Kit para montaje de radiador de aluminio	13,75	13,75
	inyectado, compuesto por tapones y	
	reducciones, pintados y zincados con rosca a	
	derecha	
	mt38emi013	1,000	Ud	Kit para conexión de radiador de aluminio	25,80	25,80
	inyectado a la tubería de distribución,	
	compuesto por llave de paso termostática, dete	
	MOOF.8a	0,374	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	7,52
	MOOF12a	0,374	h	Peón fontanería	14,99	5,61
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	157,10	3,14
		
	Suma la partida		160,27
	Costes indirectos		3,00%	4,81
	TOTAL PARTIDA		165,08
	 214	ICE040d	Ud	Radiador, compuesto de 6 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica	
	814,8 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferen-	
	cia media de temperatura de 50°C entre el radiador y	
	el ambiente, compuesto de 6 elementos, de 781 mm	
	de altura, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitubo. Inclu-	
	so llave de paso termostática, detentor, purgador auto-	
	mático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor-	
	tes, racores de conexión a la red de distribución, plafo-	
	nes y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-	
	xionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-	
	mento mediante elementos de anclaje. Situación y fija-	
	ción de las unidades. Montaje de accesorios. Conexio-	
	nado con la red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38emi010eq	6,000	Ud	Elemento para radiador de aluminio inyectado	20,89	125,34
	en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y	
	110°C, de 781 mm de altura, con fro	
	mt38emi011a	1,000	Ud	Kit para montaje de radiador de aluminio	13,75	13,75
	inyectado, compuesto por tapones y	
	reducciones, pintados y zincados con rosca a	
	derecha	
	mt38emi013	1,000	Ud	Kit para conexión de radiador de aluminio	25,80	25,80
	inyectado a la tubería de distribución,	
	compuesto por llave de paso termostática, dete	
	MOOF.8a	0,419	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	8,43
	MOOF12a	0,419	h	Peón fontanería	14,99	6,28
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	179,60	3,59
		
	Suma la partida		183,19
	Costes indirectos		3,00%	5,50
	TOTAL PARTIDA		188,69
	 215	ICE040e	Ud	Radiador, compuesto de 8 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica	
	1086,4 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferen-	
	cia media de temperatura de 50°C entre el radiador y	
	el ambiente, compuesto de 8 elementos, de 781 mm	
	de altura, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitubo. Inclu-	
	so llave de paso termostática, detentor, purgador auto-	
	mático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor-	
	tes, racores de conexión a la red de distribución, plafo-	
	nes y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-	
	xionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-	
	mento mediante elementos de anclaje. Situación y fija-	
	ción de las unidades. Montaje de accesorios. Conexio-	
	nado con la red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38emi010eq	8,000	Ud	Elemento para radiador de aluminio inyectado	20,89	167,12
	en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y	
	110°C, de 781 mm de altura, con fro	
	mt38emi011a	1,000	Ud	Kit para montaje de radiador de aluminio	13,75	13,75
	inyectado, compuesto por tapones y	
	reducciones, pintados y zincados con rosca a	
	derecha	
	mt38emi013	1,000	Ud	Kit para conexión de radiador de aluminio	25,80	25,80
	inyectado a la tubería de distribución,	
	compuesto por llave de paso termostática, dete	
	MOOF.8a	0,510	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	10,26
	MOOF12a	0,510	h	Peón fontanería	14,99	7,64
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	224,60	4,49
		
	Suma la partida		229,06
	Costes indirectos		3,00%	6,87
	TOTAL PARTIDA		235,93
	 216	ICE040f	Ud	Radiador, compuesto de 9 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica	
	1222,2 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferen-	
	cia media de temperatura de 50°C entre el radiador y	
	el ambiente, compuesto de 9 elementos, de 781 mm	
	de altura, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitubo. Inclu-	
	so llave de paso termostática, detentor, purgador auto-	
	mático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, sopor-	
	tes, racores de conexión a la red de distribución, plafo-	
	nes y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-	
	xionado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-	
	mento mediante elementos de anclaje. Situación y fija-	
	ción de las unidades. Montaje de accesorios. Conexio-	
	nado con la red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38emi010eq	9,000	Ud	Elemento para radiador de aluminio inyectado	20,89	188,01
	en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y	
	110°C, de 781 mm de altura, con fro	
	mt38emi011a	1,000	Ud	Kit para montaje de radiador de aluminio	13,75	13,75
	inyectado, compuesto por tapones y	
	reducciones, pintados y zincados con rosca a	
	derecha	
	mt38emi013	1,000	Ud	Kit para conexión de radiador de aluminio	25,80	25,80
	inyectado a la tubería de distribución,	
	compuesto por llave de paso termostática, dete	
	MOOF.8a	0,555	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	11,17
	MOOF12a	0,555	h	Peón fontanería	14,99	8,32
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	247,10	4,94
		
	Suma la partida		251,99
	Costes indirectos		3,00%	7,56
	TOTAL PARTIDA		259,55
	 217	ICE040g	Ud	Radiador, compuesto de 12 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica	
	1629,6 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferen-	
	cia media de temperatura de 50°C entre el radiador y	
	el ambiente, compuesto de 12 elementos, de 781	
	mm de altura, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bitubo. In-	
	cluso llave de paso termostática, detentor, purgador	
	automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so-	
	portes, racores de conexión a la red de distribución, pla-	
	fones y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-	
	nado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-	
	mento mediante elementos de anclaje. Situación y fija-	
	ción de las unidades. Montaje de accesorios. Conexio-	
	nado con la red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38emi010eq	12,000	Ud	Elemento para radiador de aluminio inyectado	20,89	250,68
	en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y	
	110°C, de 781 mm de altura, con fro	
	mt38emi011a	1,000	Ud	Kit para montaje de radiador de aluminio	13,75	13,75
	inyectado, compuesto por tapones y	
	reducciones, pintados y zincados con rosca a	
	derecha	
	mt38emi013	1,000	Ud	Kit para conexión de radiador de aluminio	25,80	25,80
	inyectado a la tubería de distribución,	
	compuesto por llave de paso termostática, dete	
	MOOF.8a	0,691	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	13,90
	MOOF12a	0,691	h	Peón fontanería	14,99	10,36
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	314,50	6,29
		
	Suma la partida		320,78
	Costes indirectos		3,00%	9,62
	TOTAL PARTIDA		330,40
	 218	ICE040h	Ud	Radiador, compuesto de 15 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica	
	2037 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferen-	
	cia media de temperatura de 50°C entre el radiador y	
	el ambiente, compuesto de 15 elementos, de 781	
	mm de altura, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bitubo. In-	
	cluso llave de paso termostática, detentor, purgador	
	automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, so-	
	portes, racores de conexión a la red de distribución, pla-	
	fones y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-	
	nado y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en para-	
	mento mediante elementos de anclaje. Situación y fija-	
	ción de las unidades. Montaje de accesorios. Conexio-	
	nado con la red de conducción de agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38emi010eq	15,000	Ud	Elemento para radiador de aluminio inyectado	20,89	313,35
	en instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y	
	110°C, de 781 mm de altura, con fro	
	mt38emi011a	1,000	Ud	Kit para montaje de radiador de aluminio	13,75	13,75
	inyectado, compuesto por tapones y	
	reducciones, pintados y zincados con rosca a	
	derecha	
	mt38emi013	1,000	Ud	Kit para conexión de radiador de aluminio	25,80	25,80
	inyectado a la tubería de distribución,	
	compuesto por llave de paso termostática, dete	
	MOOF.8a	0,827	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	16,64
	MOOF12a	0,827	h	Peón fontanería	14,99	12,40
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	381,90	7,64
		
	Suma la partida		389,58
	Costes indirectos		3,00%	11,69
	TOTAL PARTIDA		401,27
	 219	ICF110	Ud	Aerotermo de agua caliente para instalación solar térmica, potencia	
	disipadora de 24 kW.	
	Suministro e instalación de aerotermo de agua calien-	
	te para instalación solar térmica, alimentación monofá-	
	sica a 230 V, potencia disipadora de 24 kW, con un ven-	
	tilador de 265 W de potencia, modelo DGS 401A/4 "JUN-	
	KERS", adecuado para funcionar con solución agua-gli-	
	col de hasta el 40% de anticongelante puro, de alta re-	
	sistencia a la corrosión. Totalmente montado, conexio-	
	nado y puesto en marcha por la empresa instaladora pa-	
	ra la comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de	
	la unidad. Conexionado con las redes de conducción de	
	agua y eléctrica. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificaciones	
	de Proyecto.	
	mt38csj600oha	1,000	Ud	Aerotermo de agua caliente para instalación	1.065,00	1.065,00
	solar térmica, alimentación monofásica a 230 V,	
	potencia disipadora de 24 kW, con un	
	MOOF.8a	2,687	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	54,06
	MOOF12a	2,687	h	Peón fontanería	14,99	40,28
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1.159,30	23,19
		
	Suma la partida		1.182,53
	Costes indirectos		3,00%	35,48
	TOTAL PARTIDA		1.218,01
	 220	ICJ010	Ud	Caldera para la combustión de leña, potencia nominal de 9,9 a 40 kW.	
	Caldera para la combustión de leña, potencia nomi-	
	nal de 9,9 a 40 kW, con cuerpo de 1590x670x1370	
	mm, aislamiento térmico, cámara de combustión, de	
	doble vórtice, de hormigón refractario, regulación de	
	potencia por control de temperatura de humos, ventila-	
	dor extractor con control de revoluciones, intercambia-	
	dor de calor de tubos verticales con mecanismo de	
	limpieza automática, cajón para recogida y extracción	
	de cenizas por la parte delantera de la caldera, control	
	de la combustión mediante sonda integrada, aprove-	
	chamiento del calor residual, equipo de limpieza, siste-	
	ma de mando integrado, para el control del depósito	
	de inercia y del sistema de elevación de la temperatu-	
	ra de retorno, apertura de la puerta por la derecha, sis-	
	tema de elevación de la temperatura de retorno por en-	
	cima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3	
	vías de 5/4" de diámetro y bomba de circulación, limita-	
	dor térmico de seguridad, tarado a 95°C, regulador de	
	tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión,	
	conexión antivibración para conducto de humos de	
	150 mm de diámetro, encendido automático, sin in-	
	cluir el conducto para evacuación de los productos de	
	la combustión. Totalmente montada, conexionada y	
	puesta en marcha por la empresa instaladora para la	
	comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Presentación de	
	los elementos. Montaje de la caldera y sus acceso-	
	rios. Conexión al conducto de evacuación. Puesta en	
	marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38cbh310ec	1,000	Ud	Caldera para la combustión de leña, potencia	6.684,60	6.684,60
	nominal de 9,9 a 40 kW, con cuerpo de	
	1590x670x1370 mm, aislamiento térmico,	
	cámara	
	mt38cbh085cca	1,000	Ud	Sistema de elevación de la temperatura de	1.216,80	1.216,80
	retorno por encima de 55°C, compuesto por	
	válvula motorizada de 3 vías de 5/4" de diám	
	mt38cbh096a	1,000	Ud	Regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con	312,00	312,00
	clapeta antiexplosión, para caldera.	
	mt38cbh091b	1,000	Ud	Conexión antivibración para conducto de humos	211,58	211,58
	de 150 mm de diámetro.	
	mt38cbh098a	1,000	Ud	Encendido automático, para caldera a leña.	897,00	897,00
	mt38cbh100h	1,000	Ud	Puesta en marcha y formación en el manejo de	341,25	341,25
	caldera a leña.	
	MOOF.8a	4,000	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	80,48
	MOOF12a	4,000	h	Peón fontanería	14,99	59,96
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	9.803,70	196,07
		
	Suma la partida		9.999,74
	Costes indirectos		3,00%	299,99
	TOTAL PARTIDA		10.299,73
	 221	ICN015	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin	
	soldadura.	
	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de	
	cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido	
	de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aisla-	
	miento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de	
	3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamien-	
	to de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un conteni-	
	do de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el ais-	
	lamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica	
	con revestimiento superficial de película de polietile-	
	no, para una temperatura de trabajo entre -45 y	
	100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las	
	unidades interior y exterior.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado	
	de los extremos. Montaje y fijación de la línea. Abocar-	
	dado. Vaciado para su carga.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt42lin020a	1,000	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería	6,80	6,80
	flexible de cobre sin soldadura, formada por un	
	tubo para líquido de 1/4" de diáme	
	MOOF.8a	0,183	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	3,68
	MOOF12a	0,183	h	Peón fontanería	14,99	2,74
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	13,20	0,26
		
	Suma la partida		13,48
	Costes indirectos		3,00%	0,40
	TOTAL PARTIDA		13,88
	 222	ICN100	Ud	Unidad interior de aire acondicionado, de pared, potencia frigorífica	
	nominal 2 kW y potencia calorífica nominal 2,7 kW.	
	Unidad interior de aire acondicionado, de pared, siste-	
	ma aire-aire multi-split, para gas R-32, bomba de ca-	
	lor, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica	
	(230V/50Hz), modelo Diamond SRK20ZSX-W "MITSU-	
	BISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nomi-	
	nal 2 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatu-	
	ra de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nomi-	
	nal 2,7 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de	
	305x920x220 mm, peso 13 kg, nivel sonoro (veloci-	
	dad baja) 19 dBA, con filtro enzimático y filtro desodori-	
	zante, control inalámbrico, con programador semanal,	
	modelo Weekly Timer y posibilidad de integración en	
	un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una	
	pasarela.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a	
	las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Co-	
	nexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	la canalización ni el cableado eléctrico de alimenta-	
	ción.	
	mt42mhi131u	1,000	Ud	Unidad interior de aire acondicionado, de pared,	562,00	562,00
	sistema aire-aire multi-split, para gas R-32,	
	bomba de calor, gama doméstica (R	
	MOOF.8a	0,915	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	18,41
	MOOF12a	0,915	h	Peón fontanería	14,99	13,72
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	594,10	11,88
		
	Suma la partida		606,01
	Costes indirectos		3,00%	18,18
	TOTAL PARTIDA		624,19
	 223	ICN100b	Ud	Unidad interior de aire acondicionado, de pared, potencia frigorífica	
	nominal 2,5 kW y potencia calorífica nominal 3,2 kW.	
	Unidad interior de aire acondicionado, de pared, siste-	
	ma aire-aire multi-split, para gas R-32, bomba de ca-	
	lor, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica	
	(230V/50Hz), modelo Diamond SRK25ZSX-W "MITSU-	
	BISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nomi-	
	nal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, tempera-	
	tura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nomi-	
	nal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de	
	305x920x220 mm, peso 13 kg, nivel sonoro (veloci-	
	dad baja) 19 dBA, con filtro enzimático y filtro desodori-	
	zante, control inalámbrico, con programador semanal,	
	modelo Weekly Timer y posibilidad de integración en	
	un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una	
	pasarela.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a	
	las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Co-	
	nexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	la canalización ni el cableado eléctrico de alimenta-	
	ción.	
	mt42mhi131y	1,000	Ud	Unidad interior de aire acondicionado, de pared,	574,00	574,00
	sistema aire-aire multi-split, para gas R-32,	
	bomba de calor, gama doméstica (R	
	MOOF.8a	0,915	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	18,41
	MOOF12a	0,915	h	Peón fontanería	14,99	13,72
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	606,10	12,12
		
	Suma la partida		618,25
	Costes indirectos		3,00%	18,55
	TOTAL PARTIDA		636,80
	 224	ICN150	Ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split,	
	potencia frigorífica 8 kW y potencia calorífica 9,3 kW.	
	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-ai-	
	re multi-split, para gas R-32, bomba de calor, gama do-	
	méstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz),	
	modelo SCM80ZS-W "MITSUBISHI HEAVY INDUS-	
	TRIES", potencia frigorífica nominal 8 kW (temperatura	
	de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo	
	24°C), potencia calorífica nominal 9,3 kW (temperatura	
	de bulbo húmedo 6°C), de 750x880x340 mm, peso 61	
	kg, nivel sonoro 54 dBA y caudal de aire 3360 m³/h,	
	con control de condensación y posibilidad de integra-	
	ción en un sistema domótico o control Wi-Fi a través	
	de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios de	
	suelo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a	
	las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Cone-	
	xión a la red de desagüe. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.	
	mt42mhi157d	1,000	Ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema	3.394,00	3.394,00
	aire-aire multi-split, para gas R-32, bomba de	
	calor, gama doméstica (RAC), alime	
	mt42www080	1,000	Ud	Kit de amortiguadores antivibración de suelo,	8,00	8,00
	formado por cuatro amortiguadores de caucho,	
	con sus tornillos, tuercas y arandela	
	MOOF.8a	0,915	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	18,41
	MOOF12a	0,915	h	Peón fontanería	14,99	13,72
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	3.434,10	68,68
		
	Suma la partida		3.502,81
	Costes indirectos		3,00%	105,08
	TOTAL PARTIDA		3.607,89
	 225	ICR021	m²	Conducto de lana mineral.	
	Conducto rectangular para la distribución de aire cli-	
	matizado formado por panel rígido de alta densidad	
	de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según	
	UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por	
	ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla	
	de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con	
	el canto macho rebordeado por el complejo interior	
	del conducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conduc-	
	tividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivacio-	
	nes, sellado de uniones con cola Climaver, embocadu-	
	ras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fi-	
	jación, sellado de tramos con cinta Climaver de alumi-	
	nio, accesorios de montaje y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Mar-	
	cado y posterior anclaje de los soportes de los conduc-	
	tos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las	
	uniones. Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to. Limpieza final.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie proyecta-	
	da, según documentación gráfica de Proyecto, calcula-	
	da como producto del perímetro exterior por la longitud	
	del tramo, medida entre los ejes de los elementos o	
	de los puntos a conectar, sin descontar las piezas es-	
	peciales.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	mt42coi010aa	1,150	m²	Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio	15,45	17,77
	Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN	
	14303, de 25 mm de espesor, revestido por	
	mt42coi020a	1,500	m	Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de	0,33	0,50
	espesor y 63 mm de ancho, con adhesivo a	
	base de resinas acrílicas, para el sellado	
	mt42coi030	0,010	kg	Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola	11,33	0,11
	Climaver "ISOVER", para unión de conductos de	
	lana de vidrio.	
	mt42con025	0,500	Ud	Soporte metálico de acero galvanizado para	4,26	2,13
	sujeción al forjado de conducto rectangular de	
	lana mineral para la distribución de a	
	mt42www011	0,100	Ud	Repercusión, por m², de material auxiliar para	13,30	1,33
	fijación y confección de canalizaciones de aire	
	en instalaciones de climatización	
	MOOM.8a	0,320	h	Oficial 1ª metal	20,12	6,44
	MOOM12a	0,320	h	Peón metal	14,99	4,80
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	33,10	0,66
		
	Suma la partida		33,74
	Costes indirectos		3,00%	1,01
	TOTAL PARTIDA		34,75
	 226	ICR030	Ud	Rejilla de impulsión, de 225x125 mm.	
	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado	
	color natural E6-C-0, con lamas horizontales regula-	
	bles individualmente, de 225x125 mm, con parte pos-	
	terior de chapa de acero pintada en color negro RAL	
	9005, formada por lamas verticales regulables indivi-	
	dualmente y mecanismo de regulación del caudal	
	con lamas acopladas en oposición, accionables des-	
	de la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos	
	(con marco de montaje de chapa de acero galvaniza-	
	do), montada en conducto rectangular no metálico. In-	
	cluso accesorios de montaje y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt42trx010iaa	1,000	Ud	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,	47,73	47,73
	anodizado color natural E6-C-0, con lamas	
	horizontales regulables individualmente, d	
	MOOF.8a	0,163	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	3,28
	MOOF12a	0,163	h	Peón fontanería	14,99	2,44
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	53,50	1,07
		
	Suma la partida		54,52
	Costes indirectos		3,00%	1,64
	TOTAL PARTIDA		56,16
	 227	ICR030b	Ud	Rejilla de impulsión, de 325x125 mm.	
	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado	
	color natural E6-C-0, con lamas horizontales regula-	
	bles individualmente, de 325x125 mm, con parte pos-	
	terior de chapa de acero pintada en color negro RAL	
	9005, formada por lamas verticales regulables indivi-	
	dualmente y mecanismo de regulación del caudal	
	con lamas acopladas en oposición, accionables des-	
	de la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos	
	(con marco de montaje de chapa de acero galvaniza-	
	do), montada en conducto rectangular no metálico. In-	
	cluso accesorios de montaje y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt42trx010iab	1,000	Ud	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,	57,98	57,98
	anodizado color natural E6-C-0, con lamas	
	horizontales regulables individualmente, d	
	MOOF.8a	0,174	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	3,50
	MOOF12a	0,174	h	Peón fontanería	14,99	2,61
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	64,10	1,28
		
	Suma la partida		65,37
	Costes indirectos		3,00%	1,96
	TOTAL PARTIDA		67,33
	 228	ICR030c	Ud	Rejilla de impulsión, de 625x125 mm.	
	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado	
	color natural E6-C-0, con lamas horizontales regula-	
	bles individualmente, de 625x125 mm, con parte pos-	
	terior de chapa de acero pintada en color negro RAL	
	9005, formada por lamas verticales regulables indivi-	
	dualmente y mecanismo de regulación del caudal	
	con lamas acopladas en oposición, accionables des-	
	de la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos	
	(con marco de montaje de chapa de acero galvaniza-	
	do), montada en conducto rectangular no metálico. In-	
	cluso accesorios de montaje y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt42trx010iae	1,000	Ud	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,	92,56	92,56
	anodizado color natural E6-C-0, con lamas	
	horizontales regulables individualmente, d	
	MOOF.8a	0,209	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	4,21
	MOOF12a	0,209	h	Peón fontanería	14,99	3,13
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	99,90	2,00
		
	Suma la partida		101,90
	Costes indirectos		3,00%	3,06
	TOTAL PARTIDA		104,96
	 229	ICR050	Ud	Rejilla de retorno, de 225x125 mm.	
	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado co-	
	lor natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables	
	individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tor-	
	nillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero	
	galvanizado), montada en conducto rectangular no me-	
	tálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-	
	jación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt42trx010caa	1,000	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido,	24,43	24,43
	anodizado color natural E6-C-0, con lamas	
	horizontales regulables individualmente, de	
	MOOF.8a	0,163	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	3,28
	MOOF12a	0,163	h	Peón fontanería	14,99	2,44
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	30,20	0,60
		
	Suma la partida		30,75
	Costes indirectos		3,00%	0,92
	TOTAL PARTIDA		31,67
	 230	ICR050b	Ud	Rejilla de retorno, de 325x125 mm.	
	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado co-	
	lor natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables	
	individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tor-	
	nillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero	
	galvanizado), montada en conducto rectangular no me-	
	tálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-	
	jación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt42trx010cab	1,000	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido,	29,12	29,12
	anodizado color natural E6-C-0, con lamas	
	horizontales regulables individualmente, de	
	MOOF.8a	0,174	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	3,50
	MOOF12a	0,174	h	Peón fontanería	14,99	2,61
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	35,20	0,70
		
	Suma la partida		35,93
	Costes indirectos		3,00%	1,08
	TOTAL PARTIDA		37,01
	 231	ICR050c	Ud	Rejilla de retorno, de 525x125 mm.	
	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado co-	
	lor natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables	
	individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante tor-	
	nillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero	
	galvanizado), montada en conducto rectangular no me-	
	tálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-	
	jación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt42trx010cad	1,000	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido,	40,07	40,07
	anodizado color natural E6-C-0, con lamas	
	horizontales regulables individualmente, de	
	MOOF.8a	0,197	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	3,96
	MOOF12a	0,197	h	Peón fontanería	14,99	2,95
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	47,00	0,94
		
	Suma la partida		47,92
	Costes indirectos		3,00%	1,44
	TOTAL PARTIDA		49,36
	 232	ICR050d	Ud	Rejilla de retorno, de 625x125 mm.	
	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado co-	
	lor natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables	
	individualmente, de 625x125 mm, fijación mediante tor-	
	nillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero	
	galvanizado), montada en conducto rectangular no me-	
	tálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-	
	jación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt42trx010cae	1,000	Ud	Rejilla de retorno, de aluminio extruido,	46,05	46,05
	anodizado color natural E6-C-0, con lamas	
	horizontales regulables individualmente, de	
	MOOF.8a	0,209	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	4,21
	MOOF12a	0,209	h	Peón fontanería	14,99	3,13
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	53,40	1,07

	Suma la partida		54,46
	Costes indirectos		3,00%	1,63
	TOTAL PARTIDA		56,09
	 233	ICR070	Ud	Rejilla de intemperie, de 400x330 mm.	
	Rejilla de intemperie para instalaciones de ventila-	
	ción, marco frontal y lamas de chapa perfilada de ace-	
	ro galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de ace-	
	ro galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso acce-	
	sorios de montaje y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el	
	cerramiento. Conexión al conducto.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt42trx370aa1	1,000	Ud	Rejilla de intemperie para instalaciones de	118,17	118,17
	ventilación, marco frontal y lamas de chapa	
	perfilada de acero galvanizado, de 400x3	
	MOOF.8a	0,149	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	3,00
	MOOF12a	0,149	h	Peón fontanería	14,99	2,23
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	123,40	2,47
		
	Suma la partida		125,87
	Costes indirectos		3,00%	3,78
	TOTAL PARTIDA		129,65
	 234	ICR110	Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo, caudal de aire	
	nominal 720 m³/h.	
	Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 10 "LMF	
	CLIMA", caudal de aire nominal 720 m³/h, dimensio-	
	nes 370x1470x820 mm, peso 106 kg, presión estáti-	
	ca de aire nominal 205 Pa, presión sonora a 1 m 53	
	dBA, potencia eléctrica nominal 340 W, alimentación	
	monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación calorífi-	
	ca en condiciones húmedas 91,7%, potencia calorífica	
	recuperada 6,57 kW (temperatura del aire exterior -7°C	
	con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente	
	20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de re-	
	cuperación calorífica en condiciones secas 82,8%	
	(temperatura del aire exterior 5°C con humedad relati-	
	va del 80% y temperatura ambiente 25°C), con inter-	
	cambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, ven-	
	tiladores con motor de tipo EC de alta eficiencia, by-	
	pass con servomotor para cambio de modo de opera-	
	ción de recuperación a free-cooling, estructura des-	
	montable de doble panel con aislamiento de lana mi-	
	neral de 25 mm de espesor, paneles exteriores de ace-	
	ro prepintado y paneles interiores de acero galvaniza-	
	do, filtros de aire clase F7+F8 en la entrada de aire exte-	
	rior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del inte-	
	rior, presostatos diferenciales para los filtros, acceso a	
	los ventiladores y a los filtros de aire a través de los pa-	
	neles de inspección, posibilidad de acceso lateral a	
	los filtros, control electrónico para la regulación de la	
	ventilación y de la temperatura, para la supervisión del	
	estado de los filtros de aire, programación semanal,	
	gestión de las funciones de desescarche y antihielo pa-	
	ra la sección opcional con batería de agua e integra-	
	ción con BMS mediante protocolo de comunicación Mod-	
	bus y bus de comunicación RS-485, con plenum para	
	descarga mediante embocaduras tubulares, modelo	
	PLM. Instalación en techo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y	
	comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt42lmf020pb	1,000	Ud	Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 10	4.124,00	4.124,00
	"LMF CLIMA", caudal de aire nominal 720 m³/h,	
	dimensiones 370x1470x820 mm, peso 10	
	mt42lmf502w	1,000	Ud	Plenum para descarga mediante embocaduras	568,00	568,00
	tubulares, modelo PLM "LMF CLIMA".	
	MOOF.8a	0,915	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	18,41
	MOOF12a	0,915	h	Peón fontanería	14,99	13,72
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4.724,10	94,48
		
	Suma la partida		4.818,61
	Costes indirectos		3,00%	144,56
	TOTAL PARTIDA		4.963,17
	 235	ICR110b	Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo, caudal de aire	
	nominal 1710 m³/h.	
	Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 20 "LMF	
	CLIMA", caudal de aire nominal 1710 m³/h, dimensio-	
	nes 455x1850x1460 mm, peso 236 kg, presión estáti-	
	ca de aire nominal 250 Pa, presión sonora a 1 m 59	
	dBA, potencia eléctrica nominal 930 W, alimentación	
	monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación calorífi-	
	ca en condiciones húmedas 91,5%, potencia calorífica	
	recuperada 15,6 kW (temperatura del aire exterior -7°C	
	con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente	
	20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de re-	
	cuperación calorífica en condiciones secas 82% (tem-	
	peratura del aire exterior 5°C con humedad relativa del	
	80% y temperatura ambiente 25°C), con intercambia-	
	dor de placas de aluminio de flujo cruzado, ventilado-	
	res con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass	
	con servomotor para cambio de modo de operación	
	de recuperación a free-cooling, estructura desmonta-	
	ble de doble panel con aislamiento de lana mineral de	
	25 mm de espesor, paneles exteriores de acero prepin-	
	tado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros	
	de aire clase F7+F8 en la entrada de aire exterior, filtro	
	de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, pre-	
	sostatos diferenciales para los filtros, acceso a los ven-	
	tiladores y a los filtros de aire a través de los paneles	
	de inspección, posibilidad de acceso lateral a los fil-	
	tros, control electrónico para la regulación de la ventila-	
	ción y de la temperatura, para la supervisión del estado	
	de los filtros de aire, programación semanal, gestión	
	de las funciones de desescarche y antihielo para la sec-	
	ción opcional con batería de agua e integración con	
	BMS mediante protocolo de comunicación Modbus y	
	bus de comunicación RS-485, con plenum para descar-	
	ga mediante embocaduras tubulares, modelo PLM. Ins-	
	talación en techo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y	
	comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt42lmf020rd	1,000	Ud	Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 20	7.153,00	7.153,00
	"LMF CLIMA", caudal de aire nominal 1710 m³/h,	
	dimensiones 455x1850x1460 mm, peso	
	mt42lmf502y	1,000	Ud	Plenum para descarga mediante embocaduras	771,00	771,00
	tubulares, modelo PLM "LMF CLIMA".	
	MOOF.8a	1,372	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	27,60
	MOOF12a	1,372	h	Peón fontanería	14,99	20,57
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	7.972,20	159,44
		
	Suma la partida		8.131,61
	Costes indirectos		3,00%	243,95
	TOTAL PARTIDA		8.375,56
	 236	ICS005	Ud	Punto de llenado.	
	Suministro e instalación de punto de llenado de red	
	de distribución de agua, para sistema de climatiza-	
	ción, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pa-	
	red de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, co-	
	locado superficialmente, con aislamiento mediante co-	
	quilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de cor-	
	te, filtro retenedor de residuos, contador de agua y vál-	
	vula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para	
	montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales. Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, acce-	
	sorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Colocación	
	del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Suma la partida		114,93
	Costes indirectos		3,00%	3,45
	TOTAL PARTIDA		118,38
	 237	ICS011	m	Tubería de distribución de agua, para climatización, tubo de cobre	
	rígido, 10/12 mm de diámetro.	
	Tubería general de distribución de agua fría y caliente	
	de climatización formada por tubo de cobre rígido con	
	pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro,	
	empotrado en la pared, con aislamiento mediante co-	
	quilla flexible de espuma elastomérica. Incluso mate-	
	rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-	
	rios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías,	
	accesorios y piezas especiales. Colocación del aisla-	
	miento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt37tca400a	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,22	0,22
	obra de las tuberías de cobre rígido, de 10/12	
	mm de diámetro.	
	mt37tca010ae	1,000	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de	5,16	5,16
	espesor y 10/12 mm de diámetro, según	
	UNE-EN 1057, con el precio incrementado el	
	20% e	
	mt17coe055ci	1,000	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un	5,72	5,72
	elevado factor de resistencia a la difusión del	
	vapor de agua, de 19 mm de diámetro inte	
	mt17coe110	0,020	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,23
	MOOF.8a	0,225	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	4,53
	MOOF12a	0,225	h	Peón fontanería	14,99	3,37
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	19,20	0,38
		
	Suma la partida		19,61
	Costes indirectos		3,00%	0,59
	TOTAL PARTIDA		20,20
	 238	ICS011b	m	Tubería de distribución de agua, para climatización, tubo de cobre	
	rígido, 13/15 mm de diámetro.	
	Tubería general de distribución de agua fría y caliente	
	de climatización formada por tubo de cobre rígido con	
	pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro,	
	empotrado en la pared, con aislamiento mediante co-	
	quilla flexible de espuma elastomérica. Incluso mate-	
	rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-	
	rios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías,	
	accesorios y piezas especiales. Colocación del aisla-	
	miento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt37tca400b	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,24	0,24
	obra de las tuberías de cobre rígido, de 13/15	
	mm de diámetro.	
	mt37tca010be	1,000	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de	5,78	5,78
	espesor y 13/15 mm de diámetro, según	
	UNE-EN 1057, con el precio incrementado el	
	20% e	
	mt17coe055ci	1,000	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un	5,72	5,72
	elevado factor de resistencia a la difusión del	
	vapor de agua, de 19 mm de diámetro inte	
	mt17coe110	0,025	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,29
	MOOF.8a	0,225	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	4,53
	MOOF12a	0,225	h	Peón fontanería	14,99	3,37
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	19,90	0,40
		
	Suma la partida		20,33
	Costes indirectos		3,00%	0,61
	TOTAL PARTIDA		20,94
	 239	ICS011c	m	Tubería de distribución de agua, para climatización, tubo de cobre	
	rígido, 16/18 mm de diámetro.	
	Tubería general de distribución de agua fría y caliente	
	de climatización formada por tubo de cobre rígido con	
	pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro,	
	empotrado en la pared, con aislamiento mediante co-	
	quilla flexible de espuma elastomérica. Incluso mate-	
	rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-	
	rios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías,	
	accesorios y piezas especiales. Colocación del aisla-	
	miento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt37tca400c	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,30	0,30
	obra de las tuberías de cobre rígido, de 16/18	
	mm de diámetro.	
	mt37tca010ce	1,000	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de	7,30	7,30
	espesor y 16/18 mm de diámetro, según	
	UNE-EN 1057, con el precio incrementado el	
	20% e	
	mt17coe055ci	1,000	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un	5,72	5,72
	elevado factor de resistencia a la difusión del	
	vapor de agua, de 19 mm de diámetro inte	
	mt17coe110	0,029	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,34
	MOOF.8a	0,225	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	4,53
	MOOF12a	0,225	h	Peón fontanería	14,99	3,37
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	21,60	0,43
		
	Suma la partida		21,99
	Costes indirectos		3,00%	0,66
	TOTAL PARTIDA		22,65
	 240	ICS011d	m	Tubería de distribución de agua, para climatización, tubo de cobre	
	rígido, 20/22 mm de diámetro.	
	Tubería de distribución de agua fría y caliente de clima-	
	tización formada por tubo de cobre rígido con pared de	
	1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, empotra-	
	do en la pared, con aislamiento mediante coquilla flexi-	
	ble de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar	
	para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas	
	especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías,	
	accesorios y piezas especiales. Colocación del aisla-	
	miento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt37tca400d	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,36	0,36
	obra de las tuberías de cobre rígido, de 20/22	
	mm de diámetro.	
	mt37tca010de	1,000	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de	8,74	8,74
	espesor y 20/22 mm de diámetro, según	
	UNE-EN 1057, con el precio incrementado el	
	20% e	
	mt17coe055di	1,000	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un	5,84	5,84
	elevado factor de resistencia a la difusión del	
	vapor de agua, de 23 mm de diámetro inte	
	mt17coe110	0,035	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,41
	MOOF.8a	0,256	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	5,15
	MOOF12a	0,256	h	Peón fontanería	14,99	3,84
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	24,30	0,49
		
	Suma la partida		24,83
	Costes indirectos		3,00%	0,74
	TOTAL PARTIDA		25,57
	 241	ICS012	m	Tubería de distribución de agua, para A.C.S., formada por tubo de	
	polietileno reticulado (PE-Xa), de 16 mm de diámetro exterior.	
	Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de	
	polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de	
	diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, su-	
	ministrado en rollos, colocado superficialmente en el	
	interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxi-	
	liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-	
	zas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías,	
	accesorios y piezas especiales. Colocación del aisla-	
	miento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt37tpu400a	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,09	0,09
	obra de las tuberías de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diám	
	mt37tpu010ae	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	2,23	2,23
	de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8	
	mm de espesor, suministrado en ro	
	mt17coe055cq	1,000	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un	14,35	14,35
	elevado factor de resistencia a la difusión del	
	vapor de agua, de 19 mm de diámetro inte	
	mt17coe110	0,025	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,29
	MOOF.8a	0,101	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	2,03
	MOOF12a	0,101	h	Peón fontanería	14,99	1,51
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	20,50	0,41
		
	Suma la partida		20,91
	Costes indirectos		3,00%	0,63
	TOTAL PARTIDA		21,54
	 242	ICS012b	m	Tubería de distribución de agua, para A.C.S., formada por tubo de	
	polietileno reticulado (PE-Xa), de 20 mm de diámetro exterior.	
	Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de	
	polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de	
	diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, su-	
	ministrado en rollos, colocado superficialmente en el	
	interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxi-	
	liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-	
	zas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías,	
	accesorios y piezas especiales. Colocación del aisla-	
	miento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt37tpu400b	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,10	0,10
	obra de las tuberías de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diám	
	mt37tpu010be	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	2,68	2,68
	de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9	
	mm de espesor, suministrado en ro	
	mt17coe055dq	1,000	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un	15,34	15,34
	elevado factor de resistencia a la difusión del	
	vapor de agua, de 23 mm de diámetro inte	
	mt17coe110	0,035	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,41
	MOOF.8a	0,101	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	2,03
	MOOF12a	0,101	h	Peón fontanería	14,99	1,51
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	22,10	0,44
		
	Suma la partida		22,51
	Costes indirectos		3,00%	0,68
	TOTAL PARTIDA		23,19
	 243	ICS012c	m	Tubería de distribución de agua, para A.C.S., formada por tubo de	
	polietileno reticulado (PE-Xa), de 25 mm de diámetro exterior.	
	Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de	
	polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de	
	diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, su-	
	ministrado en rollos, colocado superficialmente en el	
	interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxi-	
	liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-	
	zas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías,	
	accesorios y piezas especiales. Colocación del aisla-	
	miento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt37tpu400c	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,19	0,19
	obra de las tuberías de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diám	
	mt37tpu010ce	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	4,45	4,45
	de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3	
	mm de espesor, suministrado en ro	
	mt17coe055er	1,000	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un	18,59	18,59
	elevado factor de resistencia a la difusión del	
	vapor de agua, de 29 mm de diámetro inte	
	mt17coe110	0,045	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,53
	MOOF.8a	0,101	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	2,03
	MOOF12a	0,101	h	Peón fontanería	14,99	1,51
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	27,30	0,55
		
	Suma la partida		27,85
	Costes indirectos		3,00%	0,84
	TOTAL PARTIDA		28,69
	 244	ICS012d	m	Tubería de distribución de agua, para A.C.S., formada por tubo de	
	polietileno reticulado (PE-Xa), de 32 mm de diámetro exterior.	
	Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de	
	polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de	
	diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, su-	
	ministrado en rollos, colocado superficialmente en el	
	interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxi-	
	liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-	
	zas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías,	
	accesorios y piezas especiales. Colocación del aisla-	
	miento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt37tpu400d	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,35	0,35
	obra de las tuberías de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diám	
	mt37tpu010de	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	9,09	9,09
	de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9	
	mm de espesor, suministrado en ro	
	mt17coe055fs	1,000	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un	20,79	20,79
	elevado factor de resistencia a la difusión del	
	vapor de agua, de 36 mm de diámetro inte	
	mt17coe110	0,055	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,64
	MOOF.8a	0,101	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	2,03
	MOOF12a	0,101	h	Peón fontanería	14,99	1,51
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	34,40	0,69
		
	Suma la partida		35,10
	Costes indirectos		3,00%	1,05
	TOTAL PARTIDA		36,15
	 245	ICS013	m	Tubería de distribución de agua, para circuito primario de sistemas	
	solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido 20/22 mm	
	Tubería de distribución de mezcla de agua y anticonge-	
	lante para circuito primario de sistemas solares térmi-	
	cos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1	
	mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado su-	
	perficialmente en el exterior del edificio, con aislamien-	
	to mediante coquilla de lana de vidrio protegida con	
	emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora pa-	
	ra aislamiento de color blanco. Incluso material auxi-	
	liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-	
	zas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías,	
	accesorios y piezas especiales. Colocación del aisla-	
	miento. Aplicación del revestimiento superficial del ais-	
	lamiento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt37tca400d	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,36	0,36
	obra de las tuberías de cobre rígido, de 20/22	
	mm de diámetro.	
	mt37tca010de	1,000	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de	8,74	8,74
	espesor y 20/22 mm de diámetro, según	
	UNE-EN 1057, con el precio incrementado el	
	20% e	
	mt17coe080bb	1,000	m	Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio,	4,75	4,75
	abierta longitudinalmente por la generatriz, de	
	27 mm de diámetro interior y 40,	
	mt17coe120	0,504	kg	Emulsión asfáltica para protección de coquillas	2,04	1,03
	de lana de vidrio, tipo ED según UNE 104231.	
	mt17coe130a	0,042	kg	Pintura protectora de polietileno clorosulfonado,	24,03	1,01
	de color blanco, para aislamiento en exteriores.	
	MOOF.8a	0,283	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	5,69
	MOOF12a	0,283	h	Peón fontanería	14,99	4,24
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	25,80	0,52
		
	Suma la partida		26,34
	Costes indirectos		3,00%	0,79
	TOTAL PARTIDA		27,13
	 246	ICS015	Ud	Punto de vaciado.	
	Suministro e instalación de punto de vaciado de red	
	de distribución de agua, para sistema de climatiza-	
	ción, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pa-	
	red de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, co-	
	locado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p	
	de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,	
	accesorios y piezas especiales. Totalmente montado,	
	conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, acce-	
	sorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tu-	
	berías, accesorios y piezas especiales. Realización	
	de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Suma la partida		49,50
	Costes indirectos		3,00%	1,49
	TOTAL PARTIDA		50,99
	 247	ICS015b	Ud	Punto de vaciado.	
	Punto de vaciado de red de distribución de agua, para	
	sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de	
	cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28	
	mm de diámetro, colocado superficialmente y válvula	
	de corte. Incluso material auxiliar para montaje y suje-	
	ción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización	
	de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt37tca400e	2,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,49	0,98
	obra de las tuberías de cobre rígido, de 26/28	
	mm de diámetro.	
	mt37tca010ee	2,000	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de	11,65	23,30
	espesor y 26/28 mm de diámetro, según	
	UNE-EN 1057, con el precio incrementado el	
	20% e	
	mt37sve010d	1,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	9,81	9,81
	de 1".	
	MOOF.8a	0,412	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	8,29
	MOOF12a	0,412	h	Peón fontanería	14,99	6,18
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	48,60	0,97
		
	Suma la partida		49,53
	Costes indirectos		3,00%	1,49
	TOTAL PARTIDA		51,02
	 248	ICS020	Ud	Bomba de circulación.	
	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres ve-	
	locidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor	
	de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bo-	
	cas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para	
	alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de	
	manómetros formado por manómetro, válvulas de es-	
	fera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja	
	de conexiones eléctricas con condensador y acceso-	
	rios necesarios para su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circula-	
	ción. Conexión a la red de distribución. Comprobación	
	de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt37bce005a	1,000	Ud	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de	147,44	147,44
	tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW,	
	impulsor de tecnopolímero, eje mo	
	mt37sve010d	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	9,81	19,62
	de 1".	
	mt37www060d	1,000	Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz	12,88	12,88
	de acero inoxidable con perforaciones de 0,4	
	mm de diámetro, con rosca de 1", p	
	mt37svr010c	1,000	Ud	Válvula de retención de latón para roscar de 1".	5,18	5,18
	mt37www050c	2,000	Ud	Manguito antivibración, de goma, con rosca de	16,60	33,20
	1", para una presión máxima de trabajo de 10	
	bar.	
	mt42www040	1,000	Ud	Manómetro con baño de glicerina y diámetro de	11,00	11,00
	esfera de 100 mm, con toma vertical, para	
	montaje roscado de 1/2", escala de presi	
	mt37sve010b	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	4,13	8,26
	de 1/2".	
	mt37tca010ba	0,350	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de	4,82	1,69
	espesor y 13/15 mm de diámetro, según	
	UNE-EN 1057.	
	mt35aia090ma	3,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en	0,85	2,55
	caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro	
	nominal, para canalización fija en su	
	mt35cun040ab	9,000	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión	0,40	3,60
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase	
	Eca según UNE-EN 50575, con conductor mu	
	MOOF.8a	2,743	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	55,19
	MOOF12a	2,743	h	Peón fontanería	14,99	41,12
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	341,70	6,83
		
	Suma la partida		348,56
	Costes indirectos		3,00%	10,46
	TOTAL PARTIDA		359,02
	 249	ICS020c	Ud	Bomba de circulación.	
	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres ve-	
	locidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor	
	de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bo-	
	cas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para	
	alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de	
	manómetros formado por manómetro, válvulas de es-	
	fera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja	
	de conexiones eléctricas con condensador y acceso-	
	rios necesarios para su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circula-	
	ción. Conexión a la red de distribución. Comprobación	
	de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt37bce005a	1,000	Ud	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de	147,44	147,44
	tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW,	
	impulsor de tecnopolímero, eje mo	
	mt37sve010d	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	9,81	19,62
	de 1".	
	mt37www060d	1,000	Ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz	12,88	12,88
	de acero inoxidable con perforaciones de 0,4	
	mm de diámetro, con rosca de 1", p	
	mt37svr010c	1,000	Ud	Válvula de retención de latón para roscar de 1".	5,18	5,18
	mt37www050c	2,000	Ud	Manguito antivibración, de goma, con rosca de	16,60	33,20
	1", para una presión máxima de trabajo de 10	
	bar.	
	mt42www040	1,000	Ud	Manómetro con baño de glicerina y diámetro de	11,00	11,00
	esfera de 100 mm, con toma vertical, para	
	montaje roscado de 1/2", escala de presi	
	mt37sve010b	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	4,13	8,26
	de 1/2".	
	mt37tca010ba	0,350	m	Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de	4,82	1,69
	espesor y 13/15 mm de diámetro, según	
	UNE-EN 1057.	
	mt35aia090ma	3,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en	0,85	2,55
	caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro	
	nominal, para canalización fija en su	
	mt35cun040ab	9,000	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión	0,40	3,60
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase	
	Eca según UNE-EN 50575, con conductor mu	
	MOOF.8a	2,743	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	55,19
	MOOF12a	2,743	h	Peón fontanería	14,99	41,12
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	341,70	6,83
		
	Suma la partida		348,56
	Costes indirectos		3,00%	10,46
	TOTAL PARTIDA		359,02
	 250	ICS040	Ud	Vaso de expansión para circuito de calefacción, capacidad 5 l.	
	Vaso de expansión, capacidad 5 l, de 190 mm de altu-	
	ra y 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diáme-	
	tro y 10 bar de presión. Incluso manómetro y elemen-	
	tos de montaje y conexión necesarios para su correc-	
	to funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de	
	distribución. Comprobación de su correcto funciona-	
	miento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38vex010a	1,000	Ud	Vaso de expansión, capacidad 5 l, de 190 mm	14,55	14,55
	de altura y 270 mm de diámetro, con rosca de	
	3/4" de diámetro y 10 bar de presión.	
	mt38vex015	1,000	Ud	Conexión para vasos de expansión, formada	61,75	61,75
	por soportes y latiguillos de conexión.	
	mt42www040	1,000	Ud	Manómetro con baño de glicerina y diámetro de	11,00	11,00
	esfera de 100 mm, con toma vertical, para	
	montaje roscado de 1/2", escala de presi	
	MOOF.8a	0,594	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	11,95
	MOOF12a	0,594	h	Peón fontanería	14,99	8,90
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	108,20	2,16
		
	Suma la partida		110,31
	Costes indirectos		3,00%	3,31
	TOTAL PARTIDA		113,62
	 251	ICS045	Ud	Vaso de expansión para circuito de A.C.S., capacidad 8 l.	
	Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, ca-	
	pacidad 8 l, presión máxima 10 bar. Incluso manóme-	
	tro y elementos de montaje y conexión necesarios pa-	
	ra su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de	
	distribución. Comprobación de su correcto funciona-	
	miento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38vex020a	1,000	Ud	Vaso de expansión para A.C.S. de acero	35,10	35,10
	vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar.	
	mt42www040	1,000	Ud	Manómetro con baño de glicerina y diámetro de	11,00	11,00
	esfera de 100 mm, con toma vertical, para	
	montaje roscado de 1/2", escala de presi	
	MOOF.8a	0,594	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	11,95
	MOOF12a	0,594	h	Peón fontanería	14,99	8,90
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	67,00	1,34
		
	Suma la partida		68,29
	Costes indirectos		3,00%	2,05
	TOTAL PARTIDA		70,34
	 252	ICS050	Ud	Interacumulador de intercambio simple, para producción de A.C.S.,	
	capacidad de 500 l.	
	Interacumulador de acero vitrificado, con intercambia-	
	dor de un serpentín, de suelo, 500 l, altura 1720 mm,	
	diámetro 800 mm, aislamiento de 50 mm de espesor	
	con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protec-	
	ción contra corrosión mediante ánodo de magnesio,	
	protección externa con forro de PVC. Incluso válvulas	
	de corte, elementos de montaje y accesorios necesa-	
	rios para su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Compro-	
	bación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38csg050V1	1,000	Ud	Interacumulador de acero vitrificado, con	2.500,00	2.500,00
	intercambiador de un serpentín, de suelo, 500 l,	
	altura 1720 mm, diámetro 800 mm, aisl	
	mt37svs010c	1,000	Ud	Válvula de seguridad, de latón, con rosca de	4,42	4,42
	1/2" de diámetro, tarada a 6 bar de presión.	
	mt37sve010e	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	15,25	30,50
	de 1 1/4".	
	mt37sve010d	2,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	9,81	19,62
	de 1".	
	mt38www011	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.	1,45	1,45
	MOOF.8a	0,914	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	18,39
	MOOF12a	0,914	h	Peón fontanería	14,99	13,70
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2.588,10	51,76
		
	Suma la partida		2.639,84
	Costes indirectos		3,00%	79,20
	TOTAL PARTIDA		2.719,04
	 253	ICS065	Ud	Acumulador para calefacción y climatización, 970 l	
	Acumulador de inercia, de acero negro, 970 l, altura	
	1840 mm, diámetro 950 mm, aislamiento de 50 mm	
	de espesor con poliuretano de alta densidad, con ter-	
	mómetros. Incluso válvulas de corte, elementos de	
	montaje y accesorios necesarios para su correcto fun-	
	cionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Compro-	
	bación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38aci010r	1,000	Ud	Acumulador de inercia, de acero negro, 970 l,	2.196,00	2.196,00
	altura 1840 mm, diámetro 950 mm, aislamiento	
	de 50 mm de espesor con poliuretano d	
	mt37sve010i	4,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	96,59	386,36
	de 3".	
	mt38www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de	1,68	1,68
	calefacción.	
	MOOF.8a	1,344	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	27,04
	MOOF12a	1,344	h	Peón fontanería	14,99	20,15
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2.631,20	52,62
		
	Suma la partida		2.683,85
	Costes indirectos		3,00%	80,52
	TOTAL PARTIDA		2.764,37
	 254	ICS080	Ud	Purgador de aire.	
	Suministro e instalación de purgador automático de ai-	
	re con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa	
	de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar	
	y una temperatura máxima de 110°C. Incluso elemen-	
	tos de montaje y demás accesorios necesarios para	
	su correcto funcionamiento. Totalmente montado, co-	
	nexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexio-	
	nado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Suma la partida		10,42
	Costes indirectos		3,00%	0,31
	TOTAL PARTIDA		10,73
	 255	ICS090	Ud	Contador de agua.	
	Suministro e instalación de contador de agua para ca-	
	lefacción de chorro único, con emisor de impulsos, pa-	
	ra roscar, de 15 mm de diámetro nominal y temperatu-	
	ra máxima del líquido conducido 120°C. Incluso filtro	
	retenedor de residuos, válvulas de corte, elementos	
	de montaje y demás accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-	
	nado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexio-	
	nado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Suma la partida		115,67
	Costes indirectos		3,00%	3,47
	TOTAL PARTIDA		119,14
	 256	ICX025	Ud	Control centralizado para sistema solar térmico.	
	Centralita de control de tipo diferencial para sistema	
	de captación solar térmica, con protección contra so-	
	bretemperatura del captador solar, indicación de tem-	
	peraturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroilumina-	
	da, con sondas de temperatura. Totalmente montado,	
	conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los ele-	
	mentos. Conexionado con la red eléctrica.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt38csg080a	1,000	Ud	Centralita de control de tipo diferencial para	213,04	213,04
	sistema de captación solar térmica, con	
	protección contra sobretemperatura del ca	
	mt38csg085a	2,000	Ud	Sonda de temperatura para centralita de control	14,63	29,26
	para sistema de captación solar térmica.	
	mt35aia090ma	10,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en	0,85	8,50
	caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro	
	nominal, para canalización fija en su	
	mt35cun020a	20,000	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su	0,41	8,20
	tensión asignada de 450/750 V, reacción al	
	fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN	
	50575,	
	MOOF.8a	9,236	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	185,83
	MOOF12a	9,236	h	Peón fontanería	14,99	138,45
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	583,30	11,67
		
	Suma la partida		594,95
	Costes indirectos		3,00%	17,85
	TOTAL PARTIDA		612,80
	 257	IEC020	Ud	Caja general de protección.	
	Suministro e instalación en el interior de hornacina	
	mural de caja general de protección, equipada con bor-	
	nes de conexión, bases unipolares previstas para colo-	
	car fusibles de intensidad máxima 63 A, esquema 1,	
	para protección de la línea general de alimentación, for-	
	mada por una envolvente aislante, precintable y auto-	
	ventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabili-	
	dad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados	
	de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según	
	UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con	
	grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegi-	
	da de la corrosión y con cerradura o candado. Normaliza-	
	da por la empresa suministradora y preparada para aco-	
	metida subterránea. Incluso fusibles y elementos de fija-	
	ción y conexión con la conducción enterrada de puesta a	
	tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y an-	
	clajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la	
	puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Cone-	
	xionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificaciones	
	de Proyecto.	
	mt35cgp020ba	1,000	Ud	Caja general de protección, equipada con	38,42	38,42
	bornes de conexión, bases unipolares previstas	
	para colocar fusibles de intensidad máxi	
	mt35amc820ajj	3,000	Ud	Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad	5,85	17,55
	nominal 63 A, poder de corte 120 kA, tamaño	
	T00, según UNE-EN 60269-1.	
	mt35cgp040h	3,000	m	Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de	5,44	16,32
	diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según	
	UNE-EN 1329-1.	
	mt35cgp040f	3,000	m	Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de	3,73	11,19
	diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según	
	UNE-EN 1329-1.	
	mt26cgp010	1,000	Ud	Marco y puerta metálica con cerradura o	110,00	110,00
	candado, con grado de protección IK10 según	
	UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y n	
	mt35www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,48	1,48
	MOOA.8a	0,273	h	Oficial 1ª construcción	21,28	5,81
	MOOA12a	0,273	h	Peón ordinario construcción	15,90	4,34
	MOOE.8a	0,455	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	9,15
	MOOE12a	0,455	h	Peón electricidad	14,99	6,82
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	221,10	4,42
		
	Suma la partida		225,50
	Costes indirectos		3,00%	6,77
	TOTAL PARTIDA		232,27
	 258	IEG010	Ud	Centralización de contadores.	
	Suministro e instalación de centralización de contado-	
	res sobre paramento vertical, en cuarto de contado-	
	res, compuesta por: unidad funcional de interruptor ge-	
	neral de maniobra de 160 A; unidad funcional de emba-	
	rrado general de la concentración formada por 1 módu-	
	lo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada	
	por 2 módulos; unidad funcional de medida formada	
	por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo	
	de contadores trifásicos y módulo de servicios genera-	
	les con seccionamiento; unidad funcional de mando	
	que contiene los dispositivos de mando para el cam-	
	bio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de	
	embarrado de protección, bornes de salida y conexión	
	a tierra formada por 1 módulo. Incluso conexiones de	
	la línea repartidora y de las derivaciones individuales a	
	sus correspondientes bornes y embarrados, cableado	
	y cuantos accesorios sean necesarios para su correc-	
	ta instalación. Totalmente montada, conexionada y pro-	
	bada.	
	Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Coloca-	
	ción y nivelación del conjunto prefabricado. Fijación de	
	módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35con050a	1,000	Ud	Módulo de interruptor general de maniobra de	135,23	135,23
	160 A (III+N), homologado por la empresa	
	suministradora. Incluso cableado y accesor	
	mt35con080	1,000	Ud	Módulo de embarrado general, homologado por	106,02	106,02
	la empresa suministradora. Incluso pletinas de	
	cobre, cortacircuitos, cableado y acc	
	mt35con070	2,000	Ud	Módulo de fusibles de seguridad, homologado	70,62	141,24
	por la empresa suministradora. Incluso	
	fusibles, cableado y accesorios para formar p	
	mt35con040b	1,000	Ud	Módulo de servicios generales con módulo de	107,58	107,58
	fraccionamiento y seccionamiento, homologado	
	por la empresa suministradora. Incluso	
	mt35con010a	1,000	Ud	Módulo para ubicación de tres contadores	61,30	61,30
	monofásicos, homologado por la empresa	
	suministradora. Incluso cableado y accesorios	
	pa	
	mt35con010b	1,000	Ud	Módulo para ubicación de tres contadores	75,13	75,13
	trifásicos, homologado por la empresa	
	suministradora. Incluso cableado y accesorios	
	par	
	mt35con020	1,000	Ud	Módulo de reloj conmutador para doble tarifa,	59,50	59,50
	homologado por la empresa suministradora.	
	Incluso cableado y accesorios para forma	
	mt35con060	1,000	Ud	Módulo de bornes de salida y puesta a tierra,	81,14	81,14
	homologado por la empresa suministradora.	
	Incluso carril, bornes, cableado y acces	
	mt35www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,48	1,48
	MOOE.8a	3,233	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	65,05
	MOOE12a	3,233	h	Peón electricidad	14,99	48,46
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	882,10	17,64
		
	Suma la partida		899,77
	Costes indirectos		3,00%	26,99
	TOTAL PARTIDA		926,76
	 259	IEH010	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal, ES07Z1-K (AS), de 6	
	mm² de sección.	
	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego cla-	
	se Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre	
	clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de	
	compuesto termoplástico a base de poliolefina libre	
	de halógenos con baja emisión de humos y gases co-	
	rrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de suje-	
	ción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35cun020d	1,000	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su	1,32	1,32
	tensión asignada de 450/750 V, reacción al	
	fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN	
	50575,	
	MOOE.8a	0,014	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,28
	MOOE12a	0,014	h	Peón electricidad	14,99	0,21
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1,80	0,04
		
	Suma la partida		1,85
	Costes indirectos		3,00%	0,06
	TOTAL PARTIDA		1,91
	 260	IEH010b	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal, H07V-K, de 1,5 mm² de	
	sección.	
	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada	
	de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conduc-	
	tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sec-	
	ción, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y	
	elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35cun040aa	1,000	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión	0,26	0,26
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase	
	Eca según UNE-EN 50575, con conductor mu	
	MOOE.8a	0,009	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,18
	MOOE12a	0,009	h	Peón electricidad	14,99	0,13
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	0,60	0,01
		
	Suma la partida		0,58
	Costes indirectos		3,00%	0,02
	TOTAL PARTIDA		0,60
	 261	IEH010c	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal, H07V-K, de 2,5 mm² de	
	sección.	
	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada	
	de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conduc-	
	tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sec-	
	ción, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y	
	elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35cun040ab	1,000	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión	0,40	0,40
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase	
	Eca según UNE-EN 50575, con conductor mu	
	MOOE.8a	0,009	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,18
	MOOE12a	0,009	h	Peón electricidad	14,99	0,13
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	0,70	0,01
		
	Suma la partida		0,72
	Costes indirectos		3,00%	0,02
	TOTAL PARTIDA		0,74
	 262	IEH010d	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal, H07V-K, de 6 mm² de	
	sección.	
	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada	
	de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conduc-	
	tor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sec-	
	ción, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y	
	elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35cun040ad	1,000	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión	1,00	1,00
	asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase	
	Eca según UNE-EN 50575, con conductor mu	
	MOOE.8a	0,014	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,28
	MOOE12a	0,014	h	Peón electricidad	14,99	0,21
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1,50	0,03
		
	Suma la partida		1,52
	Costes indirectos		3,00%	0,05
	TOTAL PARTIDA		1,57
	 263	IEH012	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal, RZ1-K (AS), de 4 mm² de	
	sección.	
	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna-	
	da de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K)	
	de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno	
	reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico	
	a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-	
	sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso acce-	
	sorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35cun010d1	1,000	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión	1,12	1,12
	asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con	
	MOOE.8a	0,014	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,28
	MOOE12a	0,014	h	Peón electricidad	14,99	0,21
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1,60	0,03
		
	Suma la partida		1,64
	Costes indirectos		3,00%	0,05
	TOTAL PARTIDA		1,69
	 264	IEH012b	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal, RZ1-K (AS), de 6 mm² de	
	sección.	
	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna-	
	da de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K)	
	de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno	
	reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico	
	a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-	
	sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso acce-	
	sorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35cun010e1	1,000	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión	1,49	1,49
	asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con	
	MOOE.8a	0,036	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,72
	MOOE12a	0,036	h	Peón electricidad	14,99	0,54
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2,80	0,06
		
	Suma la partida		2,81
	Costes indirectos		3,00%	0,08
	TOTAL PARTIDA		2,89
	 265	IEH012c	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal, RZ1-K (AS), de 10 mm² de	
	sección.	
	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna-	
	da de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K)	
	de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno	
	reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico	
	a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-	
	sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso acce-	
	sorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35cun010f1	1,000	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión	2,12	2,12
	asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con	
	MOOE.8a	0,036	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,72
	MOOE12a	0,036	h	Peón electricidad	14,99	0,54
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	3,40	0,07
		
	Suma la partida		3,45
	Costes indirectos		3,00%	0,10
	TOTAL PARTIDA		3,55
	 266	IEH012d	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal, , RZ1-K (AS), de 16 mm²	
	de sección.	
	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asigna-	
	da de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K)	
	de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno	
	reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico	
	a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-	
	sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso acce-	
	sorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35cun010g1	1,000	m	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión	3,11	3,11
	asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con	
	MOOE.8a	0,046	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,93
	MOOE12a	0,046	h	Peón electricidad	14,99	0,69
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4,70	0,09
		
	Suma la partida		4,82
	Costes indirectos		3,00%	0,14
	TOTAL PARTIDA		4,96
	 267	IEI070	Ud	Cuadro eléctrico secundario Cuadrilla planta primera.	
	Cuadro secundario Subcuadro Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda).1 formado por caja empotrable	
	de material aislante con puerta opaca, para alojamien-	
	to de dispositivos individuales de mando y protección.	
	Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y	
	cuantos accesorios sean necesarios para su correcta	
	instalación. Totalmente montado, conexionado y proba-	
	do.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cua-	
	dro secundario. Conexionado. Montaje de los compo-	
	nentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35cgm041y	1,000	Ud	Caja para alojamiento de los interruptores de	28,95	28,95
	protección de la instalación, 2 filas de 12	
	módulos, de ABS autoextinguible, de co	
	mt35cgm029aa	2,000	Ud	Interruptor diferencial instantáneo,	90,99	181,98
	2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso	
	accesorios de montaje. Según UNE-EN	
	61008-1.	
	mt35cgm021bbbab	2,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	12,43	24,86
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 10 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbad	3,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	12,66	37,98
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 16 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbah	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	14,08	14,08
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 25 A de intensidad nominal, cu	
	mt35www010	2,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,48	2,96
	MOOE.8a	1,826	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	36,74
	MOOE12a	1,534	h	Peón electricidad	14,99	22,99
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	350,50	7,01
		
	Suma la partida		357,55
	Costes indirectos		3,00%	10,73
	TOTAL PARTIDA		368,28
	 268	IEI070b	Ud	Cuadro eléctrico de Servicios Comunes.	
	Cuadro de servicios comunes formado por caja empo-	
	trable de material aislante con puerta opaca, para alo-	
	jamiento del interruptor de control de potencia (ICP)	
	(no incluido en este precio) en compartimento indepen-	
	diente y precintable, 1 interruptor general automático	
	(IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e indivi-	
	duales de mando y protección. Incluso elementos de fi-	
	jación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean	
	necesarios para su correcta instalación. Totalmente	
	montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cua-	
	dro. Conexionado. Montaje de los componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35cgm040g	1,000	Ud	Caja empotrable con puerta opaca, para	24,77	24,77
	alojamiento del interruptor de control de	
	potencia (ICP) en compartimento independiente	
	y	
	mt35cgm021abbaj	1,000	Ud	Interruptor general automático (IGA), de 2	26,83	26,83
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 32 A de intensidad nominal, cur	
	mt35cgm029ab	1,000	Ud	Interruptor diferencial instantáneo,	93,73	93,73
	2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso	
	accesorios de montaje. Según UNE-EN	
	61008-1.	
	mt35cgm021bbbab	4,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	12,43	49,72
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 10 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbad	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	12,66	12,66
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 16 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbaf	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	13,59	13,59
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 20 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm060	1,000	Ud	Bobina de protección contra sobretensiones	87,10	87,10
	permanentes fase-neutro de 230 Vca y tensión	
	de disparo de 255 Vca.	
	mt35www010	2,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,48	2,96
	MOOE.8a	1,689	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	33,98
	MOOE12a	1,534	h	Peón electricidad	14,99	22,99
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	368,30	7,37
		
	Suma la partida		375,70
	Costes indirectos		3,00%	11,27
	TOTAL PARTIDA		386,97
	 269	IEI070c	Ud	Cuadro eléctrico Pilotos.	
	Cuadro de vivienda formado por caja empotrable de	
	material aislante con puerta opaca, para alojamiento	
	del interruptor de control de potencia (ICP) (no inclui-	
	do en este precio) en compartimento independiente y	
	precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipo-	
	lar (2P) y otros dispositivos generales e individuales	
	de mando y protección. Incluso elementos de fijación,	
	regletas de conexión y cuantos accesorios sean nece-	
	sarios para su correcta instalación. Totalmente monta-	
	do, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cua-	
	dro. Conexionado. Montaje de los componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35cgm040m	1,000	Ud	Caja empotrable con puerta opaca, para	27,98	27,98
	alojamiento del interruptor de control de	
	potencia (ICP) en compartimento independiente	
	y	
	mt35cgm021abbal	1,000	Ud	Interruptor general automático (IGA), de 2	42,07	42,07
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 40 A de intensidad nominal, cur	
	mt35cgm029ab	3,000	Ud	Interruptor diferencial instantáneo,	93,73	281,19
	2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso	
	accesorios de montaje. Según UNE-EN	
	61008-1.	
	mt35cgm021bbbab	3,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	12,43	37,29
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 10 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbad	8,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	12,66	101,28
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 16 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbah	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	14,08	14,08
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 25 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm060	1,000	Ud	Bobina de protección contra sobretensiones	87,10	87,10
	permanentes fase-neutro de 230 Vca y tensión	
	de disparo de 255 Vca.	
	mt35www010	3,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,48	4,44
	MOOE.8a	3,424	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	68,89
	MOOE12a	2,995	h	Peón electricidad	14,99	44,90
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	709,20	14,18
		
	Suma la partida		723,40
	Costes indirectos		3,00%	21,70
	TOTAL PARTIDA		745,10
	 270	IEI070d	Ud	Cuadro eléctrico Cuadrilla planta baja.	
	Cuadro de vivienda formado por caja empotrable de	
	material aislante con puerta opaca, para alojamiento	
	del interruptor de control de potencia (ICP) (no inclui-	
	do en este precio) en compartimento independiente y	
	precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetra-	
	polar (4P) y otros dispositivos generales e individuales	
	de mando y protección. Incluso elementos de fijación,	
	regletas de conexión y cuantos accesorios sean nece-	
	sarios para su correcta instalación. Totalmente monta-	
	do, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cua-	
	dro. Conexionado. Montaje de los componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35cgm040s	1,000	Ud	Caja empotrable con puerta opaca, para	48,49	48,49
	alojamiento del interruptor de control de	
	potencia (ICP) en compartimento independiente	
	y	
	mt35cgm021abeah	1,000	Ud	Interruptor general automático (IGA), de 4	78,76	78,76
	módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 25 A de intensidad nominal,	
	mt35cgm029aa	5,000	Ud	Interruptor diferencial instantáneo,	90,99	454,95
	2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso	
	accesorios de montaje. Según UNE-EN	
	61008-1.	
	mt35cgm031aa	1,000	Ud	Interruptor diferencial instantáneo,	166,07	166,07
	4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso	
	accesorios de montaje. Según UNE-EN	
	61008-1.	
	mt35cgm021bbbab	3,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	12,43	37,29
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 10 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbad	11,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	12,66	139,26
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 16 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbah	3,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	14,08	42,24
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 25 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm020c	1,000	Ud	Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para	76,83	76,83
	protección frente a sobrecargas y cortocircuitos	
	con mando manual local, de 4-6,3	
	mt35cgm060	1,000	Ud	Bobina de protección contra sobretensiones	87,10	87,10
	permanentes fase-neutro de 230 Vca y tensión	
	de disparo de 255 Vca.	
	mt35www010	5,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,48	7,40
	MOOE.8a	5,295	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	106,54
	MOOE12a	4,455	h	Peón electricidad	14,99	66,78
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1.311,70	26,23
		
	Suma la partida		1.337,94
	Costes indirectos		3,00%	40,14
		
	TOTAL PARTIDA		1.378,08
	 271	IEI090	Ud	Componentes para la red de distribución interior Servicios Comunes.	
	Componentes para la red eléctrica de distribución inte-	
	rior de servicios comunes: mecanismos gama básica	
	con tecla o tapa y marco de color blanco y embellece-	
	dor de color blanco y monobloc de superficie (IP55); ca-	
	jas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deri-	
	vación con tapas y regletas de conexión. Incluso acce-	
	sorios necesarios para su correcta instalación. Total-	
	mente montados, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empo-	
	trar. Colocación de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35caj020a	3,000	Ud	Caja de derivación para empotrar de 105x105	1,79	5,37
	mm, con grado de protección normal, regletas	
	de conexión y tapa de registro.	
	mt35caj010a	1,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para	0,17	0,17
	empotrar.	
	mt35caj010b	1,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 4 lados, para	0,21	0,21
	empotrar.	
	mt33seg107a	2,000	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica,	6,22	12,44
	con tapa y marco de 1 elemento de color blanco	
	y embellecedor de color blanco.	
	mt33seg500a	1,000	Ud	Conmutador monobloc estanco para instalación	7,52	7,52
	en superficie (IP55), color gris.	
	mt33seg504a	2,000	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc	9,68	19,36
	estanca, para instalación en superficie (IP55),	
	color gris.	
	MOOE.8a	0,242	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	4,87
	MOOE12a	0,242	h	Peón electricidad	14,99	3,63
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	53,60	1,07
		
	Suma la partida		54,64
	Costes indirectos		3,00%	1,64
	TOTAL PARTIDA		56,28
	 272	IEI090b	Ud	Componentes para la red de distribución interior Cuadrilla planta	
	primera.	
	Componentes para la red eléctrica de distribución inte-	
	rior de subcuadro: mecanismos gama básica con te-	
	cla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de	
	color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fija-	
	ción, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-	
	xión. Incluso accesorios necesarios para su correcta	
	instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-	
	bados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empo-	
	trar. Colocación de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35caj020a	3,000	Ud	Caja de derivación para empotrar de 105x105	1,79	5,37
	mm, con grado de protección normal, regletas	
	de conexión y tapa de registro.	
	mt35caj010a	18,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para	0,17	3,06
	empotrar.	
	mt35caj010b	12,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 4 lados, para	0,21	2,52
	empotrar.	
	mt33seg102a	6,000	Ud	Conmutador, serie básica, con tecla simple y	6,22	37,32
	marco de 1 elemento de color blanco y	
	embellecedor de color blanco.	
	mt33seg103a	3,000	Ud	Conmutador de cruce, gama básica, con tecla	11,44	34,32
	simple y marco de 1 elemento de color blanco y	
	embellecedor de color blanco.	
	mt33seg107a	1,000	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica,	6,22	6,22
	con tapa y marco de 1 elemento de color blanco	
	y embellecedor de color blanco.	
	mt33seg127a	20,000	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica,	3,41	68,20
	con tapa de color blanco.	
	mt33seg117c	5,000	Ud	Marco horizontal de 4 elementos, gama básica,	8,67	43,35
	de color blanco.	
	MOOE.8a	0,727	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	14,63
	MOOE12a	0,727	h	Peón electricidad	14,99	10,90
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	225,90	4,52
		
	Suma la partida		230,41
	Costes indirectos		3,00%	6,91
	TOTAL PARTIDA		237,32
	 273	IEI090c	Ud	Componentes para la red de distribución interior Pilotos.	
	Componentes para la red eléctrica de distribución inte-	
	rior de vivienda: mecanismos gama básica con tecla o	
	tapa y marco de color blanco y embellecedor de color	
	blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, ca-	
	jas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-	
	cluso accesorios necesarios para su correcta instala-	
	ción. Totalmente montados, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empo-	
	trar. Colocación de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35caj020a	5,000	Ud	Caja de derivación para empotrar de 105x105	1,79	8,95
	mm, con grado de protección normal, regletas	
	de conexión y tapa de registro.	
	mt35caj010a	40,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para	0,17	6,80
	empotrar.	
	mt35caj010b	26,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 4 lados, para	0,21	5,46
	empotrar.	
	mt33seg102a	30,000	Ud	Conmutador, serie básica, con tecla simple y	6,22	186,60
	marco de 1 elemento de color blanco y	
	embellecedor de color blanco.	
	mt33seg103a	2,000	Ud	Conmutador de cruce, gama básica, con tecla	11,44	22,88
	simple y marco de 1 elemento de color blanco y	
	embellecedor de color blanco.	
	mt33seg107a	24,000	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica,	6,22	149,28
	con tapa y marco de 1 elemento de color blanco	
	y embellecedor de color blanco.	
	mt33seg127a	10,000	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica,	3,41	34,10
	con tapa de color blanco.	
	mt33seg117a	1,000	Ud	Marco horizontal de 2 elementos, gama básica,	4,76	4,76
	de color blanco.	
	mt33seg117c	2,000	Ud	Marco horizontal de 4 elementos, gama básica,	8,67	17,34
	de color blanco.	
	mt35caj011	1,000	Ud	Caja de empotrar para toma de 25 A (especial	2,01	2,01
	para toma de corriente en cocinas).	
	mt33seg110a	1,000	Ud	Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para	11,75	11,75
	cocina, gama básica, con tapa y marco de 1	
	elemento de color blanco y embellecedor de	
	mt35www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,48	1,48
	MOOE.8a	2,909	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	58,53
	MOOE12a	2,909	h	Peón electricidad	14,99	43,61
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	553,60	11,07
		
	Suma la partida		564,62
	Costes indirectos		3,00%	16,94
	TOTAL PARTIDA		581,56
	 274	IEI090d	Ud	Componentes para la red de distribución interior Cuadrilla planta baja.	
	Componentes para la red eléctrica de distribución inte-	
	rior de vivienda: mecanismos gama básica con tecla o	
	tapa y marco de color blanco y embellecedor de color	
	blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, ca-	
	jas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-	
	cluso accesorios necesarios para su correcta instala-	
	ción. Totalmente montados, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empo-	
	trar. Colocación de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35caj020a	9,000	Ud	Caja de derivación para empotrar de 105x105	1,79	16,11
	mm, con grado de protección normal, regletas	
	de conexión y tapa de registro.	
	mt35caj010a	56,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para	0,17	9,52
	empotrar.	
	mt35caj010b	37,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 4 lados, para	0,21	7,77
	empotrar.	
	mt33seg100a	7,000	Ud	Interruptor unipolar, gama básica, con tecla	5,84	40,88
	simple y marco de 1 elemento de color blanco y	
	embellecedor de color blanco.	
	mt33seg102a	22,000	Ud	Conmutador, serie básica, con tecla simple y	6,22	136,84
	marco de 1 elemento de color blanco y	
	embellecedor de color blanco.	
	mt33seg103a	8,000	Ud	Conmutador de cruce, gama básica, con tecla	11,44	91,52
	simple y marco de 1 elemento de color blanco y	
	embellecedor de color blanco.	
	mt33seg107a	48,000	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica,	6,22	298,56
	con tapa y marco de 1 elemento de color blanco	
	y embellecedor de color blanco.	
	mt33seg127a	8,000	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica,	3,41	27,28
	con tapa de color blanco.	
	mt33seg117a	2,000	Ud	Marco horizontal de 2 elementos, gama básica,	4,76	9,52
	de color blanco.	
	mt33seg117c	1,000	Ud	Marco horizontal de 4 elementos, gama básica,	8,67	8,67
	de color blanco.	
	mt35caj011	1,000	Ud	Caja de empotrar para toma de 25 A (especial	2,01	2,01
	para toma de corriente en cocinas).	
	mt33seg110a	1,000	Ud	Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para	11,75	11,75
	cocina, gama básica, con tapa y marco de 1	
	elemento de color blanco y embellecedor de	
	mt35www010	2,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones eléctricas.	1,48	2,96
	MOOE.8a	4,315	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	86,82
	MOOE12a	4,315	h	Peón electricidad	14,99	64,68
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	814,90	16,30
		
	Suma la partida		831,19
	Costes indirectos		3,00%	24,94
	TOTAL PARTIDA		856,13
	 275	IEO010	m	Canalización, de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.	
	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de	
	diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en super-	
	ficie. Incluso accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt36tie010ac	1,000	m	Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y	1,49	1,49
	3 mm de espesor, con extremo abocardado,	
	según UNE-EN 1329-1, con el precio increme	
	MOOE.8a	0,043	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,87
	MOOE12a	0,046	h	Peón electricidad	14,99	0,69
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	3,10	0,06
		
	Suma la partida		3,11
	Costes indirectos		3,00%	0,09
	TOTAL PARTIDA		3,20
	 276	IEO010b	m	Canalización, de tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.	
	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 40 mm de	
	diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en super-	
	ficie. Incluso accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt36tie010bc	1,000	m	Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y	1,88	1,88
	3 mm de espesor, con extremo abocardado,	
	según UNE-EN 1329-1, con el precio increme	
	MOOE.8a	0,047	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,95
	MOOE12a	0,046	h	Peón electricidad	14,99	0,69
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	3,50	0,07
		
	Suma la partida		3,59
	Costes indirectos		3,00%	0,11
	TOTAL PARTIDA		3,70
	 277	IEO010c	m	Canalización, de tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro.	
	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 50 mm de	
	diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en super-	
	ficie. Incluso accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt36tie010cc	1,000	m	Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y	2,41	2,41
	3 mm de espesor, con extremo abocardado,	
	según UNE-EN 1329-1, con el precio increme	
	MOOE.8a	0,050	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	1,01
	MOOE12a	0,046	h	Peón electricidad	14,99	0,69
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4,10	0,08
		
	Suma la partida		4,19
	Costes indirectos		3,00%	0,13
	TOTAL PARTIDA		4,32
	 278	IEO010d	m	Canalización, de tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro.	
	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 75 mm de	
	diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en super-	
	ficie. Incluso accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt36tie010dc	1,000	m	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y	3,67	3,67
	3 mm de espesor, con extremo abocardado,	
	según UNE-EN 1329-1, con el precio increme	
	MOOE.8a	0,056	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	1,13
	MOOE12a	0,046	h	Peón electricidad	14,99	0,69
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	5,50	0,11
		
	Suma la partida		5,60
	Costes indirectos		3,00%	0,17
	TOTAL PARTIDA		5,77
	 279	IEO010e	m	Canalización, de tubo curvable de PVC, corrugado, de 16 mm de	
	diámetro.	
	Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de	
	color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con gra-	
	do de protección IP545. Instalación empotrada en ele-	
	mento de construcción de obra de fábrica.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35aia010a	1,000	m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color	0,26	0,26
	negro, de 16 mm de diámetro nominal, para	
	canalización empotrada en obra de fábrica (p	
	MOOE.8a	0,015	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,30
	MOOE12a	0,018	h	Peón electricidad	14,99	0,27
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	0,80	0,02
		
	Suma la partida		0,85
	Costes indirectos		3,00%	0,03
	TOTAL PARTIDA		0,88
	 280	IEO010f	m	Canalización, de tubo curvable de PVC, corrugado, de 20 mm de	
	diámetro.	
	Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de	
	color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con gra-	
	do de protección IP545. Instalación empotrada en ele-	
	mento de construcción de obra de fábrica.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35aia010b	1,000	m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color	0,29	0,29
	negro, de 20 mm de diámetro nominal, para	
	canalización empotrada en obra de fábrica (p	
	MOOE.8a	0,015	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,30
	MOOE12a	0,018	h	Peón electricidad	14,99	0,27
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	0,90	0,02
		
	Suma la partida		0,88
	Costes indirectos		3,00%	0,03
	TOTAL PARTIDA		0,91
	 281	IEO010g	m	Canalización, de tubo curvable de PVC, corrugado, de 25 mm de	
	diámetro.	
	Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de	
	color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con gra-	
	do de protección IP545. Instalación empotrada en ele-	
	mento de construcción de obra de fábrica.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35aia010c	1,000	m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color	0,39	0,39
	negro, de 25 mm de diámetro nominal, para	
	canalización empotrada en obra de fábrica (p	
	MOOE.8a	0,015	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,30
	MOOE12a	0,018	h	Peón electricidad	14,99	0,27
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1,00	0,02
		
	Suma la partida		0,98
	Costes indirectos		3,00%	0,03
	TOTAL PARTIDA		1,01
	 282	IEO010h	m	Canalización, de tubo curvable de polietileno de doble pared, de 63 mm	
	de de diámetro.	
	Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo,	
	de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior co-	
	rrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro no-	
	minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado so-	
	bre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente	
	compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado	
	manual, relleno lateral compactando hasta los riñones	
	y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm	
	por encima de la generatriz superior de la tubería. Insta-	
	lación enterrada. Incluso cinta de señalización.	
	Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para	
	asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la	
	cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente	
	de arena.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-	
	mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye los	
	equipos y la maquinaria necesarios para el desplaza-	
	miento y la disposición en obra de los elementos, pero	
	no incluye la excavación ni el relleno principal.	
	PBRA.1abb	0,061	t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	9,61	0,59
	mt35aia070ac	1,000	m	Tubo curvable, suministrado en rollo, de	1,25	1,25
	polietileno de doble pared (interior lisa y exterior	
	corrugada), de color naranja, de 6	
	mt35www030	1,000	m	Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm	0,25	0,25
	de anchura, color amarillo, con la inscripción	
	"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ	
	mq04dua020b	0,006	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,25	0,06
	mq02rop020	0,046	h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con	3,49	0,16
	placa de 30x30 cm, tipo rana.	
	mq02cia020j	0,001	h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	40,02	0,04
	MOOA.8a	0,042	h	Oficial 1ª construcción	21,28	0,89
	MOOA12a	0,042	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,67
	MOOE.8a	0,023	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,46
	MOOE12a	0,018	h	Peón electricidad	14,99	0,27
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4,60	0,09
		
	Suma la partida		4,73
	Costes indirectos		3,00%	0,14
		
	TOTAL PARTIDA		4,87
	 283	IEO010i	m	Canalización, de tubo curvable de polietileno de doble pared, de 75 mm	
	de de diámetro.	
	Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo,	
	de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior co-	
	rrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro no-	
	minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado so-	
	bre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente	
	compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado	
	manual, relleno lateral compactando hasta los riñones	
	y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm	
	por encima de la generatriz superior de la tubería. Insta-	
	lación enterrada. Incluso cinta de señalización.	
	Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para	
	asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la	
	cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente	
	de arena.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-	
	mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye los	
	equipos y la maquinaria necesarios para el desplaza-	
	miento y la disposición en obra de los elementos, pero	
	no incluye la excavación ni el relleno principal.	
	PBRA.1abb	0,063	t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	9,61	0,61
	mt35aia070ad	1,000	m	Tubo curvable, suministrado en rollo, de	1,90	1,90
	polietileno de doble pared (interior lisa y exterior	
	corrugada), de color naranja, de 7	
	mt35www030	1,000	m	Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm	0,25	0,25
	de anchura, color amarillo, con la inscripción	
	"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ	
	mq04dua020b	0,006	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,25	0,06
	mq02rop020	0,047	h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con	3,49	0,16
	placa de 30x30 cm, tipo rana.	
	mq02cia020j	0,001	h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	40,02	0,04
	MOOA.8a	0,044	h	Oficial 1ª construcción	21,28	0,94
	MOOA12a	0,044	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,70
	MOOE.8a	0,023	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	0,46
	MOOE12a	0,018	h	Peón electricidad	14,99	0,27
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	5,40	0,11
		
	Suma la partida		5,50
	Costes indirectos		3,00%	0,17
	TOTAL PARTIDA		5,67
	 284	IEP0101	Ud	Red de toma de tierra para cubeto	
	Red de toma de tierra para cubeto compuesta por 6	
	m de cable conductor de cobre desnudo recocido de	
	35 mm² de sección para la línea principal de toma de	
	tierra del edificio, enterrado a una profundidad míni-	
	ma de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnu-	
	do recocido de 35 mm² de sección para la línea de en-	
	lace de toma de tierra de los pilares metálicos a co-	
	nectar. Incluso, soldaduras aluminotérmicas, registro	
	de comprobación y puente de prueba. Totalmente	
	montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la lí-	
	nea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.	
	Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Traza-	
	do de derivaciones de tierra. Conexionado de las deri-	
	vaciones. Conexión a masa de la red. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35ttc010b	6,000	m	Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².	2,81	16,86
	mt35tts010d	3,000	Ud	Soldadura aluminotérmica del cable conductor	7,00	21,00
	a cara del pilar metálico, con doble cordón de	
	soldadura de 50 mm de longitud reali	
	mt35tta010	1,000	Ud	Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de	74,00	74,00
	300x300 mm, con tapa de registro.	
	mt35tta030	1,000	Ud	Puente para comprobación de puesta a tierra de	46,00	46,00
	la instalación eléctrica.	
	mt35www020	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de toma de	1,15	1,15
	tierra.	
	MOOE.8a	4,535	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	91,24
	MOOE12a	4,535	h	Peón electricidad	14,99	67,98
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	318,20	6,36
		
	Suma la partida		324,59
	Costes indirectos		3,00%	9,74
	TOTAL PARTIDA		334,33
	 285	IEP030	Ud	Red de equipotencialidad.	
	Red de equipotencialidad en cuarto húmedo median-	
	te conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, co-	
	nectando a tierra todas las canalizaciones metálicas	
	existentes y todos los elementos conductores que re-	
	sulten accesibles mediante abrazaderas de latón. In-	
	cluso cajas de empalmes y regletas. Totalmente mon-	
	tada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la lí-	
	nea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.	
	Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Traza-	
	do de derivaciones de tierra. Conexionado de las deri-	
	vaciones. Conexión a masa de la red.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35ttc020c	7,000	m	Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750	0,49	3,43
	V y 4 mm² de sección, para red equipotencial.	
	mt35ttc030	5,000	Ud	Abrazadera de latón.	1,40	7,00
	mt35www020	0,250	Ud	Material auxiliar para instalaciones de toma de	1,15	0,29
	tierra.	
	MOOE.8a	0,728	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	14,65
	MOOE12a	0,728	h	Peón electricidad	14,99	10,91
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	36,30	0,73
		
	Suma la partida		37,01
	Costes indirectos		3,00%	1,11
	TOTAL PARTIDA		38,12
	 286	IFC020	Ud	Batería de contadores divisionarios para abastecimiento de agua	
	potable.	
	Batería de acero galvanizado, de 2" DN 50 mm y sali-	
	das con conexión embridada, para centralización de	
	un máximo de 4 contadores de 3/4" DN 20 mm en	
	dos filas, con llave de corte, llaves de entrada, grifos	
	de comprobación, válvulas de retención, llaves de sali-	
	da, latiguillos y cuadro de clasificación. Incluso sopor-	
	tes para el colector y material auxiliar.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte	
	de batería. Colocación y fijación de accesorios y pie-	
	zas especiales. Colocación de la batería. Colocación	
	del cuadro de clasificación. Conexionado y comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	los contadores de agua.	
	mt37svc010o	1,000	Ud	Válvula de compuerta de latón fundido, para	28,77	28,77
	roscar, de 2".	
	mt37ccb010aa	1,000	Ud	Batería de acero galvanizado de 2" DN 50 mm,	98,38	98,38
	para centralización de 4 contadores	
	divisionarios de agua en dos filas, de 600x640	
	mt37sve010c	8,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	5,95	47,60
	de 3/4".	
	mt37sgl012b	4,000	Ud	Grifo de comprobación de latón, para roscar, de	6,82	27,28
	3/4".	
	mt37svr010b	4,000	Ud	Válvula de retención de latón para roscar de 3/4".	3,35	13,40
	mt37ccb040b	4,000	Ud	Latiguillo de acero inoxidable, de 1", de 400 mm	9,10	36,40
	de longitud.	
	mt37ccb015aa	1,000	Ud	Cuadro de clasificación de plástico para	1,19	1,19
	centralización de 4 contadores divisionarios de	
	agua en dos filas.	
	mt37www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	1,40
	MOOF.8a	3,833	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	77,12
	MOOF12a	1,917	h	Peón fontanería	14,99	28,74
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	360,30	7,21
		
	Suma la partida		367,49
	Costes indirectos		3,00%	11,02
	TOTAL PARTIDA		378,51
	 287	IFD010	Ud	Grupo de presión para edificios.	
	Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas	
	de 5 etapas, horizontales, ejecución monobloc, no au-	
	toaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas	
	las piezas en contacto con el medio de impulsión de	
	acero inoxidable, cierre mecánico independiente del	
	sentido de giro, motores con una potencia nominal to-	
	tal de 2,25 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación tri-	
	fásica (400V/50Hz), protección IP54, aislamiento clase	
	F, vaso de expansión de membrana de 24 l, válvulas	
	de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor	
	de presión, colector de aspiración y colector de impul-	
	sión de acero inoxidable, bancada, amortiguadores	
	de vibraciones, unidad de regulación electrónica con in-	
	terruptor principal, interruptor de mando manual-0-auto-	
	mático por bomba, pilotos de indicación de falta de	
	agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos li-	
	bres de tensión para la indicación general de funciona-	
	miento y de fallos, relés de disparo para guardamotor y	
	protección contra funcionamiento en seco. Incluso tu-	
	bos entre los distintos elementos y accesorios. Total-	
	mente montado, conexionado y puesto en marcha por	
	la empresa instaladora para la comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctri-	
	ca.	
	Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y	
	fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tu-	
	berías y accesorios. Conexiones de la bomba con el de-	
	pósito. Conexionado. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt37bcw190aiab	1,000	Ud	Grupo de presión, formado por 3 bombas	4.932,80	4.932,80
	centrífugas de 5 etapas, horizontales, ejecución	
	monobloc, no autoaspirantes, con carcasa	
	mt37www040b	1,000	Ud	Manguito antivibración, de goma, con bridas DN	23,23	23,23
	40 mm, para una presión máxima de trabajo de	
	10 bar.	
	mt37www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	1,40
	MOOF.8a	4,340	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	87,32
	MOOF12a	2,170	h	Peón fontanería	14,99	32,53
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	5.077,30	101,55
		
	Suma la partida		5.178,83
	Costes indirectos		3,00%	155,36
	TOTAL PARTIDA		5.334,19
	 288	IFD020	Ud	Depósito auxiliar de alimentación, de 3700 litros.	
	Depósito auxiliar de alimentación, para abastecimien-	
	to del grupo de presión, de poliéster reforzado con fi-	
	bra de vidrio, cilíndrico, de 3700 litros, con tapa, airea-	
	dor y rebosadero; válvula de corte de compuerta de la-	
	tón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador para	
	la entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de cor-	
	te de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm pa-	
	ra la salida; dos interruptores para nivel máximo y ni-	
	vel mínimo. Incluso material auxiliar. Totalmente mon-	
	tado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del	
	depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito.	
	Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fija-	
	ción de tuberías y accesorios. Colocación de los inte-	
	rruptores de nivel.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt37sve010d	1,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	9,81	9,81
	de 1".	
	mt37svc010f	2,000	Ud	Válvula de compuerta de latón fundido, para	9,62	19,24
	roscar, de 1".	
	mt41aco200c	1,000	Ud	Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una	67,95	67,95
	presión máxima de 6 bar, con cuerpo de latón,	
	boya esférica roscada de latón y o	
	mt37dps020f	1,000	Ud	Depósito de poliéster reforzado con fibra de	886,50	886,50
	vidrio, cilíndrico, de 3700 litros, con tapa,	
	aireador y rebosadero, para colocar e	
	mt41aco210	2,000	Ud	Interruptor de nivel de 10 A, con boya,	13,30	26,60
	contrapeso y cable.	
	mt37www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	1,40
	MOOF.8a	2,214	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	44,55
	MOOF12a	2,214	h	Peón fontanería	14,99	33,19
	MOOE.8a	0,228	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	4,59
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1.093,80	21,88
		
	Suma la partida		1.115,71
	Costes indirectos		3,00%	33,47
	TOTAL PARTIDA		1.149,18
	 289	IFI005	m	Tubería para instalación interior, colocada superficialmente, formada	
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), Ø 16 mm.	
	Tubería para instalación interior, colocada superficial-	
	mente y fijada al paramento, formada por tubo de polie-	
	tileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diáme-	
	tro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministra-	
	do en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y su-	
	jeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y acce-	
	sorios. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-	
	mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	mt37tpu400a	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,09	0,09
	obra de las tuberías de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diám	
	mt37tpu010ac	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	2,05	2,05
	de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8	
	mm de espesor, suministrado en ro	
	MOOF.8a	0,027	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	0,54
	MOOF12a	0,027	h	Peón fontanería	14,99	0,40
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	3,10	0,06
		
	Suma la partida		3,14
	Costes indirectos		3,00%	0,09
	TOTAL PARTIDA		3,23
	 290	IFI005b	m	Tubería para instalación interior, colocada superficialmente, formada	
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), Ø 20 mm.	
	Tubería para instalación interior, colocada superficial-	
	mente y fijada al paramento, formada por tubo de polie-	
	tileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diáme-	
	tro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministra-	
	do en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y su-	
	jeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y acce-	
	sorios. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-	
	mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	mt37tpu400b	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,10	0,10
	obra de las tuberías de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diám	
	mt37tpu010bc	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	2,45	2,45
	de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9	
	mm de espesor, suministrado en ro	
	MOOF.8a	0,036	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	0,72
	MOOF12a	0,036	h	Peón fontanería	14,99	0,54
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	3,80	0,08
		
	Suma la partida		3,89
	Costes indirectos		3,00%	0,12
	TOTAL PARTIDA		4,01
	 291	IFI005c	m	Tubería para instalación interior, colocada superficialmente, formada	
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), Ø 25 mm.	
	Tubería para instalación interior, colocada superficial-	
	mente y fijada al paramento, formada por tubo de polie-	
	tileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diáme-	
	tro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministra-	
	do en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y su-	
	jeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y acce-	
	sorios. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-	
	mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	mt37tpu400c	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,19	0,19
	obra de las tuberías de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diám	
	mt37tpu010cc	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	4,08	4,08
	de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3	
	mm de espesor, suministrado en ro	
	MOOF.8a	0,046	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	0,93
	MOOF12a	0,046	h	Peón fontanería	14,99	0,69
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	5,90	0,12
		
	Suma la partida		6,01
	Costes indirectos		3,00%	0,18
	TOTAL PARTIDA		6,19
	 292	IFI005d	m	Tubería para instalación interior, colocada superficialmente, formada	
	por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), Ø 32 mm.	
	Tubería para instalación interior, colocada superficial-	
	mente y fijada al paramento, formada por tubo de polie-	
	tileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diáme-	
	tro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministra-	
	do en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y su-	
	jeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y acce-	
	sorios. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-	
	mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	mt37tpu400d	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,35	0,35
	obra de las tuberías de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diám	
	mt37tpu010dc	1,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	8,33	8,33
	de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9	
	mm de espesor, suministrado en ro	
	MOOF.8a	0,055	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,11
	MOOF12a	0,055	h	Peón fontanería	14,99	0,82
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	10,60	0,21
		
	Suma la partida		10,82
	Costes indirectos		3,00%	0,32
	TOTAL PARTIDA		11,14
	 293	IFI008	Ud	Llave de paso de 3/4".	
	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de	
	3/4".	
	Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt37sve010c	1,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	5,95	5,95
	de 3/4".	
	mt37www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	1,40
	MOOF.8a	0,129	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	2,60
	MOOF12a	0,129	h	Peón fontanería	14,99	1,93
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	11,90	0,24
		
	Suma la partida		12,12
	Costes indirectos		3,00%	0,36
	TOTAL PARTIDA		12,48
	 294	IFI008b	Ud	Llave de paso de 1".	
	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".	
	Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt37sve010d	1,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	9,81	9,81
	de 1".	
	mt37www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	1,40
	MOOF.8a	0,167	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	3,36
	MOOF12a	0,167	h	Peón fontanería	14,99	2,50
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	17,10	0,34
		
	Suma la partida		17,41
		
	Costes indirectos		3,00%	0,52
	TOTAL PARTIDA		17,93
	 295	IFM010	Ud	Acometida Cuadrilla, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),	
	de 32 mm de diámetro exterior.	
	Acometida de 2 m de longitud, colocada superficial-	
	mente y fijado al paramento, formada por tubo de polie-	
	tileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diáme-	
	tro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministra-	
	do en rollos; válvula de retención de latón; llave de cor-	
	te de latón fundido; grifo de comprobación de latón; pur-	
	gador automático de aire de latón y llave de paso de es-	
	fera de latón niquelado. Incluso material auxiliar para	
	montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, acce-	
	sorios y piezas especiales. Montaje de la válvula de re-	
	tención, la llave de corte y el grifo de comprobación.	
	Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt37svr010c	1,000	Ud	Válvula de retención de latón para roscar de 1".	5,18	5,18
	mt37svc010f	1,000	Ud	Válvula de compuerta de latón fundido, para	9,62	9,62
	roscar, de 1".	
	mt37sgl012a	1,000	Ud	Grifo de comprobación de latón, para roscar, de	4,99	4,99
	1/2".	
	mt37tpu400d	2,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,35	0,70
	obra de las tuberías de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diám	
	mt37tpu010dd	2,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	8,71	17,42
	de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9	
	mm de espesor, suministrado en ro	
	mt37sgl020d	1,000	Ud	Purgador automático de aire con boya y rosca	6,92	6,92
	de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para	
	una presión máxima de trabajo de	
	mt37sve010d	1,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	9,81	9,81
	de 1".	
	MOOF.8a	0,299	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	6,02
	MOOF12a	0,299	h	Peón fontanería	14,99	4,48
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	65,10	1,30
		
	Suma la partida		66,44
	Costes indirectos		3,00%	1,99
	TOTAL PARTIDA		68,43
	 296	IFM010b	Ud	Acometida Pilotos, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),	
	de 25 mm de diámetro exterior.	
	Acometida de 39,86 m de longitud, colocada superfi-	
	cialmente y fijada al paramento, formado por tubo de	
	polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de	
	diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, su-	
	ministrado en rollos; válvula de retención de latón; lla-	
	ve de corte de latón fundido; grifo de comprobación de	
	latón; purgador automático de aire de latón y llave de	
	paso de esfera de latón niquelado. Incluso material au-	
	xiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y	
	piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, acce-	
	sorios y piezas especiales. Montaje de la válvula de re-	
	tención, la llave de corte y el grifo de comprobación.	
	Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realiza-	
	ción de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt37svr010b	1,000	Ud	Válvula de retención de latón para roscar de 3/4".	3,35	3,35
	mt37svc010c	1,000	Ud	Válvula de compuerta de latón fundido, para	6,83	6,83
	roscar, de 3/4".	
	mt37sgl012a	1,000	Ud	Grifo de comprobación de latón, para roscar, de	4,99	4,99
	1/2".	
	mt37tpu400c	39,860	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,19	7,57
	obra de las tuberías de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diám	
	mt37tpu010cd	39,860	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,	4,26	169,80
	de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3	
	mm de espesor, suministrado en ro	
	mt37sgl020d	1,000	Ud	Purgador automático de aire con boya y rosca	6,92	6,92
	de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para	
	una presión máxima de trabajo de	
	mt37sve010c	1,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	5,95	5,95
	de 3/4".	
	MOOF.8a	1,985	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	39,94
	MOOF12a	1,985	h	Peón fontanería	14,99	29,76
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	275,10	5,50
		
	Suma la partida		280,61
	Costes indirectos		3,00%	8,42
	TOTAL PARTIDA		289,03
	 297	IFW010	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".	
	Suministro e instalación de válvula de esfera de latón	
	niquelado para roscar de 1". Totalmente montada, co-	
	nexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt37sve010d	1,000	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar	9,81	9,81
	de 1".	
	mt37www010	1,000	Ud	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.	1,40	1,40
	MOOF.8a	0,166	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	3,34
	MOOF12a	0,166	h	Peón fontanería	14,99	2,49
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	17,00	0,34
		
	Suma la partida		17,38
	Costes indirectos		3,00%	0,52
		
	TOTAL PARTIDA		17,90
	 298	IIC020	Ud	Detector de movimiento.	
	Detector de movimiento por infrarrojos para automati-	
	zación del sistema de alumbrado, ángulo de detec-	
	ción de 140°, alcance frontal de 12 m y lateral de 8 m,	
	regulable en tiempo y en sensibilidad lumínica, ali-	
	mentación a 230 V y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a	
	250 V, cargas máximas recomendadas: 2000 W para	
	lámparas incandescentes, 600 VA para lámparas fluo-	
	rescentes, 600 VA para lámparas halógenas de bajo	
	voltaje, 2000 W para lámparas halógenas, 600 VA pa-	
	ra lámparas de bajo consumo, 600 VA para lumina-	
	rias tipo Downlight, 60 VA para lámparas LED, tempori-	
	zación regulable de 3 s a 30 min, sensibilidad lumíni-	
	ca regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de trabajo en-	
	tre -20°C y 40°C, grado de protección IP55, de	
	80x72x100 mm. Instalación en la superficie de la pa-	
	red. Incluso sujeciones.	
	Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt34orb016a	1,000	Ud	Detector de movimiento por infrarrojos para	41,86	41,86
	automatización del sistema de alumbrado,	
	ángulo de detección de 140°, alcance fronta	
	MOOE.8a	0,182	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	3,66
	MOOE12a	0,182	h	Peón electricidad	14,99	2,73
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	48,30	0,97
		
	Suma la partida		49,22
	Costes indirectos		3,00%	1,48
	TOTAL PARTIDA		50,70
	 299	ILA010	Ud	Arqueta de entrada.	
	Arqueta de entrada prefabricada para ICT de	
	400x400x600 mm de dimensiones interiores, con gan-	
	chos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de ac-	
	ceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de ali-	
	mentación de telecomunicación de los distintos opera-	
	dores y la infraestructura común de telecomunicación	
	del edificio, colocada sobre solera de hormigón en ma-	
	sa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.	
	Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas	
	del fondo de la excavación. Vertido y compactación del	
	hormigón en formación de solera. Montaje de las pie-	
	zas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canali-	
	zación. Colocación de accesorios. Ejecución de rema-	
	tes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	la excavación ni el relleno perimetral posterior.	
	E22.PBPC.3abaa	0,100	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00	7,80
	mt40iar010a	1,000	Ud	Arqueta de entrada prefabricada para ICT de	280,32	280,32
	400x400x600 mm de dimensiones interiores,	
	con ganchos para tracción, cerco y tapa.	
	MOOA.8a	0,824	h	Oficial 1ª construcción	21,28	17,53
	MOOA12a	0,206	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,28
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	308,90	6,18

	Suma la partida		315,11
	Costes indirectos		3,00%	9,45
	TOTAL PARTIDA		324,56
	 300	ILA020	m	Canalización externa enterrada.	
	Canalización externa, entre la arqueta de entrada y el	
	registro de enlace inferior en el interior del edificio o di-	
	rectamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta	
	4 PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva)	
	de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado	
	en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resisten-	
	cia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75	
	cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormi-	
	gón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento	
	superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral.	
	Instalación enterrada. Incluso soportes separadores	
	de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Re-	
	finado de fondos y laterales a mano, con extracción de	
	las tierras. Vertido y compactación del hormigón en for-	
	mación de solera. Presentación en seco de los tubos.	
	Vertido y compactación del hormigón para formación	
	del prisma.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en	
	proyección horizontal, según documentación gráfica	
	de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-	
	ción horizontal, la longitud realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	la excavación ni el relleno perimetral posterior.	
	mt35aia070ac	3,000	m	Tubo curvable, suministrado en rollo, de	1,25	3,75
	polietileno de doble pared (interior lisa y exterior	
	corrugada), de color naranja, de 6	
	mt40iva020d	1,180	Ud	Soporte separador de tubos de PVC rígido de	1,68	1,98
	63 mm de diámetro.	
	E22.PBPC.3abaa	0,073	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00	5,69
	MOOA.8a	0,055	h	Oficial 1ª construcción	21,28	1,17
	MOOA12a	0,055	h	Peón ordinario construcción	15,90	0,87
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	13,50	0,27
		
	Suma la partida		13,73
	Costes indirectos		3,00%	0,41
	TOTAL PARTIDA		14,14
	 301	ILE030	m	Canalización de enlace superior.	
	Canalización de enlace superior entre el punto de en-	
	trada general superior del edificio y el RITS, RITU o	
	RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos	
	de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a	
	compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto	
	2 julios, con IP547. Instalación en superficie. Incluso	
	accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Co-	
	locación y fijación de los tubos. Colocación del hilo	
	guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt35aia090ae	2,000	m	Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en	3,20	6,40
	caliente, de color negro, de 40 mm de diámetro	
	nominal, para canalización fija en supe	
	mt40iva030	2,400	m	Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.	0,17	0,41
	MOOL.8a	0,095	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	1,79
	MOOL.9a	0,092	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	1,73
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	10,30	0,21
		
	Suma la partida		10,54
	Costes indirectos		3,00%	0,32
	TOTAL PARTIDA		10,86
	 302	ILI001	Ud	Registro de terminación de red.	
	Registro de terminación de red, formado por caja de	
	plástico para disposición del equipamiento principal-	
	mente en vertical, de 500x600x80 mm. Instalación em-	
	potrada. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y	
	fijaciones.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	las ayudas de albañilería para instalaciones.	
	mt40irt020a	1,000	Ud	Caja de registro de terminación de red, para	41,00	41,00
	instalaciones de ICT, de plástico, de	
	500x600x80 mm, para empotrar. Incluso tapa.	
	MOOL.8a	0,229	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	4,31
	MOOL.9a	0,229	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	4,31
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	49,60	0,99
		
	Suma la partida		50,61
	Costes indirectos		3,00%	1,52
	TOTAL PARTIDA		52,13
	 303	ILI010	m	Canalización interior de usuario.	
	Canalización interior de usuario por el interior de la vi-	
	vienda que une el registro de terminación de red con	
	los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de	
	PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resis-	
	tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto	
	2 julios, para el tendido de cables. Instalación empo-	
	trada. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hi-	
	lo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Co-	
	locación y fijación de los tubos. Colocación del hilo	
	guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	las ayudas de albañilería para instalaciones.	
	mt35aia020b	1,000	m	Tubo curvable de PVC, transversalmente	0,47	0,47
	elástico, corrugado, forrado, de color negro, de	
	20 mm de diámetro nominal, para canaliza	
	mt40iva030	1,200	m	Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.	0,17	0,20
	MOOL.8a	0,015	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	0,28
	MOOL.9a	0,018	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	0,34
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1,30	0,03
		
	Suma la partida		1,32
	Costes indirectos		3,00%	0,04
	TOTAL PARTIDA		1,36
	 304	ILI020	Ud	Registro de toma.	
	Registro de toma, formado por caja universal, con en-	
	lace por los 2 lados y toma para registro de BAT o to-	
	ma de usuario, gama media, con tapa ciega de color	
	blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos	
	servicios. Instalación empotrada. Incluso accesorios,	
	piezas especiales y fijaciones.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt35caj010a	1,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para	0,17	0,17
	empotrar.	
	mt33seg215a	1,000	Ud	Toma para registro de BAT o toma de usuario,	3,79	3,79
	gama media, con tapa ciega de color blanco y	
	bastidor con garras.	
	MOOL.9a	0,119	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	2,24
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	6,20	0,12
		
	Suma la partida		6,32
	Costes indirectos		3,00%	0,19
	TOTAL PARTIDA		6,51
	 305	ILP010	m	Canalización principal.	
	Canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el	
	RITS o RITM superior a través de las distintas plantas	
	del edificio, en edificación de 2 PAU, formada por 5 tu-	
	bos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenza-	
	dos, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva)	
	de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diá-	
	metro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia	
	al impacto 2 julios. Instalación en conducto de obra	
	de fábrica. Incluso accesorios, elementos de sujeción	
	e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Co-	
	locación y fijación de los tubos. Colocación del hilo	
	guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en	
	proyección horizontal, según documentación gráfica	
	de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-	
	ción horizontal, la longitud realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	el conducto de obra de fábrica.	
	mt35aia060b	5,000	m	Tubo curvable de polipropileno de doble pared	3,38	16,90
	(interior lisa y exterior corrugada), de color gris,	
	de 50 mm de diámetro nominal,	
	mt40iva030	6,000	m	Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.	0,17	1,02
	MOOL.8a	0,073	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	1,37
	MOOL.9a	0,092	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	1,73
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	21,00	0,42
		
	Suma la partida		21,44
	Costes indirectos		3,00%	0,64
	TOTAL PARTIDA		22,08
	 306	ILP021	Ud	Registro secundario.	
	Registro secundario para paso y distribución de insta-	
	laciones de ICT, formado por armario con cuerpo y	
	puerta de plancha de acero lacado con aislamiento in-	
	terior de 450x450x150 mm. Instalación en superficie.	
	Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especia-	
	les y fijaciones.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt40irs010a	1,000	Ud	Registro secundario para paso y distribución de	109,38	109,38
	instalaciones de ICT, formado por armario con	
	cuerpo y puerta de plancha de acer	
	MOOL.9a	0,411	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	7,74
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	117,10	2,34
		
	Suma la partida		119,46
	Costes indirectos		3,00%	3,58
	TOTAL PARTIDA		123,04
	 307	ILR030	Ud	RITU.	
	Equipamiento completo para RITU, recinto único de	
	instalaciones de telecomunicaciones, en edificio sin	
	zonas comunes, de hasta 5 puntos de acceso a usua-	
	rio, en armario de 100x50x30 cm, compuesto de: cua-	
	dro de protección instalado en superficie con un gra-	
	do de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero	
	para la conexión del cable de puesta a tierra dotado	
	de 1 interruptor general automático de corte omnipo-	
	lar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensi-	
	dad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para	
	la intensidad de cortocircuito que pueda producirse	
	en el punto de su instalación, de 4500 A como míni-	
	mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de ten-	
	sión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60	
	Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto	
	300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos	
	magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nomi-	
	nal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de	
	4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de	
	las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de	
	los equipos de cabecera de la infraestructura de radio-	
	difusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4	
	bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capaci-	
	dad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo	
	protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado	
	interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la to-	
	ma de tierra del edificio; un punto de luz que proporcio-	
	ne un mínimo de 300 lux y un aparato de alumbrado	
	de emergencia; placa de identificación de 200x200	
	mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en	
	superficie de 10 m desde la centralización de contado-	
	res, mediante tubos protectores de PVC rígido, para	
	su utilización por posibles compañías operadoras de	
	servicios de telecomunicación.	
	Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en ro-	
	zas. Nivelación y sujeción de herrajes. Ejecución del	
	circuito de tierra. Tendido de cables. Montaje, conexio-	
	nado y comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	las ayudas de albañilería para instalaciones.	
	mt35cgm041l	1,000	Ud	Caja para alojamiento de los interruptores de	33,05	33,05
	protección de la instalación, 2 filas de 12	
	módulos, de ABS autoextinguible, de co	
	mt40iae010	1,000	Ud	Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de	34,65	34,65
	longitud, con conectores cada 25 mm.	
	mt35ttc010c	2,500	m	Conductor de cobre desnudo, de 50 mm².	4,81	12,03
	mt35aia010b	3,000	m	Tubo curvable de PVC, corrugado, de color	0,29	0,87
	negro, de 20 mm de diámetro nominal, para	
	canalización empotrada en obra de fábrica (p	
	mt35cun020a	15,000	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su	0,41	6,15
	tensión asignada de 450/750 V, reacción al	
	fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN	
	50575,	
	mt35cun020b	4,500	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su	0,62	2,79
	tensión asignada de 450/750 V, reacción al	
	fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN	
	50575,	
	mt35cgm021abbah	1,000	Ud	Interruptor general automático (IGA), de 2	14,08	14,08
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 25 A de intensidad nominal, cur	
	mt35cgm029aa	1,000	Ud	Interruptor diferencial instantáneo,	90,99	90,99
	2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso	
	accesorios de montaje. Según UNE-EN	
	61008-1.	
	mt35cgm021bbbab	1,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	12,43	12,43
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 10 A de intensidad nominal, cu	
	mt35cgm021bbbad	2,000	Ud	Interruptor automático magnetotérmico, de 2	12,66	25,32
	módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de	
	corte, de 16 A de intensidad nominal, cu	
	mt33seg100a	1,000	Ud	Interruptor unipolar, gama básica, con tecla	5,84	5,84
	simple y marco de 1 elemento de color blanco y	
	embellecedor de color blanco.	
	mt33seg107a	4,000	Ud	Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica,	6,22	24,88
	con tapa y marco de 1 elemento de color blanco	
	y embellecedor de color blanco.	
	mt35caj010a	5,000	Ud	Caja universal, con enlace por los 2 lados, para	0,17	0,85
	empotrar.	
	mt35caj020a	1,000	Ud	Caja de derivación para empotrar de 105x105	1,79	1,79
	mm, con grado de protección normal, regletas	
	de conexión y tapa de registro.	
	mt40iae030	1,000	Ud	Portalámparas serie estándar.	1,42	1,42
	mt34tuf020n	1,000	Ud	Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.	4,47	4,47
	mt34aem010b	1,000	Ud	Luminaria de emergencia, con tubo lineal	31,53	31,53
	fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70	
	lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,	
	mt40iae050	1,000	Ud	Placa de identificación de 200x200 mm,	6,45	6,45
	resistente al fuego, para RIT.	
	mt35aia090md	20,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en	2,17	43,40
	caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro	
	nominal, para canalización fija en su	
	MOOL.8a	2,105	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	39,64
	MOOL.9a	1,922	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	36,19
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	428,80	8,58
		
	Suma la partida		437,40
	Costes indirectos		3,00%	13,12
	TOTAL PARTIDA		450,52
	 308	ILS010	m	Canalización secundaria.	
	Canalización secundaria en tramo de acceso a las vi-	
	viendas, entre el registro secundario y el registro de	
	terminación de red en el interior de la vivienda, forma-	
	da por 3 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pa-	
	res trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA) de PVC fle-	
	xible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro,	
	resistencia a la compresión 320 N, resistencia al im-	
	pacto 2 julios. Instalación empotrada. Incluso acceso-	
	rios, elementos de sujeción e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Co-	
	locación y fijación de los tubos. Colocación del hilo	
	guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye	
	las ayudas de albañilería para instalaciones.	
	mt35aia020c	3,000	m	Tubo curvable de PVC, transversalmente	0,61	1,83
	elástico, corrugado, forrado, de color negro, de	
	25 mm de diámetro nominal, para canaliza	
	mt40iva030	3,600	m	Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.	0,17	0,61
	MOOL.8a	0,044	h	Oficial 1ª telecomunicaciones	18,83	0,83
	MOOL.9a	0,055	h	Oficial 2ª telecomunicaciones	18,83	1,04
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4,30	0,09
		
	Suma la partida		4,40
	Costes indirectos		3,00%	0,13
	TOTAL PARTIDA		4,53
	 309	IOA010	Ud	Alumbrado de emergencia estanco.	
	Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluo-	
	rescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carca-	
	sa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de	
	Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimenta-	
	ción a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación en su-	
	perficie en garaje. Incluso accesorios y elementos de fi-	
	jación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, cone-	
	xionado y comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt34aem020b	1,000	Ud	Luminaria de emergencia estanca, con tubo	125,27	125,27
	lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240	
	lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm,	
	MOOE.8a	0,181	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	3,64
	MOOE12a	0,181	h	Peón electricidad	14,99	2,71
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	131,60	2,63
		
	Suma la partida		134,25
	Costes indirectos		3,00%	4,03
	TOTAL PARTIDA		138,28
	 310	IOA020	Ud	Alumbrado de emergencia en zonas comunes.	
	Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo lumino-	
	so 118 lúmenes, carcasa de 154,5x154,5x44 mm, cla-	
	se I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tem-	
	peratura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiem-	
	po de carga 12 h. Instalación en superficie en zonas co-	
	munes. Incluso accesorios y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, cone-	
	xionado y comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt34ael010am	1,000	Ud	Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo	237,90	237,90
	luminoso 118 lúmenes, carcasa de	
	154,5x154,5x44 mm, clase I, protección IP20,	
	con	
	MOOE.8a	0,181	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	3,64
	MOOE12a	0,181	h	Peón electricidad	14,99	2,71
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	244,30	4,89
		
	Suma la partida		249,14
	Costes indirectos		3,00%	7,47
	TOTAL PARTIDA		256,61
	 311	IOS010	Ud	Señalización de equipos contra incendios.	
	Placa de señalización de equipos contra incendios,	
	de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminis-	
	cencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclu-	
	so elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt41sny010ga	1,000	Ud	Placa de señalización de equipos contra	5,79	5,79
	incendios, de PVC fotoluminiscente, con	
	categoría de fotoluminiscencia A según UNE	
	23035	
	MOOA12a	0,272	h	Peón ordinario construcción	15,90	4,32
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	10,10	0,20
		
	Suma la partida		10,31
	Costes indirectos		3,00%	0,31
	TOTAL PARTIDA		10,62
	 312	IOS020	Ud	Señalización de medios de evacuación.	
	Placa de señalización de medios de evacuación, de	
	PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscen-	
	cia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso ele-	
	mentos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt41sny020da	1,000	Ud	Placa de señalización de medios de	8,92	8,92
	evacuación, de PVC fotoluminiscente, con	
	categoría de fotoluminiscencia A según UNE	
	23035-4,	
	MOOA12a	0,272	h	Peón ordinario construcción	15,90	4,32
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	13,20	0,26
		
	Suma la partida		13,50
	Costes indirectos		3,00%	0,41
	TOTAL PARTIDA		13,91
	 313	IOX010	Ud	Extintor.	
	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente anti-	
	brasa, con presión incorporada, de eficacia	
	21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manóme-	
	tro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y	
	accesorios de montaje.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte.	
	Colocación del extintor.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente colocadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt41ixi010a	1,000	Ud	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente	41,83	41,83
	antibrasa, con presión incorporada, de eficacia	
	21A-144B-C, con 6 kg de agent	
	MOOA12a	0,091	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,45
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	43,30	0,87
		
	Suma la partida		44,15
	Costes indirectos		3,00%	1,32
		
	TOTAL PARTIDA		45,47
	 314	ISB010	m	Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluviales,	
	formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.	
	Bajante interior de la red de evacuación de aguas resi-	
	duales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm	
	de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con	
	adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tu-	
	bos y accesorios de PVC, material auxiliar para monta-	
	je y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la si-	
	tuación de los elementos de sujeción. Presentación	
	en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar pa-	
	ra montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado	
	y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali-	
	zación de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt36tit400g	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	1,45	1,45
	obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110	
	mm de diámetro.	
	mt36tit010gi	1,000	m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y	6,86	6,86
	3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,	
	con el precio incrementado el 40% en conce	
	mt11var009	0,032	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,39
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,016	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,30
	MOOF.8a	0,135	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	2,72
	MOOF12a	0,068	h	Peón fontanería	14,99	1,02
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	12,70	0,25
		
	Suma la partida		12,99
	Costes indirectos		3,00%	0,39
	TOTAL PARTIDA		13,38
	 315	ISB044	Ud	Terminal de aireación.	
	Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diá-	
	metro, para tubería de ventilación, conectado al extre-	
	mo superior de la bajante con unión pegada con adhe-	
	sivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y	
	accesorios de PVC.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt36vpj030c	1,000	Ud	Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm	18,25	18,25
	de diámetro, para tubería de ventilación.	
	mt11var009	0,008	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,10
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,004	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,07
	MOOF.8a	0,135	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	2,72
	MOOF12a	0,135	h	Peón fontanería	14,99	2,02
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	23,20	0,46
		
	Suma la partida		23,62
	Costes indirectos		3,00%	0,71
	TOTAL PARTIDA		24,33
	 316	ISD004	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, formada por	
	tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmen-	
	te y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, se-	
	rie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que	
	conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote	
	sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido	
	limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,	
	material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-	
	cesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la si-	
	tuación de los elementos de sujeción. Presentación	
	de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y	
	sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt36tit400a	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,08	0,08
	obra de las tuberías de PVC, serie B, de 32 mm	
	de diámetro.	
	mt36tit010ac	1,050	m	Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y	1,44	1,51
	3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con	
	el precio incrementado el 10% en concepto	
	mt11var009	0,020	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,24
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,010	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,19
	MOOF.8a	0,073	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,47
	MOOF12a	0,036	h	Peón fontanería	14,99	0,54
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4,00	0,08
		
	Suma la partida		4,11
	Costes indirectos		3,00%	0,12
	TOTAL PARTIDA		4,23
	 317	ISD004b	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, formada por	
	tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmen-	
	te y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, se-	
	rie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que	
	conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote	
	sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido	
	limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,	
	material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-	
	cesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la si-	
	tuación de los elementos de sujeción. Presentación	
	de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y	
	sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt36tit400b	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,10	0,10
	obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm	
	de diámetro.	
	mt36tit010bc	1,050	m	Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y	1,83	1,92
	3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con	
	el precio incrementado el 10% en concepto	
	mt11var009	0,023	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,28
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,011	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,20
	MOOF.8a	0,073	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,47
	MOOF12a	0,036	h	Peón fontanería	14,99	0,54
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4,50	0,09
		
	Suma la partida		4,60
	Costes indirectos		3,00%	0,14
	TOTAL PARTIDA		4,74
	 318	ISD004c	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, formada por	
	tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmen-	
	te y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, se-	
	rie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que	
	conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote	
	sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido	
	limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,	
	material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-	
	cesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la si-	
	tuación de los elementos de sujeción. Presentación	
	de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y	
	sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt36tit400c	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,13	0,13
	obra de las tuberías de PVC, serie B, de 50 mm	
	de diámetro.	
	mt36tit010cc	1,050	m	Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y	2,33	2,45
	3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con	
	el precio incrementado el 10% en concepto	
	mt11var009	0,025	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,31
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,013	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,24
	MOOF.8a	0,082	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,65
	MOOF12a	0,041	h	Peón fontanería	14,99	0,61
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	5,40	0,11
		
	Suma la partida		5,50
	Costes indirectos		3,00%	0,17
	TOTAL PARTIDA		5,67
	 319	ISD004d	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, formada por	
	tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmen-	
	te y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, se-	
	rie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que	
	conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote	
	sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido	
	limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,	
	material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-	
	cesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la si-	
	tuación de los elementos de sujeción. Presentación	
	de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y	
	sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt36tit400d	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,19	0,19
	obra de las tuberías de PVC, serie B, de 75 mm	
	de diámetro.	
	mt36tit010dc	1,050	m	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y	3,37	3,54
	3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con	
	el precio incrementado el 10% en concepto	
	mt11var009	0,028	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,34
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,014	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,26
	MOOF.8a	0,091	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,83
	MOOF12a	0,045	h	Peón fontanería	14,99	0,67
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	6,80	0,14
		
	Suma la partida		6,97
	Costes indirectos		3,00%	0,21
	TOTAL PARTIDA		7,18
	 320	ISD004e	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, formada por	
	tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmen-	
	te y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, se-	
	rie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,	
	que conecta el aparato con la bajante, el colector o el	
	bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líqui-	
	do limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de	
	PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la	
	obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la si-	
	tuación de los elementos de sujeción. Presentación	
	de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y	
	sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-	
	mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	mt36tit400f	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	1,29	1,29
	obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm	
	de diámetro.	
	mt36tit010fc	1,050	m	Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y	4,08	4,28
	3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,	
	con el precio incrementado el 10% en concep	
	mt11var009	0,035	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,43
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,018	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,34
	MOOF.8a	0,109	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	2,19
	MOOF12a	0,054	h	Peón fontanería	14,99	0,81
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	9,30	0,19
		
	Suma la partida		9,53
	Costes indirectos		3,00%	0,29
	TOTAL PARTIDA		9,82
	 321	ISD004f	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, formada por	
	tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmen-	
	te y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, se-	
	rie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,	
	que conecta el aparato con la bajante, el colector o el	
	bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líqui-	
	do limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de	
	PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la	
	obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la si-	
	tuación de los elementos de sujeción. Presentación	
	de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y	
	sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-	
	mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	mt36tit400g	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	1,45	1,45
	obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110	
	mm de diámetro.	
	mt36tit010gc	1,050	m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y	5,39	5,66
	3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,	
	con el precio incrementado el 10% en conce	
	mt11var009	0,040	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,49
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,020	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,37
	MOOF.8a	0,136	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	2,74
	MOOF12a	0,068	h	Peón fontanería	14,99	1,02
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	11,70	0,23
		
	Suma la partida		11,96
	Costes indirectos		3,00%	0,36
	TOTAL PARTIDA		12,32
	 322	ISD008	Ud	Bote sifónico.	
	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cin-	
	co entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50	
	mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,	
	colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso pro-	
	longador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y ac-	
	cesorios de PVC.	
	Incluye: Presentación en seco de los tubos. Montaje,	
	conexionado y comprobación de su correcto funciona-	
	miento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt36bsj010aa	1,000	Ud	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro,	13,80	13,80
	con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una	
	salida de 50 mm de diámetro, con tapa	
	mt36tie010fd	0,700	m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y	6,14	4,30
	3,2 mm de espesor, con extremo abocardado,	
	según UNE-EN 1329-1, con el precio incr	
	mt11var009	0,040	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,49
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,080	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	1,49
	MOOF.8a	0,227	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	4,57
	MOOF12a	0,113	h	Peón fontanería	14,99	1,69
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	26,30	0,53
		
	Suma la partida		26,87
	Costes indirectos		3,00%	0,81
	TOTAL PARTIDA		27,68
	 323	ISS010	m	Colector suspendido, formado por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de	
	diámetro.	
	Colector suspendido de red horizontal, formado por tu-	
	bo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de	
	espesor, unión pegada con adhesivo, con una pen-	
	diente mínima del 1,00%, para la evacuación de	
	aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluvia-	
	les en el interior de la estructura de los edificios. Inclu-	
	so líquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-	
	rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción	
	a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la si-	
	tuación de los elementos de sujeción. Presentación	
	en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar pa-	
	ra montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado	
	y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali-	
	zación de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en	
	proyección horizontal, según documentación gráfica	
	de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-	
	ción horizontal, la longitud realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto.	
	mt36tit400d	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	0,19	0,19
	obra de las tuberías de PVC, serie B, de 75 mm	
	de diámetro.	
	mt36tit010dj	1,050	m	Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y	4,45	4,67
	3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con	
	el precio incrementado el 45% en concepto	
	mt11var009	0,028	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,34
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,022	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,41
	MOOF.8a	0,136	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	2,74
	MOOF12a	0,068	h	Peón fontanería	14,99	1,02
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	9,40	0,19
		
	Suma la partida		9,56
	Costes indirectos		3,00%	0,29
	TOTAL PARTIDA		9,85
	 324	ISS010b	m	Colector suspendido, formado por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de	
	diámetro.	
	Colector suspendido de red horizontal, formado por tu-	
	bo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm	
	de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pen-	
	diente mínima del 1,00%, para la evacuación de	
	aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluvia-	
	les en el interior de la estructura de los edificios. Inclu-	
	so líquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-	
	rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción	
	a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la si-	
	tuación de los elementos de sujeción. Presentación	
	en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar pa-	
	ra montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado	
	y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali-	
	zación de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en	
	proyección horizontal, según documentación gráfica	
	de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-	
	ción horizontal, la longitud realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto.	
	mt36tit400f	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	1,29	1,29
	obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm	
	de diámetro.	
	mt36tit010fj	1,050	m	Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y	5,37	5,64
	3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,	
	con el precio incrementado el 45% en concep	
	mt11var009	0,035	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,43
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,028	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,52
	MOOF.8a	0,164	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	3,30
	MOOF12a	0,082	h	Peón fontanería	14,99	1,23
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	12,40	0,25
		
	Suma la partida		12,66
	Costes indirectos		3,00%	0,38
	TOTAL PARTIDA		13,04
	 325	ISS010c	m	Colector suspendido, formado por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de	
	diámetro.	
	Colector suspendido de red horizontal, formado por tu-	
	bo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm	
	de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pen-	
	diente mínima del 1,00%, para la evacuación de	
	aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluvia-	
	les en el interior de la estructura de los edificios. Inclu-	
	so líquido limpiador, adhesivo para tubos y acceso-	
	rios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción	
	a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la si-	
	tuación de los elementos de sujeción. Presentación	
	en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar pa-	
	ra montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado	
	y comprobación de su correcto funcionamiento. Reali-	
	zación de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en	
	proyección horizontal, según documentación gráfica	
	de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyec-	
	ción horizontal, la longitud realmente ejecutada según	
	especificaciones de Proyecto.	
	mt36tit400g	1,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la	1,45	1,45
	obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110	
	mm de diámetro.	
	mt36tit010gj	1,050	m	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y	7,11	7,47
	3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,	
	con el precio incrementado el 45% en conce	
	mt11var009	0,040	l	Líquido limpiador para pegado mediante	12,22	0,49
	adhesivo de tubos y accesorios de PVC.	
	mt11var010	0,032	l	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.	18,62	0,60
	MOOF.8a	0,204	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	4,10
	MOOF12a	0,102	h	Peón fontanería	14,99	1,53
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	15,60	0,31
		
	Suma la partida		15,95
	Costes indirectos		3,00%	0,48
	TOTAL PARTIDA		16,43
	 326	LZESP	ud	Lanza espuma baja expansión portátil	
	Lanza espuma baja expansión portátil	
	MOOF11a	1,000	h	Especialista fontanería	16,19	16,19
	P99LA001	1,000	u	Lanza espuma baja expansión portátil	596,60	596,60
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	612,80	12,26
		
	Suma la partida		625,05
	Costes indirectos		3,00%	18,75
	TOTAL PARTIDA		643,80
	 327	MANG	ud	Manguera de 20m c/racores BCN-45	
	Manguera de 20m c/racores BCN-45	
	MOOF11a	0,200	h	Especialista fontanería	16,19	3,24
	P99MA001	1,000	u	Manguera de 20m c/racores BCN-45	283,00	283,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	286,20	5,72
		
	Suma la partida		291,96
	Costes indirectos		3,00%	8,76
	TOTAL PARTIDA		300,72
	 328	MTBOMB	ud	Motobomba 6 CV, 30 m3/h	
	Motobomba 6 CV, 30 m3/h	
	MOOF11a	2,000	h	Especialista fontanería	16,19	32,38
	P99MB001	1,000	u	Motobomba 6 CV, 30 m3/h	2.470,00	2.470,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2.502,40	50,05
		
	Suma la partida		2.552,43
	Costes indirectos		3,00%	76,57
	TOTAL PARTIDA		2.629,00
	 329	NAA010	m	Aislamiento térmico de tuberías, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5	
	mm de espesor.	
	Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería	
	general con la unidad terminal, de menos de 5 m de	
	longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada	
	en la pared, para la distribución de fluidos calientes	
	(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma	
	elastomérica, con un elevado factor de resistencia a	
	la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diáme-	
	tro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sin-	
	tético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesi-	
	vo para las uniones.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replan-	
	teo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud real-	
	mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	mt17coe055ba	1,050	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un	2,48	2,60
	elevado factor de resistencia a la difusión del	
	vapor de agua, de 16 mm de diámetro inte	
	mt17coe110	0,025	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,29
	MOOF.8a	0,073	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,47
	MOOF12a	0,073	h	Peón fontanería	14,99	1,09
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	5,50	0,11
		
	Suma la partida		5,56
	Costes indirectos		3,00%	0,17
	TOTAL PARTIDA		5,73
	 330	NAA010b	m	Aislamiento térmico de tuberíasde 23,0 mm de diámetro interior y 10,0	
	mm de espesor	
	Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería	
	general con la unidad terminal, de menos de 5 m de	
	longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada	
	en la pared, para la distribución de fluidos calientes	
	(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma	
	elastomérica, con un elevado factor de resistencia a	
	la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diáme-	
	tro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho	
	sintético flexible, de estructura celular cerrada, con ad-	
	hesivo para las uniones.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replan-	
	teo y corte del aislamiento. Colocación del aislamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt17coe055db	1,050	m	Coquilla de espuma elastomérica, con un	3,13	3,29
	elevado factor de resistencia a la difusión del	
	vapor de agua, de 23 mm de diámetro inte	
	mt17coe110	0,035	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,41
	MOOF.8a	0,082	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,65
	MOOF12a	0,082	h	Peón fontanería	14,99	1,23
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	6,60	0,13
		
	Suma la partida		6,71
	Costes indirectos		3,00%	0,20
	TOTAL PARTIDA		6,91
	 331	NAA010c	m	Aislamiento térmico de tuberíasde 19,0 mm de diámetro interior y 25,0	
	mm de espesor	
	Aislamiento térmico de tubería en instalación interior	
	de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribu-	
	ción de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), forma-	
	do por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm	
	de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de	
	caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,	
	con adhesivo para las uniones.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replan-	
	teo y corte del aislamiento. Colocación del aislamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt17coe070ed	1,050	m	Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm	16,46	17,28
	de diámetro interior y 25 mm de espesor, a	
	base de caucho sintético flexible, de estru	
	mt17coe110	0,021	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,25
	MOOF.8a	0,082	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,65
	MOOF12a	0,082	h	Peón fontanería	14,99	1,23
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	20,40	0,41
		
	Suma la partida		20,82
	Costes indirectos		3,00%	0,62
	TOTAL PARTIDA		21,44
	 332	NAA010d	m	Aislamiento térmico de tuberíasde 23,0 mm de diámetro interior y 25,0	
	mm de espesor	
	Aislamiento térmico de tubería en instalación interior	
	de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribu-	
	ción de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), forma-	
	do por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm	
	de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de	
	caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,	
	con adhesivo para las uniones.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replan-	
	teo y corte del aislamiento. Colocación del aislamien-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud re-	
	almente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	mt17coe070fd	1,050	m	Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm	18,00	18,90
	de diámetro interior y 25 mm de espesor, a	
	base de caucho sintético flexible, de estru	
	mt17coe110	0,026	l	Adhesivo para coquilla elastomérica.	11,68	0,30
	MOOF.8a	0,087	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	1,75
	MOOF12a	0,087	h	Peón fontanería	14,99	1,30
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	22,30	0,45
		
	Suma la partida		22,70
	Costes indirectos		3,00%	0,68
	TOTAL PARTIDA		23,38
	 333	P22EFTL.1ldfa	u	Vent obat 1hj 90x120	
	Ventana de una hoja óscilobatiente, realizada con perfi-	
	les de aluminio anodizado de 15 micras con sello de	
	calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estan-	
	quidad interior, sellante en esquinas del cerco y acce-	
	sorios que garanticen su correcto funcionamiento, aca-	
	bada en color natural para recibir acristalamiento de	
	hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de	
	obra de 90x120cm mediante patillas de anclaje dis-	
	puestas cada 50cm y a menos de 25cm  de las esqui-	
	nas tomadas con morteros de cemento, incluso replan-	
	teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regula-	
	ción, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,	
	según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad	
	al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-	
	quidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a	
	la resistencia a la carga del viento según UNE-EN	
	12210.	
	MOOA.8a	0,630	h	Oficial 1ª construcción	21,28	13,41
	MOOA12a	0,630	h	Peón ordinario construcción	15,90	10,02
	MOOM.8a	0,315	h	Oficial 1ª metal	20,12	6,34
	E22.PFTL.1ldfa	1,000	u	Vent obat 1hj 90x120	235,44	235,44
	PBPM.1da	0,010	m3	Mto cto M-5 man	84,30	0,84
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	266,10	5,32
	ENTW.1a	4,200	m	Sell jnt sili c/pist	1,10	4,62
		
	Suma la partida		275,99
	Costes indirectos		3,00%	8,28
	TOTAL PARTIDA		284,27
	 334	P22EFTL.1mjfa	u	Vent obat 2hj 180x120	
	Ventana de dos hojas óscilobatiente, realizada con	
	perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con se-	
	llo de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta	
	de estanquidad interior, sellante en esquinas del cer-	
	co y accesorios que garanticen su correcto funciona-	
	miento, acabada en color natural para recibir acristala-	
	miento de hasta 33mm, recibida directamente en un	
	hueco de obra de 180x120cm mediante patillas de an-	
	claje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de	
	las esquinas tomadas con morteros de cemento, in-	
	cluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,	
	montaje y regulación, sellado perimetral mediante sili-	
	cona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a	
	la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifi-	
	cación a la estanquidad al agua según UNE-EN	
	12208 y clasificación a la resistencia a la carga del	
	viento según UNE-EN 12210.	
	MOOA.8a	0,900	h	Oficial 1ª construcción	21,28	19,15
	MOOA12a	0,900	h	Peón ordinario construcción	15,90	14,31
	MOOM.8a	0,450	h	Oficial 1ª metal	20,12	9,05
	P22PFTL.1mjfa	1,000	u	Vent obat 2hj 180x120	470,88	470,88
	PBPM.1da	0,010	m3	Mto cto M-5 man	84,30	0,84
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	514,20	10,28
	ENTW.1a	6,000	m	Sell jnt sili c/pist	1,10	6,60
		
	Suma la partida		531,11
	Costes indirectos		3,00%	15,93
	TOTAL PARTIDA		547,04
	 335	PRPESP	ud	Proporcionador espuma, 500l/min	
	Proporcionador espuma, 500l/min	
	MOOF11a	1,000	h	Especialista fontanería	16,19	16,19
	P99PR001	1,000	u	Proporcionador espuma, 500l/min	906,00	906,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	922,20	18,44
		
	Suma la partida		940,63
	Costes indirectos		3,00%	28,22
	TOTAL PARTIDA		968,85
	 336	SSBC.2aaa	me	Caseta alquiler 3x2x35m diáfana almacenamiento	
	Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones	
	3.00x2.35m y ventana de 75x60cm, incluida la coloca-	
	ción.	
	MOOA12a	0,900	h	Peón ordinario construcción	15,90	14,31
	MMBC.2aaa	1,000	me	Csta mnblc alqu 3x2x35m dfna s/	32,42	32,42
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	46,70	0,93
		
	Suma la partida		47,66
	Costes indirectos		3,00%	1,43
	TOTAL PARTIDA		49,09
	 337	SSBC.2aba	me	Caseta alquiler 3x2x35m aseos	
	Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensio-	
	nes 3.00x2.35m y ventana de 75x60cm y dos piezas a	
	elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de	
	tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lavabo	
	con tres grifos e instalación eléctrica a base de dos	
	ojos de buey (interior y exterior) , interruptor y dos en-	
	chufes, incluida la colocación.	
	MOOA12a	0,900	h	Peón ordinario construcción	15,90	14,31
	MMBC.2aba	1,000	me	Csta mnblc alqu 3x2x35m san s/	50,07	50,07
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	64,40	1,29
		
	Suma la partida		65,67
	Costes indirectos		3,00%	1,97
	TOTAL PARTIDA		67,64
	 338	SSBC.2baa	me	Caseta alquiler 4x2.35m despacho	
	Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones	
	4.00x2.35m y ventana de 100x100cm, incluida la colo-	
	cación.	
	MOOA12a	0,900	h	Peón ordinario construcción	15,90	14,31
	MMBC.2baa	1,000	me	Csta mnblc alqu 4x2.35m dfna s/	37,82	37,82
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	52,10	1,04
		
	Suma la partida		53,17
	Costes indirectos		3,00%	1,60
	TOTAL PARTIDA		54,77
	 339	SSBC.2bba	me	Caseta alquiler 4x2.35m vestuarios	
	Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensio-	
	nes 4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y cuatro pie-	
	zas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodo-	
	ro de tanque bajo, calentador eléctrico de 50 litros, la-	
	vabo con cuatro grifos e instalación eléctrica a base	
	de dos ojos de buey (interior y exterior), interruptor y	
	dos enchufes, incluida la colocación.	
	MOOA12a	0,900	h	Peón ordinario construcción	15,90	14,31
	MMBC.2bba	1,000	me	Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/	66,22	66,22
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	80,50	1,61
		
	Suma la partida		82,14
	Costes indirectos		3,00%	2,46
	TOTAL PARTIDA		84,60
	 340	SSBE.3abc	u	Banco simple completo lg200cm	
	Banco de vestuario con asiento simple, con perchero,	
	balda superior, parrilla zapatero y respaldo y largo de	
	200cm, fabricados en tubo de hierro lacado en blanco	
	y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento	
	de 36cm y altura de asiento de 42cm, amortizable en	
	2 usos.	
	MOOA12a	0,100	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,59
	MMBE.3abc	0,500	u	Banco simple completo lg200cm	258,53	129,27
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	130,90	2,62
		
	Suma la partida		133,48
	Costes indirectos		3,00%	4,00
	TOTAL PARTIDA		137,48
	 341	SSBE.3bbb	u	Banco doble completo lg150cm	
	Banco de vestuario con asiento doble, con perchero,	
	balda superior, parrilla zapatero y respaldo y largo de	
	150cm, fabricados en tubo de hierro lacado en blanco	
	y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento	
	de 36cm y altura de asiento de 42cm, amortizable en	
	2 usos.	
	MOOA12a	0,100	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,59
	MMBE.3bbb	0,500	u	Banco doble completo lg150cm	329,60	164,80
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	166,40	3,33
		
	Suma la partida		169,72
	Costes indirectos		3,00%	5,09
	TOTAL PARTIDA		174,81
	 342	SSBE.6a	u	Recipiente recg desperdicios	
	Recipiente para recogida de desperdicios, obra.	
	MOOA12a	0,100	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,59
	MMBE.6a	1,000	u	Recipiente recg desperdicios	33,58	33,58
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	35,20	0,70
		
	Suma la partida		35,87
	Costes indirectos		3,00%	1,08
	TOTAL PARTIDA		36,95
	 343	SSBE.7a	u	Horno microondas	
	Horno microondas para calentar comidas de 19 l pla-	
	to giratorio y reloj programador.	
	MOOA12a	0,200	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,18
	MOOE.8a	0,500	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	10,06
	MMBE.7a	0,200	u	Horno microondas	129,27	25,85
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	39,10	0,78
		
	Suma la partida		39,87
	Costes indirectos		3,00%	1,20
	TOTAL PARTIDA		41,07
	 344	SSBE.9aaa	u	Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue	
	Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de	
	una altura con  un hueco de dimensiones	
	25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero	
	ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas,	
	pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bi-	
	sagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de	
	omega en el interior de la hoja, respiraderos en la par-	
	te superior e inferior, soporte para tarjeta de identifica-	
	ción, cerradura individual con dos llaves, amortizable	
	en 3 usos, incluso colocación.	
	MOOA12a	0,100	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,59
	MMBE.9aaa	0,333	u	Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue	91,67	30,53
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	32,10	0,64
		
	Suma la partida		32,76
	Costes indirectos		3,00%	0,98
	TOTAL PARTIDA		33,74
	 345	SSBE.9cbb	u	Taq met 40x50x180cm 2alt 2hue	
	Taquilla metálica de dimensiones 40x50x180cm de	
	dos alturas con dos huecos de dimensiones	
	40x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero	
	ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas,	
	pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bi-	
	sagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de	
	omega en el interior de la hoja, respiraderos en la par-	
	te superior e inferior, soporte para tarjeta de identifica-	
	ción, cerradura individual con dos llaves, amortizable	
	en 3 usos, incluso colocación.	
	MOOA12a	0,100	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,59
	MMBE.9cbb	0,333	u	Taq met 40x50x180cm 2alt 2hue	131,84	43,90
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	45,50	0,91
		
	Suma la partida		46,40
	Costes indirectos		3,00%	1,39
	TOTAL PARTIDA		47,79
	 346	SSBE.9hbf	u	Taq met 90x50x180cm 2alt 6hue	
	Taquilla metálica de dimensiones 90x50x180cm de	
	dos alturas con seis huecos de dimensiones	
	30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero	
	ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas,	
	pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bi-	
	sagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de	
	omega en el interior de la hoja, respiraderos en la par-	
	te superior e inferior, soporte para tarjeta de identifica-	
	ción, cerradura individual con dos llaves, amortizable	
	en 3 usos, incluso colocación.	
	MOOA12a	0,100	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,59
	MMBE.9hbf	0,333	u	Taq met 90x50x180cm 2alt 6hue	299,73	99,81
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	101,40	2,03
		
	Suma la partida		103,43
	Costes indirectos		3,00%	3,10
	TOTAL PARTIDA		106,53
	 347	SSBE10a	u	Botiquín urgencia	
	Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligato-	
	rios.	
	MOOA12a	0,200	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,18
	MMBE10a	1,000	u	Botiquín urgencia	49,44	49,44
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	52,60	1,05
		
	Suma la partida		53,67
	Costes indirectos		3,00%	1,61
	TOTAL PARTIDA		55,28
	 348	SSBE13a	u	Portarrollos	
	Portarrollos de metal.	
	MOOA12a	0,100	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,59
	MMBE13a	0,500	u	Portarrollos	27,30	13,65
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	15,20	0,30
		
	Suma la partida		15,54
	Costes indirectos		3,00%	0,47
	TOTAL PARTIDA		16,01
	 349	SSBE17a	u	Escobillero	
	Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para co-	
	locar en el suelo.	
	MOOA12a	0,100	h	Peón ordinario construcción	15,90	1,59
	MMBE17a	1,000	u	Escobillero	2,70	2,70
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	4,30	0,09
		
	Suma la partida		4,38
	Costes indirectos		3,00%	0,13
	TOTAL PARTIDA		4,51
	 350	SSCB.4a	m²	Enrejados	
	Protección de hueco horizontal con mallazo electrosol-	
	dado de 15x15cm de 5mm de diámetro, fjado con co-	
	nectores al zuncho del hueco y pasante sobre tabicas	
	y empotrado un metro en la capa de copmpresión por	
	cada lado, incluso cinta de señalización a 1m de altu-	
	ra fijada con pies derechos , según R.D. 486/97 y nor-	
	ma UNE-EN 13374:2004.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	PEAM.3aaa	1,000	m2	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 4-4	3,60	3,60
	MPCR.4a	8,000	u	Gancho de anclaje forjado	0,52	4,16
	MPSS.5a	0,040	u	Poste señalización	39,02	1,56
	MPSS.3a	1,600	u	Banda bicolor	13,39	21,42
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	32,40	0,65
		
	Suma la partida		33,03
	Costes indirectos		3,00%	0,99
	TOTAL PARTIDA		34,02
	 351	SSCR.1aac	m2	Red seg sis S PP 100x100mm	
	Red de seguridad sistema S realizada con malla de	
	polipropileno de alta tenacidad de dimensiones	
	100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de	
	polipropileno de 16mm de diámetro, cuerda de atado	
	cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuer-	
	da de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diá-	
	metro y ganchos de sujeción y montaje, incluso coloca-	
	ción y desmontaje.	
	MOOA.8a	0,200	h	Oficial 1ª construcción	21,28	4,26
	MOOA11a	0,200	h	Peón especializado construcción	16,42	3,28
	MPCR.1ac	1,100	m2	Red seg polipropileno 100x100	1,77	1,95
	MPCR.2aha	0,800	m	Cuerda cbl polipropileno ø16mm	2,00	1,60
	MPCR.2aga	0,400	m	Cuerda cbl polipropileno ø14mm	1,51	0,60
	MPCR.2adb	0,200	m	Cuerda trenz polipropileno ø8mm	0,29	0,06
	MPCR.3a	1,100	u	Gancho de sujeción y montaje	2,85	3,14
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	14,90	0,30
		
	Suma la partida		15,19
	Costes indirectos		3,00%	0,46
	TOTAL PARTIDA		15,65
	 352	SSCR.1bac	m2	Red seg sis V PP 100x100mm	
	Red de seguridad sistema V realizada con malla de	
	polipropileno de alta tenacidad de dimensiones	
	100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de	
	polipropileno de 16mm de diámetro, cuerda de atado	
	cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuer-	
	da de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diá-	
	metro, ganchos de sujeción y montaje, ganchos de an-	
	claje al forjado, soporte de mordaza y pescante tipo hor-	
	ca, incluso colocación y desmontaje.	
	MOOA.8a	0,200	h	Oficial 1ª construcción	21,28	4,26
	MOOA11a	0,200	h	Peón especializado construcción	16,42	3,28
	MPCR.1ac	1,100	m2	Red seg polipropileno 100x100	1,77	1,95
	MPCR.2aha	0,800	m	Cuerda cbl polipropileno ø16mm	2,00	1,60
	MPCR.2aga	0,400	m	Cuerda cbl polipropileno ø14mm	1,51	0,60
	MPCR.2adb	0,200	m	Cuerda trenz polipropileno ø8mm	0,29	0,06
	MPCR.3a	1,100	u	Gancho de sujeción y montaje	2,85	3,14
	MPCR.4a	0,700	u	Gancho de anclaje forjado	0,52	0,36
	MPCR.5a	0,020	u	Pescante tipo horca	71,67	1,43
	MPCR.7a	0,020	u	Soporte mordaza	96,01	1,92
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	18,60	0,37
		
	Suma la partida		18,97
	Costes indirectos		3,00%	0,57
	TOTAL PARTIDA		19,54
	 353	SSCR.3ba	u	Marquesina met c/vuelo 3.50m	
	Marquesina de protección con un vuelo de 3.50m, for-	
	mada por módulos metálicos separados 2m, com-	
	puestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de	
	planchas metálicas, según R.D. 486/97.	
	MOOA.8a	0,420	h	Oficial 1ª construcción	21,28	8,94
	MOOA11a	0,420	h	Peón especializado construcción	16,42	6,90
	MPCR.9a	0,050	u	Brazo marquesina	78,50	3,93
	MPCR.7a	0,012	u	Soporte mordaza	96,01	1,15
	PEAC.7j	0,350	m2	Chapa acero galv e/3.0mm	43,08	15,08
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	36,00	0,72
		
	Suma la partida		36,72
	Costes indirectos		3,00%	1,10
	TOTAL PARTIDA		37,82
	 354	SSFF.1a	h	Formación trabajadores	
	Formación a los trabajadores de el cumplimiento de	
	las normas de seguridad y salud.	
	Suma la partida		15,00
	Costes indirectos		3,00%	0,45
	TOTAL PARTIDA		15,45
	 355	SSFF.2a	u	Material individual didáctico	
	Material individual didáctico para la formación de segu-	
	ridad y salud.	
	Suma la partida		14,18
	Costes indirectos		3,00%	0,43
	TOTAL PARTIDA		14,61
	 356	SSFR.1a	u	Reunion mensual Comité	
	Reunión mensual del Comité de seguridad y salud	
	en el trabajo (solamente en el caso de que el conve-	
	nio colectivo provincial así lo disponga para este nú-	
	mero de trabajadores).	
	Suma la partida		98,40
	Costes indirectos		3,00%	2,95
	TOTAL PARTIDA		101,35
	 357	SSIC.1b	u	Casco ctr golpes reg c/ruleta	
	Casco de protección de la cabeza contra choques o	
	golpes producidos contra objetos inmóviles, regula-	
	ble con ruleta, según UNE-EN 812, incluso requisitos	
	establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex-	
	pedido por un organismo notificado, declaración de	
	Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10	
	usos.	
	MPIC.1b	0,100	u	Casco ctr golpes reg c/ruleta	7,10	0,71
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	0,70	0,01
		
	Suma la partida		0,72
	Costes indirectos		3,00%	0,02
	TOTAL PARTIDA		0,74
	 358	SSIJ.1bcb	u	Ga partc liq-soli pa UV	
	Gafa protectora de tipo integral contra partículas líqui-	
	das y sólidas panorámica, con protección antivaho y a	
	los rayos ultravioleta, según normas UNE-EN 166, in-	
	cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,	
	certificado CE expedido por un organismo notificado,	
	declaración de Conformidad y Folleto informativo,	
	amortizable en 5 usos.	
	MPIJ.1bcb	0,200	u	Ga partc liq-soli pa UV	9,81	1,96
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2,00	0,04
		
	Suma la partida		2,00
	Costes indirectos		3,00%	0,06
	TOTAL PARTIDA		2,06
	 359	SSIJ.2a	u	Pantalla facial	
	Pantalla de protección facial de 200x300mm con visor	
	de policarbonato claro, transparente y flexible, resisten-	
	te a impactos de alta velocidad, según norma UNE-EN	
	166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.	
	MPIJ.2a	0,200	u	Pantalla facial	7,82	1,56
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1,60	0,03
		
	Suma la partida		1,59
	Costes indirectos		3,00%	0,05
	TOTAL PARTIDA		1,64
	 360	SSIL.3a	u	Limpiamanos suciedades especial	
	Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfolian-	
	te para eliminar suciedades intensas, adaptada al pH	
	de la piel, sin disolventes, exenta de jabón y perfuma-	
	da.	
	MPIL.3a	1,000	u	Limpiamanos suciedades especial	16,00	16,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	16,00	0,32
		
	Suma la partida		16,32
	Costes indirectos		3,00%	0,49
	TOTAL PARTIDA		16,81
	 361	SSIM.1bc	u	Guantes ri mec alg punz	
	Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados	
	en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje	
	vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y	
	UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el	
	R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un orga-	
	nismo notificado, adopción por parte del fabricante de	
	un sistema de garantía de calidad CE, declaración de	
	Conformidad y Folleto informativo.	
	MPIM.1bc	0,250	u	Guantes ri mec alg punz	13,77	3,44
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	3,40	0,07
		
	Suma la partida		3,51
	Costes indirectos		3,00%	0,11
	TOTAL PARTIDA		3,62
	 362	SSIO.3a	u	Tapón con cordón	
	Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión	
	fabricados en espuma con diseño cónico para ajustar-	
	se a los canales auditivos, con una atenuación acústi-	
	ca de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, in-	
	cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,	
	certificado CE expedido por un organismo notificado,	
	declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Su-	
	ministrados en cajas de 100 unidades), amortizable	
	en 3 usos.	
	MPIO.3a	0,333	u	Tapón con cordón	0,95	0,32
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	0,30	0,01
		
	Suma la partida		0,33
	Costes indirectos		3,00%	0,01
	TOTAL PARTIDA		0,34
	 363	SSIP.1aa	u	Bota seguridad	
	Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre	
	de cordones y suela de poliuretano con puntera y plan-	
	tilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005,	
	UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y	
	UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos estableci-	
	dos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por	
	un organismo notificado, declaración de Conformidad	
	y Folleto informativo.	
	MPIP.1aa	0,500	u	Bota seguridad	18,64	9,32
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	9,30	0,19
		
	Suma la partida		9,51
	Costes indirectos		3,00%	0,29
	TOTAL PARTIDA		9,80
	 364	SSIT.7a	u	Chaleco alta visibilidad	
	Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable co-	
	lor amarillo con cierre central de cremallera, provisto	
	de dos bandas en la parte delantera y trasera de teji-	
	do gris plata de 50mm de ancho, según norma	
	EN-471 de seguridad vial.	
	MPIT.7a	1,000	u	Chaleco alta visibilidad	5,60	5,60
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	5,60	0,11
		
	Suma la partida		5,71
	Costes indirectos		3,00%	0,17
	TOTAL PARTIDA		5,88
	 365	SSIV.1a	u	Mascarilla papel	
	Mascarilla de papel autofiltrante con una protección li-	
	gera frente a las partículas, según norma UNE-EN	
	405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos	
	por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un	
	organismo notificado, adopción por parte del fabrican-	
	te de un sistema de garantía de calidad CE, declara-	
	ción de conformidad y folleto informativo.	
	MPIV.1a	1,000	u	Mascarilla papel	1,20	1,20
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	1,20	0,02
		
	Suma la partida		1,22
	Costes indirectos		3,00%	0,04
	TOTAL PARTIDA		1,26
	 366	SSIV.1b	u	Mascarilla papel c/válvula	
	Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para pol-	
	vo, nieblas y humos, según norma UNE-EN 405 y	
	UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos por el	
	R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un orga-	
	nismo notificado, adopción por parte del fabricante de	
	un sistema de garantía de calidad CE, declaración de	
	conformidad y folleto informativo.	
	MPIV.1b	1,000	u	Mascarilla papel c/válvula	2,00	2,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	2,00	0,04
		
	Suma la partida		2,04
	Costes indirectos		3,00%	0,06
	TOTAL PARTIDA		2,10
	 367	SSIX.1a	u	Mono trabajo 1 pieza	
	Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con	
	cremallera central de nylón, cuello camisero, bolsillo	
	en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y	
	puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos estable-	
	cidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformi-	
	dad y Folleto informativo.	
	MPIX.1a	1,000	u	Mono trabajo 1 pieza	14,52	14,52
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	14,50	0,29
		
	Suma la partida		14,81
	Costes indirectos		3,00%	0,44
	TOTAL PARTIDA		15,25
	 368	SSIX.3a	u	Chaqueta c/capucha y pantalón	
	Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón	
	con cinturón elástico, según UNE-EN 50286 y	
	UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el	
	R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un orga-	
	nismo notificado, adopción por parte del fabricante de	
	un sistema de garantía de calidad CE, declaración de	
	Conformidad y Folleto informativo.	
	MPIX.3a	1,000	u	Chaqueta c/capucha y pantalón	10,50	10,50
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	10,50	0,21
		
	Suma la partida		10,71
	Costes indirectos		3,00%	0,32
	TOTAL PARTIDA		11,03
	 369	SSIX.7c	u	Cintu seg suspensión 2pto amarre	
	Cinturón de seguridad de suspensión con 2pto de	
	amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos esta-	
	blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-	
	do por un organismo notificado, adopción por parte	
	del fabricante de un sistema de garantía de calidad,	
	declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
	MPIX.7c	0,200	u	Cintu seg suspensión 2pto amarre	46,35	9,27
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	9,30	0,19
		
	Suma la partida		9,46
	Costes indirectos		3,00%	0,28
	TOTAL PARTIDA		9,74
	 370	SSIX13b	u	Arnés c/2 pto amarre	
	Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el	
	cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por	
	bandas, elementos de ajuste y hebillas, con dos pun-	
	tos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363,	
	UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso re-	
	quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifica-	
	do CE expedido por un organismo notificado, adop-	
	ción por parte del fabricante de un sistema de garan-	
	tía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.	
	MPIX13b	0,200	u	Arnés c/2 pto amarre	57,12	11,42
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	11,40	0,23
		
	Suma la partida		11,65
	Costes indirectos		3,00%	0,35
	TOTAL PARTIDA		12,00
	 371	SSSA.5a	u	Baliza lumi amarillo interm	
	Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con len-	
	te de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y ali-	
	mentación de 6V, incluida bateria.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MPSA.5a	0,100	u	Baliza lumi amarillo interm	15,47	1,55
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	3,20	0,06
		
	Suma la partida		3,25
	Costes indirectos		3,00%	0,10
	TOTAL PARTIDA		3,35
	 372	SSSP.1a	u	Señal de prohibicón	
	Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, nor-	
	malizada, con soporte metálico de acero galvanizado	
	de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, inclu-	
	so colocación.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MPSP.1a	0,333	u	Señal de prohibición	22,13	7,37
	MPSP.7a	0,333	u	Soporte acero galvanizado	13,30	4,43
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	13,40	0,27
		
	Suma la partida		13,71
	Costes indirectos		3,00%	0,41
	TOTAL PARTIDA		14,12
	 373	SSSP.2a	u	Señal de advertencia	
	Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud,	
	normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-	
	do de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, in-	
	cluso colocación.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MPSP.2a	0,333	u	Señal de advertencia	20,13	6,70
	MPSP.7a	0,333	u	Soporte acero galvanizado	13,30	4,43
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	12,80	0,26
		
	Suma la partida		13,03
	Costes indirectos		3,00%	0,39
	TOTAL PARTIDA		13,42
	 374	SSSP.3a	u	Señal de obligación	
	Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, norma-	
	lizada, con soporte metálico de acero galvanizado de	
	dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso	
	colocación.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MPSP.3a	0,333	u	Señal de obligación	22,13	7,37
	MPSP.7a	0,333	u	Soporte acero galvanizado	13,30	4,43
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	13,40	0,27
		
	Suma la partida		13,71
	Costes indirectos		3,00%	0,41
	TOTAL PARTIDA		14,12
	 375	SSSP.4a	u	Señal de indicación	
	Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longi-	
	tud, normalizada, con soporte metálico de acero galva-	
	nizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altu-	
	ra, incluso colocación.	
	MOOA11a	0,100	h	Peón especializado construcción	16,42	1,64
	MPSP.4a	0,333	u	Señal de indicación	27,66	9,21
	MPSP.7a	0,333	u	Soporte acero galvanizado	13,30	4,43
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	15,30	0,31
		
	Suma la partida		15,59
	Costes indirectos		3,00%	0,47
	TOTAL PARTIDA		16,06
	 376	SSST.2a	m	Valla móvil galvanizada	
	Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m,	
	con soportes galvanizados colocados sobre bases	
	de hormigón, incluso colocación.	
	MOOA.8a	0,200	h	Oficial 1ª construcción	21,28	4,26
	MOOA12a	0,200	h	Peón ordinario construcción	15,90	3,18
	MPST.2a	0,200	u	Valla móvil galvanizada	30,00	6,00
	MPST.5a	0,200	u	Soporte metálico	8,70	1,74
	MPST.4a	0,200	u	Base de hormigón	6,95	1,39
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	16,60	0,33
		
	Suma la partida		16,90
	Costes indirectos		3,00%	0,51
	TOTAL PARTIDA		17,41
	 377	UAP010	Ud	Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil	
	interior.	
	Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico maci-	
	zo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior	
	y de 1,8 m de altura útil interior, formado por: solera	
	de 25 cm de espesor de hormigón armado	
	HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla elec-	
	trosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN	
	10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación	
	de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de	
	ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con	
	mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espe-	
	sor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de	
	cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 forman-	
	do aristas y esquinas a media caña y losa alrededor	
	de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espe-	
	sor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre	
	de tapa circular con bloqueo y marco de fundición cla-	
	se D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas	
	de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de apar-	
	camiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormi-	
	gón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de ca-	
	nal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la co-	
	ronación del pozo y mortero para sellado de juntas.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosolda-	
	da. Vertido y compactación del hormigón en formación	
	de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y	
	bruñido por el interior con mortero de cemento, redonde-	
	ando ángulos. Formación del canal en el fondo del po-	
	zo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de	
	juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación	
	del hormigón para formación de la losa alrededor de la	
	boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y	
	accesorios. Comprobación de su correcto funcionamien-	
	to. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificaciones	
	de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la	
	excavación ni el relleno del trasdós.	
	PBPC.3abaa	0,675	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	78,00	52,65
	PEAM.3abb	2,250	m2	Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5	4,60	10,35
	E22.PBPC.3abaa	0,466	m3	H 25 blanda TM 20 IIa	78,00	36,35
	PFFC.4ba	738,000	u	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	0,35	258,30
	PBAA.1a	0,239	m³	Agua	1,05	0,25
	mt09mif010ca	1,110	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	32,25	35,80
	color gris, categoría M-5 (resistencia a	
	compresión 5 N/mm²), suministrado en s	
	mt09mif010la	0,213	t	Mortero industrial para albañilería, de cemento,	39,80	8,48
	color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15	
	(resistencia a compresión 15	
	mt46tpr010q	1,000	Ud	Tapa circular con bloqueo mediante tres	85,00	85,00
	pestañas y marco de fundición dúctil de 850	
	mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,	
	mt46phm050	5,000	Ud	Pate de polipropileno conformado en U, para	4,65	23,25
	pozo, de 330x160 mm, sección transversal de	
	D=25 mm, según UNE-EN 1917.	
	MOOA.8a	10,727	h	Oficial 1ª construcción	21,28	228,27
	MOOA10a	8,600	h	Ayudante construcción	16,42	141,21
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	879,90	17,60
		
	Suma la partida		897,51
	Costes indirectos		3,00%	26,93
	TOTAL PARTIDA		924,44
	 378	UPCB.1ba	m	Bordillo horm MC 20x30cm	
	Bordillo de hormigón monocapa de 20x30cm recibido	
	sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejunta-	
	do con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la ex-	
	cavación.	
	MOOA.8a	0,200	h	Oficial 1ª construcción	21,28	4,26
	MOOA12a	0,400	h	Peón ordinario construcción	15,90	6,36
	PUVA.1ba	1,000	Bordillo horm MC 20x30cm	3,60	3,60
	PBPM.1da	0,003	m3	Mto cto M-5 man	84,30	0,25
	PBPC15bbb	0,035	m3	HNE-15 blanda TM 20	58,65	2,05
	MMMC11a	0,050	h	Regla vibrante	2,50	0,13
	MMMT10ab	0,020	h	Cmn grúa autcg 12 T s/JIC	53,48	1,07
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	17,70	0,35
		
	Suma la partida		18,07
	Costes indirectos		3,00%	0,54
	TOTAL PARTIDA		18,61
	 379	USA100	Ud	Arqueta de desbaste de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).	
	Arqueta de desbaste de poliéster reforzado con fibra	
	de vidrio (PRFV), de 950x595x475 mm, con boca de en-	
	trada y boca de salida, de 110 mm de diámetro, tapa,	
	reja de gruesos, cesta extraíble y rastrillo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y compro-	
	bación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades	
	previstas, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt46fpg020a	1,000	Ud	Arqueta de desbaste de poliéster reforzado con	780,08	780,08
	fibra de vidrio (PRFV), de 950x595x475 mm, con	
	boca de entrada y boca de salida,	
	MOOF.8a	1,200	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	24,14
	MOOF12a	1,200	h	Peón fontanería	14,99	17,99
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	822,20	16,44
		
	Suma la partida		838,65
	Costes indirectos		3,00%	25,16
	TOTAL PARTIDA		863,81
	 380	USA110	Ud	Arqueta para toma de muestras de poliéster reforzado con fibra de vidrio	
	(PRFV).	
	Arqueta para toma de muestras de poliéster reforzado	
	con fibra de vidrio (PRFV), de 580 mm de diámetro y	
	0,55 m de altura, con boca de entrada y boca de sali-	
	da, de 110 mm de diámetro y tapa.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y com-	
	probación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt46fmg010a	1,000	Ud	Arqueta para toma de muestras de poliéster	372,40	372,40
	reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 580 mm	
	de diámetro y 0,55 m de altura, con b	
	MOOF.8a	0,500	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	10,06
	MOOF12a	0,500	h	Peón fontanería	14,99	7,50
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	390,00	7,80
		
	Suma la partida		397,76
	Costes indirectos		3,00%	11,93
	TOTAL PARTIDA		409,69
	 381	USA250	Ud	Válvula eliminadora de los malos olores, en el conducto de ventilación.	
	Válvula eliminadora de malos olores de ABS, de 75	
	mm de diámetro, de 8 l/s de caudal máximo, apta pa-	
	ra temperaturas desde -20 hasta 60°C, con filtro de ai-	
	re de carbón activo y junta elástica de elastómero ter-	
	moplástico, en extremo superior del conducto de venti-	
	lación.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Pro-	
	yecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt36vaj030a	1,000	Ud	Válvula eliminadora de malos olores de ABS, de	83,33	83,33
	75 mm de diámetro, de 8 l/s de caudal máximo,	
	apta para temperaturas desde -20 ha	
	MOOF.8a	0,200	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	4,02
	MOOF12a	0,200	h	Peón fontanería	14,99	3,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	90,40	1,81
		
	Suma la partida		92,16
	Costes indirectos		3,00%	2,76
	TOTAL PARTIDA		94,92
	 382	USE012	Ud	Estación depuradora biológica.	
	Estación depuradora biológica de aguas residuales,	
	tecnología VFL, capacidad para 10 a 30 usuarios	
	(H.E.), carga media de materia orgánica contaminan-	
	te (DBO5) de 1,5 kg/día y caudal máximo de agua de-	
	purada de 3750 litros/día, equipada con un reactor bio-	
	lógico tipo AT y un compresor. Totalmente instalada y	
	en funcionamiento, sin incluir la excavación, la nivela-	
	ción ni el relleno del trasdós.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la estación depura-	
	dora. Conexionado con las redes de conducción de	
	agua, de salubridad y eléctrica. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unida-	
	des previstas, según documentación gráfica de Proyec-	
	to.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de	
	unidades realmente ejecutadas según especificacio-	
	nes de Proyecto.	
	mt46edb010g	1,000	Ud	Estación depuradora biológica de aguas	13.147,40	13.147,40
	residuales, tecnología VFL, capacidad para 10 a	
	30 usuarios (H.E.), carga media de materi	
	mq04cag010a	0,500	h	Camión con grúa de hasta 6 t.	49,45	24,73
	MOOF.8a	5,000	h	Oficial 1ª fontanería	20,12	100,60
	MOOF12a	5,000	h	Peón fontanería	14,99	74,95
	MOOE.8a	2,000	h	Oficial 1ª electricidad	20,12	40,24
	MOOE12a	2,000	h	Peón electricidad	14,99	29,98
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	13.417,90	268,36
		
	Suma la partida		13.686,26
	Costes indirectos		3,00%	410,59
	TOTAL PARTIDA		14.096,85
	 383	VALVAPCRR	ud	Válvula de apertura y cierre	
	Válvula de apertura y cierre	
	MOOF11a	1,000	h	Especialista fontanería	16,19	16,19
	P99VA001	1,000	u	Válvula de apertura y cierre	115,00	115,00
	%0200	2,000	%	Costes directos complementarios	131,20	2,62
		
	Suma la partida		133,81
	Costes indirectos		3,00%	4,01
	TOTAL PARTIDA		137,82