MEDICIONES Y	
	PRESUPUESTO	

	CAPÍTULO 01 Actuaciones previas	
	E22.SSBC.9a	u	Retirada de casetas	
	Retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxima	
	de 100 kilómetros.	
	10	10,00
	SUMA A ORIGEN	10,00
		
		10,00	279,36	2.793,60
	E99AP001	u	Desmontaje de instalaciones existentes	
	Desmontaje de instalaciones existentes en la parcela para dar ser-	
	vicio a las casetas existentes y demás equipos auxiliares.	
	1,00	1,00
		
		1,00	1.475,46	1.475,46
	E99AP002	u	Conexión de nuevas instalaciones a equipos existentes	
	Conexión de nuevas instalaciones a equipos existentes (separa-	
	dor de grasas, suministro de agua, saneamiento, red de telefonía	
	y baja tensión) totalmente conectada a dichos servicios totalmente	
	instalado y funcionando.	
	1,00	1,00
		
		1,00	16.429,71	16.429,71

	TOTAL CAPÍTULO 01		20.698,77

	CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras	
	AMMD.1a	m²	Despeje y desbroce terreno	
	Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundi-	
	dad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de	
	material, sin incluir la carga y transporte.	
	Huella edificio	1	541,00	541,00
	Espacio exterior	1	1.309,00	1.309,00
	SUMA A ORIGEN	1.850,00
		
		1.850,00	0,62	1.147,00
	AMME.4aba	m³	Excavación mecánica de pozo	
	Excavación de pozo entibado en tierras realizada mediante me-	
	dios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio interme-	
	dio o su transporte a un distancia menor de 10km sin incluir entiba-	
	ción.	
	A1-A19-A20-A21-A22-A33-A34-A35-A44-A48-A49-A50-A51	16,9	1,00	1,00	0,50	8,45
	A2-A4-A6-A7-A8	6,5	1,20	1,20	0,50	4,68
	A3	1,3	1,40	1,40	0,50	1,27
	A5	1,3	1,00	1,00	0,50	0,65
	A9-A54	2,6	1,20	1,20	0,50	1,87
	A13-A14-A31-A32-A38-A39-A17-A18-A23-A25	13	1,00	1,00	0,50	6,50
	A28-A29-A30-A37-A36	6,5	1,20	1,20	0,50	4,68
	A40	1,3	1,40	1,40	0,50	1,27
	A43-A45-A46-A47	5,2	1,00	1,00	0,50	2,60
	(A10-A15)	1,3	2,25	1,00	0,50	1,46
	(A11-A16)	1,3	2,25	1,00	0,50	1,46
	(A12-A24)	1,3	2,45	1,00	0,50	1,59
	(A26-A27)	1,3	2,25	0,90	0,50	1,32
	(A41-A42)	1,3	2,25	1,00	0,50	1,46
	(A52-A53)	1,3	2,25	0,90	0,50	1,32
	B1-B2	2,6	1,60	2,40	0,60	5,99
	B3-B4	2,6	1,40	1,40	0,60	3,06
	B5-B6	2,6	1,00	1,00	0,50	1,30
	(B7-B9)	1,3	3,65	1,20	0,50	2,85
	(B8-B10)	1,3	3,65	1,20	0,50	2,85
	C1-C2-C3-C4	5,2	1,20	1,20	0,50	3,74
	C5-C8-C9-C10-C11-C12	7,8	1,50	1,50	0,50	8,78
	C6-C7	2,6	1,20	1,20	0,50	1,87
	C13-C14	2,6	2,50	1,70	0,80	8,84
	C15-C18	2,6	1,90	1,90	0,80	7,51
	C16-C17	2,6	1,80	2,70	0,80	10,11
	SUMA A ORIGEN	97,48
		
		97,48	6,25	609,25
	GRTT.1ba	m³	Carga mecánica material de desbroce	
	Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce	
	o poda (LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 re-	
	alizada mediante medios mecánicos.	
	Huella edificio	1	541,00	0,10	54,10
	Espacio exterior	1	1.309,00	0,10	130,90
	A1-A19-A20-A21-A22-A33-A34-A35-A44-A48-A49-A50-A51	16,9	1,00	1,00	0,50	8,45
	A2-A4-A6-A7-A8	6,5	1,20	1,20	0,50	4,68
	A3	1,3	1,40	1,40	0,50	1,27
	A5	1,3	1,00	1,00	0,50	0,65
	A9-A54	2,6	1,20	1,20	0,50	1,87
	A13-A14-A31-A32-A38-A39-A17-A18-A23-A25	13	1,00	1,00	0,50	6,50
	A28-A29-A30-A37-A36	6,5	1,20	1,20	0,50	4,68
	A40	1,3	1,40	1,40	0,50	1,27
	A43-A45-A46-A47	5,2	1,00	1,00	0,50	2,60
	(A10-A15)	1,3	2,25	1,00	0,50	1,46
	(A11-A16)	1,3	2,25	1,00	0,50	1,46
	(A12-A24)	1,3	2,45	1,00	0,50	1,59
	(A26-A27)	1,3	2,25	0,90	0,50	1,32
	(A41-A42)	1,3	2,25	1,00	0,50	1,46
	(A52-A53)	1,3	2,25	0,90	0,50	1,32
	B1-B2	2,6	1,60	2,40	0,60	5,99
	B3-B4	2,6	1,40	1,40	0,60	3,06
	B5-B6	2,6	1,00	1,00	0,50	1,30
	(B7-B9)	1,3	3,65	1,20	0,50	2,85
	(B8-B10)	1,3	3,65	1,20	0,50	2,85
	C1-C2-C3-C4	5,2	1,20	1,20	0,50	3,74
	C5-C8-C9-C10-C11-C12	7,8	1,50	1,50	0,50	8,78
	C6-C7	2,6	1,20	1,20	0,50	1,87
	C13-C14	2,6	2,50	1,70	0,80	8,84
	C15-C18	2,6	1,90	1,90	0,80	7,51
	C16-C17	2,6	1,80	2,70	0,80	10,11
	SUMA A ORIGEN	282,48
		
		282,48	0,52	146,89
	GRTT.3a	t	Transporte tierras o desbroces camión 15 t 20 km	
	Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión	
	de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valori-	
	zación y/o eliminación considerando una distancia de 20 km y los	
	tiempos de carga y espera.	
	Huella edificio	0,98	541,00	530,18
	Espacio exterior	0,98	1.309,00	1.282,82
	SUMA A ORIGEN	1.813,00
		
		1.813,00	2,73	4.949,49
	AMMR.7cb	m³	Relleno extendido zahorra band	
	Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas	
	de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación	
	con grado de 95% del Proctor modificado.	
	A1-A19-A20-A21-A22-A33-A34-A35-A44-A48-A49-A50-A51	16,9	1,00	1,00	0,50	8,45
	A2-A4-A6-A7-A8	6,5	1,20	1,20	0,50	4,68
	A3	1,3	1,40	1,40	0,50	1,27
	A5	1,3	1,00	1,00	0,50	0,65
	A9-A54	2,6	1,20	1,20	0,50	1,87
	A13-A14-A31-A32-A38-A39-A17-A18-A23-A25	13	1,00	1,00	0,50	6,50
	A28-A29-A30-A37-A36	6,5	1,20	1,20	0,50	4,68
	A40	1,3	1,40	1,40	0,50	1,27
	A43-A45-A46-A47	5,2	1,00	1,00	0,50	2,60
	(A10-A15)	1,3	2,25	1,00	0,50	1,46
	(A11-A16)	1,3	2,25	1,00	0,50	1,46
	(A12-A24)	1,3	2,45	1,00	0,50	1,59
	(A26-A27)	1,3	2,25	0,90	0,50	1,32
	(A41-A42)	1,3	2,25	1,00	0,50	1,46
	(A52-A53)	1,3	2,25	0,90	0,50	1,32
	B1-B2	2,6	1,60	2,40	0,60	5,99
	B3-B4	2,6	1,40	1,40	0,60	3,06
	B5-B6	2,6	1,00	1,00	0,50	1,30
	(B7-B9)	1,3	3,65	1,20	0,50	2,85
	(B8-B10)	1,3	3,65	1,20	0,50	2,85
	C1-C2-C3-C4	5,2	1,20	1,20	0,50	3,74
	C5-C8-C9-C10-C11-C12	7,8	1,50	1,50	0,50	8,78
	C6-C7	2,6	1,20	1,20	0,50	1,87
	C13-C14	2,6	2,50	1,70	0,80	8,84
	C15-C18	2,6	1,90	1,90	0,80	7,51
	C16-C17	2,6	1,80	2,70	0,80	10,11
	SUMA A ORIGEN	97,48
		
		97,48	18,21	1.775,11

	TOTAL CAPÍTULO 02		8.627,74

	CAPÍTULO 03 Cimentaciones	
	SUBCAPÍTULO 03.1 Regularización	
	ECHH.2cbaa	m²	Hormigón de limpieza 150/F/20 e=10 cm	
	Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza	
	HL-150/F/20, para formación de solera de asiento, con una dosifi-	
	cación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia fluida,	
	tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la base	
	de la cimentación, vertido directamente desde camión, transporta-	
	do y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.	
	A2	1	2,89	2,89
	A3	1	2,10	2,10
	A4	1	2,10	2,10
	A5	1	2,10	2,10
	A6	1	2,10	2,10
	A7	1	2,10	2,10
	A8	1	2,89	2,89
	C3	1	2,89	2,89
	C4	1	2,89	2,89
	C5	1	2,89	2,89
	C6	1	2,89	2,89
	D7	1	1,69	1,69
	E1	1	1,69	1,69
	E2	1	1,21	1,21
	E3	1	1,21	1,21
	F4	1	1,21	1,21
	F5	1	1,21	1,21
	F6	1	1,21	1,21
	G1	1	1,69	1,69
	G2	1	1,21	1,21
	G3	1	1,21	1,21
	G7	1	1,69	1,69
	H1	1	2,56	2,56
	H2	1	1,69	1,69
	H3	1	1,69	1,69
	H4	1	1,69	1,69
	H5	1	1,69	1,69
	H6	1	1,69	1,69
	H7	1	1,69	1,69
	B10	1	2,56	2,56
	D10	1	1,69	1,69
	G10	1	1,69	1,69
	H10	1	2,72	2,72
	B1-C1	1	3,64	3,64
	B2-C2	1	3,64	3,64
	B8-B9	1	2,85	2,85
	C7-B7	1	3,64	3,64
	D8-D9	1	3,09	3,09
	G8-G9	1	3,09	3,09
	H8-H9	1	2,85	2,85
	C.1.1 [D10 - G10]	1	1,03	1,03
	C.1.1 [H3 - H2]	1	1,66	1,66
	C.1.1 [H4 - H3]	1	1,28	1,28
	C.1.1 [H6 - H5]	1	1,40	1,40
	C.1.1 [H5 - H4]	1	0,56	0,56
	C.1.1 [H7 - H6]	1	0,71	0,71
	C.1.1 [E1 - G1]	1	0,78	0,78
	C.1.1 [G7 - H7]	1	0,77	0,77
	C.1.1 [D7 - G7]	1	1,03	1,03
	C.1.1 [C3 - C4]	1	1,12	1,12
	C.1.1 [C4 - C5]	1	0,40	0,40
	C.1.1 [C5 - C6]	1	1,24	1,24
	C.1.1 [(C7-B7) - D7]	1	0,68	0,68
	C.1.1 [C6 - (C7-B7)]	1	0,64	0,64
	C.1.1 [A2 - (B2-C2)]	1	0,79	0,79
	C.1.1 [(B2-C2) - C3]	1	1,59	1,59
	C.1.1 [(B1-C1) - E1]	1	0,94	0,94
	C.1.1 [G2 - H2]	1	0,81	0,81
	C.1.1 [(B2-C2) - E2]	1	0,97	0,97
	C.1.1 [E2 - G2]	1	0,86	0,86
	C.1.1 [G3 - H3]	1	0,81	0,81
	C.1.1 [C3 - E3]	1	0,89	0,89
	C.1.1 [E3 - G3]	1	0,86	0,86
	C.1.1 [H2 - H1]	1	1,71	1,71
	C.1.1 [G1 - H1]	1	0,71	0,71
	C.1.1 [B10 - D10]	1	1,22	1,22
	CB.1.1 [H7 - (H8-H9)]	1	1,82	1,82
	C.1.1 [A8 - (B8-B9)]	1	0,87	0,87
	C.1.3 [(B8-B9) -	1	1,81	1,81
	(C7-B7)]	
	C.1.1 [(B8-B9) - B10]	1	1,52	1,52
	C.1.1 [G7 - (G8-G9)]	1	1,77	1,77
	C.1.1 [(G8-G9) -	1	0,92	0,92
	(H8-H9)]	
	C.1.1 [(G8-G9) - G10]	1	1,54	1,54
	C.1.1 [D7 - (D8-D9)]	1	1,77	1,77
	C.1.1 [(B8-B9) -	1	1,42	1,42
	(D8-D9)]	
	C.1.1 [(D8-D9) - D10]	1	1,53	1,53
	C.1.1 [(D8-D9) -	1	1,17	1,17
	(G8-G9)]	
	C.1.1 [F4 - H4]	1	1,51	1,51
	C.1.1 [C4 - F4]	1	1,49	1,49
	C.1.1 [F5 - H5]	1	1,51	1,51
	C.1.1 [C5 - F5]	1	1,49	1,49
	C.1.1 [F6 - H6]	1	1,51	1,51
	C.1.1 [C6 - F6]	1	1,49	1,49
	C.1.1 [G10 - H10]	1	0,69	0,69
	C.1.1 [H10 - (H8-H9)]	1	1,52	1,52
	C.1.1 [A2 - A3]	1	1,55	1,55
	C.1.1 [A3 - C3]	1	1,36	1,36
	C.1.1 [A4 - C4]	1	1,36	1,36
	C.1.1 [A4 - A3]	1	1,22	1,22
	C.1.1 [A5 - C5]	1	1,36	1,36
	C.1.1 [A4 - A5]	1	0,50	0,50
	C.1.1 [A6 - C6]	1	1,36	1,36
	C.1.1 [A5 - A6]	1	1,34	1,34
	C.1.1 [A7 - A8]	1	1,61	1,61
	C.1.1 [A7 - (C7-B7)]	1	0,84	0,84
	C.1.1 [A6 - A7]	1	0,64	0,64
	C.1.1 [(B1-C1) -	1	1,76	1,76
	(B2-C2)]	
	SUMA A ORIGEN	154,94
		
		154,94	9,88	1.530,81

	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.1		1.530,81

	SUBCAPÍTULO 03.2 Superficiales	
	E22.ECDZ.1abcbabb	m³	HA-25/F/20/IIa en zapatas	
	Zapata de hormigón armado HA-25/F/20/IIa preparado en central	
	vertido mediante cubilote, con una cuantía media de acero B 500	
	S de 40 kg suministrado en jaulas y colocado en obra, incluido ver-	
	tido, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del	
	CTE y NTE-CS.	
	A2	1	1,70	1,70	0,50	1,45
	A3	1	1,45	1,45	0,60	1,26
	A4	1	1,45	1,45	0,60	1,26
	A5	1	1,45	1,45	0,60	1,26
	A6	1	1,45	1,45	0,60	1,26
	A7	1	1,45	1,45	0,60	1,26
	A8	1	1,70	1,70	0,50	1,45
	C3	1	1,70	1,70	0,50	1,45
	C4	1	1,70	1,70	0,50	1,45
	C5	1	1,70	1,70	0,50	1,45
	C6	1	1,70	1,70	0,50	1,45
	D7	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	E1	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	E2	1	1,10	1,10	0,50	0,61
	E3	1	1,10	1,10	0,50	0,61
	F4	1	1,10	1,10	0,50	0,61
	F5	1	1,10	1,10	0,50	0,61
	F6	1	1,10	1,10	0,50	0,61
	G1	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	G2	1	1,10	1,10	0,50	0,61
	G3	1	1,10	1,10	0,50	0,61
	G7	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	H1	1	1,60	1,60	0,55	1,41
	H2	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	H3	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	H4	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	H5	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	H6	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	H7	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	B10	1	1,60	1,60	0,55	1,41
	D10	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	G10	1	1,30	1,30	0,50	0,85
	H10	1	1,65	1,65	0,55	1,50
	B1-C1	1	2,80	1,30	0,50	1,82
	B2-C2	1	2,80	1,30	0,50	1,82
	B8-B9	1	3,00	0,95	0,60	1,71
	C7-B7	1	2,80	1,30	0,50	1,82
	D8-D9	1	3,25	0,95	0,70	2,16
	G8-G9	1	3,25	0,95	0,70	2,16
	H8-H9	1	3,00	0,95	0,60	1,71
	SUMA A ORIGEN	46,99
		
		46,99	174,42	8.196,00
	E22B.ECHC.1a	m²	Encofrado zapatas	
	Montaje de encofrado para zapatas, incluso desencofrado, limpie-	
	za y almacenamiento.	
	A2	1	3,08	3,08
	A3	1	3,00	3,00
	A4	1	3,00	3,00
	A5	1	3,00	3,00
	A6	1	3,00	3,00
	A7	1	3,00	3,00
	A8	1	3,08	3,08
	C3	1	2,76	2,76
	C4	1	2,76	2,76
	C5	1	2,76	2,76
	C6	1	2,76	2,76
	D7	1	2,12	2,12
	E1	1	2,28	2,28
	E2	1	1,88	1,88
	E3	1	1,88	1,88
	F4	1	1,88	1,88
	F5	1	1,88	1,88
	F6	1	1,88	1,88
	G1	1	2,28	2,28
	G2	1	1,88	1,88
	G3	1	1,88	1,88
	G7	1	2,12	2,12
	H1	1	3,20	3,20
	H2	1	2,12	2,12
	H3	1	2,12	2,12
	H4	1	2,12	2,12
	H5	1	2,12	2,12
	H6	1	2,12	2,12
	H7	1	2,12	2,12
	B10	1	3,20	3,20
	D10	1	2,12	2,12
	G10	1	2,12	2,12
	H10	1	3,31	3,31
	B1-C1	1	3,78	3,78
	B2-C2	1	3,46	3,46
	B8-B9	1	4,10	4,10
	C7-B7	1	3,46	3,46
	D8-D9	1	5,24	5,24
	G8-G9	1	5,24	5,24
	H8-H9	1	4,26	4,26
	SUMA A ORIGEN	110,37
		
		110,37	17,58	1.940,30

	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.2		10.136,30
	SUBCAPÍTULO 03.3 Arriostramientos	
	E22b.ECDZ.1abcbabb	m³	HA-25/F/20/IIa en riostras	
	Riostra de hormigón armado HA-25/F/20/IIa preparado en central	
	vertido mediante cubilote, con una cuantía media de acero B 500	
	S de 40 kg suministrado en jaulas y colocado en obra, incluido ver-	
	tido, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del	
	CTE y NTE-CS.	
	C.1.1 [D10 - G10]	1	0,41	0,41
	C.1.1 [H3 - H2]	1	0,66	0,66
	C.1.1 [H4 - H3]	1	0,51	0,51
	C.1.1 [H6 - H5]	1	0,56	0,56
	C.1.1 [H5 - H4]	1	0,22	0,22
	C.1.1 [H7 - H6]	1	0,28	0,28
	C.1.1 [E1 - G1]	1	0,31	0,31
	C.1.1 [G7 - H7]	1	0,31	0,31
	C.1.1 [D7 - G7]	1	0,41	0,41
	C.1.1 [C3 - C4]	1	0,45	0,45
	C.1.1 [C4 - C5]	1	0,16	0,16
	C.1.1 [C5 - C6]	1	0,49	0,49
	C.1.1 [(C7-B7) - D7]	1	0,27	0,27
	C.1.1 [C6 - (C7-B7)]	1	0,26	0,26
	C.1.1 [A2 - (B2-C2)]	1	0,32	0,32
	C.1.1 [(B2-C2) - C3]	1	0,63	0,63
	C.1.1 [(B1-C1) - E1]	1	0,37	0,37
	C.1.1 [G2 - H2]	1	0,33	0,33
	C.1.1 [(B2-C2) - E2]	1	0,39	0,39
	C.1.1 [E2 - G2]	1	0,34	0,34
	C.1.1 [G3 - H3]	1	0,33	0,33
	C.1.1 [C3 - E3]	1	0,36	0,36
	C.1.1 [E3 - G3]	1	0,34	0,34
	C.1.1 [H2 - H1]	1	0,68	0,68
	C.1.1 [G1 - H1]	1	0,29	0,29
	C.1.1 [B10 - D10]	1	0,49	0,49
	CB.1.1 [H7 - (H8-H9)]	1	0,73	0,73
	C.1.1 [A8 - (B8-B9)]	1	0,35	0,35
	C.1.3 [(B8-B9) -	1	0,72	0,72
	(C7-B7)]	
	C.1.1 [(B8-B9) - B10]	1	0,61	0,61
	C.1.1 [G7 - (G8-G9)]	1	0,71	0,71
	C.1.1 [(G8-G9) -	1	0,37	0,37
	(H8-H9)]	
	C.1.1 [(G8-G9) - G10]	1	0,61	0,61
	C.1.1 [D7 - (D8-D9)]	1	0,71	0,71
	C.1.1 [(B8-B9) -	1	0,57	0,57
	(D8-D9)]	
	C.1.1 [(D8-D9) - D10]	1	0,61	0,61
	C.1.1 [(D8-D9) -	1	0,47	0,47
	(G8-G9)]	
	C.1.1 [F4 - H4]	1	0,61	0,61
	C.1.1 [C4 - F4]	1	0,60	0,60
	C.1.1 [F5 - H5]	1	0,61	0,61
	C.1.1 [C5 - F5]	1	0,60	0,60
	C.1.1 [F6 - H6]	1	0,61	0,61
	C.1.1 [C6 - F6]	1	0,60	0,60
	C.1.1 [G10 - H10]	1	0,28	0,28
	C.1.1 [H10 - (H8-H9)]	1	0,61	0,61
	C.1.1 [A2 - A3]	1	0,62	0,62
	C.1.1 [A3 - C3]	1	0,55	0,55
	C.1.1 [A4 - C4]	1	0,55	0,55
	C.1.1 [A4 - A3]	1	0,49	0,49
	C.1.1 [A5 - C5]	1	0,55	0,55
	C.1.1 [A4 - A5]	1	0,20	0,20
	C.1.1 [A6 - C6]	1	0,55	0,55
	C.1.1 [A5 - A6]	1	0,53	0,53
	C.1.1 [A7 - A8]	1	0,64	0,64
	C.1.1 [A7 - (C7-B7)]	1	0,34	0,34
	C.1.1 [A6 - A7]	1	0,26	0,26
	C.1.1 [(B1-C1) -	1	0,70	0,70
	(B2-C2)]	
	SUMA A ORIGEN	27,13
		
		27,13	174,42	4.732,01
	E22.ECHC.1a	m²	Encofrado riostras	
	Montaje de encofrado de vigas riostras, incluso desencofrado, lim-	
	pieza y almacenamiento.	
	C.1.1 [D10 - G10]	1	2,06	2,06
	C.1.1 [H3 - H2]	1	3,32	3,32
	C.1.1 [H4 - H3]	1	2,56	2,56
	C.1.1 [H6 - H5]	1	2,79	2,79
	C.1.1 [H5 - H4]	1	1,12	1,12
	C.1.1 [H7 - H6]	1	1,42	1,42
	C.1.1 [E1 - G1]	1	1,56	1,56
	C.1.1 [G7 - H7]	1	1,54	1,54
	C.1.1 [D7 - G7]	1	2,06	2,06
	C.1.1 [C3 - C4]	1	2,24	2,24
	C.1.1 [C4 - C5]	1	0,80	0,80
	C.1.1 [C5 - C6]	1	2,47	2,47
	C.1.1 [(C7-B7) - D7]	1	1,37	1,37
	C.1.1 [C6 - (C7-B7)]	1	1,28	1,28
	C.1.1 [A2 - (B2-C2)]	1	1,59	1,59
	C.1.1 [(B2-C2) - C3]	1	3,17	3,17
	C.1.1 [(B1-C1) - E1]	1	1,87	1,87
	C.1.1 [G2 - H2]	1	1,63	1,63
	C.1.1 [(B2-C2) - E2]	1	1,95	1,95
	C.1.1 [E2 - G2]	1	1,72	1,72
	C.1.1 [G3 - H3]	1	1,63	1,63
	C.1.1 [C3 - E3]	1	1,78	1,78
	C.1.1 [E3 - G3]	1	1,72	1,72
	C.1.1 [H2 - H1]	1	3,42	3,42
	C.1.1 [G1 - H1]	1	1,43	1,43
	C.1.1 [B10 - D10]	1	2,44	2,44
	CB.1.1 [H7 - (H8-H9)]	1	3,63	3,63
	C.1.1 [A8 - (B8-B9)]	1	1,74	1,74
	C.1.3 [(B8-B9) -	1	3,61	3,61
	(C7-B7)]	
	C.1.1 [(B8-B9) - B10]	1	3,04	3,04
	C.1.1 [G7 - (G8-G9)]	1	3,53	3,53
	C.1.1 [(G8-G9) -	1	1,83	1,83
	(H8-H9)]	
	C.1.1 [(G8-G9) - G10]	1	3,07	3,07
	C.1.1 [D7 - (D8-D9)]	1	3,53	3,53
	C.1.1 [(B8-B9) -	1	2,84	2,84
	(D8-D9)]	
	C.1.1 [(D8-D9) - D10]	1	3,06	3,06
	C.1.1 [(D8-D9) -	1	2,34	2,34
	(G8-G9)]	
	C.1.1 [F4 - H4]	1	3,03	3,03
	C.1.1 [C4 - F4]	1	2,99	2,99
	C.1.1 [F5 - H5]	1	3,03	3,03
	C.1.1 [C5 - F5]	1	2,99	2,99
	C.1.1 [F6 - H6]	1	3,03	3,03
	C.1.1 [C6 - F6]	1	2,99	2,99
	C.1.1 [G10 - H10]	1	1,39	1,39
	C.1.1 [H10 - (H8-H9)]	1	3,03	3,03
	C.1.1 [A2 - A3]	1	3,10	3,10
	C.1.1 [A3 - C3]	1	2,73	2,73
	C.1.1 [A4 - C4]	1	2,73	2,73
	C.1.1 [A4 - A3]	1	2,44	2,44
	C.1.1 [A5 - C5]	1	2,73	2,73
	C.1.1 [A4 - A5]	1	1,00	1,00
	C.1.1 [A6 - C6]	1	2,73	2,73
	C.1.1 [A5 - A6]	1	2,67	2,67
	C.1.1 [A7 - A8]	1	3,22	3,22
	C.1.1 [A7 - (C7-B7)]	1	1,68	1,68
	C.1.1 [A6 - A7]	1	1,29	1,29
	C.1.1 [(B1-C1) -	1	3,52	3,52
	(B2-C2)]	
	SUMA A ORIGEN	135,48
		
		135,48	17,58	2.381,74

	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.3		7.113,75
		
	TOTAL CAPÍTULO 03		18.780,86

	CAPÍTULO 04 Estructuras	
	SUBCAPÍTULO 04.1 Acero	
	EEZP.1abbaaa	u	Placa anclaje 25x25x1.5 cm S275JR	
	Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de di-	
	mensiones 25x25x1.5 cm, con 4 barras de acero B500S de 12	
	mm de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, in-	
	cluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante	
	expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas espe-	
	ciales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 250 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 250 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	28,16	56,32
	E22.EEZP.1abbaaa	u	Placa anclaje 25x30x1.5 cm S275JR	
	Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de di-	
	mensiones 25x30x1.5 cm, con 4 barras de acero B500S de 12	
	mm de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, in-	
	cluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante	
	expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas espe-	
	ciales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 250 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 300 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	SUMA A ORIGEN	37,00
		
		37,00	28,85	1.067,45
	E22.EEZP.1cbbaaa	u	Placa anclaje 30x35x1.5 cm S275JR	
	Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de di-	
	mensiones 30x35x1.5 cm, con 4 barras de acero B500S de 12	
	mm de diámetro y 50 cm de longitud, soldadas o atornilladas, in-	
	cluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante	
	expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas espe-	
	ciales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	Ancho X: 300 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 350 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 300 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 350 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 300 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 350 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 300 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 350 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 300 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 350 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 300 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 350 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 300 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 350 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	Ancho X: 300 mm,	1	1,00
	Ancho Y: 350 mm y	
	Espesor: 15 mm	
	SUMA A ORIGEN	8,00
		
		8,00	50,73	405,84
	EEHE.1baaaaa	kg	Suministro y montaje acero S 275 JR soldado	
	Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie	
	IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de im-	
	primación antioxidante, con montaje soldado en estructura de ace-	
	ro, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y des-	
	puntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	Pilares	
	A2, A3, A4, A5, A6, A7,	1	673,00	673,00
	A8, G10 y H10	
	(Cimentación)	
	B1, B2, C1, C2, C6, C7,	1	1.345,00	1.345,00
	E1, E2, E3, F4, F5, F6,	
	G1, G2, G3, H1,	
	B7, B8, B9, B10, C3, C4	1	602,00	602,00
	y C5 (Cimentación)	
	D7, D8, D9, D10, G7,	1	747,00	747,00
	G8, G9, H7, H8 y H9	
	(Cimentación)	
	B1, B2, C2, C7, F4 y F5	1	605,00	605,00
	(PLANTA BAJA)	
	B7, B8, B9, B10, C1,	1	2.730,00	2.730,00
	C3, C4, C5, C6, E1, E2,	
	E3, F6, G1, G2, G3,	
	D7, D8, D9, D10 y H7	1	692,00	692,00
	(PLANTA BAJA)	
	G8, G9, H8 y H9	1	559,00	559,00
	(PLANTA BAJA)	
	G10 y H10 (PLANTA	1	237,00	237,00
	BAJA)	
	D7, D8, D9, D10 y H7	1	123,00	123,00
	(CUBIERTA BAJA)	
	G7 (CUBIERTA BAJA)	1	21,00	21,00
	G10 y H10 (CUBIERTA	1	42,00	42,00
	BAJA)	
	D7, D8, D9, D10, G7,	1	1.074,00	1.074,00
	G8, G9, H7, H8 y H9	
	(PLANTA PRIMERA	
	EMISORA	
	G10 y H10 (PLANTA	1	215,00	215,00
	PRIMERA EMISORAS)	
	Vigas	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	280,64	280,64
	3 - 1(B7-B8)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	251,37	251,37
	3 - 3(B9-B10)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	344,85	344,85
	4 - 1(C1-C2)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	275,09	275,09
	4 - 2(C2-C3)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	337,01	337,01
	5 - 1(D7-D8)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	300,84	300,84
	5 - 3(D9-D10)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	344,85	344,85
	6 - 1(E1-E2)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	328,57	328,57
	6 - 2(E2-E3)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	344,85	344,85
	8 - 1(G1-G2)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	328,57	328,57
	8 - 2(G2-G3)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	337,01	337,01
	9 - 1(G7-G8)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	302,04	302,04
	10 - 1(G9-G10)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	288,72	288,72
	11 - 1(H1-H2)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	275,09	275,09
	11 - 2(H2-H3)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	282,16	282,16
	11 - 7(H7-H8)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	252,88	252,88
	11 - 9(H9-H10)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	300,23	300,23
	14 - 1(A3-C3)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	175,65	175,65
	18 - 1(A7-B7)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	167,28	167,28
	1 - 1(A2-A3)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	138,43	138,43
	1 - 2(A3-A4)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	82,87	82,87
	1 - 3(A4-A5)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	147,02	147,02
	1 - 4(A5-A6)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	94,23	94,23
	1 - 5(A6-A7)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	171,58	171,58
	1 - 6(A7-A8)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	241,57	241,57
	2 - 1(B1-B2)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	93,33	93,33
	3 - 2(B8-B9)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	190,47	190,47
	4 - 3(C3-C4)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	114,03	114,03
	4 - 4(C4-C5)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	202,30	202,30
	4 - 5(C5-C6)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	130,08	130,08
	4 - 6(C6-C7)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	93,33	93,33
	5 - 2(D8-D9)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	67,83	67,83
	7 - 1(B40-B41)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	190,47	190,47
	11 - 3(H3-H4)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	114,03	114,03
	11 - 4(H4-H5)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	202,30	202,30
	11 - 5(H5-H6)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	129,66	129,66
	11 - 6(H6-H7)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	93,33	93,33
	11 - 8(H8-H9)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	63,35	63,35
	12 - 1(B1-C1)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	153,31	153,31
	12 - 2(C1-E1)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	137,26	137,26
	12 - 3(E1-G1)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	136,83	136,83
	12 - 4(G1-H1)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	106,81	106,81
	13 - 1(A2-B2)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	46,04	46,04
	13 - 2(B2-C2)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	111,42	111,42
	14 - 2(C3-E3)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	99,75	99,75
	14 - 3(E3-G3)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	99,45	99,45
	14 - 4(G3-H3)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	284,21	284,21
	15 - 1(A4-C4)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	292,77	292,77
	15 - 2(C4-F4)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	284,78	284,78
	15 - 3(F4-H4)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	284,21	284,21
	16 - 1(A5-C5)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	292,77	292,77
	16 - 2(C5-F5)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	284,78	284,78
	16 - 3(F5-H5)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	283,64	283,64
	17 - 1(A6-C6)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	293,34	293,34
	17 - 2(C6-F6)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	284,78	284,78
	17 - 3(F6-H6)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	45,73	45,73
	18 - 2(B7-C7)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	92,39	92,39
	18 - 3(C7-D7)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	119,09	119,09
	18 - 4(D7-G7)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	99,14	99,14
	18 - 5(G7-H7)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	119,09	119,09
	19 - 1(D8-G8)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	99,14	99,14
	19 - 2(G8-H8)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	107,12	107,12
	20 - 1(A8-B8)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	119,09	119,09
	21 - 1(D9-G9)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	99,14	99,14
	21 - 2(G9-H9)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	190,05	190,05
	22 - 1(B10-D10)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	163,86	163,86
	22 - 2(D10-G10)	
	PLANTA BAJA - Pórtico	1	135,57	135,57
	22 - 3(G10-H10)	
	CUBIERTA BAJA -	1	206,46	206,46
	Pórtico 1 - 1(B1-B2)	
	CUBIERTA BAJA -	1	235,66	235,66
	Pórtico 2 - 1(B7-B8)	
	CUBIERTA BAJA -	1	67,83	67,83
	Pórtico 2 - 2(B8-B9)	
	CUBIERTA BAJA -	1	211,17	211,17
	Pórtico 2 - 3(B9-B10)	
	CUBIERTA BAJA -	1	379,42	379,42
	Pórtico 4 - 1(C1-C2)	
	CUBIERTA BAJA -	1	361,51	361,51
	Pórtico 4 - 2(C2-C3)	
	CUBIERTA BAJA -	1	190,47	190,47
	Pórtico 4 - 3(C3-C4)	
	CUBIERTA BAJA -	1	114,03	114,03
	Pórtico 4 - 4(C4-C5)	
	CUBIERTA BAJA -	1	202,30	202,30
	Pórtico 4 - 5(C5-C6)	
	CUBIERTA BAJA -	1	129,66	129,66
	Pórtico 4 - 6(C6-C7)	
	CUBIERTA BAJA -	1	236,08	236,08
	Pórtico 5 - 1(D7-D8)	
	CUBIERTA BAJA -	1	93,33	93,33
	Pórtico 5 - 2(D8-D9)	
	CUBIERTA BAJA -	1	210,74	210,74
	Pórtico 5 - 3(D9-D10)	
	CUBIERTA BAJA -	1	379,42	379,42
	Pórtico 6 - 1(E1-E2)	
	CUBIERTA BAJA -	1	361,51	361,51
	Pórtico 6 - 2(E2-E3)	
	CUBIERTA BAJA -	1	379,42	379,42
	Pórtico 7 - 1(G1-G2)	
	CUBIERTA BAJA -	1	361,51	361,51
	Pórtico 7 - 2(G2-G3)	
	CUBIERTA BAJA -	1	241,57	241,57
	Pórtico 8 - 1(H1-H2)	
	CUBIERTA BAJA -	1	230,17	230,17
	Pórtico 8 - 2(H2-H3)	
	CUBIERTA BAJA -	1	190,47	190,47
	Pórtico 8 - 3(H3-H4)	
	CUBIERTA BAJA -	1	114,03	114,03
	Pórtico 8 - 4(H4-H5)	
	CUBIERTA BAJA -	1	202,30	202,30
	Pórtico 8 - 5(H5-H6)	
	CUBIERTA BAJA -	1	129,66	129,66
	Pórtico 8 - 6(H6-H7)	
	CUBIERTA BAJA -	1	46,35	46,35
	Pórtico 9 - 1(B1-C1)	
	CUBIERTA BAJA -	1	111,42	111,42
	Pórtico 9 - 2(C1-E1)	
	CUBIERTA BAJA -	1	99,75	99,75
	Pórtico 9 - 3(E1-G1)	
	CUBIERTA BAJA -	1	99,45	99,45
	Pórtico 9 - 4(G1-H1)	
	CUBIERTA BAJA -	1	46,04	46,04
	Pórtico 10 - 1(B2-C2)	
	CUBIERTA BAJA -	1	34,38	34,38
	Pórtico 11 - 1(<-C3)	
	CUBIERTA BAJA -	1	111,72	111,72
	Pórtico 11 - 2(C3-E3)	
	CUBIERTA BAJA -	1	99,75	99,75
	Pórtico 11 - 3(E3-G3)	
	CUBIERTA BAJA -	1	99,45	99,45
	Pórtico 11 - 4(G3-H3)	
	CUBIERTA BAJA -	1	34,38	34,38
	Pórtico 12 - 1(<-C4)	
	CUBIERTA BAJA -	1	293,34	293,34
	Pórtico 12 - 2(C4-F4)	
	CUBIERTA BAJA -	1	284,78	284,78
	Pórtico 12 - 3(F4-H4)	
	CUBIERTA BAJA -	1	34,38	34,38
	Pórtico 13 - 1(<-C5)	
	CUBIERTA BAJA -	1	293,34	293,34
	Pórtico 13 - 2(C5-F5)	
	CUBIERTA BAJA -	1	284,78	284,78
	Pórtico 13 - 3(F5-H5)	
	CUBIERTA BAJA -	1	34,38	34,38
	Pórtico 14 - 1(<-C6)	
	CUBIERTA BAJA -	1	340,95	340,95
	Pórtico 14 - 2(C6-F6)	
	CUBIERTA BAJA -	1	284,78	284,78
	Pórtico 14 - 3(F6-H6)	
	CUBIERTA BAJA -	1	45,73	45,73
	Pórtico 15 - 1(B7-C7)	
	CUBIERTA BAJA -	1	92,39	92,39
	Pórtico 15 - 2(C7-D7)	
	CUBIERTA BAJA -	1	119,09	119,09
	Pórtico 15 - 3(D7-G7)	
	CUBIERTA BAJA -	1	99,14	99,14
	Pórtico 15 - 4(G7-H7)	
	CUBIERTA BAJA -	1	138,43	138,43
	Pórtico 16 - 1(B10-D10)	
	PLANTA PRIMERA	1	274,70	274,70
	EMISORAS - Pórtico 1 -	
	1(D7-D8)	
	PLANTA PRIMERA	1	67,83	67,83
	EMISORAS - Pórtico 1 -	
	2(D8-D9)	
	PLANTA PRIMERA	1	245,21	245,21
	EMISORAS - Pórtico 1 -	
	3(D9-D10)	
	PLANTA PRIMERA	1	67,83	67,83
	EMISORAS - Pórtico 2 -	
	1(B47-B52)	
	PLANTA PRIMERA	1	32,54	32,54
	EMISORAS - Pórtico 3 -	
	1(B60-B59)	
	PLANTA PRIMERA	1	370,80	370,80
	EMISORAS - Pórtico 4 -	
	1(G7-G8)	
	PLANTA PRIMERA	1	332,33	332,33
	EMISORAS - Pórtico 5 -	
	1(G9-G10)	
	PLANTA PRIMERA	1	32,54	32,54
	EMISORAS - Pórtico 6 -	
	1(B58-B57)	
	PLANTA PRIMERA	1	67,83	67,83
	EMISORAS - Pórtico 7 -	
	1(B50-B53)	
	PLANTA PRIMERA	1	274,70	274,70
	EMISORAS - Pórtico 8 -	
	1(H7-H8)	
	PLANTA PRIMERA	1	67,83	67,83
	EMISORAS - Pórtico 8 -	
	2(H8-H9)	
	PLANTA PRIMERA	1	246,20	246,20
	EMISORAS - Pórtico 8 -	
	3(H9-H10)	
	PLANTA PRIMERA	1	119,09	119,09
	EMISORAS - Pórtico 9 -	
	1(D7-G7)	
	PLANTA PRIMERA	1	99,14	99,14
	EMISORAS - Pórtico 9 -	
	2(G7-H7)	
	PLANTA PRIMERA	1	51,57	51,57
	EMISORAS - Pórtico 10	
	- 1(D8-B47)	
	PLANTA PRIMERA	1	67,53	67,53
	EMISORAS - Pórtico 10	
	- 2(B47-G8)	
	PLANTA PRIMERA	1	99,45	99,45
	EMISORAS - Pórtico 10	
	- 3(G8-H8)	
	PLANTA PRIMERA	1	119,09	119,09
	EMISORAS - Pórtico 11	
	- 1(D9-G9)	
	PLANTA PRIMERA	1	99,45	99,45
	EMISORAS - Pórtico 11	
	- 2(G9-H9)	
	PLANTA PRIMERA	1	118,78	118,78
	EMISORAS - Pórtico 12	
	- 1(B56-B54)	
	PLANTA PRIMERA	1	98,83	98,83
	EMISORAS - Pórtico 12	
	- 2(B54-B55)	
	PLANTA PRIMERA	1	119,09	119,09
	EMISORAS - Pórtico 13	
	- 1(D10-G10)	
	PLANTA PRIMERA	1	98,83	98,83
	EMISORAS - Pórtico 13	
	- 2(G10-H10)	
	CUBIERTA - Pórtico 1 -	1	236,08	236,08
	1(D7-D8)	
	CUBIERTA - Pórtico 1 -	1	79,63	79,63
	2(D8-D9)	
	CUBIERTA - Pórtico 1 -	1	211,17	211,17
	3(D9-D10)	
	CUBIERTA - Pórtico 2 -	1	319,02	319,02
	1(G7-G8)	
	CUBIERTA - Pórtico 2 -	1	79,63	79,63
	2(G8-G9)	
	CUBIERTA - Pórtico 2 -	1	285,92	285,92
	3(G9-G10)	
	CUBIERTA - Pórtico 3 -	1	236,08	236,08
	1(H7-H8)	
	CUBIERTA - Pórtico 3 -	1	79,63	79,63
	2(H8-H9)	
	CUBIERTA - Pórtico 3 -	1	211,59	211,59
	3(H9-H10)	
	CUBIERTA - Pórtico 4 -	1	119,09	119,09
	1(D7-G7)	
	CUBIERTA - Pórtico 4 -	1	99,45	99,45
	2(G7-H7)	
	CUBIERTA - Pórtico 5 -	1	119,09	119,09
	1(D10-G10)	
	CUBIERTA - Pórtico 5 -	1	98,83	98,83
	2(G10-H10)	
	SUMA A ORIGEN	36.311,79
		
		36.311,79	3,37	122.370,73

	TOTAL SUBCAPÍTULO 04.1		123.900,34
	SUBCAPÍTULO 04.2 Hormigón armado	
	EHE015	m²	Sistema de encofrado para losa de escalera.	
	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de	
	losa de escalera de hormigón armado, con acabado tipo indus-	
	trial para revestir en su cara inferior y laterales, con peldañeado de	
	hormigón, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: su-	
	perficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables	
	en 10 usos; estructura soporte horizontal de tablones de madera	
	de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de	
	puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido de-	
	sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.	
	Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo.	
	Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de	
	sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del	
	encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema	
	de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en con-	
	tacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de	
	Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado	
	en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especifi-	
	caciones de Proyecto.	
	Escalera 1 - Tramo 1	1	9,09	9,09
	SUMA A ORIGEN	9,09
		
		9,09	44,53	404,78
	EHE030	m²	Losa de escalera.	
	Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de espesor, reali-	
	zada con hormigón HA-25/P/20/XC3 fabricado en central, y vertido	
	con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-	
	ximada de 16,2732 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores.	
	Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Colo-	
	cación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y	
	compactación del hormigón. Curado del hormigón.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós	
	en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superfi-	
	cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración	
	de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-	
	dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.	
	Escalera 1 - Tramo 1	1	9,09	9,09
	SUMA A ORIGEN	9,09
		
		9,09	128,51	1.168,16
	EHL030	m²	Losa maciza.	
	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de	
	planta de hasta 3 m, canto 30 cm, realizada con hormigón	
	HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y ace-	
	ro, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19,5	
	kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,	
	con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie	
	encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y	
	perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de	
	sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en	
	150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amor-	
	tizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de	
	planta y huecos, alambre de atar y separadores.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema	
	de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el en-	
	cofrado. Colocación de armaduras con separadores homologa-	
	dos. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación	
	de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del	
	sistema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera	
	magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del períme-	
	tro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los hue-	
	cos de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,	
	desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superfi-	
	cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-	
	ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración	
	de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller	
	industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en	
	obra, pero no incluye los pilares.	
	PLANTA BAJA	1	14,32	14,32
	PLANTA PRIMERA	1	6,20	6,20
	EMISORAS	
	SUMA A ORIGEN	20,52
		
		20,52	160,86	3.300,85
	EHL030b	m²	Losa maciza.	
	Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de	
	planta de entre 3 y 4 m, canto 30 cm, realizada con hormigón	
	HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, y ace-	
	ro, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19,2	
	kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,	
	con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie	
	encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y	
	perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de	
	sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en	
	150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amor-	
	tizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de	
	planta y huecos, alambre de atar y separadores.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema	
	de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el en-	
	cofrado. Colocación de armaduras con separadores homologa-	
	dos. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación	
	de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del	
	sistema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera	
	magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del períme-	
	tro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los hue-	
	cos de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,	
	desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superfi-	
	cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-	
	ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración	
	de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller	
	industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en	
	obra, pero no incluye los pilares.	
	CUBIERTA BAJA	1	30,03	30,03
	SUMA A ORIGEN	30,03
		
		30,03	164,34	4.935,13
	EHU030	m²	Forjado unidireccional con vigas.	
	Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón	
	HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un	
	volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,084 m³/m², y ace-	
	ro, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos,	
	cuantía 0,9 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: ho-	
	rizontal, de canto 30 cm, intereje de 60 cm; montaje y desmontaje	
	de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para	
	revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera	
	tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos,	
	estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios	
	de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical	
	de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta pre-	
	tensada T-12 CASTELO INTEREJE 60 VIGUETA TIPO 16, 25+5, Ce-	
	rámica; bovedilla cerámica; capa de compresión de 5 cm de espe-	
	sor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME	
	20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura li-	
	bre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el cura-	
	do de hormigones y morteros.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema	
	de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el enco-	
	frado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las arma-	
	duras con separadores homologados. Vertido y compactación del	
	hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Cura-	
	do del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera	
	magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro,	
	según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos	
	de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,	
	desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superfi-	
	cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-	
	ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran in-	
	cluidos todos los elementos integrantes de la estructura señala-	
	dos en los planos y detalles del Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración	
	de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-	
	dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,	
	pero no incluye los pilares.	
	PLANTA PRIMERA	1	69,03	69,03
	EMISORAS	
	CUBIERTA	1	86,20	86,20
	SUMA A ORIGEN	155,23
		
		155,23	138,56	21.508,67
	EHU030b	m²	Forjado unidireccional con vigas.	
	Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón	
	HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un	
	volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,106 m³/m², y ace-	
	ro, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos,	
	cuantía 1,3 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: ho-	
	rizontal, de canto 30 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje	
	de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para	
	revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera	
	tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos,	
	estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios	
	de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical	
	de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensa-	
	da T-18 SANITARIO; bovedilla cerámica; capa de compresión de 5	
	cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electro-	
	soldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas pla-	
	nas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno,	
	para el curado de hormigones y morteros.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema	
	de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el enco-	
	frado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las arma-	
	duras con separadores homologados. Vertido y compactación del	
	hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Cura-	
	do del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera	
	magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro,	
	según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos	
	de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,	
	desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superfi-	
	cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-	
	ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran in-	
	cluidos todos los elementos integrantes de la estructura señala-	
	dos en los planos y detalles del Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración	
	de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-	
	dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,	
	pero no incluye los pilares.	
	PLANTA BAJA	1	490,08	490,08
	SUMA A ORIGEN	490,08
		
		490,08	139,29	68.263,24
	EHU030c	m²	Forjado unidireccional con vigas.	
	Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón	
	HA-25/F/20/XC3 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un	
	volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,084 m³/m², y ace-	
	ro, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos,	
	cuantía 1 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: hori-	
	zontal, de canto 30 cm, intereje de 60 cm; montaje y desmontaje	
	de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial pa-	
	ra revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de made-	
	ra tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25	
	usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y acce-	
	sorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte	
	vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivi-	
	gueta pretensada T-12 CASTELO INTEREJE 60 VIGUETA TIPO 16,	
	25+5, Cerámica; bovedilla cerámica; capa de compresión de 5 cm	
	de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosol-	
	dada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas pla-	
	nas; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Incluso agente filmóge-	
	no, para el curado de hormigones y morteros.	
	Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema	
	de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el enco-	
	frado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las arma-	
	duras con separadores homologados. Vertido y compactación del	
	hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Cura-	
	do del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera	
	magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro,	
	según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos	
	de superficie mayor de 6 m².	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,	
	desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superfi-	
	cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-	
	ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran in-	
	cluidos todos los elementos integrantes de la estructura señala-	
	dos en los planos y detalles del Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración	
	de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-	
	dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,	
	pero no incluye los pilares.	
	CUBIERTA BAJA	1	312,62	312,62
	SUMA A ORIGEN	312,62
		
		312,62	138,81	43.394,78

	TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2		142.975,61
		
	TOTAL CAPÍTULO 04		266.875,95

	CAPÍTULO 05 Cubiertas	
	EQTW30aab	m	Canalón chapa de acero galvanizado	
	Canalón visto de sección rectangular, de chapa de acero galvaniza-	
	do de 10x10x10cm, incluso parte proporcional de solapes, piezas	
	especiales para canalón y accesorios de fijación.	
	Planta baja	1	103,54	103,54
	Planta primera	1	41,72	41,72
	SUMA A ORIGEN	145,26
		
		145,26	18,60	2.701,84
	EISC.8aaa	m	Baj a galv Ø 80 mm	
	Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado,	
	de sección circular de Ø 80 mm de diámetro, incluso ayudas de al-	
	bañilería.	
	Cubierta	4	8,00	32,00
	4	4,50	18,00
	SUMA A ORIGEN	50,00
		
		50,00	25,76	1.288,00
	EQTH.5cach	m2	Tejado ventilado inclinado	
	Tejado ventilado sobre forjado horizontal realizado con tabicón de	
	ladrillo hueco de 9cm de espesor con el 25% de huecos, tablero	
	de bardos cerámicos machihembrados de 110x25x3.5cm, capa	
	de regularización de 40mm de espesor de hormigón HNE-15 y un	
	tamaño máximo de árido de 20mm y acabado fratasado, teja cerá-	
	mica mixta de 46x29cm roja con solape frontal y encaje lateral, cla-	
	vada sobre listones de madera dispuestos en el sentido normal	
	al de la máxima pendiente, aislamiento térmico a base de lana mi-	
	neral (NW) de 100mm de espesor y K=0,044 W/mºC dispuesto so-	
	bre el forjado entre los apoyos de la cámara de ventilación  e imper-	
	meabilización mediante lámina de betún modificado con elastóme-	
	ro SBS, tipo LBM (SBS)-24-FV terminada con arena, incluso limpie-	
	za, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros es-	
	peciales.	
	Planta baja	1	382,25	382,25
	Planta primera	1	100,78	100,78
	SUMA A ORIGEN	483,03
		
		483,03	113,17	54.664,51
	EISA.2aaba	u	Sumd vert PVC/PVC Ø75 150x150	
	Sumidero sifónico de PVC para cubiertas planas con salida verti-	
	cal de diámetro 75mm, de dimensiones 150x150mm, con rejilla	
	de PVC estabilizada contra radiaciones ultravioleta y choque térmi-	
	co, según UNE-EN 1253, incluso acometida a desagüe de la red	
	general, totalmente instalado y comprobado según DB HS-5 del	
	CTE.	
	Cubierta	8	8,00
	SUMA A ORIGEN	8,00
		
		8,00	28,18	225,44

	TOTAL CAPÍTULO 05		58.879,79

	CAPÍTULO 06 Cerramientos y fachadas	
	ERPR.8abb	m2	Revestimiento mortero monocapa	
	Revestimiento continuo con mortero monocapa acabado raspado	
	con textura media en paramentos verticales, color a determinar, re-	
	alizado mediante la aplicación mecánica de una capa de 10 a 15	
	mm de espesor, regleado, raspado y cepillado final, incluso prepa-	
	ración previa del soporte con limpieza, regulación y planeado y for-	
	mación de aristas, considerando la planificación y colocación de	
	juntas de trabajo con junquillos de PVC y parte proporcional de co-	
	locación de malla de fibra de vidrio en encuentros de materiales	
	distintos, según NTE-RPR-9.	
	Planta baja	1	306,52	306,52
	Planta primera	1	165,68	165,68
	SUMA A ORIGEN	472,20
		
		472,20	18,29	8.636,54
	FPLH7	m²	Fachada 1/2pieLP+MW-0.034+LH9	
	Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 1/2 pie de	
	espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados revestida in-	
	teriormente de mortero de cemento.	
	Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a base de es-	
	puma rígida de poliuretano proyectado "in situ" con un espesor me-	
	dio de 40 mm.,  resistencia a la compresión de 4.5 kg/cm2 y una	
	conductividad térmica de 0.019 kcal/mh°C.	
	Hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 9 cm	
	de espesor, incluso jambas, ejecución de encuentros, elementos	
	especiales y recibido de carpintería, considerando un 3% de perdi-	
	das y un 20% de mermas de mortero según DB SE-F del CTE,	
	NTE-FFL , NTE-RPG y NTE-RPE.  Tipo FC04a03Uad, según el Catá-	
	logo de elementos constructivos (Documento Reconocido por la Ge-	
	neralitat DRA 02/06). E= 255 mm M= 272 kg/m2 U= 1/(0.61+1.40)	
	W/m2K, según DB HE del CTE. Grado de impermeabilización (G.I.)=	
	3, según DB HS del CTE. Resistencia al fuego= EI180, según DB SI	
	del CTE.	
	Planta baja	1	306,52	306,52
	Planta primera	1	165,68	165,68
	SUMA A ORIGEN	472,20
		
		472,20	70,81	33.436,48
	EFPY.1bbcbaa	m2	Trasdosado PYL 100/400 [15 H1+70+15 H1] LM60	
	Trasdosado autoportante sencillo 100/400 [15 H1+70+15 H1]	
	LM60 (designación según ATEDY), compuesto por dos placas de	
	yeso laminado aditivadas para reducir la absorción superficial de	
	agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilla-	
	das directamente una a cada lado de una estructura simple de per-	
	files de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como	
	elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposi-	
	ción normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y	
	aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y conduc-	
	tividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replan-	
	teo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura sopor-	
	te,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplo-	
	mado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de ins-	
	talaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles peri-	
	metrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fija-	
	ción y limpieza.	
		
	Altura máxima= 3.55 m	
	Resistencia al fuego= EI 45	
	Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 45.7	
	Planta baja	1	306,52	306,52
	Planta primera	1	165,68	165,68
	SUMA A ORIGEN	472,20
		
		472,20	45,37	21.423,71

	TOTAL CAPÍTULO 06		63.496,73

	CAPÍTULO 07 Albañilería	
	EFFW.4b	m	Formación peldaño LCH 24x11.5x7	
	Formación de peldaño de escalera mediante ladrillos cerámicos	
	huecos de 24x11.5x7cm, recibidos con mortero de cemento M-5, in-	
	cluso replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas, roturas,	
	humedecido de las piezas y limpieza.	
	Escalera	1	7,04	7,04
	SUMA A ORIGEN	7,04
		
		7,04	15,50	109,12
	EFTY.5abbb	u	Recib prec <2m2 c/solado yeso	
	Recibido de precerco de pino, de hasta 2m2 de superficie, coloca-	
	do posteriormente a la ejecución del tabique y con el pavimento	
	ejecutado, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de huecos	
	para garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza.	
	Puertas	10	10,00
	SUMA A ORIGEN	10,00
		
		10,00	13,71	137,10
	EFSW.1a	m²	Recibido de barandilla metálica	
	Recibido de barandilla metálica, con mortero de cemento M-10, in-	
	cluso apertura y tapado de huecos para colocación de garras.	
	Tramo 1	1	2,52	2,52
	Tramo 2	1	2,80	2,80
	SUMA A ORIGEN	5,32
		
		5,32	10,59	56,34
	EFPC.1acca	m2	Partición LH de 7cm	
	Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de 7cm de espe-	
	sor, realizada con piezas de 24x11.5x7 cm aparejadas de canto y	
	recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espe-	
	sor, sin revestimiento, incluso replanteo, nivelación y aplomado,	
	parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de	
	las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%	
	de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE, NTE-PTL y	
	NTE-RPG .	
	P.B	127,62	2,85	363,72
	P.1	19,04	2,85	54,26
	SUMA A ORIGEN	417,98
		
		417,98	38,31	16.012,81

	TOTAL CAPÍTULO 07		16.315,37

	CAPÍTULO 08 Carpintería, cerrajería y vidrios	
	EFSB.1bdca	m	Baran 90 a galv 30x50 s/ador	
	Barandilla de 90cm de altura, realizada con perfiles metálicos hue-	
	cos de acero galvanizado, bastidor formado por barandales supe-	
	rior e inferior y pilastras cada 2.5m de 30x50mm, montantes de	
	30x30mm cada 12cm, soldados a tope, incluso piezas especia-	
	les, según NTE/FDB-3.	
	Tramo 1	1	2,52	2,52
	Tramo 2	1	2,80	2,80
	SUMA A ORIGEN	5,32
		
		5,32	85,35	454,06
	E22.EFTL.1mjii	u	Vent obat 2hj 180x170 fj inf 50	
	Ventana de dos hojas oscilobatientes con un paño inferior fijo de	
	50cm de alto, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15	
	micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta	
	de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y acceso-	
	rios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color	
	natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida direc-	
	tamente en un hueco de obra de 180x170cm mediante patillas de	
	anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de las esqui-	
	nas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, coloca-	
	ción, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perime-	
	tral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasifica-	
	ción a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifica-	
	ción a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifica-	
	ción a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.	
	V1	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	760,91	1.521,82
	P22EFTL.1mjfa	u	Vent obat 2hj 180x120	
	Ventana de dos hojas óscilobatiente, realizada con perfiles de alu-	
	minio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras	
	con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esqui-	
	nas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funciona-	
	miento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de	
	hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de	
	180x120cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y	
	a menos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros de ce-	
	mento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, monta-	
	je y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, se-	
	gún NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según	
	UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según	
	UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento	
	según UNE-EN 12210.	
	V2	13	13,00
	SUMA A ORIGEN	13,00
		
		13,00	547,04	7.111,52
	P22EFTL.1ldfa	u	Vent obat 1hj 90x120	
	Ventana de una hoja óscilobatiente, realizada con perfiles de alumi-	
	nio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con	
	canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas	
	del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,	
	acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta	
	33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 90x120cm	
	mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de	
	25cm  de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso	
	replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,	
	sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL,	
	con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,	
	clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasi-	
	ficación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.	
	V4	6	6,00
	SUMA A ORIGEN	6,00
		
		6,00	284,27	1.705,62
	E22.EFTL.1ldii	u	Vent obat 1hj 90x170 fj inf 50	
	Ventana de una hoja óscilobatiente con un paño inferior fijo de	
	50cm de alto, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15	
	micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta	
	de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y acceso-	
	rios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color	
	natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida direc-	
	tamente en un hueco de obra de 90x170cm mediante patillas de	
	anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de las esqui-	
	nas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, coloca-	
	ción, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perime-	
	tral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasifica-	
	ción a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasifica-	
	ción a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifica-	
	ción a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.	
	V6	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	395,06	395,06
	E22.EFTL.1mfna	u	Vent obat 3hj 120x240	
	Ventana de 2 hojas óscilobatientes y una hoja abatible, realizada	
	con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de cali-	
	dad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior,	
	sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su co-	
	rrecto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acrista-	
	lamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de	
	obra de 120x240cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada	
	50cm y a menos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros	
	de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,	
	montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpie-	
	za, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire se-	
	gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según	
	UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento	
	según UNE-EN 12210.	
	V7	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	722,24	1.444,48
	E22.EFTL.1mili	u	Vent obat 2hj 170x210 fj inf 50	
	Ventana de una hoja óscilobatiente de 75x120 y otra hoja fija de	
	135x120 con un paño inferior fijo de 50cm de alto, realizada con	
	perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad	
	Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, se-	
	llante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correc-	
	to funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristala-	
	miento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de	
	obra de 165x210cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada	
	50cm y a menos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros	
	de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,	
	montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpie-	
	za, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire se-	
	gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según	
	UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento	
	según UNE-EN 12210.	
	V5	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	882,87	1.765,74
	E22.EFTL.1izly	u	Ventana plegable 4hj 417x210	
	Ventana de dos hojas correderas con dos paños laterales fijos de	
	90cm de ancho cada uno, realizada con perfiles de aluminio anodi-	
	zado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal eu-	
	ropeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cer-	
	co y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acaba-	
	da en color natural para recibir acristalamiento de hasta 24mm, re-	
	cibida directamente en un hueco de obra de 420x210cm mediante	
	patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de	
	las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replan-	
	teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sella-	
	do perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con	
	clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, cla-	
	sificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasifi-	
	cación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.	
	V3	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	2.296,89	2.296,89
	EFSP.2c	m²	Persiana lama PVC 60mm	
	Persiana arrollable para un hueco de 1x1.50m, formada por la-	
	mas de PVC de 60mm, calidad sencilla, incluso piezas especia-	
	les, tirador y cinta, según NTE/FDP-6.	
	V1	2	1,80	1,70	6,12
	V2	13	1,80	1,20	28,08
	V3	1	4,17	2,10	8,76
	V4	6	1,20	0,90	6,48
	V5	2	2,10	1,70	7,14
	V6	1	0,90	1,70	1,53
	V7	2	2,30	1,20	5,52
	SUMA A ORIGEN	63,63
		
		63,63	40,46	2.574,47
	E22.EFAD.1bad	m²	Db acris inc 8+8/10/6	
	Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento	
	acústico, 8+8/10/6, conjunto formado por vidrio exterior laminar	
	acústico 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm, uni-	
	das mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara	
	de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sella-	
	do perimetral, de 10 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmi-	
	ca 6 mm; 32 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acu-	
	ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado	
	en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material so-	
	porte.	
	V1	2	1,80	1,70	6,12
	V2	13	1,80	1,20	28,08
	V3	1	4,17	2,10	8,76
	V4	6	1,20	0,90	6,48
	V5	2	2,10	1,70	7,14
	V6	1	0,90	1,70	1,53
	V7	2	2,30	1,20	5,52
	SUMA A ORIGEN	63,63
		
		63,63	166,19	10.574,67
	E22C.EFTM.8biad	u	Puerta melamina 1hj 82.5	
	Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 206x82.5x4.5cm, de	
	tablero aglomerado canteado oculto, chapado con tablero de fi-	
	bras, acabado con melamina color a definir por D.F., precerco de	
	pino, cerco de 100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de	
	madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latona-	
	dos de 80mm y cerradura con pomo latonado, incluso ajustado de	
	la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	P1	14	14,00
	SUMA A ORIGEN	14,00
		
		14,00	217,08	3.039,12
	E22B.EFTM.8biad	u	Puerta melamina 1hj 82.5 chapado exterior	
	Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 206x82.5x4.5cm, de	
	tablero aglomerado canteado oculto, chapado con tablero de fi-	
	bras, acabado con melamina color a definir por D.F. en la cara inte-	
	rior y chapado en cara exterior, precerco de pino, cerco de	
	100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acaba-	
	do en melamina del mismo color, pernios latonados de 80mm y ce-	
	rradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de	
	los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	P2	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	341,09	682,18
	E22.EFTM.9bcad	u	Puerta melamina 2hj chapado exterior	
	Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles, una de	
	206x82.5x4.5cm y otra de 206x0,26x4.5cm, de tablero aglomerado	
	canteado oculto, chapado con tablero de fibras, acabado con mela-	
	mina color a definir por D.F. y por el exterior chapa, precerco de pi-	
	no, cerco de 100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de ma-	
	dera, acabado en melamina del mismo color, pernios latonados	
	de 80mm y cerradura con pomo latonado, incluso ajustado de la	
	hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	P3	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	455,60	455,60
	EFTM.9bcad	u	Puerta melamina 2hj	
	Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles, una de	
	206x82.5x4.5cm y otra de 206x0,26x4.5cm, de tablero aglomerado	
	canteado oculto, chapado con tablero de fibras, acabado con mela-	
	mina color a definir por D.F., precerco de pino, cerco de	
	100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acaba-	
	do en melamina del mismo color, pernios latonados de 80mm y ce-	
	rradura con pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de	
	los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	P4	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	327,93	327,93
	EFTM.5aacb	u	Prta corrdera 1hj Y-L	
	Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa, con	
	una luz de paso de 200x80cm, colocada sobre tabiquería de yeso	
	laminado, tapajuntas de 70x123mm y cierre embutido cromado, in-	
	cluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los	
	herrajes, nivelado y ajuste final.	
	P5	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	587,46	1.174,92
	E22.EFTM.8bfad	u	Prta melm 1hj 72.5 bl	
	Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 190x72.5x4.5cm, de	
	tablero aglomerado canteado oculto, chapado con tablero de fi-	
	bras, acabado con melamina color a definir por D.F., precerco de	
	pino, cerco de 100x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de	
	madera, acabado en melamina del mismo color, pernios latona-	
	dos de 80mm y cerradura con pomo latonado, incluso ajustado de	
	la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final.	
	M1	7	7,00
	SUMA A ORIGEN	7,00
		
		7,00	214,81	1.503,67
	EFTA.9aa	u	Puerta 2hj acero	
	Puerta de paso de dos hojas abatibles, una de 82x210cm y otra	
	de 0,30x210cm, formada por dos planchas de acero galvanizado	
	ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco	
	de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras	
	y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación	
	y eliminación de restos.	
	P3'	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	330,51	661,02
	E22.EFTM.6afad	u	Prta corredera MDF lacada 4 hj-82.5	
	Puerta de paso corredera de MDF lacada color a definir por D.F.,	
	de 4 hojas ciegas lisas de 210x82.5x3.5cm, con precerco de pino	
	de 90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, cierre	
	embutido, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la ho-	
	ja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste fi-	
	nal, según NTE/PPM-9.	
	C1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	1.173,07	1.173,07
	E22.CTF1	u	Cabina tablero fenólico 1 lateral	
	Cabina para vestuario/aseo, de 900x1400 mm y 2000 mm de altu-	
	ra, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir;	
	compuesta de: 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte	
	de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.	
	Según aprobación de la DF.	
	Vestuario 1	5	5,00
	Vestuario 2	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	7,00
		
		7,00	738,99	5.172,93
	E22B.CTF1	u	Frente cabina tablero fenólico con puerta	
	Frente cabina para vestuario/aseo con puerta, de 900x1400 mm y	
	2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espe-	
	sor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estruc-	
	tura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable	
	AISI 316L. Según aprobación de la DF.	
	Vestuario 1	5	5,00
	Vestuario 2	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	7,00
		
		7,00	253,73	1.776,11

	TOTAL CAPÍTULO 08		45.810,88

	CAPÍTULO 09 Revestimiento de suelos	
	ERSA24bbaa	m	Rod gres 8x30 C1 L	
	Rodapié de gres esmaltado monocolor con junta mínima (1.5 -	
	3mm) de 8x30cm, colocado con adhesivo cementoso normal (C1)	
	y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza,	
	según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por	
	la Generalitat).	
	Dormitorio 1	1	18,67	18,67
	Dormitorio 2	1	15,26	15,26
	Dormitorio 3	1	15,36	15,36
	Cocina	1	7,57	7,57
	Distribuidor	1	17,03	17,03
	Aseo 1	1	8,30	8,30
	Aseo 2	1	8,60	8,60
	Estar-Comedor pilotos	1	15,95	15,95
	Despacho 1	1	12,12	12,12
	Despacho 2	1	12,42	12,42
	Gimnasio	1	27,47	27,47
	Vestuario 1	1	23,44	23,44
	Vestuario 2	1	17,38	17,38
	Pasillo	1	34,87	34,87
	Vestíbulo	1	9,27	9,27
	Dormitorio 1 cuadrilla	1	20,85	20,85
	Dormitorio 2 cuadrilla	1	24,08	24,08
	Aula	1	24,18	24,18
	Cocina-Comedor	1	20,36	20,36
	cuadrilla	
	SUMA A ORIGEN	333,18
		
		333,18	7,52	2.505,51
	ERSA43aaaa	m	Peld gres esm c/tab MC L	
	Peldaño realizado con baldosa de gres esmaltado con junta míni-	
	ma (1.5 - 3mm), tomado con mortero de cemento (MC) y rejuntado	
	con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según Guía	
	de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generali-	
	tat).	
	Escalera	1	7,04	7,04
	Escaleras terraza	
	1	1,50	1,12	1,68
	1	3,15	1,25	3,94
	SUMA A ORIGEN	12,66
		
		12,66	32,16	407,15
	ERSA.4fbag	m2	Gres 45x45 C1 c/jnt CG2	
	Pavimento cerámico con junta (>3mm) realizado con baldosa de	
	gres esmaltado monocolor de 45x45cm, colocado con adhesivo ce-	
	mentoso normal (C1) y rejuntado con mortero de juntas cemento-	
	so mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Bal-	
	dosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).	
	Dormitorio 1	1	16,44	16,44
	Dormitorio 2	1	12,21	12,21
	Dormitorio 3	1	12,39	12,39
	Distribuidor	1	8,92	8,92
	Estar-Comedor pilotos	1	27,64	27,64
	Despacho 1	1	9,04	9,04
	Despacho 2	1	9,38	9,38
	Gimnasio	1	42,17	42,17
	Pasillo	1	30,41	30,41
	Vestíbulo	1	7,45	7,45
	Dormitorio 1 cuadrilla	1	26,57	26,57
	Dormitorio 2 cuadrilla	1	34,39	34,39
	Aula	1	29,86	29,86
	SUMA A ORIGEN	266,87
		
		266,87	33,30	8.886,77
	ERSA.4cbna	m2	Gres 30x30 C2TES1 jnt min L	
	Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con	
	baldosa de gres esmaltado monocolor de 30x30cm, colocado con	
	adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiem-	
	po abierto ampliado y deformable (C2TE S1) y rejuntado con lecha-	
	da de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Bal-	
	dosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).	
	Cocina	1	7,05	7,05
	Aseo 1	1	3,96	3,96
	Aseo 2	1	4,33	4,33
	Vestuario 1	1	31,64	31,64
	Vestuario 2	1	16,94	16,94
	Cocina-comedor	1	28,97	28,97
	cuadrilla	
	Cuarto sucio	1	17,10	17,10
	Terraza	1	92,47	92,47
	Rampa terraza	1	10,00	10,00
	SUMA A ORIGEN	212,46
		
		212,46	35,55	7.552,95
	E22.ERSC.8ab	m2	Recrecido con mortero autonivelante	
	Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CT-C10-F3	
	para capas base de pavimentos y nivelación hasta partir de 4 cm	
	de espesor, 10 MPa conforme a la norma UNE-EN-13813:2003,	
	aplicado mediante bombeo.	
	Almacén	1	2,43	2,43
	Cuarto Calderas	1	11,66	11,66
	SUMA A ORIGEN	14,09
		
		14,09	14,57	205,29
	E22b.ERPP.3abaa	m2	Revestimiento de pavimento industrial	
	Revestimineto de pavimento industrial, realizado sobre base de	
	hormigón endurecido en interiores, mediante la aplicación sucesi-	
	va de: una capa de imprimación para la creación de una unión me-	
	cánica con la base y química con el revestimiento, aplicación de pa-	
	vimento-mortero de poliuretano de cuatro componentes con un es-	
	pesor 3-6mm y resistencia a compresión de 34 N/mm², aplicado	
	con helicóptero y plana, acabado con dos manos de pintura epoxy	
	de dos componentes y textura antideslizante. Incluso preparación	
	del soporte mediante pulido y granallado.	
	Almacén	1	2,43	2,43
	Cuarto Calderas	1	11,66	11,66
	SUMA A ORIGEN	14,09
		
		14,09	68,87	970,38

	TOTAL CAPÍTULO 09		20.528,05

	CAPÍTULO 10 Revestimiento de paredes y techos	
	SUBCAPÍTULO 10.1 Paredes	
	ERPE.1dbab	m2	Enf M-10 maes frat vert int	
	Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-10	
	en paramento vertical interior, según NTE-RPE-7.	
	Cocina	18,93	18,93
	Aseo 1	20,75	20,75
	Aseo 2	21,50	21,50
	Estar-Comedor pilotos	39,88	39,88
	Vestuario 1	58,60	58,60
	Vestuario 2	43,45	43,45
	Cocina-Comedor	50,90	50,90
	cuadrilla	
	Cuarto Sucio	41,85	41,85
	SUMA A ORIGEN	295,86
		
		295,86	18,86	5.579,92
	ERPA.4ebac	m2	Gres 40x40 C1 jnt min CG2	
	Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado	
	con baldosa de gres esmaltado monocolor de 40x40cm, colocado	
	con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con mortero de	
	juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, se-	
	gún Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la	
	Generalitat).	
	Cocina	18,93	18,93
	Aseo 1	20,75	20,75
	Aseo 2	21,50	21,50
	Estar-Comedor pilotos	39,88	39,88
	Vestuario 1	58,60	58,60
	Vestuario 2	43,45	43,45
	Cocina-Comedor	50,90	50,90
	cuadrilla	
	Cuarto Sucio	41,85	41,85
	SUMA A ORIGEN	295,86
		
		295,86	34,03	10.068,12
	ERPE.1daab	m2	Enf M-15 maes frat vert int	
	Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-15	
	en paramento vertical interior, según NTE-RPE-7.	
	Almacén	21,35	21,35
	Cuarto Calderas	45,88	45,88
	SUMA A ORIGEN	67,23
		
		67,23	18,95	1.274,01
	ERPG.4aba	m2	Guarn-enl y YG/L maes vert	
	Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso	
	YG/L sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, in-	
	cluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.	
	Dormitorio 1	46,68	46,68
	Dormitorio 2	38,15	38,15
	Dormitorio 3	38,40	38,40
	Distribuidor	39,17	39,17
	Despacho 1	30,30	30,30
	Despacho 2	31,05	31,05
	Gimnasio	68,68	68,68
	Pasillo	76,71	76,71
	Vestíbulo	20,39	20,39
	Dormitorio 1 cuadrilla	52,13	52,13
	Dormitorio 2 cuadrilla	60,20	60,20
	Aula	60,45	60,45
	Escalera	33,63	33,63
	Almacén	21,35	21,35
	Cuarto Calderas	45,88	45,88
	SUMA A ORIGEN	663,17
		
		663,17	12,83	8.508,47
	ERPP.3abaa	m2	Pint plast acrl lis int vert bl	
	Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la pro-	
	tección y decoración de superficies en interior y exterior, con resis-	
	tencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado ma-	
	te, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mor-	
	tero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imper-	
	fecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,	
	plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	
	Dormitorio 1	46,68	46,68
	Dormitorio 2	38,15	38,15
	Dormitorio 3	38,40	38,40
	Distribuidor	39,17	39,17
	Despacho 1	30,30	30,30
	Despacho 2	31,05	31,05
	Gimnasio	68,68	68,68
	Pasillo	76,71	76,71
	Vestíbulo	20,39	20,39
	Dormitorio 1 cuadrilla	52,13	52,13
	Dormitorio 2 cuadrilla	60,20	60,20
	Aula	60,45	60,45
	Escalera	33,63	33,63
	SUMA A ORIGEN	595,94
		
		595,94	6,64	3.957,04
	E22ERPG.9a	u	Guardavivos chapa metálica L=2m	
	Guardavivos de chapa metálica galvanizada con bandas desplega-	
	das, de longitud 2.00m y espesor 0.6mm, punteado con pasta de	
	yeso.	
	Esquinas	
	P.B.	38	38,00
	P.1.	12	12,00
	SUMA A ORIGEN	50,00
		
		50,00	4,54	227,00

	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1		29.614,56

	SUBCAPÍTULO 10.2 Techos	
	E22.ERTP.2eabb	m2	Fals tch escy smpf60esca s/aisl	
	Falso techo registrable realizado con paneles de 60x60cm,  acústi-	
	co de 8.5 kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de vidrio y Perli-	
	ta, con perfilería oculta a base de perfil primario y secundario laca-	
	dos, rematado perimetralmente con perfil angular y suspendido	
	mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro	
	3mm, según NTE/RTP-17.	
	Distribuidor	1	8,92	8,92
	Aseo 1	1	3,96	3,96
	Aseo 2	1	4,33	4,33
	Pasillo	1	23,36	23,36
	Vestuario 1	1	31,64	31,64
	Vestuario 2	1	16,94	16,94
	Cuarto Sucio	1	17,10	17,10
	SUMA A ORIGEN	106,25
		
		106,25	26,99	2.867,69
	ENTT.1bmd	m2	Aisl tch MW 0.038 e90mm	
	Aislamiento térmico sobre falso techo decorativo, con lana mineral	
	(MW) de 90mm de espesor, sin revestimiento, con una conductivi-	
	dad térmica de 0.038 W/mK y resistencia térmica 2.35 m2K/W, re-	
	acción al fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN	
	13162 - T1, incluso parte proporcional de elementos de sujeción y	
	corte del aislante.	
	Distribuidor	1	8,92	8,92
	Aseo 1	1	3,96	3,96
	Aseo 2	1	4,33	4,33
	Pasillo	1	23,36	23,36
	Vestuario 1	1	31,64	31,64
	Vestuario 2	1	16,94	16,94
	Cuarto Sucio	1	17,10	17,10
	SUMA A ORIGEN	106,25
		
		106,25	12,36	1.313,25
	ERPG.4abb	m2	Guarn-enl y YG/L maes hrz	
	Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso	
	YG/L sobre paramentos horizontales, acabado manual con llana,	
	incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.	
	Dormitorio 1	1	16,44	16,44
	Dormitorio 2	1	12,21	12,21
	Dormitorio 3	1	12,39	12,39
	Cocina	1	7,05	7,05
	Estar-Comedor pilotos	1	27,64	27,64
	Despacho 1	1	9,04	9,04
	Despacho 2	1	9,38	9,38
	Gimnasio	1	42,17	42,17
	Vestíbulo	1	7,45	7,45
	Dormitorio 1 cuadrilla	1	26,57	26,57
	Dormitorio 2 cuadrilla	1	34,39	34,39
	Aula	1	29,86	29,86
	Cocina-Comedor	1	28,97	28,97
	cuadrilla	
	SUMA A ORIGEN	263,56
		
		263,56	14,79	3.898,05
	ERPE.1bbbb	m2	Enf M-10 frat hrz int	
	Enfoscado sin maestrear fratasado, con mortero de cemento M-10	
	en paramento horizontal interior, según NTE-RPE-6.	
	Almacén	1	2,43	2,43
	Cuarto de calderas	1	11,66	11,66
	SUMA A ORIGEN	14,09
		
		14,09	15,17	213,75
	ERPP.3abab	m2	Pint plast acrl lis int hrz bl	
	Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la pro-	
	tección y decoración de superficies en interior y exterior, con resis-	
	tencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado ma-	
	te, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o	
	mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e im-	
	perfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,	
	plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	
	Dormitorio 1	1	16,44	16,44
	Dormitorio 2	1	12,21	12,21
	Dormitorio 3	1	12,39	12,39
	Cocina	1	7,05	7,05
	Estar-Comedor pilotos	1	27,64	27,64
	Despacho 1	1	9,04	9,04
	Despacho 2	1	9,38	9,38
	Gimnasio	1	42,17	42,17
	Vestíbulo	1	7,45	7,45
	Dormitorio 1 cuadrilla	1	26,57	26,57
	Dormitorio 2 cuadrilla	1	34,39	34,39
	Aula	1	29,86	29,86
	Cocina-Comedor	1	28,97	28,97
	cuadrilla	
	Almacén	1	2,43	2,43
	Cuarto de calderas	1	11,66	11,66
	SUMA A ORIGEN	277,65
		
		277,65	7,37	2.046,28

	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2		10.339,02
	SUBCAPÍTULO 10.3 Varios	
	E22ERPP15aab	m2	Pintado de protección de estructura de acero	
	Pintado de estructura de acero con sistema de protección con gra-	
	do de durabilidad H, para clase de exposición C2, formado por 2	
	capas, capa de imprimación de 80 µm y capa de acabado de 80	
	µm, con un espesor total de protección de 160 µm, aplicado de for-	
	ma manual, según UNE-EN ISO 12944 e Instrucción EAE.	
	Pilares	
	CIM-PB	0,7	46,34	32,44
	PB-P1	0,7	100,86	70,60
	P1-P2	0,7	19,91	13,94
	Vigas	
	PB	0,7	323,07	226,15
	P1	0,7	426,00	298,20
	P2	0,7	96,35	67,45
	SUMA A ORIGEN	708,78
		
		708,78	15,72	11.142,02

	TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3		11.142,02
		
	TOTAL CAPÍTULO 10		51.095,60

	CAPÍTULO 11 Fontanería y saneamiento	
	SUBCAPÍTULO 11.1 Depósitos/grupos de presión	
	IFD010	Ud	Grupo de presión para edificios.	
	Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas de 5 etapas,	
	horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes, con carca-	
	sa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio	
	de impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independiente	
	del sentido de giro, motores con una potencia nominal total de	
	2,25 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica	
	(400V/50Hz), protección IP54, aislamiento clase F, vaso de expan-	
	sión de membrana de 24 l, válvulas de corte y antirretorno, presos-	
	tato, manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y colec-	
	tor de impulsión de acero inoxidable, bancada, amortiguadores de	
	vibraciones, unidad de regulación electrónica con interruptor princi-	
	pal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos	
	de indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba,	
	contactos libres de tensión para la indicación general de funciona-	
	miento y de fallos, relés de disparo para guardamotor y protección	
	contra funcionamiento en seco. Incluso tubos entre los distintos	
	elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y pues-	
	to en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de	
	su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.	
	Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del	
	grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.	
	Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en	
	marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	5.334,19	5.334,19
	IFD020	Ud	Depósito auxiliar de alimentación, de 3700 litros.	
	Depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo	
	de presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de	
	3700 litros, con tapa, aireador y rebosadero; válvula de corte de	
	compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador	
	para la entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de	
	compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida; dos in-	
	terruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso material auxi-	
	liar. Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Co-	
	locación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de	
	válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Coloca-	
	ción de los interruptores de nivel.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Depósito regulador	1	1,00
	(aljibe)	
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	1.149,18	1.149,18

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1		6.483,37

	SUBCAPÍTULO 11.2 Contadores	
	IFC020	Ud	Batería de contadores divisionarios para abastecimiento	
	de agua potable.	
	Batería de acero galvanizado, de 2" DN 50 mm y salidas con cone-	
	xión embridada, para centralización de un máximo de 4 contado-	
	res de 3/4" DN 20 mm en dos filas, con llave de corte, llaves de en-	
	trada, grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de sali-	
	da, latiguillos y cuadro de clasificación. Incluso soportes para el co-	
	lector y material auxiliar.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Co-	
	locación y fijación de accesorios y piezas especiales. Colocación	
	de la batería. Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado	
	y comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye los contado-	
	res de agua.	
	1,00	1,00
		
		1,00	378,51	378,51

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2		378,51
	SUBCAPÍTULO 11.3 Acometidas	
	IFM010	Ud	Acometida Cuadrilla, formada por tubo de polietileno	
	reticulado (PE-Xa), de 32 mm de diámetro exterior.	
	Acometida de 2 m de longitud, colocada superficialmente y fijado	
	al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),	
	serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de es-	
	pesor, suministrado en rollos; válvula de retención de latón; llave	
	de corte de latón fundido; grifo de comprobación de latón; purga-	
	dor automático de aire de latón y llave de paso de esfera de latón	
	niquelado. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la	
	obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-	
	zas especiales. Montaje de la válvula de retención, la llave de corte	
	y el grifo de comprobación. Montaje del purgador de aire y la llave	
	de paso. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	68,43	68,43
	IFM010b	Ud	Acometida Pilotos, formada por tubo de polietileno	
	reticulado (PE-Xa), de 25 mm de diámetro exterior.	
	Acometida de 39,86 m de longitud, colocada superficialmente y fija-	
	da al paramento, formado por tubo de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3	
	mm de espesor, suministrado en rollos; válvula de retención de la-	
	tón; llave de corte de latón fundido; grifo de comprobación de latón;	
	purgador automático de aire de latón y llave de paso de esfera de	
	latón niquelado. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a	
	la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-	
	zas especiales. Montaje de la válvula de retención, la llave de corte	
	y el grifo de comprobación. Montaje del purgador de aire y la llave	
	de paso. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	289,03	289,03

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3		357,46
	SUBCAPÍTULO 11.4 Instalación interior	
	IFI005	m	Tubería para instalación interior, colocada	
	superficialmente, formada por tubo de polietileno	
	reticulado (PE-Xa), Ø 16 mm.	
	Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fija-	
	da al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8	
	mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar	
	para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Rea-	
	lización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Tubería de agua fría	1	93,65	93,65
	Tubería de agua	1	68,55	68,55
	caliente	
	SUMA A ORIGEN	162,20
		
		162,20	3,23	523,91
	IFI005b	m	Tubería para instalación interior, colocada	
	superficialmente, formada por tubo de polietileno	
	reticulado (PE-Xa), Ø 20 mm.	
	Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fija-	
	da al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9	
	mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar	
	para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Rea-	
	lización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Tubería de agua fría	1	53,59	53,59
	Tubería de agua	1	44,93	44,93
	Tubería de agua	1	44,93	44,93
	caliente	
	Tubería de retorno de	1	19,88	19,88
	agua caliente sanitaria	
	SUMA A ORIGEN	118,40
		
		118,40	4,01	474,78
	IFI005c	m	Tubería para instalación interior, colocada	
	superficialmente, formada por tubo de polietileno	
	reticulado (PE-Xa), Ø 25 mm.	
	Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fija-	
	da al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3	
	mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar	
	para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Rea-	
	lización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Tubería de agua fría	1	26,15	26,15
	SUMA A ORIGEN	26,15
		
		26,15	6,19	161,87
	IFI005d	m	Tubería para instalación interior, colocada	
	superficialmente, formada por tubo de polietileno	
	reticulado (PE-Xa), Ø 32 mm.	
	Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fija-	
	da al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado	
	(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9	
	mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar	
	para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Rea-	
	lización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Tubería de agua fría	1	3,71	3,71
	SUMA A ORIGEN	3,71
		
		3,71	11,14	41,33
	IFI008	Ud	Llave de paso de 3/4".	
	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".	
	Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Llave de local húmedo	1	14,00	14,00
	SUMA A ORIGEN	14,00
		
		14,00	12,48	174,72
	IFI008b	Ud	Llave de paso de 1".	
	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".	
	Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Llave de local húmedo	1	1,00	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	17,93	17,93
	IFW010	Ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".	
	Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado pa-	
	ra roscar de 1". Totalmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Válvula de corte	1	1,00	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	17,90	17,90
	NAA010	m	Aislamiento térmico de tuberías, de 16,0 mm de diámetro	
	interior y 9,5 mm de espesor.	
	Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con	
	la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación in-	
	terior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de flui-	
	dos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espu-	
	ma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difu-	
	sión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm	
	de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celu-	
	lar cerrada, con adhesivo para las uniones.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del	
	aislamiento. Colocación del aislamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Tubería de agua	1	56,21	56,21
	caliente	
	SUMA A ORIGEN	56,21
		
		56,21	5,73	322,08
	NAA010b	m	Aislamiento térmico de tuberíasde 23,0 mm de diámetro	
	interior y 10,0 mm de espesor	
	Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con	
	la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación in-	
	terior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de flui-	
	dos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espu-	
	ma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difu-	
	sión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0	
	mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura	
	celular cerrada, con adhesivo para las uniones.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del	
	aislamiento. Colocación del aislamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Tubería de agua	1	5,31	5,31
	caliente	
	SUMA A ORIGEN	5,31
		
		5,31	6,91	36,69
	NAA010c	m	Aislamiento térmico de tuberíasde 19,0 mm de diámetro	
	interior y 25,0 mm de espesor	
	Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., co-	
	locada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes	
	(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastoméri-	
	ca, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de	
	caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesi-	
	vo para las uniones.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del	
	aislamiento. Colocación del aislamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Tubería de agua	1	12,34	12,34
	caliente	
	SUMA A ORIGEN	12,34
		
		12,34	21,44	264,57
	NAA010d	m	Aislamiento térmico de tuberíasde 23,0 mm de diámetro	
	interior y 25,0 mm de espesor	
	Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., co-	
	locada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes	
	(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastoméri-	
	ca, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de	
	caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesi-	
	vo para las uniones.	
	Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del	
	aislamiento. Colocación del aislamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Tubería de agua	1	39,62	39,62
	caliente	
	Tubería de retorno de	1	19,88	19,88
	agua caliente sanitaria	
	SUMA A ORIGEN	59,50
		
		59,50	23,38	1.391,11

		
	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.4		3.426,89
	SUBCAPÍTULO 11.5 Arquetas	
	ASA010	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores	
	50x50x60 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de	
	ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x60	
	cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm	
	de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo	
	tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero	
	de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-	
	tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-	
	bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los	
	olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector	
	de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de re-	
	gistro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en forma-	
	ción de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los	
	colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu-	
	los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación	
	del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realiza-	
	ción del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno del trasdós.	
	1,00	1,00
		
		1,00	180,29	180,29
	ASA010b	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores	
	50x50x65 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de	
	ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x65	
	cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm	
	de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo	
	tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero	
	de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-	
	tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-	
	bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los	
	olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector	
	de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de re-	
	gistro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en forma-	
	ción de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los	
	colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu-	
	los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación	
	del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realiza-	
	ción del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno del trasdós.	
	1	1,00	1,00
	1	1,00	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	185,36	370,72
	ASA010c	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores	
	60x60x70 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de	
	ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70	
	cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm	
	de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo	
	tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero	
	de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-	
	tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-	
	bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los	
	olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector	
	de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de re-	
	gistro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en forma-	
	ción de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los	
	colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu-	
	los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación	
	del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realiza-	
	ción del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno del trasdós.	
	1,00	1,00
		
		1,00	211,72	211,72
	ASA010d	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores	
	70x70x80 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de	
	ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80	
	cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm	
	de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo	
	tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero	
	de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-	
	tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-	
	bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los	
	olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector	
	de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de re-	
	gistro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en forma-	
	ción de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los	
	colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu-	
	los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación	
	del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realiza-	
	ción del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno del trasdós.	
	1,00	1,00
		
		1,00	252,96	252,96
	ASA010e	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores	
	70x70x85 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de	
	ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x85	
	cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm	
	de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo	
	tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero	
	de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-	
	tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefa-	
	bricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los	
	olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector	
	de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de re-	
	gistro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en forma-	
	ción de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los	
	colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pen-	
	dientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángu-	
	los del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación	
	del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realiza-	
	ción del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno del trasdós.	
	1,00	1,00
		
		1,00	259,98	259,98
	ASA010f	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores	
	100x100x110 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de	
	ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores	
	100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa	
	HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mí-	
	nima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida	
	interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-	
	fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada su-	
	periormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre	
	hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para se-	
	llado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y	
	una salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en forma-	
	ción de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los	
	colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de	
	pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los án-	
	gulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Coloca-	
	ción del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Rea-	
	lización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-	
	rios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno del trasdós.	
	1,00	1,00
		
		1,00	421,01	421,01
	ASA010g	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores	
	100x100x125 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de	
	ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores	
	100x100x125 cm, sobre solera de hormigón en masa	
	HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mí-	
	nima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida	
	interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-	
	fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada su-	
	periormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre	
	hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para se-	
	llado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y	
	una salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en forma-	
	ción de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los	
	colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de	
	pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los án-	
	gulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Coloca-	
	ción del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Rea-	
	lización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-	
	rios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno del trasdós.	
	1,00	1,00
		
		1,00	444,88	444,88
	ASA010h	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores	
	125x125x145 cm.	
	Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de	
	ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-	
	ro de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores	
	125x125x145 cm, sobre solera de hormigón en masa	
	HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mí-	
	nima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida	
	interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-	
	fugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada su-	
	periormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre	
	hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para se-	
	llado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y	
	una salida, con tapa de registro, para encuentros.	
	Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en forma-	
	ción de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previa-	
	mente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los	
	colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de	
	pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los án-	
	gulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Coloca-	
	ción del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Rea-	
	lización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-	
	rios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno del trasdós.	
	1,00	1,00
		
		1,00	598,27	598,27

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.5		2.739,83
	SUBCAPÍTULO 11.6 Acometidas	
	USA100	Ud	Arqueta de desbaste de poliéster reforzado con fibra de	
	vidrio (PRFV).	
	Arqueta de desbaste de poliéster reforzado con fibra de vidrio	
	(PRFV), de 950x595x475 mm, con boca de entrada y boca de sali-	
	da, de 110 mm de diámetro, tapa, reja de gruesos, cesta extraíble	
	y rastrillo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de	
	su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	863,81	863,81
	USE012	Ud	Estación depuradora biológica.	
	Estación depuradora biológica de aguas residuales, tecnología	
	VFL, capacidad para 10 a 30 usuarios (H.E.), carga media de mate-	
	ria orgánica contaminante (DBO5) de 1,5 kg/día y caudal máximo	
	de agua depurada de 3750 litros/día, equipada con un reactor bioló-	
	gico tipo AT y un compresor. Totalmente instalada y en funciona-	
	miento, sin incluir la excavación, la nivelación ni el relleno del tras-	
	dós.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la estación depuradora. Conexio-	
	nado con las redes de conducción de agua, de salubridad y eléctri-	
	ca. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	14.096,85	14.096,85
	USA250	Ud	Válvula eliminadora de los malos olores, en el conducto de	
	ventilación.	
	Válvula eliminadora de malos olores de ABS, de 75 mm de diáme-	
	tro, de 8 l/s de caudal máximo, apta para temperaturas desde -20	
	hasta 60°C, con filtro de aire de carbón activo y junta elástica de	
	elastómero termoplástico, en extremo superior del conducto de	
	ventilación.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	94,92	94,92
	USA110	Ud	Arqueta para toma de muestras de poliéster reforzado con	
	fibra de vidrio (PRFV).	
	Arqueta para toma de muestras de poliéster reforzado con fibra de	
	vidrio (PRFV), de 580 mm de diámetro y 0,55 m de altura, con bo-	
	ca de entrada y boca de salida, de 110 mm de diámetro y tapa.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de	
	su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	409,69	409,69

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.6		15.465,27

	SUBCAPÍTULO 11.7 Colectores	
	ASC010	m	Colector enterrado, formado por tubo de PVC liso, de 110	
	mm de diámetro exterior.	
	Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arque-	
	tas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente míni-	
	ma del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,	
	formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4	
	kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, coloca-	
	do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-	
	pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno la-	
	teral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la mis-	
	ma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tu-	
	bería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lu-	
	bricante para montaje.	
	Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.	
	Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la	
	arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colecto-	
	res en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación	
	de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Re-	
	alización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección ho-	
	rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la	
	longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,	
	incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno principal.	
	28,92	28,92
		
		28,92	15,04	434,96
	ASC010b	m	Colector enterrado, formado por tubo de PVC liso, de 125	
	mm de diámetro exterior.	
	Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arque-	
	tas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente míni-	
	ma del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,	
	formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4	
	kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, coloca-	
	do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente com-	
	pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno la-	
	teral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la mis-	
	ma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tu-	
	bería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lu-	
	bricante para montaje.	
	Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.	
	Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la	
	arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colecto-	
	res en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación	
	de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Re-	
	alización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección ho-	
	rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la	
	longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,	
	incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno principal.	
	11,76	11,76
		
		11,76	17,61	207,09

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.7		642,05
	SUBCAPÍTULO 11.8 Bajantes	
	ISB010	m	Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y	
	pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de	
	diámetro.	
	Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, for-	
	mada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm	
	de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpia-	
	dor, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar pa-	
	ra montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de	
	los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fi-	
	jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Monta-	
	je, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Re-	
	alización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	9,95	9,95
		
		9,95	13,38	133,13
	ISB044	Ud	Terminal de aireación.	
	Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para	
	tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante	
	con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesi-	
	vo para tubos y accesorios de PVC.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	24,33	24,33

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.8		157,46

	SUBCAPÍTULO 11.9 Derivaciones individuales	
	ISD004	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente,	
	formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al	
	paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diáme-	
	tro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el co-	
	lector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líqui-	
	do limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material	
	auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de	
	los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del ma-	
	terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona-	
	do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	12,02	12,02
		
		12,02	4,23	50,84
	ISD004b	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente,	
	formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al	
	paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diáme-	
	tro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el co-	
	lector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líqui-	
	do limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material	
	auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de	
	los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del ma-	
	terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona-	
	do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	10,26	10,26
		
		10,26	4,74	48,63
	ISD004c	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente,	
	formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al	
	paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diáme-	
	tro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el co-	
	lector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líqui-	
	do limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material	
	auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de	
	los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del ma-	
	terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona-	
	do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	2,27	2,27
		
		2,27	5,67	12,87
	ISD004d	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente,	
	formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al	
	paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diáme-	
	tro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el co-	
	lector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líqui-	
	do limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material	
	auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-	
	ciales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de	
	los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del ma-	
	terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona-	
	do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	4,28	4,28
		
		4,28	7,18	30,73
	ISD004e	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente,	
	formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al	
	paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diáme-	
	tro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el	
	colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líqui-	
	do limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material au-	
	xiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-	
	les.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los	
	elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del mate-	
	rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado	
	y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
		
	2,33	2,33
		
		2,33	9,82	22,88
	ISD004f	m	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente,	
	formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.	
	Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al	
	paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diá-	
	metro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajan-	
	te, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Inclu-	
	so líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, ma-	
	terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas	
	especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de	
	los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del ma-	
	terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexiona-	
	do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	5,84	5,84
		
		5,84	12,32	71,95
	ISD008	Ud	Bote sifónico.	
	Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas	
	de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con ta-	
	pa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el for-	
	jado. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos	
	y accesorios de PVC.	
	Incluye: Presentación en seco de los tubos. Montaje, conexionado	
	y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	6,00	6,00
		
		6,00	27,68	166,08

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.9		403,98

	SUBCAPÍTULO 11.10 Colectores suspendidos	
	ISS010	m	Colector suspendido, formado por tubo de PVC, serie B, de	
	75 mm de diámetro.	
	Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC,	
	serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, unión pegada	
	con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la eva-	
	cuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluvia-	
	les en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido	
	limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxi-	
	liar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia-	
	les.	
	Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de	
	los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fi-	
	jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Monta-	
	je, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Re-	
	alización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección	
	horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,	
	la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	2,38	2,38
		
		2,38	9,85	23,44
	ISS010b	m	Colector suspendido, formado por tubo de PVC, serie B, de	
	90 mm de diámetro.	
	Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC,	
	serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pega-	
	da con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la eva-	
	cuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluvia-	
	les en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido lim-	
	piador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar	
	para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los	
	elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fija-	
	ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Monta-	
	je, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Re-	
	alización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección ho-	
	rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la	
	longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	2,00	2,00
		
		2,00	13,04	26,08
	ISS010c	m	Colector suspendido, formado por tubo de PVC, serie B, de	
	110 mm de diámetro.	
	Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC,	
	serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pega-	
	da con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la eva-	
	cuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluvia-	
	les en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido lim-	
	piador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar	
	para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los	
	elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fija-	
	ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Monta-	
	je, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Re-	
	alización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección ho-	
	rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la	
	longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	20,92	20,92
		
		20,92	16,43	343,72

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.10		393,24
	SUBCAPÍTULO 11.11 Pozos de registro	
	UAP010	Ud	Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m	
	de altura útil interior.	
	Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de	
	espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil in-	
	terior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón arma-	
	do HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosolda-	
	da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y	
	cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos am-	
	bos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibi-	
	do con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, en-	
	foscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial,	
	con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media ca-	
	ña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de	
	espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa	
	circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según	
	UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peato-	
	nales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Inclu-	
	so hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en	
	el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y	
	mortero para sellado de juntas.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y	
	compactación del hormigón en formación de solera. Formación de	
	muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de	
	cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo	
	del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas.	
	Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para	
	formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de	
	marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto	
	funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno del trasdós.	
		
	1,00	1,00
		
		1,00	924,44	924,44

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.11		924,44
	SUBCAPÍTULO 11.12 Aparatos sanitarios	
	EIFS10naca	u	Lavabo ø400mm encmr bl	
	Lavabo de ø400mm de encimera, sin pedestal, de porcelana vitrifi-	
	cada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación para orifi-	
	cio de encastre de 342 mmpara orificio de encastre de 347 mm, in-	
	cluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayu-	
	das de albañilería según DB HS-4 del CTE.	
	Aseo 1	1	1,00
	Aseo 2	1	1,00
	Vestuario 1	2	2,00
	Vestuario 2	2	2,00
	Aseo P1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	7,00
		
		7,00	143,77	1.006,39
	EIFG.2aaaa	u	Mezclador monomando gama estándar	
	Mezclador monomando, acabado cromado, de gama estándar	
	con aireador  y enlaces de alimentación flexibles, para instalación	
	en repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcio-	
	namiento.	
	Lavabos	7	7,00
	SUMA A ORIGEN	7,00
		
		7,00	78,77	551,39
	EIFS33abeb	u	Inodoro tanque bajo bl cld med c/asi+tap	
	Inodoro completo compuesto por taza apoyada en suelo y tanque	
	bajo con mecanismo de doble pulsador de 3/6 l de capacidad, de	
	porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados con bisa-	
	gras extraibles, gama media, con juego de fijación, codo y enchufe	
	de unión, colocada y con ayudas de albañilería según DB HS-4	
	del CTE.	
	Aseo 1	1	1,00
	Aseo 2	1	1,00
	Vestuario 1	2	2,00
	Vestuario 2	1	1,00
	Aseo P1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	6,00
		
		6,00	368,73	2.212,38
	EIFS.4ddaa	u	Plato ducha porcelana blanco 80x90x10 cm	
	Plato de ducha  de porcelana vitrificada con fondo antideslizante,	
	de dimensiones 80x90 cm y 10 cm de espesor, acabado blanco,	
	colocado, conexionado y con ayudas de albañilería, según DB	
	HS-4 del CTE.	
	Vestuario 1	3	3,00
	Vestuario 2	1	1,00
	Aseo P1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	5,00
		
		5,00	165,79	828,95
	EIFS.4mbaa	u	Plato ducha porcelana blanco 150x80x6.5 cm	
	Plato de ducha de porcelana vitrificada con fondo antideslizante,	
	de dimensiones 150x80 cm y 6.5 cm de espesor, acabado blanco,	
	colocado, conexionado y con ayudas de albañilería, según DB	
	HS-4 del CTE.	
	Aseo 1	1	1,00
	Aseo 2	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	327,67	655,34
	EIFG.1aaaaa	u	Mez mnmando p/ducha gama estándar	
	Mezclador monomando exterior para ducha de gama estándar, aca-	
	bado cromado, con ducha teléfono, tubo flexible y soporte articula-	
	do, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.	
	Duchas	7	7,00
	SUMA A ORIGEN	7,00
		
		7,00	112,33	786,31
	SSBE.9cbb	u	Taq met 40x50x180cm 2alt 2hue	
	Taquilla metálica de dimensiones 40x50x180cm de dos alturas	
	con dos huecos de dimensiones 40x50x90,fabricada en chapa la-	
	minada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm	
	en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bi-	
	sagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el in-	
	terior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, sopor-	
	te para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves,	
	amortizable en 3 usos, incluso colocación.	
	Vestuario 1	13	13,00
	Vestuario 2	3	3,00
	SUMA A ORIGEN	16,00
		
		16,00	47,79	764,64
	EIFS28bdaa	u	Freg 450x490mm encmr60 1cbt nor	
	Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 450x490mm para	
	encimera de 60 cm, con una cubeta normal sin escurridor, con vál-	
	vula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y tubo, colocado y con ayu-	
	das de albañilería.	
	Cocina	1	1,00
	Cocina-comedor	1	1,00
	cuadrilla	
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	129,72	259,44
	EIFG.4aaaa	u	Mez monomando p/freg gama estándar	
	Mezclador monomando para fregadero, de gama estándar, acaba-	
	do cromado, con caño giratorio, aireador y enlaces de alimenta-	
	ción flexibles, para instalación en repisa, totalmente instalado,	
	comprobado y en correcto funcionamiento.	
	Fregaderos	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	76,92	153,84
	EMRC21bcb	m	Encimera aglomerado sílice calidad media e/20	
	Encimera de aglomerado de sílice, calidad media, espesor 20 cm	
	y acabado pulido, para banco de cocina; incluso parte proporcio-	
	nal de anclajes, formación de hueco y adhesivo de poliuretano pa-	
	ra sellado perimetral; totalmente colocada.	
	Cocina	1	3,67	3,67
	1	1,65	1,65
	Cocina comedor	1	3,54	3,54
	cuadrilla	
	SUMA A ORIGEN	8,86
		
		8,86	157,69	1.397,13
	EMRC24cbb	m	Amueblamiento alto+bajo de cocina acab laminado	
	Amueblamiento de cocina, acabado laminado de media calidad: la-	
	minado alta presión postformado vertical con embellecedores en	
	ABS . Compuesto por muebles bajos con puertas, cajones, estan-	
	tes y traseras, muebles altos colgantes con puertas, estantes y tra-	
	seras, escurreplatos y cubrecampana, con guías de rodamientos	
	metálicos en cajones, patas regulables en altura,  bisagras, tirado-	
	res de puertas y cajones, zocalo con protección antihumedad y cor-	
	nisa decorativa a techo.La unión de los muebles se realizará me-	
	diante tornillería. Totalmente montado, sin incluir electrodomésti-	
	cos ni fregadero.	
	Cocina	1	3,67	3,67
	Cocina comedor	1	3,54	3,54
	cuadrilla	
	SUMA A ORIGEN	7,21
		
		7,21	782,78	5.643,84
	EMRC24bbb	m	Amueblamiento bajo de cocina acab laminado	
	Amueblamiento de cocina, acabado laminado de media calidad: la-	
	minado alta presión postformado vertical con embellecedores en	
	ABS . Compuesto por muebles bajos con puertas, cajones, estan-	
	tes y traseras, con guías de rodamientos metálicos en cajones, pa-	
	tas regulables en altura,  bisagras, tiradores de puertas y cajones	
	y zocalo con protección antihumedad .La unión de los muebles se	
	realizará mediante tornillería. Totalmente montado, sin incluir elec-	
	trodomésticos ni fregadero.	
	Cocina	1	1,65	1,65
	SUMA A ORIGEN	1,65
		
		1,65	498,62	822,72

	TOTAL SUBCAPÍTULO 11.12		15.082,37
		
	TOTAL CAPÍTULO 11		46.454,87

	CAPÍTULO 12 Urbanización	
	UPCB.1ba	m	Bordillo horm MC 20x30cm	
	Bordillo de hormigón monocapa de 20x30cm recibido sobre lecho	
	de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de ce-	
	mento y limpieza, sin incluir la excavación.	
	Perímetro acera	1	122,29	122,29
	SUMA A ORIGEN	122,29
		
		122,29	18,61	2.275,82
	ECSS.1aaaaaaaaa	m²	Solera HM-20/P/40/I 10cm	
	Solera de 10cm de espesor, de hormigón HM-20/P/40/I fabricado	
	en central, vertido directamente desde camión, extendido sobre lá-	
	mina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente	
	(no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón	
	con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha	
	de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,	
	colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la sole-	
	ra, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según	
	EHE-08.	
	Perímetro edificio	1	110,24	1,50	165,36
	SUMA A ORIGEN	165,36
		
		165,36	5,60	926,02

	TOTAL CAPÍTULO 12		3.201,84

	CAPÍTULO 13 Equipamiento	
	SUBCAPÍTULO 13.1 Equipamiento cocinas y baños	
	SSBE13a	u	Portarrollos	
	Portarrollos de metal.	
	Planta baja	5	5,00
	Planta superior	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	6,00
		
		6,00	16,01	96,06
	SSBE17a	u	Escobillero	
	Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el	
	suelo.	
	Planta baja	5	5,00
	Planta superior	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	6,00
		
		6,00	4,51	27,06
	SSBE.7a	u	Horno microondas	
	Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y	
	reloj programador.	
	Cocina	1	1,00
	Cocina cuadrilla	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	41,07	82,14
	EMRC.2caab	u	Horno multifunción estándar	
	Horno multifunción con calentamiento por convección forzada, con	
	sistema de apertura abatible, tamaño estándar y calidad media,	
	de clasificación energética A, completamente instalado, comproba-	
	do y en correcto funcionamiento.	
	Cocina	1	1,00
	Cocina cuadrilla	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	593,68	1.187,36
	EMRC.5babab	u	Placa vitrocerámica 4 zonas cocción 60cm	
	Placa vitrocerámica de 60 cm de ancho con mandos integrados	
	en la placa, 4 zonas de cocción, acabada en cristal biselado, con	
	función de programación de tiempo de cocción e indicadores de	
	calor residual para cada zona de cocción. Completamente instala-	
	da, comprobada y en correcto funcionamiento.	
	Cocina	1	1,00
	Cocina cuadrilla	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	434,72	869,44
	EMRC.8cb	u	Extractor cocina 480 m3/h metálico	
	Extractor centrífugo para cocina,de chapa de acero protegida con-	
	tra la corrosión por pintura epoxi, con bandeja recogegrasa incorpo-	
	rada, caudal de 480m3/h a descarga libre y motor 230V-50Hz, Cla-	
	se I con toma de tierra, de dimensiones 315x132x375 mm, veloci-	
	dad 1050 r.p.m., conducto de 115 mm, potencia absorbida en des-	
	carga libre de 120 W y nivel de presión sonora de 52 dB(A). Comple-	
	tamente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.	
	Cocina	1	1,00
	Cocina cuadrilla	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	109,64	219,28
	EMRC.6abdab	u	Lavadora carga frontal 7kg 1200rpm dig	
	Lavadora de carga frontal en color blanco, con una capacidad de	
	carga de 7 kg, una velocidad de centrifugado de 1200 rpm y con	
	display digital que permite conocer la duración de los programas,	
	el tiempo restante o programar el fin diferido del programa, ade-	
	más de indicar la velocidad de centrifugado y la temperatura máxi-	
	ma y recomendada del programa. Clasificación energética A, efica-	
	cia de lavado A y eficacia de centrifugado B, completamente instala-	
	da, comprobada y en correcto funcionamiento.	
	Cocina	1	1,00
	Cocina cuadrilla	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	754,39	1.508,78
	EMRC.7babba	u	Frigorífico no frost 2 puertas 1850x60cm	
	Frigorífico 2 puertas, con sistema no frost, de dimensiones	
	1850x60 cm, acabado en blanco. Clasificación energética A.Instala-	
	do y en correcto funcionamiento.	
	Cocina	1	1,00
	Cocina cuadrilla	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	774,32	1.548,64

	TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1		5.538,76
	SUBCAPÍTULO 13.2 Equipamiento en dormitorios y salones	
	E22.E30CG010	ud	Cama lamas madera 90x200	
	Cama con somier de lamas de madera,de 90x200 cm. incluido col-	
	chon, almohada y ropa de cama.	
	Planta baja	10	10,00
	Planta superior	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	11,00
		
		11,00	294,38	3.238,18
	SSBE.9aaa	u	Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue	
	Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con	
	un hueco de dimensiones 25x50x180,fabricada en chapa lamina-	
	da en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puer-	
	tas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras	
	ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de	
	la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tar-	
	jeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortiza-	
	ble en 3 usos, incluso colocación.	
	Planta baja	19	19,00
	SUMA A ORIGEN	19,00
		
		19,00	33,74	641,06
	E22.E32AR051	ud	Armario dormitorio	
	Armario alto sin puertas de medidas 285x200x60 cm equipado	
	con 4 estantes horizontales reforzados de tablero de 35 mm y 4 se-	
	paradores veticales con barra de colgar, realizado el conjunto en ta-	
	blero DM chapado en madera de haya y canteado con perfil de ma-	
	dera de haya de 5mm. de espesor mínimo, Acabado lacado trans-	
	parente, valorada la unidad suministrada  y colocada.	
	Planta baja	3	3,00
	Planta primera	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	4,00
		
		4,00	221,88	887,52
		
	E22.E32AE048	ud	Silla giratoria ergonómica	
	Silla giratoria ergonómica, con brazos, base 5 puntas, elevación a	
	gas, incorpora sincro respaldo y asiento tapizado.	
	Planta superior	7	7,00
	SUMA A ORIGEN	7,00
		
		7,00	761,10	5.327,70
	E22.E30OD230	ud	Mesa despacho nivel med. 1600x800x730	
	Mesa de despacho fabricado en tablero melaminado de 22 mm	
	de gorsor en acabado revestido en chapa haya barnizado, de	
	1600x800x730 mm, con patas de tipo panel y cantos antichoque	
	de PVC de 3 mm en los tableros. Suministrada y colocada.	
	Planta superior	4	4,00
	SUMA A ORIGEN	4,00
		
		4,00	117,29	469,16
	E22.E30EP130	ud	Tablero de corcho 150x100 cm	
	Tablero de corcho de 150x100 cm. enmarcado con perfil de alumi-	
	nio anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas en	
	plástico.	
	Tablero sala emisoras.	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	144,11	144,11
	E22.E30HS130	ud	Silla madera s/tapizar 80x37x39 cm	
	Silla de madera sin tapizar con asiento de madera, de 80x37x39	
	cm.	
	Planta baja	20	20,00
	Planta superior	6	6,00
	SUMA A ORIGEN	26,00
		
		26,00	78,65	2.044,90
	E22.E30VM050a	ud	Mesa salón haya-méd.Caña 90x90-180cm	
	Mesa realizada en madera de haya y médula de caña natural con	
	posibilidad de diversos colores. Su estructura está constituida por	
	un tablero doble despegable, de manera que tiene un largo varia-	
	ble de 90 a 180 cm.	
	Planta baja	2	2,00
	Planta primera	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	3,00
		
		3,00	318,52	955,56
	E22.E30VM020	ud	Sofá 2 plazas tapizado 78x117x75cm	
	Sofá con estructura de madera, con asiento tapizado de tela para	
	dos plaza con diseño anatómico y respando constituido con lámi-	
	nas de madera entrelazada, de 78x117x75 cm.	
	Planta baja	2	2,00
	Planta primera	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	3,00
		
		3,00	427,21	1.281,63
	E22.EVDAEEC10	ud	Cartel identificación salas aluminio extru lac	
	Cartel señalizador de dependencias varias como son : Salones,	
	sala emisoras, oficina, cocina almacén baños, dormitorio, etc , de	
	dimensiones 35x8cm, de aluminio extrusionado lacado ,desmonta-	
	ble , incluso rotulación a determinar.Colocado.	
	Planta baja	16	16,00
	Planta primera	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	18,00

		18,00	25,55	459,90

	TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2		15.449,72
	SUBCAPÍTULO 13.3 Equipamiento vestuarios	
	E22.EP	m2	Espejo plateado 5 mm	
	Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. pla-	
	teada por su cara posterior, montado sobre tablero fenólico hidrofu-	
	gado de 12 mm. de espesor, anclado a perfilería metálica de tubu-	
	lar hueco de 60x40x2 mm., esmaltado al horno, incluso canteado	
	perimetral, taladros y piezas necesarias.	
	Planta baja	
	Aseo 1	0,80	1,00	0,80
	Aseo 2	0,80	1,00	0,80
	Vestuario 1	3,00	1,00	3,00
	Vestuario 2	3,00	1,00	3,00
	Planta primera	
	Aseo 1	0,80	1,00	0,80
	SUMA A ORIGEN	8,40
		
		8,40	187,30	1.573,32
	SSBE.3abc	u	Banco simple completo lg200cm	
	Banco de vestuario con asiento simple, con perchero, balda supe-	
	rior, parrilla zapatero y respaldo y largo de 200cm, fabricados en tu-	
	bo de hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural,	
	fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm, amortiza-	
	ble en 2 usos.	
	Planta baja	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	137,48	274,96
	SSBE.9aaa	u	Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue	
	Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con	
	un hueco de dimensiones 25x50x180,fabricada en chapa lamina-	
	da en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puer-	
	tas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras	
	ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de	
	la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tar-	
	jeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortiza-	
	ble en 3 usos, incluso colocación.	
	Planta baja vestuario	13	13,00
	3	3,00
	SUMA A ORIGEN	16,00
		
		16,00	33,74	539,84

	TOTAL SUBCAPÍTULO 13.3		2.388,12

	SUBCAPÍTULO 13.4 Equipamiento gimnasio	
	E22.EGBA150	ud	Barra alzamiento 150 cm con fijaciones	
	6	6,00
	SUMA A ORIGEN	6,00
		
		6,00	60,08	360,48
	E22.EGBM36	ud	Barra mancuerna 36 cm con fijaciones	
	12	12,00
	SUMA A ORIGEN	12,00
		
		12,00	20,90	250,80
	E22.EGD125	ud	Disco 1,25 kgs	
	12	12,00
	SUMA A ORIGEN	12,00
		
		12,00	12,23	146,76
	E22.EGD200	ud	Disco 2 kgs	
	12	12,00
	SUMA A ORIGEN	12,00
		
		12,00	27,04	324,48
	E22.EGD500	ud	Disco 5 kgs	
	8	8,00
	SUMA A ORIGEN	8,00
		
		8,00	35,38	283,04
	E22.EGD1000	ud	Disco 10 kgs	
	8	8,00
	SUMA A ORIGEN	8,00
		
		8,00	68,91	551,28
	E22.EGSBYM	ud	Soporte para barras y mancuernas	
	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	381,99	763,98
	E22.EGBA	ud	Banco abatible	
	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	443,34	886,68
	E22.EGBD	ud	Barra dominadas	
	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	201,13	402,26
	E22.EGE	ud	Espaldera	
	6	6,00
	SUMA A ORIGEN	6,00
		
		6,00	298,31	1.789,86
	E22.EGBS2000	ud	Banco sueco 2 m	
	4	4,00
	SUMA A ORIGEN	4,00
		
		4,00	182,53	730,12
	E22.EGC250	ud	Colchoneta 25 cm	
	10	10,00
	SUMA A ORIGEN	10,00
		
		10,00	57,37	573,70

	TOTAL SUBCAPÍTULO 13.4		7.063,44
		
	TOTAL CAPÍTULO 13		30.440,04

	CAPÍTULO 14 Helipuerto	
	SUBCAPÍTULO 14.1 Movimiento de tierras	
	AMMD.1a	m²	Despeje y desbroce terreno	
	Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundi-	
	dad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de	
	material, sin incluir la carga y transporte.	
	Zona pistas	1	4.712,00	4.712,00
	SUMA A ORIGEN	4.712,00
		
		4.712,00	0,62	2.921,44
	GRTT.1ba	m³	Carga mecánica material de desbroce	
	Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce	
	o poda (LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 re-	
	alizada mediante medios mecánicos.	
	Zona pistas	1	4.712,00	4.712,00
	SUMA A ORIGEN	4.712,00
		
		4.712,00	0,52	2.450,24
	GRTT.3a	t	Transporte tierras o desbroces camión 15 t 20 km	
	Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión	
	de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valori-	
	zación y/o eliminación considerando una distancia de 20 km y los	
	tiempos de carga y espera.	
	Zona pistas	0,98	4.712,00	4.617,76
	SUMA A ORIGEN	4.617,76
		
		4.617,76	2,73	12.606,48
	AMME.2bba	m³	Excv de znj entb mmec	
	Excavación de zanja entibada en terreno de tránsito realizada me-	
	diante medios mecánicos, incluida la carga de material y su aco-	
	pio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor	
	de 10km sin incluir entibación.	
	Puestos	2	390,57	0,25	195,29
	estacionamiento	
	SUMA A ORIGEN	195,29
		
		195,29	6,91	1.349,45
	AMME.5b	m²	Refino y acabado	
	Refino y acabado de la excavación en tierras y talud tendido.	
	Zona pistas	1	4.712,00	4.712,00
	SUMA A ORIGEN	4.712,00
		
		4.712,00	0,91	4.287,92
	AMMR.5ba	m³	Rell znj zahorra compc	
	Relleno y compactación de zanja con zahorra.	
	186	186,00
	SUMA A ORIGEN	186,00
		
		186,00	24,65	4.584,90
	AMME.1bbba	m³	Excv trán cielo abt mmec	
	Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para desmonte	
	de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la carga de	
	material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un	
	distancia menor de 10km.	
	7597	7.597,00
	SUMA A ORIGEN	7.597,00
		
		7.597,00	2,47	18.764,59

	TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1		46.965,02
	SUBCAPÍTULO 14.2 Cimentación y soleras	
	ECHH.4aabbab	m³	HA-25/B/40/IIa armar losa	
	Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/40/IIa preparado en cen-	
	tral para hormigonado de losas de cimentación y soleras, incluido	
	el vertido mediante cubilote, vibrado y curado del hormigón según	
	EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.	
	Puestos	2	390,57	0,20	156,23
	estacionamiento	
	SUMA A ORIGEN	156,23
		
		156,23	97,11	15.171,50
	EEHA.2aad	m2	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 mm	
	Mallazo electrosoldado ME 500 T 15x15cm, de diámetros 8-8mm y	
	acero B 500 T, colocado en estructuras, incluso parte proporcional	
	de solapes, calzos y separadores, según EHE-08 y DB SE-A del	
	CTE.	
	Puestos	2	390,57	781,14
	estacionamiento	
	SUMA A ORIGEN	781,14
		
		781,14	6,33	4.944,62
	EEHF.3aa	m²	Encf losa vista	
	Encofrado de losa horizontal con la cara inferior vista, incluso de-	
	sencofrado, limpieza y almacenamiento.	
	2	70,05	0,20	28,02
	SUMA A ORIGEN	28,02
		
		28,02	18,90	529,58
	AMGT.2bb	m2	Geotextil no tejido de polipropileno 150 gr/m2	
	Suministro y colocación de geotextil no tejido formado por fibras	
	de polipropileno, unidas mecánicamente por proceso de agujetea-	
	do, de masa 150 gr/m2, sobre terreno previamente preparado, in-	
	cluso parte proporcional de solapes y uniones, medida la superfi-	
	cie colocada en obra.	
	Puestos	2	390,57	781,14
	estacionamiento	
	SUMA A ORIGEN	781,14
		
		781,14	0,60	468,68
	E22.PINTHEL	ud	Pintado de líneas en helipista	
	Pintado de líneas de helipista según indicaciones de la Dirección	
	de Obra.	
	Helipista	10	10,00
	SUMA A ORIGEN	10,00
		
		10,00	176,20	1.762,00
	E22FHF00	m²	Fratasado tratamiento cuarzo sup.i/juntas retracción	
	Fratasado de hormigón y juntas de retracción incluidas.	
	Puestos	2	390,00	780,00
	estacionamiento	
	SUMA A ORIGEN	780,00
	-2	69,39	-138,78
	SUMA A ORIGEN	-138,78
		
		641,22	4,67	2.994,50

	TOTAL SUBCAPÍTULO 14.2		25.870,88
	SUBCAPÍTULO 14.3 Cubeto	
	AMME.2bba	m³	Excv de znj entb mmec	
	Excavación de zanja entibada en terreno de tránsito realizada me-	
	diante medios mecánicos, incluida la carga de material y su aco-	
	pio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor	
	de 10km sin incluir entibación.	
	Cubeto	1	9,50	5,50	0,70	36,58
	Arqueta	1	2,50	2,50	1,70	10,63
	Rampa de acceso	1	5,00	5,00	25,00
	SUMA A ORIGEN	72,21
		
		72,21	6,91	498,97
	GRTT.3a	t	Transporte tierras o desbroces camión 15 t 20 km	
	Transporte de tierras y piedras o material de desbroce en camión	
	de 15 t realizado por transportista autorizado a instalación de valori-	
	zación y/o eliminación considerando una distancia de 20 km y los	
	tiempos de carga y espera.	
	Cubeto	0,98	9,50	5,50	0,70	35,84
	Arqueta	0,98	2,50	2,50	1,70	10,41
	Rampa de acceso	0,98	5,00	5,00	24,50
	SUMA A ORIGEN	70,75
		
		70,75	2,73	193,15
	ECHH.4aabbab	m³	HA-25/B/40/IIa armar losa	
	Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/40/IIa preparado en cen-	
	tral para hormigonado de losas de cimentación y soleras, incluido	
	el vertido mediante cubilote, vibrado y curado del hormigón según	
	EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.	
	Solera cubeto	1	9,00	5,00	45,00
	Solera arqueta	1	2,50	2,30	5,75
	separadora	
	Paredes arqueta	2	2,20	0,20	0,88
	separadora	
	Paredes arqueta	2	1,60	0,20	0,64
	separadora	
	SUMA A ORIGEN	52,27
		
		52,27	97,11	5.075,94
	EEHA.2aad	m2	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8 mm	
	Mallazo electrosoldado ME 500 T 15x15cm, de diámetros 8-8mm y	
	acero B 500 T, colocado en estructuras, incluso parte proporcional	
	de solapes, calzos y separadores, según EHE-08 y DB SE-A del	
	CTE.	
	Solera cubeto	1	9,00	5,00	45,00
	SUMA A ORIGEN	45,00
		
		45,00	6,33	284,85
	EEHM.1aba	m²	Encf met muro 2cr h<1.5	
	Encofrado a 2 caras de muro de una altura menor de 1.5m, inclu-	
	so desencofrado, limpieza y almacenamiento del material.	
	paredes arqueta	2	2,20	1,50	6,60
	separadora	
	paredes arqueta	2	2,00	1,50	6,00
	separadora	
	paredes arqueta	2	1,80	1,50	5,40
	separadora	
	paredes arqueta	2	1,60	1,50	4,80
	separadora	
	SUMA A ORIGEN	22,80
		
		22,80	17,28	393,98
	EFFH.1eb	m2	Fab BHH arm 40x20x20cm	
	Fábrica armada  para revestir de 20cm de espesor, realizada con	
	bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos	
	con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, y ar-	
	madura prefabricada en celosía de 15cm de ancho y alambres lon-	
	gitudinales de 4mm de acero B 500 T recubierta con capa de resi-	
	na epoxi, dispuesta cada 4 hiladas, incluso replanteo, nivelación y	
	aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y pie-	
	zas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes	
	en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un	
	3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F	
	del CTE y NTE/FFB.	
	Paredes cubeto	2	4,40	0,60	5,28
	Paredes cubeto	2	6,00	0,60	7,20
	Paredes cubeto	2	4,40	0,60	5,28
	SUMA A ORIGEN	17,76
		
		17,76	39,24	696,90
	ERPE.1acab	m2	Enf M-5 maes frat hrz	
	Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5 en	
	paramento horizontal, según NTE-RPE-8.	
	Zona horizontal cubeto	4	4,40	0,20	3,52
	de retención	
	Zona horizontal cubeto	2	6,00	0,20	2,40
	de retención	
	Zona horizontal cubeto	2	4,40	0,20	1,76
	de retención	
	SUMA A ORIGEN	7,68
		
		7,68	21,69	166,58
	ERPE.1ccab	m2	Enf M-5 maes frat vert	
	Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5 en	
	paramento vertical, según NTE-RPE-7.	
	Paredes exteriores	2	4,40	0,60	5,28
	cubeto	
	Paredes exteriores	2	6,20	0,60	7,44
	cubeto	
	Paredes exteriores	2	4,60	0,60	5,52
	cubeto	
	Paredes interiores	2	4,40	0,60	5,28
	cubeto	
	Paredes interiores	2	6,00	0,60	7,20
	cubeto	
	Paredes interiores	2	4,40	0,60	5,28
	cubeto	
	SUMA A ORIGEN	36,00
		
		36,00	19,49	701,64
	E22.AICC	m²	Aplicación impermeabilizante clorocaucho	
	solera cubeto	1	45,00	45,00
	Paredes cubeto de	2	4,40	0,60	5,28
	retención	
	Paredes cubeto de	2	6,00	0,60	7,20
	retención	
	Paredes cubeto de	2	4,40	0,60	5,28
	retención	
	SUMA A ORIGEN	62,76
		
		62,76	13,10	822,16
	EIQH.1cbacd	u	Arqueta hormigón 40x40x40cm D-400	
	Arqueta de 40x40x40cm de dimensiones interiores construida con	
	hormigón HM-30/B/20/I+Qb vertido in situ con tapa de fundición duc-	
	til clase D-400, incluido el encofrado, la formación de la base de	
	hormigón de 10cm de espesor, la parte proporcional de embocadu-	
	ras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin in-	
	cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente eje-	
	cutada.	
	Arqueta recogida en	1	1,00
	cuberto	
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	144,81	144,81
	EIQP.1adab	u	Arqueta PP regist paso 55x55x55cm	
	Arqueta de paso registrable de polipropileno de 55x55x55cm de di-	
	mensiones interiores, con cerco y tapa ciega reforzada de PVC, in-	
	cluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de	
	10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido	
	de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excava-	
	ción, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	213,85	213,85
	EIFG32i	u	Valv esf PVC unn enco ø110mm	
	Válvula de esfera de PVC de 110mm de diámetro, con unión por	
	adhesivo, para una presión de trabajo de 16 atm, totalmente insta-	
	lada y comprobada.	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	166,20	166,20
	EIFC.9biab	m	Canlz ocu ø110mm 10atm 30%acc	
	Canalización oculta realizada con tubo de polietileno de alta densi-	
	dad (PE100), color negro con bandas azules, 10 atm de presión	
	de trabajo, de 110mm de diámetro interior y espesor de pared	
	6.60mm, suministrado en rollo de 50barra de 12m de longitud, in-	
	cluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo	
	del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,	
	totalmente instalada y comprobada.	
	25	25,00
	SUMA A ORIGEN	25,00
		
		25,00	32,47	811,75
	EIEM.7aba	u	Toma corr industrial saliente trif 16A	
	Toma de corriente industrial de base saliente, trifásica (3P+N+T)	
	de 16A de intensidad y con un grado de protección IP 44, totalmen-	
	te instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, se-	
	gún el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	19,75	19,75
	E22.MSV	u	Manga señalizadora de viento	
	Manga señalizadora de viento de 1,60 m. y 40 cm. de diámetro con	
	rótula giratoria y mástil de 4 m. de altura, anclada al terreno me-	
	diante dado de hormigón.	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	553,93	553,93
	IEP0101	Ud	Red de toma de tierra para cubeto	
	Red de toma de tierra para cubeto compuesta por 6 m de cable	
	conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para	
	la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una pro-	
	fundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre des-	
	nudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de to-	
	ma de tierra de los pilares metálicos a conectar. Incluso, soldadu-	
	ras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prue-	
	ba. Totalmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enla-	
	ce. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea princi-	
	pal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexio-	
	nado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización	
	de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	334,33	334,33

	TOTAL SUBCAPÍTULO 14.3		11.078,79
	SUBCAPÍTULO 14.4 Equipo de extinción	
	ECHH.4aabbab	m³	HA-25/B/40/IIa armar losa	
	Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/40/IIa preparado en cen-	
	tral para hormigonado de losas de cimentación y soleras, incluido	
	el vertido mediante cubilote, vibrado y curado del hormigón según	
	EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.	
	Cimentación Caseta	1	12,00	0,40	0,40	1,92
	equipo de extinción	
	SUMA A ORIGEN	1,92
		
		1,92	97,11	186,45
	ECSS.1bbabbadbc	m²	Solera HA-25/B/40/IIa-ME 500 T 15x15 ø6 15cm	
	Solera de 15cm de espesor, de hormigón HA-25/B/40/IIa fabricado	
	en central, vertido mediante bomba, armada con malla electrosol-	
	dada de 15x15cm y 6 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendi-	
	do sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa ba-	
	se existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado	
	del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigo-	
	nado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de jun-	
	tas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que in-	
	terrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante re-	
	glado, según EHE-08.	
	Caseta equipo de	1	4,00	2,00	8,00
	extinción	
	SUMA A ORIGEN	8,00
		
		8,00	26,35	210,80
		
	EEHE.1baaaba	kg	Suministro y montaje acero S 275 JR soldado	
	Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie	
	IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado galvanizado con-	
	forme UNE ISO 1461:1999, con montaje soldado en estructura de	
	acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y	
	despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
	Caseta equipo de	80	80,00
	extinción	
	SUMA A ORIGEN	80,00
		
		80,00	2,26	180,80
	EFTA.8ca	u	Puerta 1hj a galv 80x205cm	
	Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205cm, formada por	
	dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relle-	
	no de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvani-	
	zado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con	
	manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.	
	Caseta equipo de	1	1,00
	extinción	
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	119,21	119,21
	EQAN14ca	m2	Cub ch fi-v 60 LBM-40-FP	
	Cubierta no transitable realizada con paneles nervados de	
	0.6x40-42mm de chapa de acero galvanizado como elemento so-	
	porte formando pendientes comprendidas entre 1 <= p <= 5%, pa-	
	neles rígidos de lana mineral hidrofugada aglomerada con resi-	
	nas termoendurecibles y revestidos con oxiasfalto, de 60mm de es-	
	pesor y 0.039 W/(mK) de conductividad térmica, fijados mecánica-	
	mente, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2,	
	impermeabilización con solución monocapa no adherida, con lámi-	
	na tipo LBM-40-FP de betún modificado con elastómero SBS, de	
	40 gr/dm2 masa total, con armadura constituida por fieltro de poliés-	
	ter, colocada sin adherir al soporte y con los solapos unidos median-	
	te  soplete, capa separadora a base de geotextil fieltro de poliester	
	de 120 gr/m2 y capa de protección pesada y lastre con 5-6cm de gra-	
	va lavada, incluso replanteo, formación de baberos, sumideros y	
	otros elementos especiales, mermas y solapos, según DB HS-1 del	
	CTE y normas UNE-104.	
	Caseta equipo de	1	1,00
	extinción	
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	53,09	53,09
	EQSALV	ud	Equipo de salvamento en caseta	
	Constituido por una unidad de: llave de tuerca regulable, hacha de	
	salvamento apropiado para el uso de aeronaves, cortadora de per-	
	nos hasta 60cm, palanca de pata de cabra, gancho de retención,	
	sierra de metales con 6 hojas de repuesto, manta ignífuga, cuer-	
	da de 15m, tenaza de corte lateral, juego de destornilladores, cuchi-	
	llo de cables y 2 pares de guantes ignífugos	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	462,16	462,16
	E22.EFFH.1eb	m2	Fábrica bloque split 40x20x15cm, cara vista	
	Fábrica armada  para revestir de 20cm de espesor, realizada con	
	bloques de hormigón split en color de 40x20x15cm, recibidos con	
	mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, y armadu-	
	ra prefabricada en celosía de 15cm de ancho y alambres longitudi-	
	nales de 4mm de acero B 500 T recubierta con capa de resina epo-	
	xi, dispuesta cada 4 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aploma-	
	do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas espe-	
	ciales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contac-	
	to con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pér-	
	didas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y	
	NTE/FFB.	
	Caseta equipo de	2	4,00	2,50	20,00
	extinción	
	Caseta equipo de	2	2,00	2,50	10,00
	extinción	
	a deducir puerta	-1	1,00	2,00	-2,00
	SUMA A ORIGEN	28,00
		
		28,00	61,83	1.731,24
	DPAG	ud	Depósitos de agua de 1.000l	
	Depósitos de agua de 1.000l	
	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	477,34	954,68
	CNXDPS	ud	Conexión de la salida depósito a la motobomba	
	Conexión de la salida depósito a la motobomba	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	194,36	194,36
	MTBOMB	ud	Motobomba 6 CV, 30 m3/h	
	Motobomba 6 CV, 30 m3/h	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	2.629,00	2.629,00
	CNXBMB	ud	Conexión de la salida motobomba a mezclador	
	Conexión de la salida motobomba a mezclador	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	299,42	299,42
	PRPESP	ud	Proporcionador espuma, 500l/min	
	Proporcionador espuma, 500l/min	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	968,85	968,85
	CNXPRP	ud	Conexión de la salida proporcionador a manguera	
	Conexión de la salida proporcionador a manguera	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	113,46	113,46
	MANG	ud	Manguera de 20m c/racores BCN-45	
	Manguera de 20m c/racores BCN-45	
	3	3,00
	SUMA A ORIGEN	3,00
		
		3,00	300,72	902,16
	LZESP	ud	Lanza espuma baja expansión portátil	
	Lanza espuma baja expansión portátil	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	643,80	643,80
	VALVAPCRR	ud	Válvula de apertura y cierre	
	Válvula de apertura y cierre	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	137,82	137,82
	ESPAFF	ud	Espumógeno sintético AFFF, para incendios A y B.	
	Espumógeno sintético AFFF, para incendios A y B.	
	125	125,00
	SUMA A ORIGEN	125,00
		
		125,00	9,66	1.207,50
	E99BI001	u	Bocas de conexión racord BCN45	
	Bocas de conexión racord BCN45, brida DIN PN-16, con carrete	
	corto, dos salidas laterales de 45 mm de diametro nominal con ra-	
	cores y tapones BCN Totalmente instalado	
	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	174,60	349,20
	EIIA.4ad	u	Red ag exti incd a ng ø2´´	
	Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimien-	
	to de agua hasta los equipos de extinción de incendios, formada	
	por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 2´´ de diáme-	
	tro, sin calorifugar, incluso mano de imprimación antioxidante para	
	metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo bri-	
	llante de 40 micras cada una y parte proporcional de uniones y ac-	
	cesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funciona-	
	miento según el Reglamento de Instalaciones de Protección con-	
	tra Incendios.	
	30	30,00
	SUMA A ORIGEN	30,00
		
		30,00	55,71	1.671,30
	EIQH.2bhacd	u	Arqueta pre hormigón 100x100x100cm D-400	
	Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de 100x100x100cm	
	de dimensiones interiores con tapa de fundición ductil clase	
	D-400, incluida la formación de la base de grava de 20cm  de espe-	
	sor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizacio-	
	nes, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relle-	
	no perimetral posterior, totalmente ejecutada según DB HS-5 del	
	CTE.	
	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	625,60	1.251,20

	TOTAL SUBCAPÍTULO 14.4		14.266,50

	SUBCAPÍTULO 14.5 Urbanización zona helipista	
	E22.PAACDN	pa	Partida Alzada. Acondicionamiento terreno alrededor de la	
	FATO	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	1.545,00	1.545,00
	E99SG001	u	Separador hidrocarburos 200 l/s y 60000 l con BY-PASS	
	Separador de hidrocarburos coalescente con obturación, desare-	
	nador y by-pass incorporado para garantizar las primeras aguas	
	de escorrentía superficial contaminadas de hidrocarburos tras un	
	periodo de lluvia y la evacuación de las aguas no contaminadas di-	
	rectamente a alcantarillado. Incluido excavación, asiento, relleno y	
	compactado. Totalmente instalado y comprobado.	
	Separador	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	25.708,42	25.708,42
	E99SR001	u	Sistema recuperación agua de la plataforma	
	Sistema de recuperación de agua de la plataforma compuesto por:	
	Depósito enterrado de 15000l de pead con boca de hombre	
	Bomba sumergible con control de nivel y puesta en marcha/para-	
	da automática	
	Tubería conexión de pe 50mm hasta depósito	
	Incluso excavación, relleno y compactación. Incluso instalación de	
	fontanería y eléctrica.	
	Totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.	
	Salida separador	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	4.728,73	4.728,73
	EISA18acda	m	Canaleta PP 150 mm D-400	
	Canaleta-sumidero prefabricada de polipropileno, de 1000 mm de	
	longitud, 150 mm de ancho útil y 205 mm de alto, con rejilla de fun-	
	dición, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,realizado	
	sobre solera de hormigón en masa HNE-15/B/20 de 20 cm de es-	
	pesor,incluso acometida a desagüe a red general y sin incluir la ex-	
	cavación.	
	Helipista	1	25,00	25,00
	SUMA A ORIGEN	25,00
		
		25,00	219,79	5.494,75

	TOTAL SUBCAPÍTULO 14.5		37.476,90
		
	TOTAL CAPÍTULO 14		135.658,09

	CAPÍTULO 15 Iluminación	
	SUBCAPÍTULO 15.1 Sistemas de control y regulación	
	IIC020	Ud	Detector de movimiento.	
	Detector de movimiento por infrarrojos para automatización del sis-	
	tema de alumbrado, ángulo de detección de 140°, alcance frontal	
	de 12 m y lateral de 8 m, regulable en tiempo y en sensibilidad lu-	
	mínica, alimentación a 230 V y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a	
	250 V, cargas máximas recomendadas: 2000 W para lámparas in-	
	candescentes, 600 VA para lámparas fluorescentes, 600 VA para	
	lámparas halógenas de bajo voltaje, 2000 W para lámparas haló-	
	genas, 600 VA para lámparas de bajo consumo, 600 VA para lumi-	
	narias tipo Downlight, 60 VA para lámparas LED, temporización re-	
	gulable de 3 s a 30 min, sensibilidad lumínica regulable de 5 a	
	2000 lux, temperatura de trabajo entre -20°C y 40°C, grado de pro-	
	tección IP55, de 80x72x100 mm. Instalación en la superficie de la	
	pared. Incluso sujeciones.	
	Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1	1,00
	20	20,00
	6	6,00
	SUMA A ORIGEN	27,00
		
		27,00	50,70	1.368,90

	TOTAL SUBCAPÍTULO 15.1		1.368,90
	SUBCAPÍTULO 15.2 Alumbrado ordinario	
	E99LU001	u	Luminaria de empotrar Downlight, de 218 mm de diámetro	
	Luminaria de empotrar Downlight, de 218 mm de diámetro,  1x18	
	W de potencia con placa LED blanca integrada con ángulo de ra-	
	diación intensiva de 10ºC y temperatura de color blanco cálido ±	
	3500 ºK, fabricado en acero con embellecedor en aluminio de in-	
	yección termoesmaltado, grado de protección IP20, incluido cable,	
	conector y accesorios para su anclaje, totalmente instalado, com-	
	probada y en correcto funcionamiento según el Reglamento Elec-	
	trotécnico de Baja Tensión 2002.	
	82,00	82,00
		
		82,00	37,77	3.097,14
	E99LU002	u	Luminaria de techo Downlight fija, de 110 mm de diámetro	
	Luminaria de techo Downlight fija, de 110 mm de diámetro 1x6 W	
	de potencia con placa LED blanca integrada con ángulo de radia-	
	ción intensiva de 10ºC y temperatura de color blanco cálido ± 3500	
	ºK, fabricado en acero con embellecedor en aluminio de inyección	
	termoesmaltado, grado de protección IP20, incluido cable, conec-	
	tor y accesorios para su anclaje, totalmente instalado, comproba-	
	da y en correcto funcionamiento según el Reglamento Electrotécni-	
	co de Baja Tensión 2002.	
	25,00	25,00
		
		25,00	33,78	844,50
	E99LU003	u	Luminaria de techo, de 597x597x85 mm	
	Luminaria de techo, de 597x597x85 mm LED 40W UGR<19 con	
	placa LED blanca integrada con ángulo de radiación intensiva de	
	10ºC y temperatura de color blanco cálido ± 3500 ºK, fabricado en	
	acero con embellecedor en aluminio de inyección termoesmalta-	
	do, grado de protección IP20, incluido cable, conector y accesorios	
	para su anclaje, totalmente instalado, comprobada y en correcto	
	funcionamiento según el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-	
	sión 2002.	
	10,00	10,00
		
		10,00	60,75	607,50
	E99LU004	u	Luminaria estanca, de 1294x110x113 mm	
	Luminaria estanca, de 1294x110x113 mm IP65 40W,  fabricada en	
	plástico con acabado en color gris, y temperatura de color blanco	
	cálido ± 3500 ºK, fabricado en acero con embellecedor en alumi-	
	nio de inyección termoesmaltado, grado de protección IP20, inclui-	
	do cable, conector y accesorios para su anclaje, totalmente instala-	
	do, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamen-	
	to Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
	2,00	2,00
		
		2,00	69,15	138,30

	TOTAL SUBCAPÍTULO 15.2		4.687,44
	SUBCAPÍTULO 15.3 Alumbrado exterior	
	EILL.5ca	u	Proy LEDs 30 W	
	Proyector para exteriores, formado por carcasa de aluminio inyecta-	
	do de dimensiones 225x183x110 mm, reflector de aluminio y cie-	
	rre de vidrio de 5 mm de espesor, unidad óptica LED de 30 W de	
	potencia y 2100 lúmenes de flujo luminoso a 25ºC y transformador	
	electrónico, tensión de alimentación 110-220/230 V y grado de pro-	
	tección IP-65, totalmente instalado sobre soporte (no incluido),	
	comprobado y en correcto funcionamiento.	
	12,00	12,00
		
		12,00	82,72	992,64

	TOTAL SUBCAPÍTULO 15.3		992,64
		
	TOTAL CAPÍTULO 15		7.048,98

	CAPÍTULO 16 Eléctricas	
	SUBCAPÍTULO 16.1 Puesta a tierra	
	IEP0101	Ud	Red de toma de tierra para cubeto	
	Red de toma de tierra para cubeto compuesta por 6 m de cable	
	conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para	
	la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una pro-	
	fundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre des-	
	nudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de to-	
	ma de tierra de los pilares metálicos a conectar. Incluso, soldadu-	
	ras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prue-	
	ba. Totalmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enla-	
	ce. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea princi-	
	pal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexio-	
	nado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización	
	de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	334,33	334,33
	IEP030	Ud	Red de equipotencialidad.	
	Red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rí-	
	gido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las	
	canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conduc-	
	tores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Inclu-	
	so cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexiona-	
	da y probada.	
	Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace.	
	Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal	
	de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado	
	de las derivaciones. Conexión a masa de la red.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	4,00	4,00
		
		4,00	38,12	152,48

	TOTAL SUBCAPÍTULO 16.1		486,81

	SUBCAPÍTULO 16.2 Canalizaciones	
	IEO010	m	Canalización, de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de	
	diámetro.	
	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3	
	mm de espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios	
	y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Subcuadro Cuadrilla	1	16,34	16,34
	Calamocha (Cuadro de	
	vivienda).1	
	Instalación interior	1	37,92	37,92
	(Servicios comunes 1)	
	Instalación interior	1	80,82	80,82
	(Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	Instalación interior	1	16,02	16,02
	(Pilotos Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	151,10
		
		151,10	3,20	483,52
	IEO010b	m	Canalización, de tubo de PVC, serie B, de 40 mm de	
	diámetro.	
	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3	
	mm de espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios	
	y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Derivación individual	1	46,83	46,83
	(Servicios comunes 1)	
	SUMA A ORIGEN	46,83
		
		46,83	3,70	173,27
	IEO010c	m	Canalización, de tubo de PVC, serie B, de 50 mm de	
	diámetro.	
	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3	
	mm de espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios	
	y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Derivación individual	1	0,06	0,06
	(Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	Derivación individual	1	22,39	22,39
	(Pilotos Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	22,45
		
		22,45	4,32	96,98
	IEO010d	m	Canalización, de tubo de PVC, serie B, de 75 mm de	
	diámetro.	
	Canalización de tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3	
	mm de espesor. Instalación fija en superficie. Incluso accesorios	
	y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Línea general de	1	0,15	0,15
	alimentación	
	SUMA A ORIGEN	0,15
		
		0,15	5,77	0,87
	IEO010e	m	Canalización, de tubo curvable de PVC, corrugado, de 16	
	mm de diámetro.	
	Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,	
	de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545.	
	Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fá-	
	brica.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Instalación interior	1	26,58	26,58
	(Subcuadro Cuadrilla	
	Calamocha (Cuadro de	
	v	
	Instalación interior	1	736,02	736,02
	(Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	Instalación interior	1	336,64	336,64
	(Pilotos Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	1.099,24
		
		1.099,24	0,88	967,33
	IEO010f	m	Canalización, de tubo curvable de PVC, corrugado, de 20	
	mm de diámetro.	
	Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,	
	de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545.	
	Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fá-	
	brica.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Instalación interior	1	52,24	52,24
	(Subcuadro Cuadrilla	
	Calamocha (Cuadro de	
	v	
	Instalación interior	1	547,70	547,70
	(Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	Instalación interior	1	219,72	219,72
	(Pilotos Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	819,66

		819,66	0,91	745,89
	IEO010g	m	Canalización, de tubo curvable de PVC, corrugado, de 25	
	mm de diámetro.	
	Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,	
	de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545.	
	Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fá-	
	brica.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Instalación interior	1	13,94	13,94
	(Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	Instalación interior	1	7,30	7,30
	(Pilotos Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	21,24
		
		21,24	1,01	21,45
	IEO010h	m	Canalización, de tubo curvable de polietileno de doble	
	pared, de 63 mm de de diámetro.	
	Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietile-	
	no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naran-	
	ja, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión	
	450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-	
	mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-	
	nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-	
	no con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-	
	perior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señaliza-	
	ción.	
	Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-	
	bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-	
	cución del relleno envolvente de arena.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la	
	maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en	
	obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno	
	principal.	
	Trozo común	1	41,24	41,24
	SUMA A ORIGEN	41,24
		
		41,24	4,87	200,84
	IEO010i	m	Canalización, de tubo curvable de polietileno de doble	
	pared, de 75 mm de de diámetro.	
	Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietile-	
	no de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naran-	
	ja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión	
	450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-	
	mente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-	
	nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-	
	no con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-	
	perior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señaliza-	
	ción.	
	Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-	
	bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-	
	cución del relleno envolvente de arena.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la	
	maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en	
	obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno	
	principal.	
	Línea general de	1	1,51	1,51
	alimentación	
	SUMA A ORIGEN	1,51
		
		1,51	5,67	8,56

	TOTAL SUBCAPÍTULO 16.2		2.698,71
	SUBCAPÍTULO 16.3 Cables	
	IEH010	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal, ES07Z1-K	
	(AS), de 6 mm² de sección.	
	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase	
	Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6	
	mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a	
	base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-	
	mos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de	
	sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Instalación interior	1	34,59	34,59
	(Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	34,59
		
		34,59	1,91	66,07
	IEH010b	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal, H07V-K,	
	de 1,5 mm² de sección.	
	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,	
	reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre cla-	
	se 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Inclu-	
	so accesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Instalación interior	1	45,48	45,48
	(Servicios comunes 1)	
	Instalación interior	1	195,06	195,06
	(Subcuadro Cuadrilla	
	Calamocha (Cuadro de	
	v	
	Instalación interior	1	2.719,56	2.719,56
	(Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	Instalación interior	1	1.436,31	1.436,31
	(Pilotos Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	4.396,41
		
		4.396,41	0,60	2.637,85
	IEH010c	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal, H07V-K,	
	de 2,5 mm² de sección.	
	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,	
	reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre cla-	
	se 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Inclu-	
	so accesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Instalación interior	1	78,81	78,81
	(Servicios comunes 1)	
	Instalación interior	1	156,72	156,72
	(Subcuadro Cuadrilla	
	Calamocha (Cuadro de	
	v	
	Instalación interior	1	1.888,10	1.888,10
	(Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	Instalación interior	1	707,13	707,13
	(Pilotos Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	2.830,76
		
		2.830,76	0,74	2.094,76
	IEH010d	m	Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal, H07V-K,	
	de 6 mm² de sección.	
	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,	
	reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre cla-	
	se 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Inclu-	
	so accesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Instalación interior	1	41,82	41,82
	(Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	Instalación interior	1	21,90	21,90
	(Pilotos Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	63,72
		
		63,72	1,57	100,04
	IEH012	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal, RZ1-K (AS),	
	de 4 mm² de sección.	
	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1	
	kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre	
	clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno re-	
	ticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de polio-	
	lefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corro-	
	sivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	Subcuadro Cuadrilla	1	49,02	49,02
	Calamocha (Cuadro de	
	vivienda).1	
	Acometida a Cubeto de	1	60,00	60,00
	combustible	
	SUMA A ORIGEN	109,02
		
		109,02	1,69	184,24
	IEH012b	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal, RZ1-K (AS),	
	de 6 mm² de sección.	
	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1	
	kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre	
	clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno re-	
	ticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de polio-	
	lefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corro-	
	sivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	Derivación individual	1	140,49	140,49
	(Servicios comunes 1)	
	Derivación individual	1	103,35	103,35
	(Cuadrilla Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	243,84
		
		243,84	2,89	704,70
	IEH012c	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal, RZ1-K (AS),	
	de 10 mm² de sección.	
	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1	
	kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre	
	clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno	
	reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de po-	
	liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases co-	
	rrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	Línea general de	1	8,30	8,30
	alimentación	
	Conexión montobomba	1	60,00	60,00
	extinción de incendio	
	SUMA A ORIGEN	68,30
		
		68,30	3,55	242,47
	IEH012d	m	Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal, , RZ1-K (AS),	
	de 16 mm² de sección.	
	Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1	
	kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre	
	clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno	
	reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de po-	
	liolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases co-	
	rrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.	
	Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-	
	rrecto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	Derivación individual	1	129,03	129,03
	(Pilotos Calamocha	
	(Cuadro de vivienda))	
	SUMA A ORIGEN	129,03
		
		129,03	4,96	639,99

	TOTAL SUBCAPÍTULO 16.3		6.670,12

	SUBCAPÍTULO 16.4 Cajas generales de protección	
	IEC020	Ud	Caja general de protección.	
	Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja	
	general de protección, equipada con bornes de conexión, bases	
	unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima	
	63 A, esquema 1, para protección de la línea general de alimenta-	
	ción, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventila-	
	da, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indi-	
	ca en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE	
	20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta me-	
	tálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegi-	
	da de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la	
	empresa suministradora y preparada para acometida subterránea.	
	Incluso fusibles y elementos de fijación y conexión con la conduc-	
	ción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexiona-	
	da y probada.	
	Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la	
	caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tu-	
	bos y piezas especiales. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	CGP-1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	232,27	232,27

	TOTAL SUBCAPÍTULO 16.4		232,27
	SUBCAPÍTULO 16.5 Centralización de contadores	
	IEG010	Ud	Centralización de contadores.	
	Suministro e instalación de centralización de contadores sobre pa-	
	ramento vertical, en cuarto de contadores, compuesta por: unidad	
	funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad fun-	
	cional de embarrado general de la concentración formada por 1	
	módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 2	
	módulos; unidad funcional de medida formada por 1 módulo de	
	contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y mó-	
	dulo de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional	
	de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio	
	de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de	
	protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 mó-	
	dulo. Incluso conexiones de la línea repartidora y de las derivacio-	
	nes individuales a sus correspondientes bornes y embarrados, ca-	
	bleado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-	
	talación. Totalmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivela-	
	ción del conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto pre-	
	fabricado. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	926,76	926,76

	TOTAL SUBCAPÍTULO 16.5		926,76
	SUBCAPÍTULO 16.6 Instalaciones interiores	
	IEI070	Ud	Cuadro eléctrico secundario Cuadrilla planta primera.	
	Cuadro secundario Subcuadro Cuadrilla Calamocha (Cuadro de vi-	
	vienda).1 formado por caja empotrable de material aislante con	
	puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de	
	mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de co-	
	nexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-	
	talación. Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secunda-	
	rio. Conexionado. Montaje de los componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Subcuadro Cuadrilla	1	1,00
	Calamocha (Cuadro de	
	vivienda).1	
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	368,28	368,28
	IEI070b	Ud	Cuadro eléctrico de Servicios Comunes.	
	Cuadro de servicios comunes formado por caja empotrable de ma-	
	terial aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor	
	de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compar-	
	timento independiente y precintable, 1 interruptor general automáti-	
	co (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales	
	de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de	
	conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta	
	instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexio-	
	nado. Montaje de los componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Servicios comunes 1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	386,97	386,97
	IEI070c	Ud	Cuadro eléctrico Pilotos.	
	Cuadro de vivienda formado por caja empotrable de material ais-	
	lante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control	
	de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento in-	
	dependiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bi-	
	polar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando	
	y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y	
	cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.	
	Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexio-	
	nado. Montaje de los componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Pilotos Calamocha	1	1,00
	(Cuadro de vivienda)	
	SUMA A ORIGEN	1,00

		1,00	745,10	745,10
	IEI070d	Ud	Cuadro eléctrico Cuadrilla planta baja.	
	Cuadro de vivienda formado por caja empotrable de material ais-	
	lante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control	
	de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento in-	
	dependiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) te-	
	trapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de man-	
	do y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de cone-	
	xión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-	
	ción. Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexiona-	
	do. Montaje de los componentes.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Cuadrilla Calamocha	1	1,00
	(Cuadro de vivienda)	
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	1.378,08	1.378,08
	IEI090	Ud	Componentes para la red de distribución interior Servicios	
	Comunes.	
	Componentes para la red eléctrica de distribución interior de servi-	
	cios comunes: mecanismos gama básica con tecla o tapa y mar-	
	co de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de	
	superficie (IP55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas	
	de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso acceso-	
	rios necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-	
	dos, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Coloca-	
	ción de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Servicios comunes 1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	56,28	56,28
	IEI090b	Ud	Componentes para la red de distribución interior Cuadrilla	
	planta primera.	
	Componentes para la red eléctrica de distribución interior de sub-	
	cuadro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de co-	
	lor blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con	
	tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de co-	
	nexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-	
	ción. Totalmente montados, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Coloca-	
	ción de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Subcuadro Cuadrilla	1	1,00
	Calamocha (Cuadro de	
	vivienda).1	
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	237,32	237,32
		
	IEI090c	Ud	Componentes para la red de distribución interior Pilotos.	
	Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivien-	
	da: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color	
	blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con torni-	
	llos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-	
	xión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.	
	Totalmente montados, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Coloca-	
	ción de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Pilotos Calamocha	1	1,00
	(Cuadro de vivienda)	
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	581,56	581,56
	IEI090d	Ud	Componentes para la red de distribución interior Cuadrilla	
	planta baja.	
	Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivien-	
	da: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color	
	blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con torni-	
	llos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-	
	xión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.	
	Totalmente montados, conexionados y probados.	
	Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Coloca-	
	ción de mecanismos.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Cuadrilla Calamocha	1	1,00
	(Cuadro de vivienda)	
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	856,13	856,13

	TOTAL SUBCAPÍTULO 16.6		4.609,72
		
	TOTAL CAPÍTULO 16		15.624,39

	CAPÍTULO 17 Infraestructura de telecomunicaciones	
	SUBCAPÍTULO 17.1 Acometidas	
	ILA010	Ud	Arqueta de entrada.	
	Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de	
	dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa,	
	hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las	
	redes de alimentación de telecomunicación de los distintos opera-	
	dores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio,	
	colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10	
	cm de espesor.	
	Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de	
	la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación	
	de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tu-	
	bos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de re-	
	mates.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excava-	
	ción ni el relleno perimetral posterior.	
	1,00	1,00
		
		1,00	324,56	324,56
	ILA020	m	Canalización externa enterrada.	
	Canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de	
	enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o	
	RITU, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2	
	TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, sumi-	
	nistrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al	
	impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos	
	embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con	
	6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimien-	
	to lateral. Instalación enterrada. Incluso soportes separadores de	
	tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fon-	
	dos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y com-	
	pactación del hormigón en formación de solera. Presentación en	
	seco de los tubos. Vertido y compactación del hormigón para forma-	
	ción del prisma.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección ho-	
	rizontal, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la	
	longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación	
	ni el relleno perimetral posterior.	
	3,37	3,37
		
		3,37	14,14	47,65

	TOTAL SUBCAPÍTULO 17.1		372,21

	SUBCAPÍTULO 17.2 Canalizaciones de enlace	
	ILE030	m	Canalización de enlace superior.	
	Canalización de enlace superior entre el punto de entrada general	
	superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifami-	
	liar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, re-	
	sistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2	
	julios, con IP547. Instalación en superficie. Incluso accesorios, ele-	
	mentos de sujeción e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fi-	
	jación de los tubos. Colocación del hilo guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	1	20,05	20,05
	1	8,14	8,14
	1	0,31	0,31
	1	0,57	0,57
	SUMA A ORIGEN	29,07
		
		29,07	10,86	315,70

	TOTAL SUBCAPÍTULO 17.2		315,70
	SUBCAPÍTULO 17.3 Equipamiento para recintos	
	ILR030	Ud	RITU.	
	Equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones	
	de telecomunicaciones, en edificio sin zonas comunes, de hasta	
	5 puntos de acceso a usuario, en armario de 100x50x30 cm, com-	
	puesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un gra-	
	do de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la cone-	
	xión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general au-	
	tomático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400	
	Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la	
	intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su	
	instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de cor-	
	te omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia	
	50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300	
	mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmi-	
	cos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y	
	poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado	
	(10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los	
	equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televi-	
	sión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma	
	de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de deriva-	
	ción y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado in-	
	terior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del	
	edificio; un punto de luz que proporcione un mínimo de 300 lux y un	
	aparato de alumbrado de emergencia; placa de identificación de	
	200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en super-	
	ficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos	
	protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañí-	
	as operadoras de servicios de telecomunicación.	
	Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivela-	
	ción y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido	
	de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-	
	cionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de	
	albañilería para instalaciones.	
	RITU	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	450,52	450,52

	TOTAL SUBCAPÍTULO 17.3		450,52

	SUBCAPÍTULO 17.4 Canalizaciones principales	
	ILP010	m	Canalización principal.	
	Canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o	
	RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edifi-	
	cación de 2 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o	
	cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica,	
	1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diá-	
	metro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2	
	julios. Instalación en conducto de obra de fábrica. Incluso acceso-	
	rios, elementos de sujeción e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fi-	
	jación de los tubos. Colocación del hilo guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección	
	horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,	
	la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-	
	to.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye el conducto	
	de obra de fábrica.	
	11,13	11,13
		
		11,13	22,08	245,75
	ILP021	Ud	Registro secundario.	
	Registro secundario para paso y distribución de instalaciones de	
	ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero	
	lacado con aislamiento interior de 450x450x150 mm. Instalación	
	en superficie. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especia-	
	les y fijaciones.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Planta baja	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	123,04	123,04

	TOTAL SUBCAPÍTULO 17.4		368,79

	SUBCAPÍTULO 17.5 Canalizaciones secundarias	
	ILS010	m	Canalización secundaria.	
	Canalización secundaria en tramo de acceso a las viviendas, en-	
	tre el registro secundario y el registro de terminación de red en el	
	interior de la vivienda, formada por 3 tubos (1 RTV, 1 cable de pa-	
	res o cable de pares trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA) de	
	PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, resis-	
	tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Insta-	
	lación empotrada. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hi-	
	lo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fi-	
	jación de los tubos. Colocación del hilo guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas	
	de albañilería para instalaciones.	
	1	0,91	0,91
	1	14,80	14,80
	SUMA A ORIGEN	15,71
		
		15,71	4,53	71,17

	TOTAL SUBCAPÍTULO 17.5		71,17
	SUBCAPÍTULO 17.6 Canalizaciones interiores	
	ILI001	Ud	Registro de terminación de red.	
	Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para	
	disposición del equipamiento principalmente en vertical, de	
	500x600x80 mm. Instalación empotrada. Incluso tapa, accesorios,	
	piezas especiales y fijaciones.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas	
	de albañilería para instalaciones.	
	Vivienda tipo B	1	1,00
	Vivienda tipo A	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	52,13	104,26
	ILI010	m	Canalización interior de usuario.	
	Canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que	
	une el registro de terminación de red con los distintos registros de	
	toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de	
	diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impac-	
	to 2 julios, para el tendido de cables. Instalación empotrada. Inclu-	
	so accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fi-	
	jación de los tubos. Colocación del hilo guía.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas	
	de albañilería para instalaciones.	
	1	17,00	17,00
	1	82,04	82,04
	1	13,40	13,40
	1	0,80	0,80
	1	0,50	0,50
	1	0,67	0,67
	1	0,50	0,50
	1	0,34	0,34
	1	0,50	0,50
	1	0,31	0,31
	1	0,50	0,50
	1	3,71	3,71
	1	31,50	31,50
	1	34,58	34,58
	1	0,58	0,58
	1	0,50	0,50
	1	0,36	0,36
	1	0,50	0,50
	1	32,14	32,14
	1	6,74	6,74
	1	0,50	0,50
	1	0,36	0,36
	1	0,50	0,50
	1	14,88	14,88
	1	5,81	5,81
	1	8,37	8,37
	1	0,50	0,50
	1	0,36	0,36
	1	0,50	0,50
	1	15,15	15,15
	1	0,58	0,58
	1	0,50	0,50
	1	0,36	0,36
	1	0,50	0,50
	1	7,58	7,58
	1	0,50	0,50
	1	0,36	0,36
	1	0,50	0,50
	1	0,76	0,76
	1	0,34	0,34
	1	0,50	0,50
	1	0,50	0,50
	1	0,72	0,72
	1	0,54	0,54
	1	0,50	0,50
	1	0,41	0,41
	1	0,50	0,50
	1	41,11	41,11
	1	0,72	0,72
	1	0,54	0,54
	1	0,50	0,50
	1	0,41	0,41
	1	0,50	0,50
	1	34,54	34,54
	1	1,38	1,38
	1	0,67	0,67
	1	0,50	0,50
	1	0,32	0,32
	1	0,50	0,50
	1	0,50	0,50
	1	0,31	0,31
	1	0,50	0,50
	1	11,82	11,82
	1	0,33	0,33
	1	0,50	0,50
	1	0,50	0,50
	SUMA A ORIGEN	385,90
		
		385,90	1,36	524,82
	ILI020	Ud	Registro de toma.	
	Registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2	
	lados y toma para registro de BAT o toma de usuario, gama me-	
	dia, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras, en previ-	
	sión de nuevos servicios. Instalación empotrada. Incluso acceso-	
	rios, piezas especiales y fijaciones.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Registro para toma de	4	4,00
	cables coaxiales para	
	RTV	
	Registro para toma de	4	4,00
	cables coaxiales para	
	TBA	
	Toma de fibra óptica	2	2,00
	Registro para toma de	9	9,00
	cables de pares	
	trenzados	
	Registro para toma	7	7,00
	configurable	
	SUMA A ORIGEN	26,00
		
		26,00	6,51	169,26

	TOTAL SUBCAPÍTULO 17.6		798,34
		
	TOTAL CAPÍTULO 17		2.376,73

	CAPÍTULO 18 Calefacción, climatización y A.C.S.	
	SUBCAPÍTULO 18.1 Calderas de biomasa	
	ICJ010	Ud	Caldera para la combustión de leña, potencia nominal de	
	9,9 a 40 kW.	
	Caldera para la combustión de leña, potencia nominal de 9,9 a 40	
	kW, con cuerpo de 1590x670x1370 mm, aislamiento térmico, cá-	
	mara de combustión, de doble vórtice, de hormigón refractario, re-	
	gulación de potencia por control de temperatura de humos, ventila-	
	dor extractor con control de revoluciones, intercambiador de calor	
	de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, cajón	
	para recogida y extracción de cenizas por la parte delantera de la	
	caldera, control de la combustión mediante sonda integrada, apro-	
	vechamiento del calor residual, equipo de limpieza, sistema de	
	mando integrado, para el control del depósito de inercia y del siste-	
	ma de elevación de la temperatura de retorno, apertura de la puer-	
	ta por la derecha, sistema de elevación de la temperatura de retor-	
	no por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 ví-	
	as de 5/4" de diámetro y bomba de circulación, limitador térmico	
	de seguridad, tarado a 95°C, regulador de tiro de 150 mm de diá-	
	metro, con clapeta antiexplosión, conexión antivibración para con-	
	ducto de humos de 150 mm de diámetro, encendido automático,	
	sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la com-	
	bustión. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha	
	por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto	
	funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Presentación de los elemen-	
	tos. Montaje de la caldera y sus accesorios. Conexión al conducto	
	de evacuación. Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	A57	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	10.299,73	10.299,73

	TOTAL SUBCAPÍTULO 18.1		10.299,73

	SUBCAPÍTULO 18.2 Sistemas de conducción de agua	
	ICS005	Ud	Punto de llenado.	
	Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribu-	
	ción de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de	
	tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm	
	de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento median-	
	te coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro	
	retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. In-	
	cluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-	
	cesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y	
	probado.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y pie-	
	zas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y pie-	
	zas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Almacenes	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	118,38	118,38
	ICS011	m	Tubería de distribución de agua, para climatización, tubo de	
	cobre rígido, 10/12 mm de diámetro.	
	Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatiza-	
	ción formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-	
	sor y 10/12 mm de diámetro, empotrado en la pared, con aisla-	
	miento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Inclu-	
	so material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y	
	piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y	
	piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Planta baja	1	87,37	87,37
	Planta 1	1	20,12	20,12
	SUMA A ORIGEN	107,49
		
		107,49	20,20	2.171,30
	ICS011b	m	Tubería de distribución de agua, para climatización, tubo de	
	cobre rígido, 13/15 mm de diámetro.	
	Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatiza-	
	ción formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-	
	sor y 13/15 mm de diámetro, empotrado en la pared, con aisla-	
	miento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Inclu-	
	so material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y	
	piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y	
	piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Planta baja	1	67,31	67,31
	SUMA A ORIGEN	67,31

		67,31	20,94	1.409,47
	ICS011c	m	Tubería de distribución de agua, para climatización, tubo de	
	cobre rígido, 16/18 mm de diámetro.	
	Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatiza-	
	ción formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espe-	
	sor y 16/18 mm de diámetro, empotrado en la pared, con aisla-	
	miento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Inclu-	
	so material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y	
	piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y	
	piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Planta baja	1	68,02	68,02
	SUMA A ORIGEN	68,02
		
		68,02	22,65	1.540,65
	ICS011d	m	Tubería de distribución de agua, para climatización, tubo de	
	cobre rígido, 20/22 mm de diámetro.	
	Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización for-	
	mada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y	
	20/22 mm de diámetro, empotrado en la pared, con aislamiento	
	mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso mate-	
	rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas	
	especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y	
	piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de	
	pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	Planta baja	1	10,26	10,26
	SUMA A ORIGEN	10,26
		
		10,26	25,57	262,35
	ICS015	Ud	Punto de vaciado.	
	Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribu-	
	ción de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de	
	tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm	
	de diámetro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso	
	p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-	
	rios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y pro-	
	bado.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y pie-	
	zas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y pie-	
	zas especiales. Realización de pruebas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Almacenes	1	1,00
	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	3,00
		
		3,00	50,99	152,97
	ICS065	Ud	Acumulador para calefacción y climatización, 970 l	
	Acumulador de inercia, de acero negro, 970 l, altura 1840 mm, diá-	
	metro 950 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliureta-	
	no de alta densidad, con termómetros. Incluso válvulas de corte,	
	elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto	
	funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de	
	su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Almacenes	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	2.764,37	2.764,37
	ICS080	Ud	Purgador de aire.	
	Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya	
	y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una pre-	
	sión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de	
	110°C. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesa-	
	rios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-	
	nado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	2,00	2,00
		
		2,00	10,73	21,46
	ICS090	Ud	Contador de agua.	
	Suministro e instalación de contador de agua para calefacción de	
	chorro único, con emisor de impulsos, para roscar, de 15 mm de	
	diámetro nominal y temperatura máxima del líquido conducido	
	120°C. Incluso filtro retenedor de residuos, válvulas de corte, ele-	
	mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-	
	rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-	
	do.	
	Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	2,00	2,00
		
		2,00	119,14	238,28

	TOTAL SUBCAPÍTULO 18.2		8.679,23

	SUBCAPÍTULO 18.3 Emisores por agua para climatización	
	ICE040	Ud	Radiador, compuesto de 3 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 407,4 kcal/h, se-	
	gún UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de	
	50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 3 elementos,	
	de 781 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de pa-	
	so termostática, detentor, purgador automático, tapones, reduccio-	
	nes, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de dis-	
	tribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-	
	do.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento me-	
	diante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de	
	agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Pilotos, Dorm. 2	1	1,00
	Pilotos, Despacho 1	1	1,00
	Cuadrilla, Vestuario 2	1	1,00
	Cuadrilla, Baño 3	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	4,00
		
		4,00	117,82	471,28
	ICE040b	Ud	Radiador, compuesto de 4 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 543,2 kcal/h, se-	
	gún UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de	
	50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 4 elementos,	
	de 781 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de pa-	
	so termostática, detentor, purgador automático, tapones, reduccio-	
	nes, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de dis-	
	tribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-	
	do.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento me-	
	diante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de	
	agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Pilotos, Dorm. 3	1	1,00
	Pilotos, Despacho 2	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	141,44	282,88
	ICE040c	Ud	Radiador, compuesto de 5 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 679 kcal/h, se-	
	gún UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de	
	50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 5 elementos,	
	de 781 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de pa-	
	so termostática, detentor, purgador automático, tapones, reduccio-	
	nes, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de dis-	
	tribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-	
	do.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento me-	
	diante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de	
	agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Pilotos, Dorm. 1	1	1,00
	Cuadrilla, Dorm. 5	1	1,00
	Cuadrilla, Vestuario 1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	3,00
		
		3,00	165,08	495,24
	ICE040d	Ud	Radiador, compuesto de 6 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 814,8 kcal/h, se-	
	gún UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de	
	50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 6 elementos,	
	de 781 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de pa-	
	so termostática, detentor, purgador automático, tapones, reduccio-	
	nes, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de dis-	
	tribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-	
	do.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento me-	
	diante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de	
	agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Cuadrilla, Sala Sucia	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	188,69	188,69
	ICE040e	Ud	Radiador, compuesto de 8 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1086,4 kcal/h,	
	según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura	
	de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 8 elemen-	
	tos, de 781 mm de altura, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de	
	paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reduc-	
	ciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de	
	distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios pa-	
	ra su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado	
	y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento me-	
	diante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de	
	agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Cuadrilla, Dorm. 6	1	1,00
	Cuadrilla, Cocina 2	1	1,00
	Cuadrilla, Estar 1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	3,00
		
		3,00	235,93	707,79
	ICE040f	Ud	Radiador, compuesto de 9 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1222,2 kcal/h,	
	según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura	
	de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 9 elemen-	
	tos, de 781 mm de altura, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de	
	paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reduc-	
	ciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de	
	distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios pa-	
	ra su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado	
	y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento me-	
	diante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de	
	agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Cuadrilla, Dormitorio 7	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	259,55	259,55
	ICE040g	Ud	Radiador, compuesto de 12 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1629,6 kcal/h,	
	según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura	
	de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 12 elemen-	
	tos, de 781 mm de altura, con frontal plano, en instalación de cale-	
	facción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de	
	paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reduc-	
	ciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de	
	distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios pa-	
	ra su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado	
	y probado.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento me-	
	diante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de	
	agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Pilotos, Cocina 1	1	1,00
	Cuadrilla, Estar 2	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	330,40	660,80
	ICE040h	Ud	Radiador, compuesto de 15 elementos.	
	Radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 2037 kcal/h, se-	
	gún UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de	
	50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 15 elementos,	
	de 781 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefac-	
	ción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de pa-	
	so termostática, detentor, purgador automático, tapones, reduccio-	
	nes, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de dis-	
	tribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su	
	correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-	
	do.	
	Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento me-	
	diante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades.	
	Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de	
	agua.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Cuadrilla, Gimnasio	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	401,27	401,27

	TOTAL SUBCAPÍTULO 18.3		3.467,50

	SUBCAPÍTULO 18.4 Sistemas de conducción de aire	
	ICR021	m²	Conducto de lana mineral.	
	Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado forma-	
	do por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver	
	Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, re-	
	vestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla	
	de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto ma-	
	cho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia	
	térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso	
	codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embo-	
	caduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación,	
	sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de	
	montaje y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y poste-	
	rior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de	
	conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto	
	funcionamiento. Limpieza final.	
	Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según do-	
	cumentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perí-	
	metro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de	
	los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas	
	especiales.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	124,20	124,20
		
		124,20	34,75	4.315,95
	ICR030	Ud	Rejilla de impulsión, de 225x125 mm.	
	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural	
	E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de	
	225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en co-	
	lor negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-	
	dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas aco-	
	pladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación	
	mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de ace-	
	ro galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. In-	
	cluso accesorios de montaje y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Dorm. 1	1	1,00
	Dorm. 2	1	1,00
	Dorm. 3	1	1,00
	Dorm. 5	1	1,00
	Dorm. 6	1	1,00
	Despacho 1	1	1,00
	Despacho 2	1	1,00
	Distribuidor 2	1	1,00
	Dormitorio 7	1	1,00
	Estar 2	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	10,00
		
		10,00	56,16	561,60
	ICR030b	Ud	Rejilla de impulsión, de 325x125 mm.	
	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural	
	E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de	
	325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en co-	
	lor negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-	
	dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas aco-	
	pladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación	
	mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de ace-	
	ro galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. In-	
	cluso accesorios de montaje y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Cocina 1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	67,33	67,33
	ICR030c	Ud	Rejilla de impulsión, de 625x125 mm.	
	Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural	
	E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de	
	625x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en co-	
	lor negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-	
	dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas aco-	
	pladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación	
	mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de ace-	
	ro galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. In-	
	cluso accesorios de montaje y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Gimnasio	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	104,96	104,96
	ICR050	Ud	Rejilla de retorno, de 225x125 mm.	
	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural	
	E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de	
	225x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de mon-	
	taje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectan-	
	gular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-	
	jación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Vestuario 1	1	1,00
	Vestuario 2	1	1,00
	Baño 1	1	1,00
	Baño 2	1	1,00
	Cocina 2	1	1,00
	Baño 3	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	6,00
		
		6,00	31,67	190,02
	ICR050b	Ud	Rejilla de retorno, de 325x125 mm.	
	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural	
	E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de	
	325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de mon-	
	taje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectan-	
	gular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-	
	jación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Cocina 1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	37,01	37,01
	ICR050c	Ud	Rejilla de retorno, de 525x125 mm.	
	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural	
	E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de	
	525x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de mon-	
	taje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectan-	
	gular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-	
	jación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Estar 1	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	49,36	49,36
	ICR050d	Ud	Rejilla de retorno, de 625x125 mm.	
	Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural	
	E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de	
	625x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de mon-	
	taje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectan-	
	gular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fi-	
	jación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Gimnasio	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	56,09	56,09
	ICR070	Ud	Rejilla de intemperie, de 400x330 mm.	
	Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron-	
	tal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330	
	mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm.	
	Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramien-	
	to. Conexión al conducto.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	4,00	4,00

		4,00	129,65	518,60
	ICR110	Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo,	
	caudal de aire nominal 720 m³/h.	
	Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 10 "LMF CLIMA", cau-	
	dal de aire nominal 720 m³/h, dimensiones 370x1470x820 mm, pe-	
	so 106 kg, presión estática de aire nominal 205 Pa, presión sono-	
	ra a 1 m 53 dBA, potencia eléctrica nominal 340 W, alimentación	
	monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación calorífica en condi-	
	ciones húmedas 91,7%, potencia calorífica recuperada 6,57 kW	
	(temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y	
	temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficien-	
	cia de recuperación calorífica en condiciones secas 82,8% (tempe-	
	ratura del aire exterior 5°C con humedad relativa del 80% y tempera-	
	tura ambiente 25°C), con intercambiador de placas de aluminio de	
	flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo EC de alta eficiencia, by-	
	pass con servomotor para cambio de modo de operación de recupe-	
	ración a free-cooling, estructura desmontable de doble panel con ais-	
	lamiento de lana mineral de 25 mm de espesor, paneles exteriores	
	de acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros	
	de aire clase F7+F8 en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase	
	M5 en el retorno de aire del interior, presostatos diferenciales para	
	los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de	
	los paneles de inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros,	
	control electrónico para la regulación de la ventilación y de la tempera-	
	tura, para la supervisión del estado de los filtros de aire, programa-	
	ción semanal, gestión de las funciones de desescarche y antihielo pa-	
	ra la sección opcional con batería de agua e integración con BMS me-	
	diante protocolo de comunicación Modbus y bus de comunicación	
	RS-485, con plenum para descarga mediante embocaduras tubula-	
	res, modelo PLM. Instalación en techo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	A52	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	4.963,17	4.963,17
	ICR110b	Ud	Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo,	
	caudal de aire nominal 1710 m³/h.	
	Recuperador de calor aire-aire, modelo HRS 20 "LMF CLIMA", cau-	
	dal de aire nominal 1710 m³/h, dimensiones 455x1850x1460 mm,	
	peso 236 kg, presión estática de aire nominal 250 Pa, presión so-	
	nora a 1 m 59 dBA, potencia eléctrica nominal 930 W, alimenta-	
	ción monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación calorífica en	
	condiciones húmedas 91,5%, potencia calorífica recuperada 15,6	
	kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del	
	80% y temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del	
	55%), eficiencia de recuperación calorífica en condiciones secas	
	82% (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa del	
	80% y temperatura ambiente 25°C), con intercambiador de placas	
	de aluminio de flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo EC de	
	alta eficiencia, bypass con servomotor para cambio de modo de	
	operación de recuperación a free-cooling, estructura desmontable	
	de doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de es-	
	pesor, paneles exteriores de acero prepintado y paneles interiores	
	de acero galvanizado, filtros de aire clase F7+F8 en la entrada de	
	aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior,	
	presostatos diferenciales para los filtros, acceso a los ventilado-	
	res y a los filtros de aire a través de los paneles de inspección, po-	
	sibilidad de acceso lateral a los filtros, control electrónico para la	
	regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervi-	
	sión del estado de los filtros de aire, programación semanal, ges-	
	tión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección	
	opcional con batería de agua e integración con BMS mediante pro-	
	tocolo de comunicación Modbus y bus de comunicación RS-485,	
	con plenum para descarga mediante embocaduras tubulares, mo-	
	delo PLM. Instalación en techo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comproba-	
	ción de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	A59	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	8.375,56	8.375,56

	TOTAL SUBCAPÍTULO 18.4		19.239,65

	SUBCAPÍTULO 18.5 Unidades autónomas de climatización	
	ICN015	m	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de	
	cobre sin soldadura.	
	Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin sol-	
	dadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8	
	mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo pa-	
	ra gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento	
	de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite resi-	
	dual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible	
	de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película	
	de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C,	
	suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y ex-	
	terior.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extre-	
	mos. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su car-	
	ga.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	Planta baja	1	48,18	48,18
	Planta 1	1	25,64	25,64
	SUMA A ORIGEN	73,82
		
		73,82	13,88	1.024,62
	ICN100	Ud	Unidad interior de aire acondicionado, de pared, potencia	
	frigorífica nominal 2 kW y potencia calorífica nominal 2,7	
	kW.	
	Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire	
	multi-split, para gas R-32, bomba de calor, gama doméstica	
	(RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo Diamond	
	SRK20ZSX-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífi-	
	ca nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura	
	de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 2,7 kW (tempe-	
	ratura de bulbo seco 20°C), de 305x920x220 mm, peso 13 kg, nivel	
	sonoro (velocidad baja) 19 dBA, con filtro enzimático y filtro desodori-	
	zante, control inalámbrico, con programador semanal, modelo We-	
	ekly Timer y posibilidad de integración en un sistema domótico o	
	control Wi-Fi a través de una pasarela.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigo-	
	ríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.	
	Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canaliza-	
	ción ni el cableado eléctrico de alimentación.	
	Cuadrilla	2	2,00
	Pilotos	3	3,00
	SUMA A ORIGEN	5,00
		
		5,00	624,19	3.120,95
	ICN100b	Ud	Unidad interior de aire acondicionado, de pared, potencia	
	frigorífica nominal 2,5 kW y potencia calorífica nominal 3,2	
	kW.	
	Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire	
	multi-split, para gas R-32, bomba de calor, gama doméstica	
	(RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo Diamond	
	SRK25ZSX-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífi-	
	ca nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura	
	de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (tempe-	
	ratura de bulbo seco 20°C), de 305x920x220 mm, peso 13 kg, nivel	
	sonoro (velocidad baja) 19 dBA, con filtro enzimático y filtro desodori-	
	zante, control inalámbrico, con programador semanal, modelo We-	
	ekly Timer y posibilidad de integración en un sistema domótico o	
	control Wi-Fi a través de una pasarela.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigo-	
	ríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.	
	Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canaliza-	
	ción ni el cableado eléctrico de alimentación.	
	Cuadrilla	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	636,80	1.273,60
	ICN150	Ud	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire	
	multi-split, potencia frigorífica 8 kW y potencia calorífica	
	9,3 kW.	
	Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire mul-	
	ti-split, para gas R-32, bomba de calor, gama doméstica (RAC), ali-	
	mentación monofásica (230V/50Hz), modelo SCM80ZS-W "MITSU-	
	BISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 8 kW (tem-	
	peratura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo	
	24°C), potencia calorífica nominal 9,3 kW (temperatura de bulbo hú-	
	medo 6°C), de 750x880x340 mm, peso 61 kg, nivel sonoro 54 dBA	
	y caudal de aire 3360 m³/h, con control de condensación y posibili-	
	dad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través	
	de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios de suelo.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigo-	
	ríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.	
	Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canaliza-	
	ción ni el cableado eléctrico de alimentación.	
	A121	1	1,00
	A54	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	3.607,89	7.215,78

	TOTAL SUBCAPÍTULO 18.5		12.634,95

	SUBCAPÍTULO 18.6 Agua caliente	
	ICA010	Ud	Termo eléctrico 75l.	
	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resisten-	
	cia blindada, capacidad 75 l, potencia 2 kW, de 758 mm de altura y	
	450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aisla-	
	miento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magne-	
	sio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad anti-	
	rretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la en-	
	trada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexiona-	
	do y probado.	
	Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante ele-	
	mentos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexiona-	
	do con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Pues-	
	ta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Tipo B	1	1,00
	Tipo B	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	262,83	525,66
	ICA010b	Ud	Termo eléctrico 100l.	
	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resisten-	
	cia blindada, capacidad 100 l, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altu-	
	ra y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado,	
	aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de	
	magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguri-	
	dad antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tan-	
	to en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,	
	conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante	
	elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Cone-	
	xionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.	
	Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Tipo A	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	290,00	290,00
	ICS020c	Ud	Bomba de circulación.	
	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,	
	con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje mo-	
	tor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento	
	clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de	
	manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería	
	de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas	
	con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcio-	
	namiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Cone-	
	xión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcio-	
	namiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Tipo B	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	359,02	359,02

	TOTAL SUBCAPÍTULO 18.6		1.174,68
	SUBCAPÍTULO 18.7 Captación solar	
	ICB010	Ud	Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos	
	para instalación colectiva, sobre cubierta inclinada.	
	Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, com-	
	puesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con	
	panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil	
	2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario	
	3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vi-	
	drio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de	
	3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera	
	en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resi-	
	na ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absor-	
	bedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto	
	rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin	
	metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de es-	
	pesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de	
	ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta pla-	
	na. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexio-	
	nes hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relle-	
	no para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, vál-	
	vulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexiona-	
	do y probado.	
	Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura sopor-	
	te. Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte.	
	Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circui-	
	to.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	2.457,76	2.457,76
	ICX025	Ud	Control centralizado para sistema solar térmico.	
	Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación	
	solar térmica, con protección contra sobretemperatura del capta-	
	dor solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla	
	LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente mon-	
	tado, conexionado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Cone-	
	xionado con la red eléctrica.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	612,80	612,80
	ICF110	Ud	Aerotermo de agua caliente para instalación solar térmica,	
	potencia disipadora de 24 kW.	
	Suministro e instalación de aerotermo de agua caliente para insta-	
	lación solar térmica, alimentación monofásica a 230 V, potencia di-	
	sipadora de 24 kW, con un ventilador de 265 W de potencia, mode-	
	lo DGS 401A/4 "JUNKERS", adecuado para funcionar con solución	
	agua-glicol de hasta el 40% de anticongelante puro, de alta resis-	
	tencia a la corrosión. Totalmente montado, conexionado y puesto	
	en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de	
	su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad.	
	Conexionado con las redes de conducción de agua y eléctrica.	
	Puesta en marcha.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	1.218,01	1.218,01
	ICS005	Ud	Punto de llenado.	
	Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribu-	
	ción de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de	
	tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm	
	de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento median-	
	te coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro	
	retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. In-	
	cluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-	
	cesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y	
	probado.	
	Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y pie-	
	zas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y pie-	
	zas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	118,38	118,38
	ICS012	m	Tubería de distribución de agua, para A.C.S., formada por	
	tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 16 mm de	
	diámetro exterior.	
	Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno re-	
	ticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm	
	y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, colocado superficial-	
	mente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para mon-	
	taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y	
	piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	48,18	48,18
		
		48,18	21,54	1.037,80
	ICS012b	m	Tubería de distribución de agua, para A.C.S., formada por	
	tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 20 mm de	
	diámetro exterior.	
	Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno re-	
	ticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm	
	y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, colocado superficial-	
	mente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para mon-	
	taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y	
	piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	10,95	10,95
		
		10,95	23,19	253,93
	ICS012c	m	Tubería de distribución de agua, para A.C.S., formada por	
	tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 25 mm de	
	diámetro exterior.	
	Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno re-	
	ticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm	
	y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos, colocado superficial-	
	mente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para mon-	
	taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y	
	piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	31,97	31,97
		
		31,97	28,69	917,22
	ICS012d	m	Tubería de distribución de agua, para A.C.S., formada por	
	tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 32 mm de	
	diámetro exterior.	
	Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno re-	
	ticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm	
	y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos, colocado superficial-	
	mente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla	
	flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para mon-	
	taje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y	
	piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de prue-	
	bas de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	2,74	2,74
		
		2,74	36,15	99,05
	ICS013	m	Tubería de distribución de agua, para circuito primario de	
	sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre	
	rígido 20/22 mm	
	Tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para	
	circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo	
	de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diá-	
	metro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con ais-	
	lamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emul-	
	sión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento	
	de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a	
	la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y	
	piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del re-	
	vestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de	
	servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	23,88	23,88
		
		23,88	27,13	647,86
	ICS015b	Ud	Punto de vaciado.	
	Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de	
	climatización, formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared	
	de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficial-	
	mente y válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y su-	
	jeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas	
	de servicio.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	4,00	4,00
		
		4,00	51,02	204,08
	ICS020	Ud	Bomba de circulación.	
	Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,	
	con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje mo-	
	tor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento	
	clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de	
	manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería	
	de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas	
	con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcio-	
	namiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Cone-	
	xión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcio-	
	namiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	2,00	2,00
		
		2,00	359,02	718,04
	ICS040	Ud	Vaso de expansión para circuito de calefacción, capacidad	
	5 l.	
	Vaso de expansión, capacidad 5 l, de 190 mm de altura y 270 mm	
	de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión. In-	
	cluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios	
	para su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de distribución.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	113,62	113,62
	ICS045	Ud	Vaso de expansión para circuito de A.C.S., capacidad 8 l.	
	Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l,	
	presión máxima 10 bar. Incluso manómetro y elementos de monta-	
	je y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de distribución.	
	Comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	70,34	70,34
	ICS050	Ud	Interacumulador de intercambio simple, para producción	
	de A.C.S., capacidad de 500 l.	
	Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un ser-	
	pentín, de suelo, 500 l, altura 1720 mm, diámetro 800 mm, aisla-	
	miento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, li-	
	bre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de mag-	
	nesio, protección externa con forro de PVC. Incluso válvulas de cor-	
	te, elementos de montaje y accesorios necesarios para su correc-	
	to funcionamiento.	
	Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de	
	su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	2.719,04	2.719,04
	ICS080	Ud	Purgador de aire.	
	Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya	
	y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una pre-	
	sión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de	
	110°C. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesa-	
	rios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-	
	nado y probado.	
	Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	2,00	2,00

		2,00	10,73	21,46
	ICS090	Ud	Contador de agua.	
	Suministro e instalación de contador de agua para calefacción de	
	chorro único, con emisor de impulsos, para roscar, de 15 mm de	
	diámetro nominal y temperatura máxima del líquido conducido	
	120°C. Incluso filtro retenedor de residuos, válvulas de corte, ele-	
	mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-	
	rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y proba-	
	do.	
	Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	2,00	2,00
		
		2,00	119,14	238,28

	TOTAL SUBCAPÍTULO 18.7		11.447,67
		
	TOTAL CAPÍTULO 18		66.943,41

	CAPÍTULO 19 Contra incendios	
	SUBCAPÍTULO 19.1 Alumbrado de emergencia	
	IOA010	Ud	Alumbrado de emergencia estanco.	
	Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8	
	W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134	
	mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, auto-	
	nomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instala-	
	ción en superficie en garaje. Incluso accesorios y elementos de fi-	
	jación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y	
	comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1,00	1,00
		
		1,00	138,28	138,28
	IOA020	Ud	Alumbrado de emergencia en zonas comunes.	
	Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 118 lú-	
	menes, carcasa de 154,5x154,5x44 mm, clase I, protección IP20,	
	con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, ali-	
	mentación a 230 V, tiempo de carga 12 h. Instalación en superficie	
	en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y	
	comprobación de su correcto funcionamiento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	31,00

		31,00	256,61	7.954,91

	TOTAL SUBCAPÍTULO 19.1		8.093,19
	SUBCAPÍTULO 19.2 Señalización	
	IOS010	Ud	Señalización de equipos contra incendios.	
	Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu-	
	miniscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE	
	23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	4,00
		
		4,00	10,62	42,48
	IOS020	Ud	Señalización de medios de evacuación.	
	Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumi-	
	niscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE	
	23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.	
	Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	14	14,00
	SUMA A ORIGEN	14,00
		
		14,00	13,91	194,74

	TOTAL SUBCAPÍTULO 19.2		237,22

	SUBCAPÍTULO 19.3 Extintores	
	IOX010	Ud	Extintor.	
	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-	
	sión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extin-	
	tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-	
	porte y accesorios de montaje.	
	Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación	
	del extintor.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente colocadas según especificaciones de Proyecto.	
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	4,00
		
		4,00	45,47	181,88

	TOTAL SUBCAPÍTULO 19.3		181,88
		
	TOTAL CAPÍTULO 19		8.512,29

	CAPÍTULO 20 Audiovisuales	
	SUBCAPÍTULO 20.1 Red de cables coaxiales	
	IAA031	Ud	Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm	
	Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de	
	acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de	
	diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios	
	para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y	
	probado.	
	Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del	
	mástil.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	82,08	82,08
	IAA034	Ud	Antena exterior FM, circular, para captación de señales de	
	radio	
	Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para capta-	
	ción de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes	
	de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longi-	
	tud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para	
	su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y proba-	
	da.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	41,25	41,25
	IAA034b	Ud	Antena exterior DAB para captación de señales de	
	radiodifusión	
	Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de	
	señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisio-	
	nes terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de rela-	
	ción D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos acceso-	
	rios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente	
	montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	70,23	70,23
	IAA034c	Ud	Antena exterior UHF para captación de señales de televisión	
	Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de	
	señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y	
	televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones te-	
	rrenales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganan-	
	cia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes	
	y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-	
	ción. Totalmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	81,78	81,78
	IAA040	Ud	Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador	
	monocanal UHF,	
	Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 1	
	amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 2 amplificado-	
	res multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 am-	
	plificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y auto-	
	mezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de	
	alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas,	
	distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios pa-	
	ra su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-	
	bado.	
	Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-	
	gún documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-	
	mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	RITU	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	842,68	842,68
	IAA100	m	Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de	
	cobre	
	Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de im-	
	pedancia característica media, con conductor central de cobre de	
	1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de	
	cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados	
	de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de co-	
	lor blanco. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. To-	
	talmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Tendido de cables. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-	
	mentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente eje-	
	cutada según especificaciones de Proyecto.	
	1	97,68	97,68
	SUMA A ORIGEN	97,68
		
		97,68	2,63	256,90
	IAA110	Ud	Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de	
	pérdida	
	Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 deriva-	
	ciones y 12 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".	
	Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Planta baja	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	10,34	10,34
	IAA110b	Ud	Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de	
	pérdida	
	Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 deriva-	
	ciones y 15 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".	
	Totalmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	RITU	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	10,74	10,74
	IAA115	Ud	Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas.	
	Suministro e instalación de distribuidor de 5-1000 MHz de 2 sali-	
	das, de 5 dB de pérdidas de inserción. Totalmente montado, cone-	
	xionado y probado.	
	Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Vivienda tipo B	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	10,72	10,72
	IAA115c	Ud	Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.	
	Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 8 sali-	
	das, de 14 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 17 dB de pérdi-	
	das de inserción a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y	
	probado.	
	Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Vivienda tipo B	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	23,26	23,26
	IAA120	Ud	Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.	
	Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con	
	embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Vivienda tipo B	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	16,41	32,82
	IAA120b	Ud	Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.	
	Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de	
	5-2400 MHz, con embellecedor. Totalmente montada, conexiona-	
	da y probada.	
	Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Vivienda tipo B	2	2,00
	SUMA A ORIGEN	2,00
		
		2,00	18,10	36,20

	TOTAL SUBCAPÍTULO 20.1		1.499,00
	SUBCAPÍTULO 20.2 Red de cables de pares de cobre	
	IAF070	m	Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares	
	trenzado	
	Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de	
	la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con conductor	
	unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de polio-	
	lefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de	
	humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de	
	accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-	
	nado y probado.	
	Incluye: Tendido de cables. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-	
	tación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-	
	tada según especificaciones de Proyecto.	
	Red de dispersión	1	19,61	19,61
	SUMA A ORIGEN	19,61
		
		19,61	1,46	28,63
	IAF075	Ud	Roseta de terminación de red de dispersión	
	Suministro e instalación de roseta de terminación de red de disper-	
	sión formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos, cate-	
	goría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. To-	
	talmente montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Vivienda tipo B	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00

		1,00	21,88	21,88
	IAF085b	Ud	Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas,	
	Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 sali-	
	das, con conectores hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6,	
	color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado	
	por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de co-	
	bre, categoría 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre de halóge-	
	nos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector ma-	
	cho tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. To-	
	talmente montado, conexionado y probado.	
	Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del latiguillo.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Vivienda tipo B	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	48,16	48,16
	IAF090	Ud	Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos,	
	categoría 6.	
	Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45	
	de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor. Totalmente	
	montada, conexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Vivienda tipo B	8	8,00
	SUMA A ORIGEN	8,00
		
		8,00	19,16	153,28

	TOTAL SUBCAPÍTULO 20.2		251,95

	SUBCAPÍTULO 20.3 Red de cables de fibra óptica	
	IAO035	Ud	Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble	
	Suministro e instalación de roseta para fibra óptica formada por co-	
	nector tipo SC doble y caja de superficie. Totalmente montada, co-	
	nexionada y probada.	
	Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.	
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,	
	según documentación gráfica de Proyecto.	
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-	
	almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
	Vivienda tipo B	1	1,00
	SUMA A ORIGEN	1,00
		
		1,00	35,17	35,17

	TOTAL SUBCAPÍTULO 20.3		35,17
		
	TOTAL CAPÍTULO 20		1.786,12

	CAPÍTULO 21 Control de calidad y ensayos	
	SUBCAPÍTULO 21.1 Hormigones y armaduras	
	APARTADO 18.1.1 Hormigones	
	CHHH.2a	u	Control resistencia característica compresión hormigón	
	Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad	
	del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón	
	fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el cura-	
	do, refrentado y la determinación de la resistencia a compresión	
	de las probetas según UNE-EN 12390-3; y la medida del asenta-	
	miento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello se-	
	gún la EHE-08.	
	6,00	6,00
		
		6,00	48,41	290,46
	CHHH.3a	u	Control resistencia característica tracción hormigón	
	Control de la resistencia característica a tracción y la docilidad del	
	hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fres-	
	co, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado,	
	refrentado y la determinación de la resistencia a tracción indirecta	
	de las probetas según UNE-EN 12390-6; y la medida del asenta-	
	miento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello se-	
	gún la EHE-08.	
	6,00	6,00
		
		6,00	48,41	290,46
	CHHH.4a	u	Control resistencia característica flexotracción hormigón	
	Control de la resistencia característica a flexotracción y la docili-	
	dad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormi-	
	gón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el	
	curado, refrentado y la determinación de la resistencia a flexotrac-	
	ción  de las probetas según UNE-EN 12390-5; y la medida del	
	asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo	
	ello según la EHE-08.	
	6,00	6,00
		
		6,00	48,41	290,46

	TOTAL APARTADO 18.1.1		871,38

	APARTADO 18.1.2 Armaduras para hormigones	
	CHAA.1a	u	Características geométricas barra corrugada	
	Características geométricas del corrugado, masa real y área de la	
	sección recta transversal media equivalente de una barra corruga-	
	da de acero soldable para armaduras de hormigón armado, se-	
	gún UNE-EN ISO 15630-1.	
	6,00	6,00
		
		6,00	32,96	197,76
	CHAA.2a	u	Características mecánicas barra corrugada	
	Características mecánicas de una barra corrugada de acero solda-	
	ble para armaduras de hormigón incluyendo: masa por metro line-	
	al, carga y alargamiento de rotura, diagrama cargas-deformacio-	
	nes y módulo de elasticidad, según UNE-EN ISO 15630-1.	
	6,00	6,00
		
		6,00	35,02	210,12
	CHAA14a	u	Determinación sección equivalente barra corrugada	
	Determinación de la sección equivalente de una barra de acero co-	
	rrugado para hormigón armado, según la UNE-EN 10080.	
	6,00	6,00
		
		6,00	17,96	107,76
	CHAA16b	u	Ensayo doblado simple barra	
	Ensayo de doblado simple de barras, alambres y alambrones pa-	
	ra hormigón armado, según UNE-EN ISO 15630-1.	
	6,00	6,00
		
		6,00	19,09	114,54

	TOTAL APARTADO 18.1.2		630,18

	TOTAL SUBCAPÍTULO 21.1		1.501,56

	SUBCAPÍTULO 21.2 Control de calidad de productos	
	APARTADO 18.2.1 Morteros	
	CCRM10a	u	Toma muestras mortero	
	Toma de muestras de morteros y preparación para ensayo, según	
	UNE-EN 1015-2.	
	2,00	2,00
		
		2,00	16,84	33,68
	CCRM14a	u	Determinación resistencia flexión y compresión mortero	
	Determinación de la resistencia a flexión y a compresión en morte-	
	ros endurecidos, según UNE-EN 1015-11.	
	2,00	2,00
		
		2,00	174,30	348,60

	TOTAL APARTADO 18.2.1		382,28
	APARTADO 18.2.2 Cementos	
	CCAC.1a	u	Determinación resistencias mecánicas	
	Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN	
	196-1.	
	4,00	4,00
		
		4,00	107,45	429,80
	CCAC10a	u	Toma muestras cemento	
	Toma de muestras de cemento, según UNE-EN 196-7.	
	4,00	4,00
		
		4,00	16,84	67,36

	TOTAL APARTADO 18.2.2		497,16
	APARTADO 18.2.3 Cerámica y arcilla	
	SUBAPARTADO 18.2.3.1 Baldosas	
	CCCA.2a	u	Determinación absorción agua baldosa cerámica	
	Determinación de la absorción de agua, de la porosidad abierta,	
	de la densidad relativa aparente, y de la densidad aparente, se-	
	gún UNE-EN ISO 10545-3.	
	1,00	1,00
		
		1,00	71,62	71,62
	CCCA.6a	u	Determinación dureza rayado baldosa cerámica	
	Determinación de la dureza al rayado en baldosa cerámica esmal-	
	tada, según UNE 67101.	
	1,00	1,00
		
		1,00	68,14	68,14
	CCCA20a	u	Determinación resistencia resbalamiento baldosa cerámica	
	Determinación de la resistencia al resbalamiento en baldosas ce-	
	rámicas, según UNE-ENV 12633.	
	1,00	1,00
		
		1,00	106,66	106,66

	SUBAPARTADO 18.2.3.2 Bovedillas y bloques	
	CCCB.1a	u	Determinación geometría bovedilla	
	Determinación de las caracteristicas geométricas para forjados	
	unidireccionales de bovedillas ceramicas según UNE 67020.	
	2,00	2,00
		
		2,00	89,28	178,56
	CCCB.6a	u	Ensayo resistencia flexión bovedilla	
	Ensayo de resistencia a flexión de bovedilla cerámica, según UNE	
	67037.	
	2,00	2,00
		
		2,00	318,72	637,44
	SUBAPARTADO 18.2.3.3 Ladrillos	
	CCCC.1a	u	Ensayo tolerancia dimensiones-aspecto-forma ladrillo	
	Ensayo de tolerancia dimensional y comprobación de la  forma y	
	aspecto en ladrillos, según UNE 67030.	
	2,00	2,00
		
		2,00	116,28	232,56
	CCCC.4a	u	Determinación absorción agua ladrillo	
	Determinación de la absorción del agua en ladrillos, según UNE	
	67027.	
	2,00	2,00
		
		2,00	51,12	102,24
	CCCC.5a	u	Ensayo eflorescencia ladrillos	
	Ensayo de eflorescencia en ladrillos, según UNE 67029.	
	2,00	2,00
		
		2,00	71,55	143,10
	CCCC.6a	u	Determinación resistencia compresión pieza cerámica	
	Determinación de la resistencia a compresión en ladrillos y blo-	
	ques cerámicos, según UNE-EN 772-1.	
	2,00	2,00
		
		2,00	185,81	371,62

	TOTAL APARTADO 18.2.3		1.911,94

	APARTADO 18.2.4 Metales	
	CCDB.1b	u	Determinación resistencia tracción	
	Inspección visual y ensayo a tracción  de una probeta de acero la-	
	minado en caliente según UNE EN 13018 y UNE EN 10002-1 res-	
	pectivamente.	
	2,00	2,00
		
		2,00	62,67	125,34
	CCDB25a	u	Examen partículas unión soldada	
	Examen de uniones soldadas mediante particulas magnéticas se-	
	gún UNE -EN 1290.	
	2,00	2,00
		
		2,00	41,38	82,76

	TOTAL APARTADO 18.2.4		208,10
	APARTADO 18.2.5 Maderas	
	SUBAPARTADO 18.2.5.1 Puertas	
	CCEB.1a	u	Determinación medidas y tolerancias puerta	
	Determinación de medidas y tolerancias en puerta de madera, se-	
	gún UNE 56802 y  UNE-EN 951.	
	1,00	1,00
		
		1,00	120,26	120,26
	CCEB.3a	u	Determinación medidas de alabeo puerta	
	Determinación de las medidas de alabeo en puertas de madera,	
	según UNE-EN 952.	
	1,00	1,00
		
		1,00	68,17	68,17
	CCEB.5a	u	Determinación resistencia impacto cuerpo duro puerta	
	Determinación de la reistencia al impacto de un cuerpo duro en ho-	
	jas de puertas de madera, según UNE-EN 950.	
	1,00	1,00
		
		1,00	82,03	82,03
	CCEB.6a	u	Determinación resistencia impacto cuerpo blando-duro	
	puerta	
	Determinación de la  resistencia al impacto de cuerpo blando y du-	
	ro para puertas, según UNE-EN 949.	
	1,00	1,00
		
		1,00	82,03	82,03

	TOTAL APARTADO 18.2.5		352,49

	APARTADO 18.2.6 Gomas y plásticos	
	CCGB.1a	u	Control dimensiones tubo PVC	
	Control dimensional en tubos de PVC, según UNE-EN 1329-1.	
	2,00	2,00
		
		2,00	24,54	49,08

	TOTAL APARTADO 18.2.6		49,08
	APARTADO 18.2.7 Pinturas	
	CCLA.4a	u	Determinación densidad pintura/barniz	
	Determinación de la densidad en pinturas y barnices, según	
	UNE-EN ISO 2811.	
	3,00	3,00
		
		3,00	82,52	247,56

	TOTAL APARTADO 18.2.7		247,56
	APARTADO 18.2.8 Geotextiles	
	CCUA.2a	u	Determinación resistencia punzonamiento geotextil	
	Determinación de la resistencia al punzonamiento estático (CBR)	
	en material geosintético, según UNE-EN ISO 12236.	
	2,00	2,00
		
		2,00	128,10	256,20
	CCUA.4a	u	Determinación espesor geotextil	
	Determinación del espesor nominal de geotextil a presión especifi-	
	cada, según UNE 9863-1.	
	2,00	2,00
		
		2,00	64,92	129,84

	TOTAL APARTADO 18.2.8		386,04

	APARTADO 18.2.9 Varios	
	CCZV.1a	u	Ensayo planicidad	
	Ensayo de planicidad, según UNE 43009.	
	2,00	2,00
		
		2,00	90,55	181,10
	CCZV.4a	u	Ensayo resistencia flexión	
	Resistencia a flexión, determinación del módulo de rotura, según	
	UNE 43713.	
	2,00	2,00
		
		2,00	333,04	666,08

	TOTAL APARTADO 18.2.9		847,18

	TOTAL SUBCAPÍTULO 21.2		4.881,83
	SUBCAPÍTULO 21.3 Pruebas de servicio, ensayos y catas de inspección	
	APARTADO CSS Ensayos y pruebas de servicio	
	SUBAPARTADO CSSA Acústicas	
	CSSA.2a	u	Aislamiento acústico ruido aéreo fachadas	
	Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elemen-	
	tos de fachada y de fachadas completas, según UNE-EN ISO	
	140-5 y UNE-EN ISO 717-1.	
	1,00	1,00
		
		1,00	932,68	932,68
	CSSA.3a	u	Aislamiento acústico ruido impacto	
	Medición in situ del aislamiento acústico de los suelos al ruido de	
	impactos, según UNE-EN ISO 140-7 y UNE-EN ISO 717-2.	
	1,00	1,00
		
		1,00	161,94	161,94
	SUBAPARTADO CSST Térmicas	
	CSST.2a	u	Determinación espesor aislante proyectado	
	Determinación del espesor de aislante térmico realizado con espu-	
	ma de poliuretano proyectada, según UNE 92120-2.	
	10,00	10,00
		
		10,00	30,90	309,00

	SUBAPARTADO CSSE Estanquidad fachadas y cubiertas	
	CSSE.2bd	u	Prub estq cubierta >400m2 inundación/riego	
	Prueba de servicio de de estanquidad de cubierta plana de de	
	más de 400 m2  mediante embalsamiento de agua en la superfi-	
	cie inundable y aplicando riego continuo en el área o en los pun-	
	tos singulares no sumergidos, según documento: Pruebas de ser-	
	vicio de la estanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido	
	por la Generalitat DRC 05/09).	
	2,00	2,00
		
		2,00	267,80	535,60
	SUBAPARTADO CSSS Instalaciones suministro de agua	
	CSSS.1a	u	Prueba resistencia mecánica/estanquidad red tubería	
	metálica	
	Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad para red in-	
	terior de suministro de agua  de tuberías metálicas (componentes	
	específicos, tuberias y accesorios), según documento: Pruebas	
	de servicio de la red interior de suministro de agua (Documento	
	Reconocido por la Generalitat DRC 07/09).	
	1,00	1,00
		
		1,00	206,00	206,00
	CSSS.2a	u	Prueba resistencia mecánica/estanquidad red tubería	
	plástica	
	Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad para red in-	
	terior de suministro de agua de tuberías termoplásticas y multica-	
	pas ( componentes específicos, tuberias y accesorios), según do-	
	cumento: Pruebas de servicio de la red interior de suministro de	
	agua (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 07/09).	
	1,00	1,00
		
		1,00	206,00	206,00
	CSSS.5a	u	Prueba funcionamiento válvulas retención	
	Prueba final de funcionamiento a presión de válvulas de retención	
	en red interior de sumininstro de agua, según documento: Prue-	
	bas de servicio de la red interior de suministro de agua (Documen-	
	to Reconocido por la Generalitat DRC 07/09).	
	1,00	1,00
		
		1,00	146,18	146,18
	CSSS.6a	u	Prueba simultaneidad general	
	Prueba final de funcionamiento de las instalaciones generales y	
	particulares en condiciones de simultaneidad, según documento:	
	Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua (Docu-	
	mento Reconocido por la Generalitat DRC 07/09).	
	1,00	1,00
		
		1,00	309,00	309,00

	SUBAPARTADO CSSV Instalaciones evacuación de agua	
	CSSV.4a	u	Prueba evacuación aguas residuales	
	Prueba final de evacuación de aguas residuales en condiciones	
	de simultaneidad, según documento: Pruebas de servicio de las	
	redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Ge-	
	neralitat DRC-08/09).	
	1,00	1,00
		
		1,00	146,18	146,18
	CSSV.5a	u	Prueba evacuación aguas pluviales	
	Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento:	
	Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas (Docu-	
	mento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09), ejecutada simul-	
	taneamente con la prueba de estanqueidad de cubierta por inunda-	
	ción para evitar mayor número de desplazamientos.	
	1,00	1,00
		
		1,00	146,18	146,18
	CSSV.6a	u	Prueba final estanquidad/estabilidad cierres hidráulicos	
	Prueba final de estanquidad y estabilidad de cierres hidráulicos	
	de la red de evacuación, según documento: Pruebas de servicio	
	de las redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido	
	por la Generalitat DRC-08/09).	
	1,00	1,00
		
		1,00	255,31	255,31
	SUBAPARTADO CSSC Pruebas de carga	
	CSSC.1a	u	Prueba de carga de forjado	
	Ensayo estático de puesta en carga de un forjado de un ciclo de du-	
	ración y medición de la deformación mediante flexímetros, según	
	UNE 7457.	
	1,00	1,00
		
		1,00	1.339,00	1.339,00

	TOTAL APARTADO CSS		4.693,07

	TOTAL SUBCAPÍTULO 21.3		4.693,07
		
	TOTAL CAPÍTULO 21		11.076,46

	CAPÍTULO 22 Plan de gestión de residuos	
	GRTT.2ba	t	Carga mec RCDs material de desbroce 20 02 01	
	Carga de RCDs compuestos por madera procedente de desbroce	
	y poda (LER 20 02 01) de una densidad aproximada de 0.8 t/m3 re-	
	alizada mediante medios mecánicos.	
	1.011,20	1.011,20
		
		1.011,20	0,65	657,28
	GRTT.2aa	t	Carga mec RCDs material de excavación 17 05 04	
	Carga de RCDs compuestos por tierras y piedras (LER 17 05 04)	
	de una densidad aproximada de 1.8 t/m3 realizada mediante me-	
	dios mecánicos.	
	173,97	173,97
		
		173,97	0,29	50,45
	GRNO.2b	t	Clasificación mecánica RCDs en obra	
	Recogida y clasificación selectiva por fracciones de residuos no pe-	
	ligrosos en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (ex-	
	cepto tierras y piedras de excavación) realizados mediante medios	
	mecánicos, sin incluir la carga en contenedor o camión.	
	8,15	8,15
		
		8,15	6,33	51,59
	GRNT.2ba	t	Carga mec RCDs tejas y materiales cerámicos 17 01 03	
	Carga de RCDs compuestos por tejas y materiales cerámicos	
	(LER 17 01 03) de una densidad aproximada de 0.9 t/m3 en ca-	
	mión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.	
	69,00	69,00
		
		69,00	0,58	40,02
	GRNT.2ca	t	Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07	
	Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04	
	07) de una densidad aproximada de 2 t/m3 en camión o contene-	
	dor realizada mediante medios mecánicos.	
	3,14	3,14
		
		3,14	0,26	0,82
	GRNT.2da	t	Carga mec RCDs madera 17 02 01	
	Carga de RCDs compuestos por madera (LER 17 02 01) de una	
	densidad aproximada de 0.5 t/m3 en camión o contenedor realiza-	
	da mediante medios mecánicos.	
	6,60	6,60
		
		6,60	1,03	6,80
	GRNT.2fb	t	Carga man RCDs plástico 17 02 03	
	Carga de RCDs compuestos por plástico (LER 17 02 03) de una	
	densidad aproximada de 0.5 t/m3 en contenedor realizada median-	
	te medios manuales.	
	1,56	1,56
		
		1,56	23,38	36,47
	GRNT.2gb	t	Carga man RCDs papel y cartón 20 01 01	
	Carga de RCDs compuestos por papel y cartón (LER 20 01 01) de	
	una densidad aproximada de 0.3 t/m3 en contenedor realizada me-	
	diante medios manuales.	
	1,24	1,24
		
		1,24	23,38	28,99
		
	GRNT.2ja	t	Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04	
	Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09	
	04) de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camión o contene-	
	dor realizada mediante medios mecánicos.	
	29,32	29,32
		
		29,32	0,52	15,25
	GRPO.3ca	u	Suministro y llenado bidón RP 200 l	
	Suministro, etiquetado y llenado de bidón de 200 litros de capaci-	
	dad con residuos peligrosos de construcción y demolición.	
	5,00	5,00
		
		5,00	61,08	305,40
	MMRB.2b	u	Contenedor residuos peligros 1000 l	
	Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos	
	peligros de construcción y demolición en obra.	
	1,00	1,00
		
		1,00	236,90	236,90
	GRTT.5cc	u	Transporte contenedor tierras/desbroce 12 m3 30 km.	
	Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor con tierras y	
	piedras o material de desbroce de 12 m3 de capacidad conside-	
	rando una distancia de transporte de 30 km, realizado por transpor-	
	tista autorizado.	
	115,00	115,00
		
		115,00	106,61	12.260,15
	GRNT.5ac	u	Transporte contenedor RCDs 4 m3 30 km.	
	Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de	
	4 m3 de capacidad a instalación de valorización y/o eliminación	
	considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por	
	transportista autorizado.	
	2,00	2,00
		
		2,00	65,41	130,82
	GRNT.5bc	u	Transporte contenedor RCDs 6 m3 30 km.	
	Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de	
	6 m3 de capacidad a instalación de valorización y/o eliminación	
	considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por	
	transportista autorizado.	
	1,00	1,00
		
		1,00	86,01	86,01
	GRNT.5cc	u	Transporte contenedor RCDs 12 m3 30 km.	
	Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de	
	12 m3 de capacidad a instalación de valorización y/o eliminación	
	considerando una distancia de transporte de 30 km, realizado por	
	transportista autorizado.	
	8,00	8,00
		
		8,00	106,61	852,88
	GRPT.1ab	u	Transporte RP camión 8 bidones/ó 2 cont 1m3 30km	
	Carga y transporte de hasta 8 bidones de 200 litros paletizados -ó	
	2 contenedores de 1 m3- con residuos de construcción y demoli-	
	ción peligrosos en camión grúa de 3.5 t realizado por transportista	
	autorizado a instalación de valorización y/o eliminación consideran-	
	do una distancia de 30 km, los tiempos de carga y espera y los trá-	
	mites documentales, todo ello según la normativa vigente.	
	2,00	2,00
		
		2,00	50,93	101,86
	GRTD.2a	t	Depósito RCDs desbroce LER 20 02 01	
	Depósito de residuos procedentes del desbroce del terreno con	
	una densidad aproximada de 0.80 t/m3, en instalación autorizada	
	para la valorización y/o eliminación de RCDs con código 20 02 01	
	de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.	
	1.011,20	1.011,20
		
		1.011,20	6,57	6.643,58
	GRTD.1a	t	Depósito de RCDs material de excavación	
	Depósito de tierras y piedras (distintas de las especificadas en el	
	código 17 05 03) procedentes de la excavación con una densidad	
	aproximada de 1.80 t/m3 y un coeficiente de esponjamiento de	
	1.40, en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación	
	de RCDs con código 17 05 04 de la Lista Europea de Residuos	
	(LER) vigente.	
	173,97	173,97
		
		173,97	2,58	448,84
	GRND.2a	t	Depósito RCDs materiales cerámicos limpios LER 17 01 03	
	Depósito de residuos compuestos por tejas y materiales cerámi-	
	cos exentos de hierro, madera o cualquier material no pétreo, con	
	una densidad mayor de 1.2 t/m3, en instalación autorizada para la	
	valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lis-	
	ta Europea de Residuos (LER) vigente.	
	69,00	69,00
		
		69,00	6,18	426,42
	GRND.3a	t	Depósito de RCDs metales mezclados	
	Depósito de residuos compuestos por metales mezclados, con	
	una densidad aproximada de 4 t/m3, en instalación autorizada pa-	
	ra la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de	
	la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.	
	3,14	3,14
		
		3,14	7,21	22,64
	GRND.4a	t	Depósito de RCDs madera	
	Depósito de residuos compuestos por madera con una densidad	
	aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valoriza-	
	ción y/o eliminación de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Euro-	
	pea de Residuos (LER) vigente.	
	6,60	6,60
		
		6,60	15,45	101,97
	GRND.6a	t	Depósito de plástico	
	Depósito de residuos compuestos por plástico con una densidad	
	aproximada de 0.5 t/m3, en instalación autorizada para la valoriza-	
	ción y/o eliminación de RCDs con código 17 02 03 de la Lista Euro-	
	pea de Residuos (LER) vigente.	
		
	1,56	1,56
		
		1,56	30,90	48,20
	GRND.7a	t	Depósito de RCDs papel y cartón	
	Depósito de residuos compuestos por papel y cartón con una den-	
	sidad aproximada de 0.1 t/m3, en instalación autorizada para la va-	
	lorización y/o eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la Lis-	
	ta Europea de Residuos (LER) vigente.	
	1,24	1,24
		
		1,24	17,51	21,71
	GRND10b	t	Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04	
	Depósito de residuos mezclados de construcción y demolición	
	(distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02	
	y 17 09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable con	
	una densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalación autorizada pa-	
	ra la valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de	
	la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.	
	29,32	29,32
		
		29,32	22,66	664,39
	GRPD.1ic	u	Depósito RP LER 15 01 10* bidón 200 l	
	Depósito de bidón de 200 litros de residuos peligrosos con códi-	
	go 15 01 10* de la Lista Europea de Residuos (LER) según Deci-	
	sión 2014/955/UE compuestos por envases vacíos de plástico o	
	metal contaminados, en instalación autorizada para la valorización	
	y/o eliminación de residuos peligrosos de construcción y demoli-	
	ción, según la normativa vigente.	
	5,00	5,00
		
		5,00	48,41	242,05
	GRND11a	t	Depósito de mezcla residuos municipales	
	Depósito de mezcla de residuos municipales (basura), con una	
	densidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalación autorizada para	
	la valorización y/o eliminación de residuos con código 20 03 01 de	
	la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.	
	1,00	1,00
		
		1,00	9,27	9,27

	TOTAL CAPÍTULO 22		23.490,76

	CAPÍTULO 23 Seguridad y salud	
	SUBCAPÍTULO 23.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR	
	SSBC.2aaa	me	Caseta alquiler 3x2x35m diáfana almacenamiento	
	Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m	
	y ventana de 75x60cm, incluida la colocación.	
	12,00	12,00
		
		12,00	49,09	589,08
	SSBC.2bba	me	Caseta alquiler 4x2.35m vestuarios	
	Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones	
	4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y cuatro piezas a elegir entre	
	placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador	
	eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instalación eléctri-	
	ca a base de dos ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos	
	enchufes, incluida la colocación.	
	12,00	12,00
		
		12,00	84,60	1.015,20
	SSBC.2aba	me	Caseta alquiler 3x2x35m aseos	
	Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones	
	3.00x2.35m y ventana de 75x60cm y dos piezas a elegir entre pla-	
	ca de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléc-	
	trico de 30 litros, lavabo con tres grifos e instalación eléctrica a ba-	
	se de dos ojos de buey (interior y exterior) , interruptor y dos enchu-	
	fes, incluida la colocación.	
	12,00	12,00
		
		12,00	67,64	811,68
	SSBC.2baa	me	Caseta alquiler 4x2.35m despacho	
	Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 4.00x2.35m	
	y ventana de 100x100cm, incluida la colocación.	
	12,00	12,00
		
		12,00	54,77	657,24
	SSBE.9hbf	u	Taq met 90x50x180cm 2alt 6hue	
	Taquilla metálica de dimensiones 90x50x180cm de dos alturas	
	con seis huecos de dimensiones 30x50x90,fabricada en chapa la-	
	minada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm	
	en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bi-	
	sagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el in-	
	terior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, sopor-	
	te para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves,	
	amortizable en 3 usos, incluso colocación.	
	3,00	3,00
		
		3,00	106,53	319,59
	SSBE.3bbb	u	Banco doble completo lg150cm	
	Banco de vestuario con asiento doble, con perchero, balda supe-	
	rior, parrilla zapatero y respaldo y largo de 150cm, fabricados en tu-	
	bo de hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural,	
	fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm, amortiza-	
	ble en 2 usos.	
	2,00	2,00
		
		2,00	174,81	349,62
	SSBE.7a	u	Horno microondas	
	Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y	
	reloj programador.	
	1,00	1,00
		
		1,00	41,07	41,07
	SSBE.6a	u	Recipiente recg desperdicios	
	Recipiente para recogida de desperdicios, obra.	
	2,00	2,00
		
		2,00	36,95	73,90
	SSBE10a	u	Botiquín urgencia	
	Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	
	2,00	2,00
		
		2,00	55,28	110,56
	EMRO.2d	u	Mesa reunión 250x110 cm	
	Mesa de reunión ovalada fabricada en tablero melamizado con es-	
	tructura y soportes metálicos, de dimensiones 250x110 cm, y 73	
	cm de altura, incluidos herrajes y montaje.	
	1,00	1,00
		
		1,00	301,45	301,45

	TOTAL SUBCAPÍTULO 23.01		4.269,39
	SUBCAPÍTULO 23.02 SEÑALIZACIÓN	
	SSSA.5a	u	Baliza lumi amarillo interm	
	Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de	
	180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de	
	6V, incluida bateria.	
	20,00	20,00
		
		20,00	3,35	67,00
	SSSP.2a	u	Señal de advertencia	
	Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada,	
	con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones	
	80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	
	20,00	20,00
		
		20,00	13,42	268,40
	SSSP.1a	u	Señal de prohibicón	
	Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con	
	soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones	
	80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	
	10,00	10,00
		
		10,00	14,12	141,20
	SSSP.3a	u	Señal de obligación	
	Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con	
	soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones	
	80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	
	10,00	10,00
		
		10,00	14,12	141,20
	SSSP.4a	u	Señal de indicación	
	Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normali-	
	zada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones	
	80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	
	25,00	25,00
		
		25,00	16,06	401,50
	SSST.2a	m	Valla móvil galvanizada	
	Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con sopor-	
	tes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso co-	
	locación.	
	50,00	50,00
		
		50,00	17,41	870,50

	TOTAL SUBCAPÍTULO 23.02		1.889,80
	SUBCAPÍTULO 23.03 PROTECCIONES COLECTIVAS	
	SSCB.4a	m²	Enrejados	
	Protección de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de	
	15x15cm de 5mm de diámetro, fjado con conectores al zuncho del	
	hueco y pasante sobre tabicas y empotrado un metro en la capa	
	de copmpresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 1m	
	de altura fijada con pies derechos , según R.D. 486/97 y norma	
	UNE-EN 13374:2004.	
	50,00	50,00
		
		50,00	34,02	1.701,00
	SSCR.1aac	m2	Red seg sis S PP 100x100mm	
	Red de seguridad sistema S realizada con malla de polipropileno	
	de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda pe-	
	rimetral cableada de polipropileno de 16mm de diámetro, cuerda	
	de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda	
	de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diámetro y gan-	
	chos de sujeción y montaje, incluso colocación y desmontaje.	
	100,00	100,00
		
		100,00	15,65	1.565,00
	SSCR.1bac	m2	Red seg sis V PP 100x100mm	
	Red de seguridad sistema V realizada con malla de polipropileno	
	de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda pe-	
	rimetral cableada de polipropileno de 16mm de diámetro, cuerda	
	de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda	
	de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diámetro, gan-	
	chos de sujeción y montaje, ganchos de anclaje al forjado, soporte	
	de mordaza y pescante tipo horca, incluso colocación y desmonta-	
	je.	
	100,00	100,00
		
		100,00	19,54	1.954,00
	SSCR.3ba	u	Marquesina met c/vuelo 3.50m	
	Marquesina de protección con un vuelo de 3.50m, formada por mó-	
	dulos metálicos separados 2m, compuestos por soporte morda-	
	za, plataforma y plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.	
	10,00	10,00
		
		10,00	37,82	378,20

	TOTAL SUBCAPÍTULO 23.03		5.598,20
	SUBCAPÍTULO 23.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
	SSIC.1b	u	Casco ctr golpes reg c/ruleta	
	Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes produ-	
	cidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta, según	
	UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D.	
	1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,	
	declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en	
	10 usos.	
	15,00	15,00
		
		15,00	0,74	11,10
	SSIJ.2a	u	Pantalla facial	
	Pantalla de protección facial de 200x300mm con visor de policarbo-	
	nato claro, transparente y flexible, resistente a impactos de alta velo-	
	cidad, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en	
	5 usos.	
	15,00	15,00
		
		15,00	1,64	24,60
	SSIJ.1bcb	u	Ga partc liq-soli pa UV	
	Gafa protectora de tipo integral contra partículas líquidas y sólidas	
	panorámica, con protección antivaho y a los rayos ultravioleta, se-	
	gún normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el	
	R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-	
	do, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable	
	en 5 usos.	
	15,00	15,00
		
		15,00	2,06	30,90
	SSIM.1bc	u	Guantes ri mec alg punz	
	Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón teji-	
	do punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según	
	norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos estableci-	
	dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-	
	mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de	
	garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto infor-	
	mativo.	
	15,00	15,00
		
		15,00	3,62	54,30
	SSIO.3a	u	Tapón con cordón	
	Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados	
	en espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditi-	
	vos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1	
	y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D.	
	1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,	
	declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados	
	en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.	
	15,00	15,00
		
		15,00	0,34	5,10
	SSIP.1aa	u	Bota seguridad	
	Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones	
	y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según	
	UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO	
	20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos estable-	
	cidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organis-	
	mo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
	15,00	15,00
		
		15,00	9,80	147,00
	SSIT.7a	u	Chaleco alta visibilidad	
	Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo	
	con cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la par-	
	te delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, se-	
	gún norma EN-471 de seguridad vial.	
	15,00	15,00
		
		15,00	5,88	88,20
	SSIV.1a	u	Mascarilla papel	
	Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a	
	las partículas, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso	
	requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe-	
	dido por un organismo notificado, adopción por parte del fabrican-	
	te de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de confor-	
	midad y folleto informativo.	
	100,00	100,00
		
		100,00	1,26	126,00
	SSIX.1a	u	Mono trabajo 1 pieza	
	Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera	
	central de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y tra-	
	sera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso re-	
	quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Confor-	
	midad y Folleto informativo.	
	15,00	15,00
		
		15,00	15,25	228,75
	SSIX.3a	u	Chaqueta c/capucha y pantalón	
	Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón	
	elástico, según UNE-EN 50286 y UNE-EN 340, incluso requisitos	
	establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por	
	un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un	
	sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y	
	Folleto informativo.	
	15,00	15,00
		
		15,00	11,03	165,45
	SSIX13b	u	Arnés c/2 pto amarre	
	Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para su-	
	jetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste	
	y hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361,	
	UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso re-	
	quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-	
	do por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante	
	de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad	
	y Folleto.	
	5,00	5,00
		
		5,00	12,00	60,00
	SSIX.7c	u	Cintu seg suspensión 2pto amarre	
	Cinturón de seguridad de suspensión con 2pto de amarre, según	
	UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D.	
	1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,	
	adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-	
	dad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
	5,00	5,00
		
		5,00	9,74	48,70
	SSIL.3a	u	Limpiamanos suciedades especial	
	Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfoliante para elimi-	
	nar suciedades intensas, adaptada al pH de la piel, sin disolven-	
	tes, exenta de jabón y perfumada.	
	25,00	25,00
		
		25,00	16,81	420,25
	SSIV.1b	u	Mascarilla papel c/válvula	
	Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y	
	humos, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisi-	
	tos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido	
	por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de	
	un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad	
	y folleto informativo.	
	75,00	75,00
		
		75,00	2,10	157,50

	TOTAL SUBCAPÍTULO 23.04		1.567,85
	SUBCAPÍTULO 24.05 MANO DE OBRA SEGURIDAD	
	SSFR.1a	u	Reunion mensual Comité	
	Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo	
	(solamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así	
	lo disponga para este número de trabajadores).	
	12,00	12,00
		
		12,00	101,35	1.216,20
	SSFF.1a	h	Formación trabajadores	
	Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas	
	de seguridad y salud.	
	150,00	150,00
		
		150,00	15,45	2.317,50
	SSFF.2a	u	Material individual didáctico	
	Material individual didáctico para la formación de seguridad y sa-	
	lud.	
	15,00	15,00
		
		15,00	14,61	219,15

	TOTAL SUBCAPÍTULO 24.05		3.752,85
		
	TOTAL CAPÍTULO 23		17.078,09
		
	TOTAL		940.801,81